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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудования (товара, продукции)

Наименование предмета закупки: Жалюзийные установки с ручным приводом для объекта строительства «Возведение молочно-товарного комплекса на 610 дойных коров вблизи д. Дружба Ошмянского района».

	Технические (технологические, конструктивные, иные потребительские характеристики
	Количество

	Шторы: высокопрочная ткань с двусторонним покрытием, с глубокой УФ-пропиткой; обеспечивающая огнеустойчивость (класс  В2), высокую устойчивость к воздействию УФ-лучей, высокую устойчивость к переменным погодным условиям, устойчивость при чистке под высоким давлением – до 160 бар, устойчивость к многократным изгибам, истиранию, изломам, плотность материала – не менее 315 и не более 320 г/м2, светопроводимость (прозрачность) 75-80 %, толщина материала – 0,55 мм
Сетка: ячейка от 20х20 до 25х25, толщина материала не менее 1,5 мм, материал PE (полиэстер), антистатичный, огнеустойчивый (класс В2), высокая устойчивость к воздействию УФ-лучей, устойчивость при чистке под высоким давлением – до 160 бар, устойчивость к высоким температурам – от -30 0С до 70 0С
Система открывания: система тросово-роликовая сверху-вниз, привод – ручной, телескопическая передача, ролики – из полиамида в корпусе из нержавеющей стали (несущий (основной) ролик – не менее 140 мм, натяжной (несущий) ролик – не менее 70 мм), трос из нержавеющей стали (несущий трос – не менее 4 мм, трос на отпусках – не менее 3 мм), труба накручивания -  не менее 50 мм., тип крепления полотна  – пришивной с использованием кедера. Ограничитель штор выполнить из трубы ф50 мм с уплотнителем. Шаг установки труб-ограничителей не более 3 метров.  
Наличие ветрозащиты из тентового материала для защиты от бокового ветра (лента не менее 25 мм, крепление – Г-образный шуруп-кольцо) для уменьшения парусности штор. Материал ленты – полиэфир. 
 В комплект поставки включить метизную продукцию, необходимую для монтажа в проектное положение.
Крепление сетки - с помощью алюминиевой ленты шириной не менее 20 мм.
Гарантийный срок:
- материал штор (воздействие УФ-лучей) – не менее 5 лет
- сетка – не менее 10 лет
- системы открывания: не менее 10 лет
	

	

	размер* проема L= 30000 мм, Н= 1900 мм
	8 комплектов

	размер* проема L=37000 мм, Н=2600 мм
	2 комплекта

	размер* проема L=27000 мм, Н=2600 мм
	1 комплект

	размер* проема L=7500 мм, Н=2600 мм
	1 комплект

	размер* проема L=10000 мм, Н=2600 мм
	1 комплект

	размер* проема L=31000 мм, Н=2000 мм
	1 комплект

	размер* проема L=32000 мм, Н=2000 мм
	1 комплект

	размер* проема L=26000 мм, Н=2000 мм
	1 комплект

	размер* проема L=21000 мм, Н=2000 мм
	1 комплект

	размер* проема L=15000 мм, Н=2000 мм
	1 комплект

	размер* проема L=10000 мм, Н=2000 мм
	1 комплект

	Ориентировочная стоимость закупки: 300 000 белорусских рублей с учетом НДС 20% 

	Источник финансирования строительства объекта: собственные средства заказчика строительства

	Источник финансирования закупки: собственные средства организатора переговоров


* фактический размер определяется по факту замера на объекте строительства 

Инженер отдела по закупкам        
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