ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ЗДАНИЯ 
(ВАГОН-БЫТОВКА 8х2,4м)
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· [image: ] — Дверные блоки (900х2000 мм) на торцах бытовки, открывание строго наружу.
· [image: ] — Двухкамерные окна ПВХ (900х1100 мм)
·   — Светодиодные потолочные светильники 
· [image: ] — Двойные розетки 16А.
· [image: ] — Влагозащищенная розетка в углу склада.
· [image: ] — Внешние стены и внутренняя перегородка имеют толщину 100 мм под зимнее утепление, внутренняя обшивка — OSB-3.

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЗОНИРОВАНИЕ
1.1. Внешние габариты (ДхШхВ): 8000 мм х 2400 мм х 2400 мм 
1.2. Общая площадь: 19,2 кв.м.
1.3. Разделение помещений: 
     - Жилая зона: длина 6000 мм, ширина 2400 мм.
     - Складская зона: длина 2000 мм, ширина 2400 мм.
1.4. Перегородка: Глухая, каркасная, с полной тепло- и шумоизоляцией (100 мм), разделяет жилой и складской отсеки. Межкомнатные двери отсутствуют (входы раздельные).


2. КОНСТРУКЦИЯ И КАРКАС
2.1. Силовой каркас: Сварной металлический верхний и нижний периметр — швеллер 100х50х3 мм, угловые стойки — горячекатаный уголок 75х75х5 мм).
2.2. Вторичный каркас: Деревянный брус 100х40 мм и 50х40 мм хвойных пород, обработанный огнебиозащитным составом.
2.3. Кровля: Малоуклонная, из стального листа толщиной 1.5 мм (сварка сплошным швом) или кровельный профнастил с гидроизоляцией.

3. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
3.1. Утепление (Пол, Стены, Потолок): Минеральная (базальтовая) вата плотностью не менее 35-45 кг/м³, общая толщина слоя — 100 мм (укладка в 2 слоя по 50 мм с разбежкой швов).
3.2. Гидро-/ветрозащита: Ветро-влагозащитная мембрана (тип А) с наружной стороны утеплителя.
3.3. Пароизоляция: Пароизоляционная пленка (тип В) с внутренней стороны утеплителя, герметично проклеенная на стыках лентой.

4. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
4.1. Внешняя отделка: Оцинкованный профилированный лист С-8 (толщина не менее 0.45 мм).
4.2. Внутренняя отделка (Жилая зона): Влагостойкие ориентированно-стружечные плиты OSB-3 толщиной 9 мм (строго класс эмиссии E1 или E0.5 для безопасности людей в закрытом помещении). Пол — влагостойкая плита OSB-3 толщиной 18 мм + износостойкий полукоммерческий линолеум, плинтус ПВХ.
4.3. Внутренняя отделка (Склад): Влагостойкие плиты OSB-3 толщиной 9 мм (стены и потолок). Пол — плита OSB-3 толщиной 18 мм без чистового покрытия (линолеума) для обеспечения максимальной износостойкости при складировании инструмента.

5. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ОКНА, ДВЕРИ)
5.1. Жилая зона:
     - Окна: 2 шт., ПВХ двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидной механизм, со стальной москитной сеткой.
[bookmark: _GoBack]     - Входная дверь: 1 шт., металлическая, утепленная, с замком и ручкой-защелкой, контур уплотнения 
5.2. Складская зона:
     - Окна: Отсутствуют.
     - Входная дверь: 1 шт., техническая стальная дверь повышенной прочности, без дополнительного утепления, под навесной или врезной замок.

6. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРИКА И ОСВЕЩЕНИЕ)
6.1. Монтаж: Открытый, в ПВХ кабель-каналах из негорючего пластика (крепление непосредственно на плиты OSB-3). Кабель марки ВВГнг-LS (не поддерживающий горение).
6.2. Жилая зона:
     - Вводной щиток: Бокс ПВХ, вводной автомат 25А, автомат на розетки 16А, автомат на освещение 10А, УЗО.
     - Освещение: Светодиодные светильники потолочные (LED) — 2 шт., выключатель одноклавишный у двери.
     - Розетки: Двойные с заземлением (250В/16А) — 2 шт. (разнесены по разным стенам под окнами).
6.3. Складская зона:
     - Освещение: Светодиодный пылевлагозащищенный светильник (IP54) — 1 шт., выключатель у входа.
     - Розетки: Двойная влагозащищенная розетка (IP44) — 1 шт.
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