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Техническое задание

на шкафы медицинские для отделений больницы
Лот №1 Шкаф медицинский двухмодульный 2-х створчатый с выдвижными ящиками
1. Состав и комплектация.

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Шкаф медицинский двухмодульный 2-х створчатый выдвижными ящиками
	Шт.
	8


2. Технические требования:
2.1. Эскиз шкафа:
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2.2. общие размеры шкафа: глубина не менее 460мм×ширина не менее 900мм×высота не менее 1850мм, материал – оцинкованная сталь, окрашенная экологически чистыми красками.
2.3. верхний модуль содержит:

- внутри три регулируемые по высоте полки, выдерживающие нагрузку не менее 15 кг и нижняя фиксированная полка

- стеклянные распашные двери, с ригельной системой запирания

2.4. нижний модуль содержит не менее четырех выдвижных ящиков с допустимой нагрузкой на один ящик не менее 5 кг
2.5. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара. Гарантия 24 месяца 

Лот №2 Шкаф медицинский 4-х створчатый с сейфом
1. Состав и комплектация.

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	2. 
	Шкаф медицинский двухмодульный 4-х створчатый с сейфом
	Шт.
	6


2. Технические требования:

2.1. Эскиз шкафа:
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2.2. Шкаф медицинский двухмодульный 4-х створчатый с сейфом
- общий размер: глубина не менее 450мм, ширина не менее 900мм, высота не менее 1900мм;

- в верхнем модуле наличие сейфа с врезным замком;

- регулируемые опоры;

- материал металл с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,8мм.

2.3. Двери 4 шт. на каждой двери 3 лотка (металл с полимерным покрытием) для хранения медикаментов
2.4. в каждом модуле по 2 съемные полки выполнены из металла с полимерным покрытием, модули закрываются на врезные замки
2.5. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара. Гарантия 24 месяца 

Лот №3 Стойка медицинская передвижная для приборной аппаратуры
1. Состав и комплектация.

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Стойка медицинская передвижная для приборной аппаратуры с интегрированным блоком розеток и навесными модулями Медин СА-5 либо аналог
	Шт.
	1


2. Технические требования:

2.1. Эскиз стойки:
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2.2. стойка предназначена для мобильного размещения, надежной фиксации и организации электропитания лазерного хирургического аппарата (серии Mediola Compact) и инфильтрационной помпы (серии Mediola Pump).
2.3. материал изготовления: конструкционная сталь, алюминиевый профиль, окрашенных матовыми полимерными красками, устойчивыми к воздействию бактерицидных облучателей, обработке дезинфицирующими растворами.
2.4. Стойка оснащена:

- не менее 3 (трех) металлических полок с вентиляционной перфорацией., защитным бортиком по периметру не менее 10 мм и регулировкой по высоте.
- блок на не менее 6 шт. евророзеток с заземлением, с влагозащитой розеточного блока.
- 4-мя поворотными самоориентирующимися колесами (не менее 75–100 мм) с мягким шинным покрытием, не менее 2 (двух) передних колес со стопорами.
- выдвижным ящиком с замком и внутренним съемным пластиковым лотком. 

- навесная телескопическая инфузионная стойка, с не менее 4–мя крючками.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара. Гарантия 24 месяца 
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