								Приложение 1
к аукционным документам
 от «___» ____________ 2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Экспозиционный плакат (Инсталляция "Меняла") со встроенной витриной с подсветкой:
	- 2850х2770h – 1шт
(Имитация фрагмента фасада: короб из ГКЛО по металлическому каркасу с устройством проема 900х1350Н для остекленной витрины (имитация окна) в раме с скрытой подсветкой согласно проекту (стекло каленое 5мм). Отделка зашивки ГКЛО – облицовка декоративным кирпичом по типу «Феодал», подготовка основания –покраска в белый цвет, отделка элементов – кровельная сталь с полимерным покрытием. За «окном» фотопечать на безтекстурных стеклообоях «интерьер комнаты» согласно проекту. Слева от фасада панорама площади средневекового города – фотопечать на безтекстурных стеклообоях. Установка ограждения из профильной трубы (□30х40,30х60,70х70) с полимерным покрытием).  

2. Экспозиционный плакат (Развитие сберегательного дела в Витебской губернии в период Российской империи (XIX век - начало XX века)) со встроенной витриной с подсветкой:
	- 940х2770h – 1шт;
	- 900х730h – 1шт.
 (Экспозиционные плакаты - фотопечать на безтекстурных стеклообоях; витрина, встроенная в зашивку ГКЛО по металлическому каркасу: ниша для установки витрины - 640х1585h, стекло каленое 5мм (с возможностью открывания), скрытая подсветка витрины – светодиодная лента, свет белый дневной).

3. Экспозиционный плакат (Развитие сберегательного дела в 1917-1940гг.) со встроенной витриной с подсветкой:
	- 1070х2770h – 1шт; 
	- 950х730h – 1шт; 
	- 1400х730h – 1шт.
(Экспозиционные плакаты - фотопечать на безтекстурных стеклообоях; витрина, встроенная в зашивку ГКЛО по металлическому каркасу: ниша для установки витрины - 770х1585h, стекло каленое 5мм (с возможностью открывания), скрытая подсветка витрины – светодиодная лента, свет белый дневной).

4. Экспозиционный плакат (Развитие сберегательного дела в период Великой Отечественной войны (1941-1945гг.))  с двумя встроенными витринами с подсветкой:
	- 3255х2770h – 1шт.
(Отделка стен – покраска в белый цвет, фотопечать на безтекстурных стеклообоях.  Две витрины, встроенные в зашивку ГКЛО по металлическому каркасу: ниши для установки витрин - 640х1585h, стекло каленое 5мм (с возможностью открывания), скрытая подсветка витрины – светодиодная лента, свет белый дневной. Ниша без остекления размером 1525х1525h с скрытой подсветкой – светодиодная лента, свет белый дневной).

5. Экспозиционный плакат (Развитие сберегательного дела в 1946-1991гг.) с двумя встроенными витринами с подсветкой:
	- 2500х2770h – 1шт.
(Отделка стен – покраска в белый цвет, фотопечать на безтекстурных стеклообоях.  Две витрины, встроенные в зашивку ГКЛО по металлическому каркасу: ниши для установки витрин - 825х1585h, стекло каленое 5мм (с возможностью открывания), скрытая подсветка витрины – светодиодная лента, свет белый дневной).

6. Экспозиционный плакат (Развитие сберегательного дела на современном этапе развития) с двумя встроенными витринами с подсветкой:
	- 2500х2770h – 1шт.
(Отделка стен – покраска в белый цвет, фотопечать на безтекстурных стеклообоях.  Две витрины, встроенные в зашивку ГКЛО по металлическому каркасу: ниши для установки витрин - 825х1585h, стекло каленое 5мм (с возможностью открывания), скрытая подсветка витрины – светодиодная лента, свет белый дневной).

7. Экспозиционный плакат (Корпоративная социальная ответственность) – Руководители, Доска почета, Наши отличники, сенсорный экран (сенсорный экран закупает и предоставляет для монтажа Исполнителю Заказчик). *Дополнительно по решению заказчика может устанавливаться банкомат (предоставляет Заказчик) и витрина с карточками над банкоматом.
	- 4530х2770h – 1шт.
(Отделка стен – покраска в белый цвет. Вывеска «БЕЛАРУСБАНК»: фон - фотопечать на безтекстурных стеклообоях, облицовка части стены гипсовой панелью «волна», буквы и логотип – оргстекло. Две витрины, встроенные в зашивку ГКЛО по металлическому каркасу: ниши для установки витрин - 1290х1585h, 1290х550h, стекло каленое 5мм (с возможностью открывания), скрытая подсветка витрин – светодиодная лента, свет белый дневной).  Портреты руководителей и доска почета располагаются в рамках на оргстекле с дистанционным креплением к стене).
*Дополнительная витрина для карточек – ниша размером 460*х585h*с остеклением и скрытой подсветкой.

8. Инсталляция "Фасад здания сберегательной кассы №32 г. Витебска" с двумя вывесками на фасаде:
	- 5550х2700h – 1шт.
(Отделка возводимых зашивок стен: подготовка основания ГКЛО, покраска в белый цвет – русты фасада; монтаж гипсовых карнизов, покраска в белый цвет; нанесение декоративной фактурной штукатурки на имитацию цоколя, покраска в коричневый цвет. Замена межкомнатной двери на ламинированную (под текстуру дерева) с остеклением. Фасадная вывеска – кровельная сталь с печатью на металлическом каркасе из профильной трубы 20х20 с полимерным покрытием.  

9. Инсталляция "Интерьер сберегательной кассы №32 г. Витебска":
	- кассовая стойка 3400х1100х650 – 1шт;
	- манекен работника сберкассы – 1шт;
	- имитация оконного проема с панорамным видом города Витебска – 1шт.
(Отделка стен – подготовка сущ. основания под покраску, покраска в белый и зеленый цвета согласно проекта. Имитация окна: проем размером 1150х1600h для установки деревянной оконной рамы с подоконником и остеклением (стекло каленое 5мм), панорама за окном с видом города Витебска – фотопечать на виниловых обоях. Установка двух декоративных экранов батарей на проемы размером 800х450h в зашивке стены, устройство скрытого люка размером 400х2475h в цвет стены. Кассовая стойка: ЛДСП с накладными элементами МДФ в цвет ЛДСП. Манекен – пластиковый женский в одежде 80-х гг. Монтаж трех подвесных светильников над кассовой стойкой.

10. В основном экспозиционном пространстве на потолке: установка потолочного светильника – 1шт, монтаж светодиодной ленты 9,6Вт белого света в металлическом профиле с светорассеивателем.


























Перечень экспозиционного, светотехнического оборудования, объемно-пространственных комплексов, мебели для создания Экспозиции 

	№ П/П
	НАИМЕНОВАНИЕ 
	ЕД.
ИЗМ.
	КОЛ-ВО ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ



	1
	2
	3
	4

	
	

	1
	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ (30х40, 30Х60, 70Х70) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
	ШТ
	1

	

	
	ФАСАДНАЯ ВЫВЕСКА – КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ С ПЕЧАТЬЮ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 20Х20 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
	ШТ
	1

	

	2
	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

	
	ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
	ШТ
	         1

	
	СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА (9,6 Вт) БЕЛОГО СВЕТА В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПРОФИЛЕ С СВЕТОРАССЕИВАТЕЛЕМ 
	ШТ
	1

	

	3
	ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

	
	КАССОВАЯ СТОЙКА (3400 Х 1100 Х 650) ЛДСП С НАКЛАДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МДФ В ЦВЕТ ЛДСП 
	КОМП
	1

	

	4
	ФИГУРА (МАНЕКЕН) В ОДЕЖДЕ И ОБУВИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА:

	
	ПЕРИОД 80Х ГОДОВ XX В. – 1 ЖЕНСКАЯ ФИГУРА 
	ШТ
	1
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