ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет закупки: Токарный станок с ЧПУ.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1 Наименование

	Токарный станок с ЧПУ


РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
	Эксплуатация в условиях промышленного цеха
Климатические условия: t= +17 оС ─ +26 ºC.



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Токарный станок с ЧПУ должен быть предназначен для высокоточной и автоматизированной механической обработки лезвийным инструментом заготовок из металлов, сплавов и пластиков с возможностью контурного точения, сверления, зенкерования, развертывания, растачивания, нарезания резьбы, фрезерования.

Требования по поставке оборудования.
Токарный станок с ЧПУ должен поставляться в следующей комплектности:
– Система ЧПУ Fanuc 0i или Siemens 828d/840d;
– Цветной LCD дисплей;
– Инструментальный магазин не менее 12 позиций;
– Освещение рабочей зоны;
– Пневматическая система;
– Пистолет обдува воздухом;
– Пистолет полива СОЖ;
– Система автоматической смазки;
– Система охлаждения шпинделя;
– Система подачи СОЖ;
– Закрытое ограждение рабочей зоны кабинетного типа;
– Система подачи СОЖ наружным поливом в зону обработки;
– Наружный стружечный конвейер с тележкой;
– Поддержка: CF карт + USB + RS232;
– Портативный пульт управления; 
– Комплект установки станка (регулировочные опоры и т.п.);
– Трехкулачковый гидравлический патрон для закрепления заготовок диаметром не менее 200 мм;
– Рабочее место программиста (ноутбук для создания УП вне станка) с характеристиками: (Дисплей/разрешение: не хуже 1920×1080; Процессор Intel Core i7/i9 HX-серии или аналог или AMD Ryzen 7/9 HX-серии или аналог; оперативная память не менее 32 Гб; объем накопителя не менее 1 ТБ (NVMe SSD); видеокарта NVIDIA GeForce RTX 40-й или 50-й серии с объемом видеопамяти не менее 8Гб или аналог)
– Программируемая задняя бабка;
– Комплект режущего инструмента и инструментальной оснастки;
– Темплет станка;
– Комплект документации на русском и английском языках

Токарный станок с ЧПУ должен иметь технические характеристики (проверка на заводе-изготовителе):
· Диаметр устанавливаемой заготовки максимальный – не менее 550 мм;
· Диаметр точения максимальный – не менее 330 мм;
· Длина точения максимальная – не менее 450 мм;
· Перемещения по осям X/Z – не менее 210/460 мм;
· Точность позиционирования по осям X/Z – не более 0,008 мм;
· Повторяемость по осям X/Z – не более 0,004 мм;
· Частота вращения шпинделя – не менее 4500 об/мин;
· Диаметр отверстия шпинделя – не менее 60 мм;
· Присоединительный размер шпинделя – А2-6;
· Номинальная мощность двигателя шпинделя – не менее 11кВт;
· Крутящий момент – не менее 200 Нм;
· Ускоренные перемещения по осям X/Z – не менее 30 м/мин;
· Габариты станка– не более 3800мм×2000мм×2000мм;
· Вес станка – не менее 4200 кг.

Требования к комплекту режущего инструмента и инструментальной оснастки.
В комплект режущего инструмента и инструментальной оснастки должны входить:
· Комплект мягких кулачков – 2 комплекта
· Комплект блоков для инструмента:
· 8 блоков для проходных резцов, либо не менее 8 гнезд для зажима в диске револьверного магазина 
· Блок для расточного инструмента - 3 шт
· Блок для осевого торцового инструмента - 1 шт
· Резец проходной по 3 шт + 20 пластин к ним
· Резец отрезной по 3 шт + 20 пластин к ним
· Резец расточной  - по 3 шт + 20 пластин к ним
· Резец резьбой для наружней резьбы - 1 шт + 10 пластин к нему
· Резец резьбой для внутренней  резьбы - 1 шт + 10 пластин к нему
· Центр вращающийся Морзе 4 - 1 шт

Стартовый набор для работы оборудования должен включать:
– водорастворимый концентрат СОЖ не менее 40 литров
– масло для смазки направляющих не менее 20 литров
–соединительная арматура для подключения оборудования к инженерным сетям (электричество, сжатый воздух)

	3.2. Требования к надежности

	В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции. Гарантии в соответствии с разделом 7 настоящего технического задания.

	3.3 Требования к упаковке

	В соответствии с документацией на данный вид продукции


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на площадях Заказчика в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование. На площадях Заказчика осуществляется проверка геометрической точности станка с последующим изготовлением тестовой детали.

	4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Заказчику предоставляется комплект необходимых документов при поставке:
· руководство по эксплуатации (на английском и русском языках);
· диаграммы мощности и крутящих моментов приводов станка;
· спецификация с наименованиями и артикулами запасных частей;
· руководство оператора станка с ЧПУ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Транспортировка оборудования (в том числе погрузка и разгрузка) осуществляется за счёт Поставщика.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	1. Гарантийный срок – не менее 24 месяцев.
2. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
3. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту
ремонта и возврат к месту эксплуатации.
4. Производитель должен гарантировать соответствие характеристик оборудования
требованиям, изложенным в Техническом задании и эксплуатационной документации в
течение гарантийного срока, при соблюдении условий эксплуатации.
5. Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ 
	Согласно техническому паспорту изделия и руководству по эксплуатации


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	При проведении монтажных работ и пуско-наладочных работ Поставщик соблюдает Требования, регламентирующие производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции. Гарантии в соответствии с разделом 7 настоящего технического задания.
Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям Технического Задания, эксплуатационной документации.



РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 
	Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.
Поставка оборудования осуществляется «под ключ» с подключением к системам обеспечения (электроснабжение, сжатый воздух).
Поставщик обязуется выполнить пуско-наладочные работы и инструктаж персонала в соответствии с условиями заключенного договора.
Поставщик обязуется организовать и обеспечить проведение монтажных работ на территории Заказчика. Проведение монтажных работ, испытание оборудования производится Поставщиком.
Приемо-сдаточные испытания проводятся в 1 этап на площадке предприятия Заказчика:
1.  проверка комплектности всей поставки согласно требованиям ТЗ;
1.  Проверка работоспособности оборудования на холостом ходу;
1.  Приемка оборудования путем проверки геометрической точности, согласно протоколу проверок завода-изготовителя;
1.  Изготовление тестовой детали по чертежу Заказчика;
1.  Первичное обучение операторов предприятия Заказчика основам эксплуатации и обслуживания оборудования;
1.  обучение обслуживающего персонала предприятия Заказчика основам и особенностям обслуживания и ремонта оборудования.
1. Оборудование должно обеспечивать безопасную работу оператора.
1. Почтовый адрес и фактическое нахождение Заказчика, место поставки и эксплуатации оборудования: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.



