УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 

генерал-майор                          
 А.П.Лаппо
                                                                            27  мая 2015 г.
АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
наименование заказчика (организатора)

к электронному аукциону1                                           
(указывается регистрационный номер электронного аукциона)

на закупку  цифровых средств радиосвязи, средств радиосвязи ПАК «MotoTRBO» или аналога, шкафов телекоммуникационных
Закупка осуществляется в соответствии с годовым планом государственных закупок, размещенном на официальном сайте.

I. Сведения из приглашения

	Вид процедуры закупки
	Электронный аукцион

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку
	http:// www.zakupki.butb.by/

	Сведения об операторе электронной торговой площадки

	Полное наименование
	Открытое акционерное общество "Белорусская универсальная товарная биржа" 

	Место нахождения
	220099 г. Минск, ул. Казинца, 2, 200

	УНП  
	190542056

	Адрес электронной почты
	

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет
	http:// www.zakupki.butb.by/

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) 
	Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

	Место нахождения (для юридического лица) 
	220050, г. Минск, ул. Володарского,24

	УНП
	100678044

	Адрес электронной почты
	szts74@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.gpk.gov.by

	Сведения об организаторе2

	Полное наименование 
	

	Место нахождения 
	

	УНП
	

	Адрес электронной почты
	

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о работниках заказчика (организатора)3

	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 
	Крез Виталий Владимирович  - по техническим вопросам.

Мищенко Максим Вадимович - по вопросам заключения договора.

	телефон
	по техническим вопросам - тел./факс  216-24-10;

по вопросам проведения процедуры и заключения договора - тел./факс 287-06-99.

	иные сведения 
	

	Сведения об электронном аукционе

	Регистрационный номер приглашения на официальном сайте
	

	Дата размещения приглашения на официальном сайте 
	27  мая 2015 года

	Регистрационный номер приглашения на электронной торговой площадке
	________________________________

	Срок для подготовки и подачи предложений
	16   июня 2015 года (включительно)

	Краткое наименование предмета государственной закупки 
	цифровые средства  радиосвязи, средства радиосвязи ПАК «MotoTRBO» или аналог, шкафы телекоммуникационные

	Дата торгов
	 26    июня  2015 года в 10.00

	Принцип формирования начальной цены электронного аукциона4
	Начальной ценой электронного аукциона является наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам.

	Шаг электронного аукциона
	0,1 процента начальной цены электронного аукциона.

	Ориентировочная стоимость закупки5
	-

	Размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки6
	-

	Размер оплаты услуг организатора7
	-

	Требования к составу участников8
	 Согласно ст.14 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», п. 2.1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013г. № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)».

	Требования к квалификационным данным участника9
	 Требования к квалификационным данным участника формируются в соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

	Сведения о предмете закупки10

	Лот №1


настольная подставк

	·  для радиостанции

	
		· руководство по эксплуатации на русском языке



	
	


Помехоустойчиво

	ть

	соответствие 

СТБ 2317-2013

	
	6.

	Рабочая температура NiMH аккумулятора

	не хуже -  -30°С/+50° С

	7.

	Возможность работы как в цифровых так и аналоговых сетях

	обязательно



Возможность работы как через ретрансл

	тор так и напрямую

	обязательно

	

О

	еспечение работы с поддержкой множества сайтов (работа в сетях IP Site Connect)

	обязательно

	
	Параметры передатчика

	
	1.

	Цифровой стандарт

	DMR (Digital Mobile Radio)


	2.

	Цифровой протокол

	ETSI-TS102 361-1, -2, -3


	3.

	Класс излучения

	11K0F3E/16K0F3E



Тип ц

	фрового кодера речи

	АМВЕ++

	
	5.

	Мощность передатчика 

	1-5 Вт


	6.

	Коэффициент нелинейных искажений

	не более 5 %


	7.

	Максимальная девиация частоты: 

	
		при разносе частот 12,5 кГц

	не более ± 2,5 кГц 


		  при разносе частот 25 кГц

	не более ± 5 кГц



Параметры прием

	ика

	
	1.

	Чувствительность аналоговая (12 дБ SINAD)

	0,3 мкВт


	2.

	Цифровая чувствительность, 5%BER

	0,25 мкВт


	3.

	Избирательность по соседнему каналу

	не менее 60/70 дБ


	4.

	Номинальная звуковая мощность 

	500 мкВт



н

	 более 5%


	6.

	Фон и шум

	не более  -40/-45 дБ




Рабочая темпе

	атура

	не хуже -  -25°С/+50°С

	
	5.

	Наличие дисплея для отображения номера канала

	обязательно

	6.

	Возможность работы как в цифровых так и аналоговых сетях

	обязательно



Возможность работы как через ретранслятор так и нап

	ямую

	обязательно

	
	8.

	Герметичность

	не хуже IP54 в соответствии с  ГОСТ 14254-96


	9.

	Обеспечение работы с поддержкой множества сайтов (работа в сетях IP Site Connect)

	обязательно


	Параметры передатчика
	
	1.

	Цифровой стандарт

	DMR (Digital Mobile Radio)


	2.

	Цифровой протокол

	ETSI-TS102 

	61-1, -2, -3


	3.

	Класс излучения

	11K0F3E/16K0F3E


	4.

	Тип цифрового кодера речи

	АМВЕ++


	5.

	Мощность передатчика 

	1-25 Вт


	6.

	Коэффициент нелинейных искажений

	не более 5 %


	7.

	Максимальная девиация частоты: 

	
		при разносе частот 12,5 кГц

	не более ± 2,5 кГц 


		при разносе частот 25 кГц

	не более ± 5 кГц


	Параметры приемника
	
	1.

	Чувствительность аналоговая (12 дБ SINAD)

	0,3 мкВт


	2.

	Цифровая чувствительность, 5%BER

	0,25 мкВт


	3.

	Избирательность по соседнему каналу

	не менее 60/70 дБ


	4.

	Номинальная звуковая мощность 

	500 мкВт


	5.

	Коэффициент нелинейных искажений 

	не более 5%


	6.

	Фон и шум

	не более  -40/-45 дБ



	Примечание:

* - приемопередатчик стационарной радиостанции должен быть оснащен 2-х строчным дисплеем, отображающим номер канала, управление радиостанцией должно осуществляться с передней панели.
Дополнительные технические требования к радиостанциям:

- предлагаемые к поставке радиостанции должны иметь возможность программирования частот с использованием ПЭВМ, в том числе свободного назначения частот на каналы при программировании.
	

	Код по ОКРБ 007-2007 (подвид)12
	32.20.11.700

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2007
	Аппаратура радиопередающая с приемными устройствами


руководство по эксплуатации на русском 

	· зыке

	к-т

	1

	
	1.1

	Программное обеспечение и кабель для программирования радиостанций

	к-т

	5


	2.

	Цифровая стационарная УКВ радиостанция с питанием от сети 220 В, с 2-х строчным цифровым дисплеем, в комплекте: 
	к-т

	5


		· приемопередатчик *

	шт.

	1


		· блок питания приемопередатчика

	шт.

	1


		· кронштейн крепления 

	шт.

	1


		· разъем для подключения фидера антенны

	шт.

	1


		· настольная подставка для радиостанции

	шт.

	1


		· руководство по эксплуатации на русском языке

	к-т

	1



	
	

	Срок (сроки) поставки товаров 
	45 календарных дней с даты заключения договора  (с правом досрочной поставки)

	Место поставки товаров 
	в/ч 1463, Минская область, г. Дзержинск, ул. Минская, 1

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту14
	-

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Примечание
	 Гарантийный срок эксплуатации радиосредств (приемо-передатчиков радиостанций) должен составлять не менее  36 месяцев;

Гарантийный срок эксплуатации на аккумуляторные батареи поставляемые с радиостанциями должен составлять не менее 18 месяцев;

 Гарантийный срок эксплуатации на другое оборудование поставляемое в комплекте с радиостанцией, но не упомянутое выше, должен составлять не менее 24 месяцев.
Аукционное предложение должно быть представлено на весь объем оборудования по лоту.
Цена должна быть выражена в белорусских рублях, и кроме стоимости самих товаров, включать расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (в том числе НДС) в республиканский и (или) местные бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные фонды, государственные внебюджетные и инновационные фонды.

	Лот №2


Цифровая носимая УКВ радиостанция с 5-ти строчным ЖКИ дисплеем и полно

	 DTMF клавиатурой, в комплекте:

	
		· приемопередатчик


		· антенна диапазона VHF 146-174 МГц

		· GPS-модуль


		· аккумуляторная батарея емкостью не менее 1600 mAh с клипсой для ношения радиостанции и функцией IMPRES

		· индивидуальное зарядное устройство с функцией IMPRES

		· чехол для радиостанции, типа Ч-05/10 


		· руководство по эксплуатации на русском языке


	5.
	Цифровая носимая УКВ радиостанция с 4-х строчным монохромным ЖКИ дисплеем и усеченной DTMF клавиатурой, в комплекте:


		· приемопередатчик


		· антенна диапазона VHF 146-174 МГц

		· GPS-модуль


		· аккумуляторная батарея емкостью не менее 1600 mAh с клипсой для ношения радиостанции и функцией IMPRES

		· индивидуальное зарядное устройство с функцией IMPRES

		· руководство по эксплуатации на русском языке


	6.

	Цифровая носимая УКВ радиостанция без ЖКИ дисплея, в комплекте:

		· приемопередатчик


		· антенна диапазона VHF 146-174 МГц

		· GPS-модуль


		· аккумуляторная батарея емкостью не менее 1600 mAh с клипсой для ношения радиостанции и функцией IMPRES

		· чехол для радиостанции, типа Ч-05/10


		· руководство по эксплуатации на русском языке


	7.

	Аккумуляторная батарея емкостью не менее 1600 mAh с клипсой для ношения радиостанции и функцией IMPRES

	8.

	Многоместное зарядное устройство с функцией IMPRES

	9.

	Выносной микрофон-манипулятор к носимой радиостанции


	10.

	Одно-проводная гарнитура со звуководом, типа NNTN8459A к носимой радиостанции

	11.

	Двух-проводная гарнитура со звуководом, типа РМLN6129A к носимой радиостанции

	12.

	Цифровой ретранслятор с питанием от сети 220 В, в комплекте: 


приемопередат

	· ик

	
		· дуплексер с минимальным разносом частот 0,4 МГц 


		· антенна вертикальная круговой диаграммы направленности c высокочастотным кабелем длиной 50 м в комплекте с разъемами 


		· коаксиальная грозозащита (многоразовая) с необходимыми запасными  частями *****


		· кабель с перемычкой и разъемом подключения к радиостанции для включения блока питания радиостанции от резервного источника питания 


		· необслуживаемая аккумуляторная батарея 12 В **


		· маршрутизатор (роутер) типа «NetGear »

		· 50 Ом кабель  от дуплексёра до ретранслятора длиной 10 м


		· комплект эксплуатационной документации


	13.

	Средство отображения информации  (LCD-панель) с диагональю 50”, кабелем DVI-DVI длиной 10 м и устройством для настенного крепления

	14.

	Кабель программирования носимых радиостанций

	15.

	Кабель программирования автомобильных радиостанций

	16.

	Лицензия на подключение абонентской радиостанции к диспетчерскому ПО «TRBONet»


	17.

	Лицензия на подключение ретранслятора по IP cети

	18.

	Полная лицензия LCP для ретранслятора

	19.

	Лицензия NAI Voice + NAI Data

	20.

	ПО дополнительная диспетчерская консоль



	
	


не хуже -  -30°С/+50°

	
	5.

	Наличие ЖКИ дисплея

	обязательно



Возмо

	ность работы как в цифровых так и аналоговых сетях

	обязательно

	
	7.

	Возможность работы как через ретранслятор так и напрямую

	обязательно



3,7 дБ / 10

	 м 


	9.

	Антенна радиостанции должна быть всенаправленной с коэффициентом  стоячей волны

	не хуже 1,5 и усилением не менее 7 dBi


	10.

	Герметичность

	соответствие IP54 по ГОСТ 14254



Наличие аксессуарного р

	зъема с USB интерфейсом

	обязательно

	

Обе

	печение работы с поддержкой множества сайтов (работа в сетях IP Site Connect)

	обязательно

	
	13.

	Обеспечение работы в сетях Capasity Plus (односайтовая транкинговая система) и Linked Capasity Plus (многосайтовая транкинговая система)

	обязательно


	Параметры передатчика
	
	1.

	Цифровой стандарт

	DMR (Digital Mobile Radio)


	2.

	Цифровой протокол

	ETSI-TS102 361-1


	3.

	Класс излучения

	11K0F3E/16K0F3E


	4.

	Тип цифрового кодера речи

	АМВЕ++


	5.

	Мощность передатчика 

	1-25 Вт


	6.

	Максимальная девиация частоты 

	не более 2,5/5,0 кГц


	7.

	Искажение звука 

	не более 3 %


	8.

	Чувствительность звукового тракта

	не более +1 -  -3 дБ


	Параметры приемника
	
	1.

	Чувствительность аналоговая (12 дБ SINAD)

	0,22 мкВт


	2.

	Цифровая чувствительность, 5%BER

	0,3 мкВт


	3.

	Избирательность по соседнему каналу

	не менее 60/70 дБ


	4.

	Номинальная звуковая мощность 

	500 мкВт


	5.

	Искажения звука на номинальной мощности

	3%


	6.

	Фон и шум

	не более 40/45 дБ


	7.

	Чувствительность звукового тракта

	не более +1 -  -3 дБ




Возможность установки GPS при

	мника

	обязательно

	
	7.

	Горизонтальная точность GPS приемника

	не более 10 м


	8.
	Возможность работы как в цифровых так и аналоговых сетях

	обязательно


	9.
	Возможность работы как через ретранслятор так и напрямую

	обязательно



соо

	ветствие IP54 по ГОСТ 14254


	11.

	Наличие аксессуарного разъема с USB интерфейсом

	обязательно


	12.

	Обеспечение работы с поддержкой множества сайтов (работа в сетях IP Site Connect)

	обязательно



Обеспечение работы в сетях Capasity Plus (односайтовая транкинговая система) и Linked Capasity Plus (многосайто

	ая транкинговая система)

	обязательно

	
	Параметры передатчика
	
	1.

	Цифровой стандарт

	DMR (Digital Mobile Radio)



ETSI-TS102 36

	-1


	3.

	Класс излучения

	11K0F3E/16K0F3E



Тип цифрового кодера ре

	и

	АМВЕ++

	
	5.

	Мощность передатчика 

	1-25 Вт


	6.

	Максимальная девиация частоты 

	не более 2,5/5,0 кГц


	7.

	Искажение звука 

	не более 3 %


	8.

	Чувствительность звукового тракта

	не более +1 -  -3 дБ


	Параметры приемника
	
	1.

	Чувствительность аналоговая (12 дБ SINAD)

	0,22 мкВт


	2.

	Цифровая чувствительность, 5%BER

	0,3 мкВт


	3.

	Избирательность по соседнему каналу

	не менее 60/70 дБ


	4.

	Номинальная звуковая мощность 

	500 мкВт


	5.

	Искажения звука на номинальной мощности

	3%


	6.

	Фон и шум

	не более 40/45 дБ


	7

		Чувствительность звукового тракта

	не более +1 -  -3 дБ




Гер

	етичность

	соответствует IP57 по ГОСТ 14254

	
	5.
	Стойкость к внешним воздействующим факторам 

	соответствует группе Н7 по ГОСТ 16019


	6.
	Требования безопасности

	соответствует ГОСТ 12.2.007.0



Рабочая темпе

	атура NiMH аккумулятора

	не хуже -  -30°С/+50°С

	
	8.

	Возможность установки GPS приемника

	обязательно


	9.

	Горизонтальная точность GPS приемника

	не более 10 м


	10.
	Исполнение радиостанций как с ЖКИ дисплеем так и без

	обязательно


	11.

	Поддержка технологии IMPRES для работы с аксессуарами

	обязательно



Возмо

	ность работы как в цифровых так и аналоговых сетях

	обязательно

	
	13.
	Возможность работы как через ретранслятор так и напрямую

	обязательно


	14.

	Обеспечение работы с поддержкой множества сайтов (работа в сетях IP Site Connect)

	обязательно



Обеспечение работы в се

	ях Capasity Plus (односайтовая транкинговая система) и Linked Capasity Plus (многосайтовая транкинговая система)

	обязательно

	
	Параметры передатчика

	
	1.

	Цифровой стандарт

	DMR (Digital Mobile Radio)


	2.

	Цифровой протокол

	ETSI-TS102 361-1



Класс

	излучения

	11K0F3E/16K0F3E

	
	4.

	Тип цифрового кодера речи

	АМВЕ++


	5.

	Мощность передатчика 

	1-5 Вт


	6.

	Максимальная девиация частоты 

	не более 2,5/5,0 кГц


	7.

	Искажение звука 

	не более 3 %


	8.

	Чувствительность звукового тракта

	не более +1 -  -3 дБ



Параметры при

	мника

	
	1.

	Чувствительность аналоговая (12 дБ SINAD)

	0,22 мкВт


	2.

	Цифровая чувствительность, 5%BER

	0,3 мкВт


	3.

	Избирательность по соседнему каналу

	не менее 60/70 дБ


	4.

	Номинальная звуковая мощность 

	500 мкВт


	5.

	Искажения звука на номинальной мощности

	3%


	6.

	Фон и шум

	не более 40/45 дБ


	7.

	Чувствительность звукового тракта

	не более +1 -  -3 дБ




Частотный разнос между соседними канала

	и

	12,5/25 кГц

	
	3.

	Выходная мощность 

	1-25 Вт/ 25-45 Вт


	4.

	Напряжение питания 

	100-240 В


	5.

	Рабочая температура

	не хуже -  -30°С/+50°С


	6.

	Цифровой стандарт

	DMR (Digital Mobile Radio)


	7.

	Цифровой протокол

	ETSI-TS102 361-1



11K0F3E

1

	K0F3E


	9.

	Тип цифрового кодера речи

	АМВЕ++



Поддержка ана

	огового и цифрового режимов

	обязательно

	
	11.

	Разнос частот между приемной и передающей частотой ретранслятора (дуплексер)

	от 0,6 до 0,9 МГц



Антенна ретранслятора должна быть всенаправленной 

	 коэффициентом  стоячей волны

	не хуже 1,5 и усилением не менее 7 dBi

	
	13.

	Высокочастотный кабель к антенне ретранслятора должен обеспечивать коэффициент затухания на частоте 150 мГц

	3,7 дБ / 100 м 



	Примечание:

* - приемопередатчик стационарной радиостанции должен быть оснащен 4-х строчным полноцветным дисплеем, управление радиостанцией должно осуществляться с передней панели;

** - необслуживаемая аккумуляторная батарея 12 В (резервный источник электропитания), должна включаться автоматически при пропадании основного электропитания и обеспечивать работу радиостанции в период не менее 6 часов;

*** - приемопередатчик автомобильной радиостанции должен быть оснащен 
2-х строчным дисплеем отображающим номер канала, управление радиостанцией должно осуществляться с передней панели;

**** - приемопередатчик автомобильной радиостанции должен быть оснащен 
4-х строчным полноцветным дисплеем, управление радиостанцией должно осуществляться с передней панели на которой должно быть не менее 4-х программируемых функциональных кнопок;

***** - в комплект поставки коаксиальной грозозащиты должны входить запасные расходные элементы (грозоразрядники), из расчета по 3 штуки на каждый комплект грозозащиты;

******  - в цену поставки должны быть включены работы по пуско-наладке системы на 5-ти объектах территориальных органов пограничной службы.
Дополнительные технические требования к радиостанциям:

- предлагаемые к поставке радиостанции должны иметь возможность программирования частот с использованием ПЭВМ, в том числе свободного назначения частот на каналы при программировании;

- предлагаемые к поставке радиостанции по лоту      № 2 должны обеспечить возможность функционирования со специальным программным обеспечением «TRBONet. Enterprise» имеющимся в органах пограничной службы. 
	

	Код по ОКРБ 007-2007 (подвид)12
	32.20.11.700

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2007
	Аппаратура радиопередающая с приемными устройствами


	Объем (количество)13
	№

п/п

Наименование продукции

Ед. изм.

Кол-во

1.

Цифровая стационарная УКВ радиостанция с питанием от сети 220 В, с ЖКИ дисплеем, в комплекте: 
к-т

14

· приемопередатчик *
шт.

1

· блок питания приемопередатчика

шт.

1
· настольная подставка с динамиком под приемопередатчик

шт.

1

· настольный микрофон

шт.

1

· микрофон-манипулятор 

шт.

1

· антенна диапазона VHF 146-174 МГц на магнитном основании 

к-т

1

· кабель с перемычкой и разъемом подключения к радиостанции для включение блока питания радиостанции от резервного источника питания 

к-т

1

· необслуживаемая аккумуляторная батарея 12 В **
шт.

1

· руководство по эксплуатации на русском языке

к-т

1

2.

Цифровая автомобильная УКВ радиостанция с питанием от бортсети 12 В, с 2-х строчным ЖКИ дисплеем, в комплекте:

к-т

30

· приемопередатчик ***
шт.

1

· антенна диапазона VHF 146-174 МГц на магнитном основании  

к-т

1

· антенна GPS на магнитном основании 

к-т 

1

· GPS-модуль

шт.

1

· кабель питания 

шт.

1

· микрофон-манипулятор 

шт.

1

· руководство по эксплуатации на русском языке

к-т

1

3.

Цифровая автомобильная УКВ радиостанция с питанием от бортсети 12 В, с 4-х строчным ЖКИ дисплеем, в комплекте:

к-т

2

· приемопередатчик ****
шт.

1

· антенна диапазона VHF 146-174 МГц на магнитном основании  

к-т

1

· антенна GPS на магнитном основании 

к-т 

1

· GPS-модуль

шт.

1

· кабель питания 

шт.

1

· микрофон-манипулятор 

шт.

1

· руководство по эксплуатации на русском языке

к-т

1

4.

Цифровая носимая УКВ радиостанция с 5-ти строчным ЖКИ дисплеем и полной DTMF клавиатурой, в комплекте:

к-т

27

· приемопередатчик

шт.

1

· антенна диапазона VHF 146-174 МГц
шт.

1

· GPS-модуль

шт.

1

· аккумуляторная батарея емкостью не менее 1600 mAh с клипсой для ношения радиостанции и функцией IMPRES
шт.

1

· индивидуальное зарядное устройство с функцией IMPRES
шт.

1

· чехол для радиостанции, типа Ч-05/10 

шт.
1
· руководство по эксплуатации на русском языке

к-т

1

5.
Цифровая носимая УКВ радиостанция с 4-х строчным монохромным ЖКИ дисплеем и усеченной DTMF клавиатурой, в комплекте:

к-т

2

· приемопередатчик

шт.

1

· антенна диапазона VHF 146-174 МГц
шт.

1

· GPS-модуль

шт.

1

· аккумуляторная батарея емкостью не менее 1600 mAh с клипсой для ношения радиостанции и функцией IMPRES
шт.

1

· индивидуальное зарядное устройство с функцией IMPRES
шт.

1

· руководство по эксплуатации на русском языке

к-т

1

6.

Цифровая носимая УКВ радиостанция без ЖКИ дисплея, в комплекте:
к-т

132
· приемопередатчик

шт.

1

· антенна диапазона VHF 146-174 МГц
шт.

1

· GPS-модуль

шт.

1

· аккумуляторная батарея емкостью не менее 1600 mAh с клипсой для ношения радиостанции и функцией IMPRES
шт.

1

· чехол для радиостанции, типа Ч-05/10

шт.
1
· руководство по эксплуатации на русском языке

к-т

1

7.

Аккумуляторная батарея емкостью не менее 1600 mAh с клипсой для ношения радиостанции и функцией IMPRES
шт.

35

8.

Многоместное зарядное устройство с функцией IMPRES
к-т

20
9.

Выносной микрофон-манипулятор к носимой радиостанции

к-т

38

10.

Одно-проводная гарнитура со звуководом, типа NNTN8459A к носимой радиостанции
к-т

12

11.

Двух-проводная гарнитура со звуководом, типа РМLN6129A к носимой радиостанции
к-т

17

12.

Цифровой ретранслятор с питанием от сети 220 В, в комплекте: 
к-т

6
· приемопередатчик

к-т

1

· дуплексер с минимальным разносом частот 0,4 МГц 

к-т

1

· антенна вертикальная круговой диаграммы направленности c высокочастотным кабелем длиной 50 м в комплекте с разъемами 

к-т

1

· коаксиальная грозозащита (многоразовая) с необходимыми запасными  частями *****
к-т

1

· кабель с перемычкой и разъемом подключения к радиостанции для включения блока питания радиостанции от резервного источника питания 

к-т

1

· необслуживаемая аккумуляторная батарея 12 В **
шт.

1

· маршрутизатор (роутер) типа «NetGear »
шт.
1

· 50 Ом кабель  от дуплексёра до ретранслятора длиной 10 м

шт.
1

· комплект эксплуатационной документации

к-т

1

13.

Средство отображения информации  (LCD-панель) с диагональю 50”, кабелем DVI-DVI длиной 10 м и устройством для настенного крепления
к-т

5

14.

Кабель программирования носимых радиостанций
шт.

3

15.

Кабель программирования автомобильных радиостанций
шт.

3

16.

Лицензия на подключение абонентской радиостанции к диспетчерскому ПО «TRBONet»

шт.
207
17.

Лицензия на подключение ретранслятора по IP cети
шт.

6
18.

Полная лицензия LCP для ретранслятора
шт.

6
19.

Лицензия NAI Voice + NAI Data
шт.
6
20.

ПО дополнительная диспетчерская консоль

шт.

14


	Срок (сроки) поставки товаров 
	45 календарных дней с даты заключения договора  (с правом досрочной поставки)

	Место поставки товаров 
	в/ч 1463, Минская область, г. Дзержинск, ул. Минская, 1

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту14
	-


	Источник финансирования государственной закупки
	Бюджет союзного государства

	Примечание
	Гарантийный срок эксплуатации радиосредств (приемо-передатчиков радиостанций) должен составлять не менее  36 месяцев;

Гарантийный срок эксплуатации на аккумуляторные батареи поставляемые с радиостанциями должен составлять не менее 18 месяцев;

Гарантийный срок эксплуатации на другое оборудование поставляемое в комплекте с радиостанцией, но не упомянутое выше должен составлять не менее 24 месяцев.
Аукционное предложение должно быть представлено на весь объем оборудования по лоту.

Цена должна быть выражена в белорусских рублях, и кроме стоимости самих товаров, включать расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (в том числе НДС) в республиканский и (или) местные бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные фонды, государственные внебюджетные и инновационные фонды, а также стоимость работ по пуско-наладке системы на 5-ти объектах территориальных органов пограничной службы.


	Лот №3

	Наименование товаров 
	Шкаф телекоммуникационный ШТК–М или аналог 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки11(количество наименований в комплекте)
	Шкаф телекоммуникационный ШТК–М или аналог в составе:

10 к-тов

Шкаф со съемными задней и боковыми стенами, дверью с тонированным ударопрочным стеклом

1 шт.

Высота

42U

Ширина

600

Глубина

800

Блок розеток типа БР-8П (У10-008), 19" 1U

1 шт.

Модуль вентиляторный 19" 1U, с датчиком с датчиком температуры

1 шт.

Полка типа СВ

2 шт.

Рама монтажная горизонтальная для 6 плинтов, 19" 1U

1 шт.

Горизонтальный органайзер типа ГКО-4.62, 19"1U

2 шт.

Панель заземления горизонтальная, 19"

1 шт.



	Код по ОКРБ 007-2007 (подвид)12
	31.20.40.300

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2007
	Щиты распределительные, панели, консоли, столы, шкафы и прочие основания (щиты, панели, аналогичные изделия) для изделий, относящихся к группировке 31.20.3, не укомплектованные соответствующей аппаратурой

	Объем (количество)13
	10 к-тов

	Срок (сроки) поставки товаров 
	45 календарных дней с даты заключения договора  (с правом досрочной поставки)

	Место поставки товаров 
	в/ч 1463, Минская область, г. Дзержинск, ул. Минская, 1

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту14
	-

	Источник финансирования государственной закупки
	Бюджет союзного государства

	Примечание
	Гарантийные обязательства должны составлять не менее 24 месяцев.



II. Срок действия предложения 15
Срок действия предложения должен быть не менее срока исполнения обязательств по договору. Предложение, имеющее более короткий срок действия, может быть отклонено как не отвечающее требованиям аукционных документов.

III. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

В соответствии с потребительскими, техническими и экономическими показателями, указанными по лоту.

IV. Срок заключения договора о государственной закупке 
Договор16 между Госпогранкомитетом и участником-победителем подлежит заключению в течении тридцати календарных дней в соответствии с законодательством Республики Беларусь, но не ранее 10 рабочих дней, предусмотренных законодательством для обжалования решения о выборе участника–победителя, а если имело место обжалование – после принятия решения по результатам рассмотрения жалобы в течение двадцати календарных дней. 
V. Сведения, которые должны содержаться в предложении, требования к оформлению предложения

Предложение участника должно быть оформлено в виде электронного документа в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и с учетом регламента оператора электронной торговой площадки.

Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ I

	Вид процедуры закупки 
	Электронный аукцион

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку
	

	Сведения об электронном аукционе

	Регистрационный номер приглашения на электронной торговой площадке
	

	Краткое наименование предмета государственной закупки
	

	Сведения о лотах предложения

	Лот №______17

	Наименование товаров (работ, услуг)
	

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	

	Объем (количество)
	

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	

	Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту18
	

	Цена предложения по лоту19
	

	Срок действия предложения участника20
	

	Применение преференциальной поправки21
	

	Заявление о согласии заключить договор о государственной закупке22
	

	Сведения об оплате услуг оператора электронной торговой площадки (организатора)

	Размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки23
	

	Валюта
	

	Размер оплаты услуг организатора24
	

	Валюта
	

	Сведения о требуемом аукционном обеспечении (при необходимости) 

	Размер, %
	

	Сумма 
	

	Валюта 
	

	Документы первого раздела предложения (при необходимости)

	Наименование документа (ов) 25
	1. Для оценки предложений на предмет соответствия предъявляемым техническим требованиям  (указаны в разделах «Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки» соответствующих лотов), участник должен заполнить таблицу с указанием соответствия либо несоответствия имеющихся в предлагаемых радиостанциях,  функциональных возможностях, эргономических параметрах, ТТХ и др. 

По несоответствующим позициям участник должен привести существующие в предлагаемом оборудовании ТТХ, возможности и т.д. 
Указанные сведения должны быть обязательно подтверждены следующей информацией:
-  предложение участника в обязательном порядке должно содержать подробную спецификацию предлагаемого оборудования, наименование, модель, рисунок (фото), позволяющие определить внешний вид и состав предлагаемого оборудования; рекламный проспект либо любые технические документы (паспорта) на русском языке в которых отражены заявляемые характеристики (ТТХ, возможности, параметры и др.).

- предложение участника в обязательном порядке должно содержать ссылки в сети Интернет на сайт производителя либо его официального дистрибьютора или дилера, где будет указана информация на русском языке о предлагаемом оборудовании, позволяющая оценить его на предмет соответствия техническим требованиям указанным в разделах «Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки» соответствующих лотов.
2. Участник должен письменно подтвердить:

-  нахождение на территории Республики Беларусь своего представительства (либо представительства организации-производителя предлагаемого оборудования), осуществляющего гарантийный ремонт и сервисное обслуживание продаваемой им техники связи;

- что срок сервисного обслуживания оборудования составляет не менее 10 лет.
3.   Участник должен письменно указать гарантийные сроки на предлагаемое оборудование.


РАЗДЕЛ II
	Сведения об участнике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	

	Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
	 

	Данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	

	Сведения о контактных лицах

	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
	

	Телефон
	

	иные сведения
	

	Документы второго раздела предложения

	Наименование документа (ов), подтверждающих соответствие участника требованиям к составу участников и, при необходимости, квалификационным данным участника, иных документов
	Преференциальная поправка применяется согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» :

 в размере 15 процентов – в случае предложения товаров (работ, услуг) происхождения Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

25 процентов – в случае предложения им товаров (работ, услуг) собственного производства организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников. 

При заявлении участником о своем праве на применение преференциальной поправки к цене своего предложения в размере 15 процентов участник обязан представить документы, из которых можно однозначно установить страну происхождения товара.

Согласно письму Министерства торговли Республики Беларусь от 09.02.2015 №14-07/217К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение» такими документами являются:

сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выданный торгово-промышленными палатами стран Евразийского экономического союза;

сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами.

Преференциальная поправка в размере 25 процентов применяется в случае предложения участником товаров (работ, услуг) собственного производства организацией, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников. В данном случае подтверждающим документом, кроме вышеуказанных, является справка, подписанная руководителем подобной организации.

 -      по лотам №1 и №2 на предлагаемое к поставке оборудование должен быть представлен сертификат соответствия согласно постановлению Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16 декабря 2008г. № 60 «Об утверждении перечня продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия Республики Беларусь», сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
п/п
	Номер лота
	Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг)
	Описание предлагаемых товаров (работ, услуг)
	Страна происхождения товаров (работ, услуг)
	Объем (кол-во), ед. изм.
	Цена единицы, условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), валюта платежа
	Общая стоимость товаров (работ, услуг)


VI. Порядок разъяснения аукционных документов

Участник электронного аукциона, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее пяти рабочих дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться в Госпогранкомитет с запросом о разъяснении аукционных документов. Госпогранкомитет не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений размещает в открытом доступе на электронной торговой площадке содержание запроса о разъяснении аукционных документов и ответ на него (без указания лица, направившего запрос).
VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки

Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с порядком, установленным Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

VIII. Требования к аукционному обеспечению и (или) обеспечению исполнения договора

Нет.

IX. Преференциальная поправка  

Преференциальная поправка применяется:

 в размере 15 процентов – в случае предложения им товаров (работ, услуг) происхождения Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

25 процентов – в случае предложения им товаров (работ, услуг) собственного производства организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников. 

Преференциальная поправка применяется согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».                                              

При заявлении участником о своем праве на применение преференциальной поправки к цене своего предложения в размере 15 процентов участник обязан представить документы, из которых можно однозначно установить страну происхождения товара.

Согласно письму Министерства торговли Республики Беларусь от 09.02.2015 №14-07/217К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение» такими документами являются:

сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выданный торгово-промышленными палатами стран Евразийского экономического союза;

сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами.

Преференциальная поправка в размере 25 процентов применяется в случае предложения участником товаров (работ, услуг) собственного производства организацией, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников. В данном случае подтверждающим документом, кроме вышеуказанных, является справка, подписанная руководителем подобной организации.
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