Приложение 
к постановлению Министерства 
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
29.04.2011 №14

УВД  Могилевского облисполкома		Форма № С-1		
(наименование организации)		Код по ОКУД		

                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                      					   Вриод начальника УФиТ УВД
                                                                                                   Могилевского облисполкома
                                                                                                   подполковник милиции
                                                                                                    ___                                         С.Г.Болотин
                                                                                                                            (должность)       (подпись)       (Ф.И.О)
«17» августа 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 29/С
Комиссия, образованная в соответствии с приказом №  	27	от	31   октября  2013 г.	в составе:	

Председатель комиссии	Вриод заместителя начальника УФиТ УВД                          Ткаченко В.Г.	
	                           (должность)                                                                                     (Ф.И.О.)	
	Главный специалист ОТО  УФиТ                                          Пьянова А.И.	
	                           (должность)                                                                                     (Ф.И.О.)	
	Главный специалист ОТО  УФиТ                                          Сыромолотова В.В.	
	                            (должность)                                                                                    (Ф.И.О.)	
	Ведущий специалист ОТО УФиТ УВД                                Воробьёва К.А.                                                  	
	                            (должность)                                                                                    (Ф.И.О.)	
	Начальник ГТО Октябрьского РОВД                                    Скачков К.Л.	
	                            (должность)                                                                                    (Ф.И.О.)	
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта
Административного здания и прилегающей территория Октябрьского РОВД г.Могилева
(наименование объекта)	
установлено, что:	в ходе эксплуатации под воздействием атмоферных осадков произошло разрушение штукатурного и окрасочного слоя (трещины, сколы) фасада здания; разрушение участка отмостки здания (многочисленные трещины), что приводит к затеканию дождевых вод в подвальные помещения (необходимо восстановить гидроизоляцию); разрушение и отслоение плитки цоколя;  дверные блоки в результате длительной эксплуатации пришли в негодность (деформация дверного полотна и коробки). Покрытие из плитки бетонной ступеней, крыльца и площадки на прилегающей территории административного здание имеет трещины, сколы, местами разрушения. Необходима замена бортовых камней и устройство пандуса на крыльце входа в здание.
Также под воздействием атмосферных осадков произошло отслоение окрасочного слоя на металлических решетках, установленных на оконных проемах. Требуется замена водосточной системы входной группы (деформировались звенья, ржавчина). 
Необходима замена кабеля (прогнил, затёрся, прогорел), выключателя и светильников.	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)	
Комиссией   установлено   наличие  стесненных  и  усложненных  условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами ________________________________________________
                                                                                                                                                (перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов: 
М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	
М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	
М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	
М330201 МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	
М331410 АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 (6) МПА (АТМ)	
М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	
М110907 ВИБРАТОРЫ	
М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	
М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	
М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	
М340601 ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ	
М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	
М110101 БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 2 М3	
М111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	
М021141 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  10 Т	
М330250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	
М031830 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	
М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	
М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	
М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	
М331101 ТРАМБОВКИ ПНЕВМОТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	
М134041 ШУРУПОВЕРТ	
М031002 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	

Другие   сведения,   учитываемые   при   определении  стоимости  работ________________________
____________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии	Вриод заместителя начальника УФиТ УВД                          Ткаченко В.Г.	
	                           (должность)                                                                                     (Ф.И.О.)	
	Главный специалист ОТО  УФиТ                                           Пьянова А.И.	
	                           (должность)                                                                                     (Ф.И.О.)	
	Главный специалист ОТО  УФиТ                                          Сыромолотова В.В.	
	                            (должность)                                                                                    (Ф.И.О.)	
	Ведущий специалист ОТО УФиТ УВД                                Воробьёва К.А.                                                  	
	                            (должность)                                                                                    (Ф.И.О.)	
	Начальник ГТО Октябрьского РОВД                                    Скачков К.Л.	
	                            (должность)                                                                                    (Ф.И.О.)	

1	 ФАСАД	 	0	 	
2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	7,03	Е46-24-2	
3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	100М2	7,03	Е61-30-1	
4	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6Х60	100ШТ	70,3	С101-15510	
5	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	7,03	Е13-73-1	
6	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ-16	КГ	210,9	С101-23606	
7	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100М2	7,03	Е13-68-2	
8	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75   1,8кг*м2*мм	Т	12,654	С101-137404	
9	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО   К=10	100М2	7,03	Е13-68-4	
10	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 1,8*м2*мм	Т	12,654	С101-137404	
11	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100М	3,15	Е26-96-1	
12	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МАРКИ 35У1 РАЗМЕРОМ 1000Х35Х35 ММ	М	321,3	С101-100717	
13	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ, ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, М100/М150, F75	Т	0,04536	С101-138063	
14	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) И КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С ЛЕСОВ	100М2 ОТКО	0,47	Е15-286-4	
15	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ, ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/100, F75 1,8*м2*мм	Т	0,5922	С101-137404	
16	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ16	КГ	14,1	С101-23606	
17	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ФАКТУРНОГО (0,7 ММ) ВРУЧНУЮ БЕЗ НАНЕСЕНИЯ ФАКТУРЫ, С ЛЕСОВ ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ СТЕНАМ	100М2	7,33	Е15-284-1	
18	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ	КГ	131,94	С101-23802-1	
19	ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА"  (аналог Ceresit CT 36) 2,6 кг/м2	Т	1,9058	С101-137407	
20	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНО-ФАКТУРНОГО ПОКРЫТИЯ ВРУЧНУЮ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М2 СТЕН	0,17	Е15-307-1	
21	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КАМЕШКОВАЯ", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,04148	С101-137411	
22	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ	КГ	3,06	С101-23802-1	
23	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	7,5	Е13-73-1	
24	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ	КГ	135	С101-23802-1	
25	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ	100М2	7,5	Е26-127-1	
26	КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ	КГ	450	С101-34026-1	
27	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПЛИТОЙ ВЛАГОСТОЙКОЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100 М2	0,0295	Е34-160-1	
28	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СD (ПП) 60Х27, 0,6 ММ	М	5,9	С101-160960	
29	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27Х28, 0,6 ММ	М	5,25	С101-160957	
30	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ВЛАГОСТОЙКИМИ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М2 ОБШИ	0,0295	Е10-7-3	
31	ПЛИТЫ ВЛАГОСТОЙКИЕ	М2	3,024	С101-78000-1	
32	РАЗБОРКА ОТЛИВОВ	100М	0,0175	Е58-4-1	
33	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2 ВЕРТ	3	Е69-20-2	
34	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч	211	М031002	
	 ЦОКОЛЬ	 	0	 	
35	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ ИЗ  ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М2	0,61	Е63-19-6	
36	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	100М2	0,61	Е61-30-1	
37	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6Х60	100ШТ	6,1	С101-15510	
38	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,61	Е13-73-1	
39	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ-16	КГ	18,3	С101-23606	
40	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100М2	0,61	Е13-68-2	
41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75   1,8кг*м2*мм	Т	1,098	С101-137404	
42	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО   К=10	100М2	0,61	Е13-68-4	
43	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 1,8*м2*мм	Т	1,098	С101-137404	
44	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЮ	100М2	0,61	Е15-15-1	
45	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,305	С101-138062	
46	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т	0,02379	С101-138032-6	
47	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНОЙ ПЛАНКИ	100М	0,23	Е26-63-1	
48	КАПЕЛЬНИК  ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ,  С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	23,23	С203-52504П	
49	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ	100М	0,23	Е9-521-1	
50	ВХОДНАЯ ГРУППА	 	0	 	
51	ДЕМОНТАХ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТАМБУРНЫХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) К=0,3	100М2 ПРОЕ	0,1015	Е9-341-4	
52	МОНТАЖ ВХОДНОЙ ГРУППЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	100М2	0,1015	Е9-36-1	
53	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152	10ШТ	2,2	С101-15503	
54	ВХОДНАЯ ГРУППА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	10,15	С206-132500	
55	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	100М	0,128	Е10-116-1	
56	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10ШТ	0,1	Е10-244-1	
57	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	ШТ	1	С101-96100	
58	РАЗБОРКА ПОТОЛКОВ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) К=0,8	100М2 ПОТО	0,03	Е10-12-6	
59	МОНТАЖ ПОТОЛКОВ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ ОТ РАЗБОРКИ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М2 ПОТО	0,03	Е10-12-6	
60	МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ	100М2 ПОТО	0,045	Е34-141-1	
61	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,00366	С201-58700	
62	РЕЙКА АЛЮМИНИЕВАЯ	М2	4,59	С101-160800-1	
63	УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19Х24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М	100М	0,095	С101-160954	
64	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ РАЗМЕРЕ СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 150 ММ	100 ОТВЕРС	0,08	Е69-12-1	
65	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ	0,12	Ц8-593-20	
66	ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ (АНАЛОГ AZZARDO SLIM SQUARE AZ2833) IP 44 ЧЕРНЫЙ	ШТ	8	С545-400	
67	ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК (АНАЛОГ NOVOTECH 358310)  IP44, 20 Вт БЕЛЫЙ	ШТ	4	C545-401	
68	ПРОВОДА (В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ) ИЛИ КАБЕЛИ ЗА ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М	1,5	Ц8-907-1	
69	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000М	0,153	С501-44100	
70	РАЗБОРКА ЖЕЛОБОВ	100М	0,045	Е58-4-1	
71	РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	100М	0,05	Е58-4-2	
72	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100М	0,05	Е12-125-1	
73	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПВХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	5,05	С103-95370П	
74	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПВХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	4	С103-95390П	
75	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПВХ, 130/100 ММ	ШТ	2	С103-95410П	
76	ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПВХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	1	С103-95040П	
77	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100М	0,045	Е12-124-1	
78	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	4,725	С103-95050П	
79	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПВХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	9	С103-95080П	
80	ОТВОД ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПВХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	1	С103-95090П	
81	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПВХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	2	С103-95070П	
82	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,112	Е57-2-7	
83	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100М	0,03	Е57-3-2	
84	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ	100М3	0,002	Е27-18-5	
85	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,112	Е11-11-11	
86	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ)	100М2	0,112	Е13-73-4	
87	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	2,02	С101-23802-1	
88	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ  НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М2	0,112	Е11-47-3	
89	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ( АНАЛОГ BERYOZA CERAMICA CONCRETE GP ГРАФИТ)   РАЗМЕРОМ 600Х300 ММ. МАТЕРИАЛ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.	М2	11,536	С101-29913П	
90	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,056	С101-138059	
91	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ)	Т	0,0043	С101-138032-6	
92	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100М	0,031	Е11-49-1	
93	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ( АНАЛОГ АНАЛОГ BERYOZA CERAMICA CONCRETE GP ГРАФИТ) РАЗМЕРОМ 600Х150 ММ. МАТЕРИАЛ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.	М2	0,5	С101-29913П	
94	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,0023	С101-138059	
95	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ)	Т	0,00018	С101-138032-6	
96	    МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ	 	0	 	
97	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА ОКНАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) К=0,8	10М2	5,3	Е56-44-1	
98	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА ОКНА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ (11 ШТ Б/У+ 1 В С/У)	10М2	8,2	Е56-44-1	
99	РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОКРАШЕННАЯ РАЗМЕРОМ ОРИЕНТИРОВОЧНО 1,75Х1,7 М	ШТ	1	С103-75440-6	
100	ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	100М2	0,327	Е13-100-1.Д01	
101	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	100М2	0,327	Е13-16-15	
102	ГРУНТОВКА ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0114	С113-3518	
103	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ВРУЧНУЮ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,327	Е13-27-3.Д01	
104	 КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ И БЛАГОУСТРОЙСТВО	 	0	 	
105	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100М2 ПОКР	1,76	Е68-55-1	
106	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ	100М3	0,008	Е27-18-5	
107	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100М	0,78	Е27-20-1	
108	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	100М2 ОПАЛ	0,06	Е6-250-1	
109	ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М3	0,012	С102-26315	
110	АРМИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	Т	0,11723	Е6-251-1	
111	СЕТКА АРМАТУРНАЯ 50Х50Х5 ММ (1 М2 = 6,17 КГ, 19 М2*6,17 КГ=117,23 КГ)	Т	0,11723	С204-3101	
112	БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ	100М3	0,025	Е6-252-1	
113	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,3	Е11-11-3	
114	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ: НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К=6	100М2	1,3	Е11-11-4	
115	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	Т	0,8021	Е6-11-10	
116	СЕТКА АРМАТУРНАЯ 50Х50Х5 ММ (1 М2 = 6,17 КГ, 130 М2*6,17 КГ=802,10 КГ)	Т	0,8021	С204-3101	
117	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ	100М2	1,33	Е11-27-1	
118	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, РАЗМЕРОМ 400Х400 ММ ИЛИ 450Х450 ММ. МАТЕРИАЛ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.	М2	135,66	С414-3021П	
119	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ БЕТОННОЙ	100М2	0,22	Е15-35-1	
120	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, РАЗМЕРОМ 400Х400 ММ ИЛИ 450Х450 ММ. МАТЕРИАЛ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.	М2	22,44	С414-3021П	
121	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,11	Е1-164-1	
122	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	11,4	Е11-2-1	
123	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М2	0,57	Е27-253-1	
124	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ К40.40,5-МЦ ЖЕЛТАЯ С КОНУСООБРАЗНЫМИ РИФАМИ. МАТЕРИАЛ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.	М2	7,45	С414-3020-1П	
125	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ СЕРЫЕ, ГЛАДКИЕ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ РАЗМЕРОМ 400Х400 ММ. МАТЕРИАЛ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.	М2	50,69	С414-3020П	
126	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	0,95	Е27-34-2	
127	КАМНИ БОРТОВЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ТИПА БРТ, СЕРЫЕ. МАТЕРИАЛ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.	М	95	С414-3003	
128	ПРОКЛАДКА ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М	0,122	Е23-32-1.Д01	
129	ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ 10.16.12-ПП	М.П.	12,322	С514-3960-1	
130	РЕШЕТКА ВОДОПРИЕМНАЯ РВ-10.14.100-К ШТАМПОВАНАЯ СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	ШТ	12	С300-60304-1	
131	КРЕПЕЖ ДЛЯ РЕШЕТКИ ЛВ-10.11.08-ОС К ЛОТКУ ВОДООТВОДНОМУ	ШТ	24	С101-63615	
132	ТОРЦЕВАЯ СТЕНКА ЗАГЛУШКА ДЛЯ НАЧАЛА КАНАЛА ГЛУХАЯ	ШТ	1	С530-14240-1	
133	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫМ ШНУРОМ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М	0,244	Е7-57-1	
134	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ГЕРМЕТИКОМ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М	0,244	Е9-521-1	
135	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М	0,01	Е12-125-1	
136	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПВХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	1,01	С103-95370П	
137	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПВХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	2	С103-95390П	
138	КОЛЕНО (ОТВОД) ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПВХ, ДИАМЕТР 100 ММ	ШТ	1	С103-95410П	
139	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПВХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	1	С103-95130П	
140	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М	0,06	Е7-60-4	
141	ОГРАЖДЕНИЯ ПАНДУСОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СОГЛАСНО СН 3.02.12-2020	М	6	С201-39400-1	
142	ОТМОСТКА	 	0	 	
143	ПЕРЕКЛАДКА ГОРЛОВИН У КИРПИЧНЫХ КОЛОДЦЕВ: ТРЕХ РЯДОВ КЛАДКИ	100ШТ	0,01	Е66-10-1	
144	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ БЕТОННЫХ	100М3	0,0375	Е68-12-5	
145	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100М3	0,122	Е1-164-1	
146	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	7,3	Е11-2-1	
147	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ (ТОЛЩИНОЙ 10 СМ)	М3	4,9	Е11-2-4	
148	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	100М2	0,63	Е8-4-7	
149	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ N30	Т	0,03654	С101-83400	
150	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100М2	0,48	Е27-253-1	
151	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ. МАТЕРИАЛ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.	М2	48,96	С414-3021	
152	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	0,52	Е27-34-2	
153	КАМНИ БОРТОВЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ТИПА БРТ, СЕРЫЕ. МАТЕРИАЛ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.	М	52	С414-3003	
154	ПРОЧЕЕ	 	0	 	
155	ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ (ПРИМ.) К=0,8	БЛОК	2	Е20-61-3	
156	МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА Б/У ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ВРУЧНУЮ	БЛОК	2	Е20-61-3	
157	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	100М	0,5	Е69-5-2	
158	ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ	100М	0,5	Е61-39-1	
159	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100М	0,45	Ц8-904-1	
160	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	45,45	С552-2012	
161	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100М	0,5	Ц8-424-1	
162	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000М	0,051	С501-44100	
163	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-206	ШТ	6	С551-10100	
164	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,42	С552-1230	
165	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-3	100ШТ	0,26	С552-1409-12	
166	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100Х60 ММ	100М	0,3	Ц8-423-3	
167	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 60Х40 ММ	М	30,9	С514-3955	
168	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01	Е67-12-2	
169	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	1	С551-17000	
170	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100ШТ	0,01	С552-1206	
171	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2	100 ЖИЛ	0,14	Ц8-574-1	
172	НАКОНЕЧНИК ТМ 4-4-3 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 3 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ	ШТ	14	С514-16302-1	
173	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ	1	Ц8-526-1	
174	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 16 А	ШТ	1	С551-100-2	
175	ПРОЖЕКТОР НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100ШТ	0,02	Ц8-593-501	
176	ПРОЖЕКТОРЫ 30 Вт, 6500 К, 139Х104Х35 ММ, 2400Лм, IP65	ШТ	2	С548-26200	
177	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 380 ММ	100 ОТВЕРС	0,02	Е46-68-3	
178	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 400 ММ	ШТ	0,06	С101-86726-26	
179	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	10,07	Е51-7-1	
180	УСЛУГИ ПО ПРИЁМКЕ ОТХОДОВ	Т	10,07	С999-1	
181	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ДО 110 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	10,07	С311-110.1	

Составил	
Ведущий специалист ОТО УФиТ УВД	
	
К.А.Воробьёва	
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	
     « 17 » августа 2021г.