ГродМТ 331/26-ЗОИ                                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 4, 14, 15 Термопластические маски

1. Состав (комплектация) оборудования (лоты 1 – 4, 14, 15)
	Лот №
	Наименование
	Кол-во,
шт

	Лот 1
	Трехточечная маска для фиксации головы с отверстиями для глаз, носа и рта
	80

	Лот 2
	Трехточечная гибридная маска для фиксации головы с открытым лицом
	50

	Лот 3
	Пятиточечная маска для фиксации головы, шеи и плеч пациента с отверстиями для глаз, носа и рта
	50

	Лот 4
	Пятиточечная гибридная маска для фиксации головы, шеи и плеч пациента с открытым лицом
	50

	Лот 14
	Маски с антибактериальным покрытием SBRT, 6-точечная маска для торакоабдоминальной области в положении лежа на спине
	80

	Лот 15
	Маски с антибактериальным покрытием SBRT, 4-точечная маска для плеч и торакальной области
	80


2. Технические требования (к лотам 1 – 4, 14, 15)
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примечания

	2.1
	Термопластические маски
	

	2.1.1
	Температура плавления термопластических масок не менее 55°C и не более 80 °С, а также маски должны обладать антибактериальным, не липким покрытием 
	Наличие
	*

	2.1.2
	Все термопластические маски должны иметь интегрируемые L-образные профили, обеспечивающие легкое и быстрое крепление к базовой плите
	Наличие
	*

	2.1.3
	Все термопластические маски должны быть совместимы с базисной платформой для фиксации «Orfit», которая используется в учреждении, или аналог.
	Наличие
	*


	
	
	

	*в случае невыполнения данного условия участник будет отклонён.

	
	


2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку – годности, стерильности (к лотам 1-15).
Остаточный срок годности на дату поставки одноразовых изделий должен составлять не менее 70% месяцев от срока годности установленного производителем.

Лот 16 – 22 Термопластический болюсный материал

1. Состав (комплектация) оборудования:
	№ лота
	Наименование
	Количество

	Лот 16
	Термопластический болюсный материал, 10см х 10см х 5мм (+/-1 мм)
	10 шт.

	Лот 17
	Термопластический болюсный материал, 15см х 15см х 5мм (+/-1 мм)
	10 шт.

	Лот 18
	Термопластический болюсный материал, 20см х 20см х 5мм (+/-1 мм) 
	10 шт.

	Лот 19
	Термопластический болюсный материал, 30см х 30см х 5мм (+/-1 мм) 
	10 шт.

	Лот 20
	Термопластический болюсный материал, 45см х 60см х 2мм (+/-1 мм) 
	10 шт.

	Лот 21
	Термопластический болюсный материал, 15см х 15см х 10мм (+/-1 мм) 
	10 шт.

	Лот 22
	Термопластический болюсный материал, 20см х 20см х 10мм (+/-1 мм) 
	10 шт.



2. Технические требования (к лотам 16 - 22):
	№ п/п
	Наименование
	Примечания

	2.1. *
	Должен быть совместим в использовании с термопластическими масками, имеющимися в наличии (термопластические маски Orfit или аналог)
	*


	
	
	

	*в случае невыполнения данного условия участник будет отклонён.

	
	


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку – годности, стерильности (к лотам 16 - 22).
Остаточный срок годности на дату поставки одноразовых изделий должен составлять не менее 70% месяцев от срока годности, установленного производителем.

