ГродМТ 304/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Широкоугольная цифровая ретинальная педиатрическая камера

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Широкоугольная цифровая ретинальная педиатрическая камера
	шт.
	1


2. Технические требования:
2.1.  Скрининг ретинопатии недоношенных.
2.2.  Компактная, портативная система визуализации.
2.3.  Съемный объектив для широкопольного изображения до 130* сетчатки.
2.4.  Получение цветных снимков высокого разрешения, запись видео.
2.5.  Фотодокументирование информации.
2.6.  Мидриатическая камера, минимальный размер зрачка 4 мм.
2.7.  Диагональ монитора 21 – 22 дюйма для просмотра изображений в полноэкранном режиме.

