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Задание на оказание услуг по разработке мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения в городе Минске
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2

	1. Организация - заказчик
	ГУВД Мингорисполкома

	2. Организация - разработчик
	По результатам процедуры государственной закупки

	3. Основание для проектирования
	- Концепция обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.05.2023 № 329; 

	4. Перечень услуг
	4.1. Анализ совершенных ДТП, выявление причин 
и условий, способствующих их совершению, 
с разработкой прямых мер по повышению безопасности дорожного движения в соответствии 
с п. 1 Приложения. 
4.2. Аудит безопасности дорожного движения 
в соответствии с п. 2 Приложения.
4.2.1. В зависимости от участка улично-дорожной сети и условий движения экспертиза (аудит) безопасности дорожного движения должен содержать: 
- анализ мест тяготения транспорта и пешеходов, исследование основных путей движения;
- проведение замеров дислокации, интенсивности, скоростных режимов транспортных и пешеходных потоков;
- выявление проблемных и потенциально опасных мест, факторов аварийности;
- выработка и оценка возможных мероприятий 
по снижению уровня аварийности и повышению эффективности организации дорожного движения;
- анализ пропускной способности и эффективности дорожного движения;
- сопровождение и представление результатов экспертизы в ГАИ и заинтересованным организациям (по запросу ГАИ ГУВД Мингорисполкома);
- анализ угроз безопасности и эффективности дорожного движения.
4.3. Анализ выполнения и эффективности Концепции развития транспортной системы 
и повышения безопасности дорожного движения 
в городе Минске «Добрая дорога» на 2026-2030 годы в соответствии с п. 3 Приложения.
4.4. Проведение заседаний экспертных рабочих групп по анализу ДТП в соответствии с п. 4 Приложения.
4.5. Реализация мероприятий по безопасности 
и организации дорожного движения с применением искусственного интеллекта в соответствии 
с п.п. 1.2, п.5, 11 Приложения.


	5. Срок проектирования
	До 15 декабря 2026 года 

	6. Источник финансирования
	Бюджет города Минска

	7. Особые условия при проектировании
	7.1. Оказываемые услуги должны базироваться 
на принципах Закона Республики Беларусь 
«О дорожном движении» и Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, а также соответствовать требованиям нормативов Республики Беларусь и международных норм, лучшему опыту проведения мероприятий 
по совершенствованию безопасности дорожного движения.
7.2. Разрабатываемая документация должна 
включать технологическое, информационное 
и организационное обеспечение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и должна содержать описание процессов, форм и методов, значения характеристик, требования к другим видам обеспечения. Результатом оказываемых услуг являются технологические документы, документация по обеспечению безопасности дорожного движения и информационные ресурсы.
7.3. Предложения по совершенствованию технических нормативных правовых актов должны соответствовать требованиям нормотворческой техники.
7.4. Материалы разработанной документации оформляются в виде чертежей, пояснительных записок и другой документации и представляются Заказчику в сроки, оговоренные календарным планом.
7.5. По окончании этапов организация-разработчик должна представить отчеты, содержащие описание основных результатов соответствующих этапов 
и акты сдачи-приемки оказанных услуг.
7.6. По окончании оказания услуги организация-разработчик должна представить Заключительный отчет, содержащий результаты проектирования и акт сдачи-приемки оказанных услуг.
7.7. Результаты оказания услуги должны быть согласованы в установленном законодательством порядке для применения в практической деятельности ГАИ ГУВД Мингорисполкома 
по повышению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г. Минска.

	9. Срок выдачи документации
	В соответствии с договором

	10. Тираж документации
	Документация представляется:
- отчеты по разделам в бумажном виде (2 экз.);
- документация (проекты ОДД, схемы ОДД, эскизные или пилотные проекты и др.) в бумажном виде (3 экз.);
- на электронных носителях CD-диске или  флешкарте (1 экз.);
- в электронном варианте на автоматизированное рабочее место инженера ОТСиС ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

	11. Программное информационное обеспечение
	Программное и информационное обеспечение представляется:
- на электронных носителях (2 экз.);
- на автоматизированных рабочих местах в ОТСиС.



Начальник отдела 
технических средств и систем 
ГУВД Мингорисполкома	Ю.А.Благушка
.	.2026

СОГЛАСОВАНО
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Приложение

Укрупненный перечень видов и объемов работ 
при разработке мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения в городе Минске
 
	№
	Вид работ
	Прогнозируемый объем работ
	Срок сдачи результатов работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Анализ совершенных ДТП, выявление причин и условий, способствующих 
их совершению, с разработкой прямых мер по повышению безопасности дорожного движения:
[bookmark: _GoBack]1.1. проведение качественного, количественного, очагового топографического, факторного и мета-анализа аварийности «до и после»;
1.2. прогнозирование аварийности на 2027 год с погибшими и ранеными 
с использованием модели искусственного интеллекта (auto encoder + k-NN);
1.3. разработка перечня краткосрочных 
и долгосрочных мероприятий, документации по недопущению совершения ДТП 
в будущем;
1.4. оценка соответствия уровня аварийности требованиям Концепции развития транспортной системы 
и повышения безопасности дорожного движения в городе Минске «Добрая дорога» на 2026-2030 годы (далее – Концепция Добрая дорога).
	4 отчета 
(3 квартальных отчета и 1 годовой)

Для пункта 1.2-4 квартал – отчет, включенный в годовой, с проведенным ЕDА, расчетными метриками, прогнозом аварийности
	1 квартал – 
до 30.06.2026

2 квартал – 
до 30.07.2026

3 квартал – 
до 30.10.2026

годовой – 
до 15.12.2026

	2. 
	Аудит безопасности дорожного движения:
	
	

	3. 
	2.1. проведение экспертизы (аудита) безопасности дорожного движения существующих участков улично-дорожной сети г. Минска при необходимости 
с разработкой пилотных проектов ОДД (схем ОДД, схем расстановки технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД), эскизных проектов, предпроектной документации) 
с последующим осуществлением мониторинга состояния дорожного движения после внедрения управляющих воздействий, подготовка итоговых отчетных документов.
	Не менее 
3 экспертиз 
по запросу (письму) 
УГАИ ГУВД Мингорисполкома
	До 5 рабочих дней после получения уведомления о проведении экспертизы

	4. 
	2.2. проведение экспертизы (аудита) безопасности дорожного движения существующих участков улично-дорожной сети г. Минска вблизи учреждений образования и по маршрутам «дом-школа-дом» с разработкой комплексных схем организации дорожного движения для каждого учреждения образования.
	Не менее 
10 экспертиз 
по запросу (письму) 
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

	До 60 календарных дней после получения уведомления о проведении экспертиз

	5. 
	2.3. проведение экспертизы (аудита) безопасности дорожного движения в сфере проектирования транспортной инфраструктуры в г. Минске.
	Не менее 
3 экспертиз 
по запросу (письму) 
УГАИ ГУВД Мингорисполкома
	До 10 рабочих дней после получения уведомления о проведении экспертизы

	6. 
	Анализ выполнения и эффективности Концепции Добрая дорога:
3.1. анализ тенденций выполнения стратегических и тактических целей снижения аварийности (с разбивкой по кварталам и районам города);
3.2. анализ выполнения положений Концепции Добрая дорога;
3.3. разработка, анализ эффективности 
и корректировка структурных программ, общих и прямых мер, реализуемых операторами безопасности дорожного движения, концепций в сфере дорожного движения, действующих в г. Минске.
	2 отчета 
(1 по итогам 
6 месяцев
 и 1 годовой)
	1 полугодие – до 30.07.2026

годовой – 
до 15.12.2026

	7. 
	Проведение заседаний экспертных рабочих групп по анализу ДТП (с погибшими, 
а также раненными в темное время суток):
4.1. совместно с заказчиком организовывать, подготавливать и проводить заседания экспертных рабочих групп о состоянии дорожно-транспортной обстановки 
на территории г. Минска на основе анализа ДТП с пострадавшими с подготовкой соответствующей отчетной документации 
и разработкой перечня мероприятий;
4.2. проведение анализа ДТП, подлежащих рассмотрению на заседании экспертной рабочей группы по анализу ДТП, 
представление результатов анализа в ГАИ 
и заинтересованным организациям 
с отражением причинно-следственных связей в ДТП по результатам анализа аварийности;
4.3. выработка и оценка возможных мероприятий по снижению уровня аварийности и предотвращению ДТП;
4.4. проведение анализа эффективности мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, выработанных 
по итогам проведения заседания экспертных рабочих групп по анализу ДТП (по запросу УГАИ ГУВД Мингорисполкома).
4.5 Формирование базы данных факторов аварийности для использования в обучении модели искусственного интеллекта при прогнозировании аварийности.
	Не менее 2 раз в год
	По мере проведения заседаний рабочих групп

	5.
	Разработка методологии по оценке опасности и прогнозу аварийности, условий дорожного движения на улично-дорожной сети г. Минска для применения в моделях искусственного интеллекта
	1 раз в год. 

	Годовой отчет
до 15.12.2026

	6.
	Разработка технологии и алгоритмов управления знаками переменной информации на Минской кольцевой автомобильной дороге для предупреждения водителей транспортных средств о наличии инцидентов в дорожном движении 
в соответствии с данными от детекторов транспорта.
	1 раз в год. 

	Годовой отчет
до 15.12.2026

	7.
	7.1. Проведение мониторинга состояния дорожного движения, анализ аварийности, оценка соответствия критериям эффективности и безопасности для действующих объектов АСУДД для усредненного участка магистральной улично-дорожной сети длиной 1 км.
	100 км
	1 квартал – 
до 30.06.2026

2 квартал – 
до 06.07.2026

3 квартал – 
до 05.10.2026

4 квартал – 
до 15.12.2026

	8. 
	7.2. Корректировка существующих планов координации для действующих объектов АСУДД при соответствии критериям безопасности и эффективности движения для усредненного участка магистральной улично-дорожной сети длиной 1 км 
с последующим осуществлением мониторинга состояния дорожного движения после внедрения управляющих воздействий, подготовка итоговых отчетных документов.
	По мере необходимости 
в зависимости от результатов 
по п.6.1
(планируемый объем работ - 
30 км);

	В течении срока договора

	9. 
	7.3. Разработка планов координации для новых объектов АСУДД и действующих объектов АСУДД при несоответствии критериям безопасности и эффективности движения для усредненного участка магистральной улично-дорожной сети длиной 1 км с последующим осуществлением мониторинга состояния дорожного движения после внедрения управляющих воздействий, подготовка итоговых отчетных документов.
	Для действующих объектов АСУДД по мере необходимости 
в зависимости от результатов 
по п.7.1.

Для новых объектов АСУДД планируемый объем работ - 
не менее 20 км.
	В течении срока договора

	10. 
	7.4. Проведение анализа перераспределения транспортных потоков на основании существующей сети Bluetooth-детекторов.
	Не менее 1 раза 
в год

	до 15.12.2026

	11. 
	7.5. Мониторинг показаний детекторов транспорта, оценка соответствия получаемых в АСУДД и VCC платформу данных от детекторов транспорта реальным показателям, выработка предложений 
по необходимости калибровки 
и корректировки положения детекторов транспорта.
	1 раз в квартал
не менее 50 объектов, на которых установлены детекторы транспорта.


	1 квартал – 
до 30.06.2026

2 квартал – 
до 06.07.2026

3 квартал – 
до 05.10.2026

4 квартал – 
до 15.12.2026

	12. 
	7.6. Технологическая привязка детекторов транспорта к управляющим воздействиям 
на основе разработанной технологии управления дорожным движением
	1 раз в полугодие

	1 полугодие – 
до 05.07.2026

1 полугодие – 
до 15.12.2026

	8.
	Анализ эффективности работы системы приоритетного проезда маршрутного пассажирского транспорта, разработка мер 
по уменьшению времени задержек 
в движении, внесение предложений 
по участкам улично-дорожной сети 
и маршрутам пассажирского транспорта 
для включения их в систему приоритетного проезда маршрутного пассажирского транспорта
	1 раз в полугодие



	1 полугодие – 
до 30.07.2026

2 полугодие – до 15.12.2026

	9.
	Интеграция модели машинного обучения для прогнозирования перегрузки (Ensemble Median, TCN + XGBoost Hybrid) 
и модели для разработки карт времени (LogReg + LSTM + attention) с последующим сопровождением (fine-tuning) моделей.
	1 раз в год.
	Годовой отчет
до 15.12.2026

	10.
	Сопровождение (fine-tuning) модели машинного обучения (auto encoder + k-NN) для прогнозирования аварийности 
с использованием накопленных и новых наборов данных с целью повышения 
её прогностической эффективности.
	1 раз в год.
	Годовой отчет
до 15.12.2026



