ГродМТ 311/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Плазмоэкстрактор: фракционатор компонентов крови механический выполнен в виде переносного устройства

 1. Соcтав (комплектация) 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	Плазмоэкстрактор: фракционатор компонентов крови механический выполнен в виде переносного устройства
	компл
	8 

	Соcтав (комплектация) одного устройства:
пластина подвижная (пресс);
пластина неподвижная;
основание (корпус);
рычаг (ручка пресса);
механизм фиксации.
	





	
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт


2. Технические требования.
2.1. Используется для экстракции компонентов крови из первичного пластикатного контейнера в сопутствующий или из сопутствующего в переносимый.
2.2. Выполнен в виде переносного устройства из двух пластин (подвижной и неподвижной), основания и рычага.
2.3. Ручка жестко связана с подвижной прижимной пластиной и удерживается в исходном положении механизмом фиксации. Освобождается из фиксированного положения с помощью нажатия на кнопку. Рабочее положение фракционатора – горизонтальное.
2.4. Конструкция пресса (прижимные пластины) изготовлены из прозрачного органического стекла.
2.5. Конструкционный материал корпуса и ручки пресса - сталь с порошковым покрытием.
2.6. Возможность визуального контроля процесса экстракции через прозрачную пластину.
2.7. Габаритные размеры при зафиксированном положении ручки, не более - 350х160х290 мм.
2.8. Габаритные размеры при незафиксированном положении ручки, не более - 300х160х290 мм.
2.9. Масса, не более 3,0кг.
2.10. Принцип работы – механический.

