
Приложение 4 к документам о закупке № ГЦ488-05/261
Описание и технические характеристики

светодиодного экрана
Светодиодный экран – 1 ед.

	№

п/п
	Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг)
	Описание предлагаемых товаров (работ, услуг)
	Объем (кол-во), ед. изм.

	1
	Светодиодный экран
	Шаг пикселя, мм: не менее 2

Яркость, Кд/м2: не менее 500

Размер (ШхВ), мм: не менее 4480 х не более 2560

Частота обновления, Гц: не менее 3840

Частота кадра: от 50 до 60

Максимальная потребляемая мощность, Вт/м2: не более 450

Средняя потребляемая мощность, Вт/м2: не менее 225

Должен быть бескаркасным

В комплекте системы крепления необходимо предусмотреть кронштейн крепежный
	1 ед.


Поставляемые товары (оборудование) должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

При поставке товаров должна быть представлена техническая документация с требованиями по мерам безопасности при его эксплуатации (руководства по эксплуатации) на русском языке.

Все товары должны быть обеспечены необходимыми кабелями, разъемами, оснасткой для работы.
Гарантийные обязательства: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания поставщиком и покупателем товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего факт окончания сборки и установки товара.

