
				
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
03.06.2026
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 

«Услуги по ремонту холодильного оборудования в составе»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1,2) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 04.06.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- условия оплаты;
- предполагаемые сроки оказания услуги;
- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость услуги; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место оказания услуги
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной или на территории Исполнителя 

	Предполагаемые сроки оказания услуги
	В течение 2-ух рабочих дней с момента подписания договора  

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок:                                                                              Н.В. Костечко   



Приложение 1 к заявке 
Состав (комплектация) оборудования или товара:
	№ п/п
	Наименование, производитель
	Тип, марка
	Зав. №
	Инв. №

	1.
	Холодильное оборудование производства NordVent для магнитнорезонансного томографа Optima MR450w
	чиллер АСА 023 RSB FC и кондиционер прецизионного шкафного типа Biksair
	А113305
ML321021
	01376562


Перечень работ:
1. Чиллер АСА 023 RSB:
2.Демонтаж контакторов,
3.демонтаж реле времени,
4.демонтаж кабельных линий питания вентиляторов,
5.монтаж кабельных линий питания вентиляторов в защитной гофротрубе
6.Монтаж преобразователя частоты.
7.Монтаж вентиляторов.
8.Маркировка оборудования.
9.Наладка преобразователя частоты.
Наладка системы автоматики чиллера (с предоставлением необходимой документации с внесенными изменениями)	
Кондиционер прецизионного шкафного типа Biksair:
1. Демонтаж
2. Монтаж вентиляторов 2шт
3. Замена автоматического выключателя	
Запасные части:	
Чиллер АСА 023 RSB:
1.Преобразователь частоты 2,2 кВт 1 шт.
2.Вентилятор осевой YWF 4D-630S (380В) 2шт. или аналог
3.Труба гофрированная ПНД d20 --- 20 м.
4.Крепеж клипса d20 --1 1уп.
5.Картридж маркировочный -2шт	
Кондиционер прецизионного шкафного типа Biksair:
Автоматический выключатель 10А, 1Р, тип С. --11шт.
[bookmark: bookmark2]
Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.
Гарантия на работы и запасные части не менее 3 месяцев.
[bookmark: bookmark4]Требования к участнику.
Требования к участникам предъявляются согласно:
п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.























Приложение 2 к заявке 
	2. Состав (комплектация) оборудования или товара:

	№ п/п
	Наименование, производитель
	Тип, марка
	Зав. №
	Инв. №

	1.
	Холодильное оборудование производства FlaktGroup для циклотрона Cyclone 19/8-НС
	Чиллер Gea Multi-Denco 2шт
	FFRN35- 6WA629-0001 FFRN35- 6WA629-0002
	01351809

	Перечень работ:

	   Чиллер Gea Multi-Denco 0001:
. Перевод управления вентиляторов на РД
. Поиск утечки фреона
. Паяльные работы
. Вакуумирование системы
. Заправка системы фреоном
. Замена вентилятора
. Замена компрессора
. Пуско-наладочные работы

	   Чиллер Gea Multi-Denco 0002:
. Перевод управления вентиляторов на РД
. Паяльные работы
. Заправка системы фреоном
. Пуско-наладочные работы

	Запасные части:

	   Чиллер Gea Multi-Denco 0001:
РД - 1 шт.
Каппилярная трубка - 1 шт.
Сервисный клапан - 1шт.
Пускатель эл. Магнитный - 1шт.
Вентилятор ZIEHL-ABEGG - 1шт. или аналог
Фреон R410а- 1 баллон(11,3 кг)
Провод ПВС 3x1,5 - Зм.
Компрессор ANB52FKFMT или аналог

	    Чиллер Gea Multi-Denco 0002: 1) РД-1шт.
Каппилярная трубка - 1шт.
Сервисный клапан - 1шт.
Пускатель эл. Магнитный -1шт.
Фреон R410а-1 баллон(11,3кг)
Фильтр осушитель
Клапан защитный


[bookmark: bookmark10]Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.
Гарантия на работы не менее 3 месяцев.
[bookmark: bookmark12]Требования к участнику.
Требования к участникам предъявляются согласно:
п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.


