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                Приложение 1 к заявке на покупку №А427-05/262

Техническое задание
[bookmark: _Hlk159397973]
ЛОТ №2
Посудомоечная машина туннельного типа с теплообменником, левосторонняя, проточная, из нержавеющей стали. Количество программ мойки (скоростей конвейера): не менее 3, производительность, не менее тарелок/час: 1710
Производительность, не менее кассет/час: 95
Размер используемых кассет, мм: 500×500
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 4 кассеты для мытья тарелок (подносов), 2 нейтральные кассеты для мытья стаканов и чашек, кассета для мытья столовых приборов, металлическая сетка (для нейтральной кассеты или кассеты для мытья столовых приборов) для мытья лёгких предметов (например, тонкостенных стаканов, небольших тарелок, столовых приборов, пластиковой посуды), дозатор моющего средства, дозатор ополаскивающего средства; стол загрузки с цельнотянутой глубокой ванной, профессиональным душирующим устройством, с направляющими для кассет; стол разгрузки с металлическими направляющими для кассет, сифон.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №4
Котломоечная машина
Назначение: для предприятий общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней
Габариты (Ш х Г×В), мм: не менее 835х (1000-1375) x (1950-2145)
Объем: не менее 1,6 м3
Напряжение: 380B
Мощность не более 11,5 кВт
Должна быть автоматическая подача моющего средства и автоматическая подача ополаскивающего средства
Производительность  по тарелкам должна быть от 340 до 684 шт./ч
Цикл мойки: от 180 до 720 сек.
Размер кассеты, мм: 500х500
Количество режимов мойки не менее 4
Комплектация к оборудованию:
*кассета для мытья тарелок
*кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек с металлической сеткой
*выкатная тележка с роликами (внутренний размер не менее 650х785 мм)
*съемный держатель для мойки больших противней, подносов и неглубоких гастроемкостей
*защитная сетка для мытья легких предметов

          Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №7
Посудомоечная машина туннельного типа с теплообменником, правосторонняя (движение посуды с право на лево), проточная, из нержавеющей стали. Количество программ мойки (скоростей конвейера): не менее 3, производительность, не менее тарелок/час: 1710
Производительность, не менее кассет/час: 95
Размер используемых кассет, мм: 500×500
         КОМПЛЕКТАЦИЯ: 4 кассеты для мытья тарелок (подносов), 2 нейтральные кассеты для мытья стаканов и чашек, кассета для мытья столовых приборов, металлическая сетка (для нейтральной кассеты или кассеты для мытья столовых приборов) для мытья лёгких предметов (например, тонкостенных стаканов, небольших тарелок, столовых приборов, пластиковой посуды), дозатор моющего средства, дозатор ополаскивающего средства; стол загрузки с цельнотянутой глубокой ванной, профессиональным душирующим устройством, с направляющими для кассет; стол разгрузки с металлическими направляющими для кассет, сифон.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


