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ЗОИ
Заявка на закупку
Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                      
Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лупа бинокулярная налобная (лупа бинокулярная  налобная с осветителем)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.200

	Объем (количество)
	4 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	110809,68 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Лупа бинокулярная налобная 
	1

	1.2
	Осветитель
	1

	1.3
	АКБ с зарядным устройством с креплением на шлеме
	2



2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Прим.

	2.1
	Лупа бинокулярная хирургическая навесная 
	

	2.1.2
	Рабочая дистанция 340 мм
	Наличие

	2.1.3
	Увеличение 4 × 
	Наличие

	2.1.4
	Тип окуляра призма
	Наличие

	2.1.5
	Крепление на шлем
	Наличие

	2.1.6
	Регулировка размера шлема под голову хирурга
	Наличие

	2.1.7
	Пыле- и водоустойчивость оптики для обеспечения очистки и дезинфекции
	Наличие

	2.1.8
	Точная подгонка межзрачкового расстояния регулируется
	Наличие

	2.1.9
	Вес оптики не более 85 г
	Наличие

	2.1.10
	Поле обзора не менее 50 мм
	Наличие

	2.1.11
	Глубина резкости не менее 40 мм
	Наличие

	2.1.12
	Угол наклона окуляров 0°-180°
	Наличие

	2.1.13
	Полная механическая и функциональная совместимость с осветителем 
	Наличие

	2.2
	Осветитель
	

	2.2.1
	Освещенность не менее 90000 люкс
	Наличие

	2.2.2
	Температуры света не менее 5500К
	Наличие

	2.2.3
	Возможность регулировки интенсивности света, без изменения цветовой температуры света
	Наличие

	2.2.4
	Светодиодное освещение, срок службы лампы не менее 50 000 часов 
	Наличие




Лот №2 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Инъектор амагнитный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	185000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект): 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Инъектор амагнитный, совместимый с томографом магнитно-резонансным  до 3 тесла
	1 шт.

	1.2
	Набор расходных материалов для выполнения инъекций
	Не менее 200 инъекций



2. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование

	Прим.

	2.1

	Инъектор амагнитный, совместимый с томографом магнитно-резонансным  до 3 тесла
	наличие

	2.2
	Возможность использования при величине индукции магнитного поля не менее 3 T
	наличие

	2.3
	Возможность одновременной установки не менее 1 флакона контрастного препарата и 1 флакона с физиологическим раствором
	наличие

	2.4
	Интенсивность подачи жидкости 0.1мл/сек~10 мл/сек
	наличие

	2.5
	Терминал с цветным сенсорным дисплеем
	наличие

	2.6
	Детекция воздушной эмболии
	наличие

	2.7
	Полная совместимость с командами и программами управления на консоли управления томографа магнитно-резонансного
	наличие

	2.8
	Документальное подтверждение о совместимости использования предлагаемого инъектора с томографом магнитно-резонансным
	наличие

	2.9
	Функция тестового введения жидкости для избегания экстравазации
	не менее 5

	 2.10
	Максимальное число протоколов
	наличие

	2.11
	Автоматическая регулировка давления введения
	наличие

	2.12
	Отображение количества введенного физиологического раствора и контрастного вещества
	наличие

	2.13
	Функция задержки пуска
	наличие

	2.14
	Автоматическое прерывание инъекции при условии продолжаемого роста давления при автоматической снижении скорости введения
	наличие

	







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                 Ю.В.Сергиенко
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