                                                                                                                                            Приложение 6         
Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика, по объекту: «Модернизация системы противодымной защиты в жилом доме  № 104 по ул. Лобанка в  г. Минске»
	№ п/п
	Наименование изделия
	Технические характеристики
	Количество
(шт.)
	Гарантия

	1. 
	Блок индикации би-02
	Блок индикации би-02
	2
	В соответствии с договором п. 8.2.



	2. 
	Блок сигнализации ба-02
	Блок сигнализации ба-02
	12
	В соответствии с договором п. 8.2.

	3. 
	Блок релейный бр-02к
	Блок релейный бр-02к
	12
	В соответствии с договором п. 8.2.

	4. 
	Блок релейный бр-02
	Блок релейный бр-02
	2
	В соответствии с договором п. 8.2.

	5. 
	Блок управления ба-03
	Блок управления ба-03
	2
	В соответствии с договором п. 8.2.

	6. 
	Шкаф управления и автоматики шк-5,5-16
	Р=5,5квт, шк-5,5-16
	2
	В соответствии с договором п. 8.2.

	7. 
	Шкаф управления и автоматики шк-15-50
	Р=15 квт, шк 15-50
	2
	В соответствии с договором п. 8.2.

	8. 
	Устройство дистанционного пуска 513-10 исп.1
	ПУСК ДУ 513-10 исп.1 оранжевый
	24
	В соответствии с договором п. 8.2.

	9. 
	Система передачи извещений УОО МОЛНИЯ
	УОО МОЛНИЯ
	2
	В соответствии с договором п. 8.2.

	10. 
	Источник резервного питания ирпа 124/2-12
	ирпа 124/2-12
	2
	В соответствии с договором п. 8.2.

	11. 
	Акуммулятор 12в, 28 ач
	12в, 28 ач
	4
	В соответствии с договором п. 8.2.

	12. 
	Оповещатель пожарный светозвуковой асто 12с/1
	Оповещатель пожарный светозауковой асто 12с/1, надпись «Выход» U=24В, I=60мА, 92дБ
	24
	В соответствии с договором п. 8.2.

	13. 
	Оповещатель пожарный световой асто12/1
	Оповещатель пожарный световой надпись «Выход», U=24В, I=30мА, I=60мА 92дБ
	24
	В соответствии с договором п. 8.2.

	14. 
	Оповещатель пожарный световой асто12/1
	Оповещатель пожарный световой надпись «Выход», U=24В, I=30мА, I=60мА 92дБ «Направление движения»
	2
	В соответствии с договором п. 8.2.

	15. 
	Счетчик активной электрической энергии 


	Счетчик электрической энергии, многотарифный микропроцессорный многофункциональный, трехфазный 3*230В/400, 5(100)а, кл.т. 1,0
	1
	В соответствии с договором п. 8.2.

	16. 
	Вводно-распределительное устройство 


	Вводно-распределительное устройство типа УВР с устройством АВР, увр-14-00-уз, класс защиты I, IP31

	КОМПЛ--1


	В соответствии с договором п. 8.2.

	17. 
	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ РЩ1-ПДЗ
	Корпус красного цвета из стали, на вводе выключатель нагрузки 80А – 1 шт.

Отходящие линии:

-выключатели автоматические – ВА47-63N MA «С», 3Р, Iр=25А-1шт. (EKF артикул: М63МА6325С или аналог)
- выключатели автоматические – ВА47-63N MA «С», 3Р, Iр=50А-1шт. (EKF артикул: М63МА6350С или аналог)

выключатели автоматические – ВА47-63N MA «С», 3Р, Iр=10А-3шт. (EKF артикул: М63МА6310С или аналог)

без тепловых расцепителей, шина N  и РЕ (ПМТ 15*3), ввод «низ», навесного исполнения, степень защиты IP31, замок
	КОМПЛ--1
	В соответствии с договором п. 8.2.

	18. 
	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ РЩ2-ПДЗ
	
	КОМПЛ--1
	В соответствии с договором п. 8.2.


· Поставляемое оборудование должно быть новым (2025-2026 г.г.), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

