https://BelStroyka.by/   верс. 1.22.29		
Заказчик:   УО "Витебская ордена "Знак почета" Государственная академия ветеринарной медицины"	
Адрес:  210026 г.Витебск, ул. 1-я Доватора 7/11	
Подрядчик:   	
Объект:   Текущий ремонт кухонь 2-го и 3-го этажа общежития №1	
Предварительный  расчет  стоимости  материалов  к  смете	
Страница: 1	Наименование  материала	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена  с НДС	Сумма  с НДС	% тран-
спорта	Сумма
транспорта	
Здание - строительная часть.Кухня 2 - этаж.	
М а т е р и а л ы     П о д р я д ч и к а	
1.	Ветошь    	1/10-160-20/15	КГ	0,2552992	4,37	1,12	7,04	0,08	
2.	Вода    	1/10-280-20/40	М3	0,9949069	4,08	4,06	0	0	
3.	Гибкие подводки    	3/6-80-10/10	ШТ.	4	9,29	37,16	5,55	2,06	
4.	Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 400    	4/1-5-30-20-50/30	М3	3,113	`97,2	302,58	7,04	21,3	
5.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)    	1/10-230-15/395	КГ	4,92779	2,53	12,47	7,04	0,88	
6.	Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная    	1/10-230-60-10/5	Т	0,02356	1 921,92	45,28	7,04	3,19	
7.	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (н) и внутренних работ (в), однокомпонентная (1)    	1/10-230-15/600	КГ	14,9379	4,56	68,12	7,04	4,8	
8.	Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 100    	1/10-240-30-30/202	1000 ШТ.	0,005	238,56	1,19	7,04	0,08	
9.	Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм    	1/10-240-30-30/354	100 ШТ.	0,031	4,1	0,13	7,04	0,01	
10.	Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм    	2/10-45/10	Т	0,0013	3 303,73	4,29	4,92	0,21	
11.	Каболка    	1/10-235-3/20	Т	0,00032	12 046,16	3,85	7,04	0,27	
12.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 2-5 кг)    	1/10-230-60-15/25	Т	0,01175	3 759,08	44,17	7,04	3,11	
13.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв) , белая (фасовка по 5 кг)    	1/10-230-60-15/30	Т	0,0061	3 127,2	19,08	7,04	1,34	
14.	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная    	1/10-230-40-10/15	КГ	14,8428	14,22	211,06	7,04	14,86	
15.	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V2, W3), основа (база) белая    	1/10-230-40-10/148	КГ	8,96931	7,82	70,14	7,04	4,94	
16.	Крестики для плитки толщиной 2 мм    	1/10-230-95/110	1000 ШТ.	0,117	9,9	1,16	7,04	0,08	
17.	Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона    	1/10-170-2/30	ШТ.	0,139004	2,28	0,32	7,04	0,02	
18.	Лента армирующая строительная из стекловолонка на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)    	1/10-235-20/797	М	1,73502	0,13	0,23	7,04	0,02	
19.	Листы гипсокартонные влагостойкие (гклв), с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм    	1/10-230-55-10/15	М2	2,205	5,82	12,83	7,04	0,9	
20.	Льняная прядь    	1/10-235-3/47	КГ	0,042	57	2,39	7,04	0,17	
21.	Олифа оксоль    	1/10-230-50-15/29	КГ	0,038	8,8	0,33	7,04	0,02	

Страница: 2	Наименование  материала	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена  с НДС	Сумма  с НДС	% тран-
спорта	Сумма
транспорта	
22.	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм    	1/10-160-10/110	Т	0,0051832	7 510,02	38,93	7,04	2,74	
23.	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм    	1/10-160-10/190	М2	4,85336	0,97	4,71	7,04	0,33	
24.	Плитки керамические для внутренней облицовки стен (средняя цена по группе), опред. - 13    	1/10-230-65-20-20/999130	М2	30,54272	`22,15	676,52	7,04	47,63	
25.	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 400 х 400 мм, 406 х 406 мм    	1/10-230-65-20-23/90	М2	24,149	15,08	364,17	7,04	25,64	
26.	Портландцемент бездобавочный цем 0 42,5 н (в упаковке)    	1/10-10-10/6	Т	0,0007296	352,46	0,26	7,04	0,02	
27.	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (пн) 50 х 40, 0,6 мм    	1/10-230-55-20/85	М	3,276	2,75	9,01	7,04	0,63	
28.	Профиль для гипсокартона перегородочный сW (пс) 50 х 50, 0,6 мм    	1/10-230-55-20/60	М	4,473	3,44	15,39	7,04	1,08	
29.	Профиль угловой перфорированный пу31х31х0,4    	1/10-230-55-20	М	2,8	`3,44	9,63	7,04	0,68	
30.	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646    	1/10-230-50-15/39	КГ	4,4052	6,26	27,58	7,04	1,94	
31.	Растворная смесь сухая (рсс), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, м50, F75    	1/10-230-60-25/10	Т	0,0099586	289,8	2,89	7,04	0,2	
32.	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75    	1/10-230-60-35/19	Т	0,24996	442,46	110,6	7,04	7,79	
33.	Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементно-известковая, м75, F75    	1/10-230-60-45-5/215	Т	0,1960728	265,96	52,15	7,04	3,67	
34.	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100    	4/1-4-20-20-10-20/10	М3	0,60078	155,32	93,31	11,37	10,61	
35.	Саморез для гипсокартона 3,5 X 45 мм    	1/10-240-55-20/23	1000 ШТ.	0,061	18,34	1,12	7,04	0,08	
36.	Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм    	1/10-170-10/105	ШТ.	0,1617	2,6	0,42	7,04	0,03	
37.	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, средняя серия (по металлу), диаметром 4 мм, длиной 75 мм    	1/10-170-10/411	ШТ.	0,01911	0,58	0,01	7,04	0	
38.	Сетка арматурная    	2/10-50/5	Т	0,026	5 703,3	148,29	4,92	7,3	
39.	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику    	3/4-130-10/10	ШТ.	2	10,26	20,52	5,55	1,14	
40.	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)    	1/10-230-60-35/61	Т	0,00086	519,89	0,45	7,04	0,03	
41.	Ткань мешочная    	1/10-160-20/35	10 М2	0,09424	64,58	6,09	7,04	0,43	
42.	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм    	6/20-20-10/10	М	0,063612	2,87	0,18	4,09	0,01	
43.	Уголок защитный для плитки наружный    	2/40-25-15	М	2,06	`15,7	32,34	7,04	2,28	
44.	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм    	1/10-230-55-20/160	М	9,3024	0,84	7,81	7,04	0,55	
45.	Шкурка шлифовальная на бумажной основе (в рулоне)    	1/10-180-20/140	М2	0,043155	13,25	0,57	7,04	0,04	
46.	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая    	1/10-180-20/113	М2	1,1771575	5,95	7	7,04	0,49	
47.	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая    	1/10-230-60-40/15	Т	0,0004169	1 198,3	0,5	7,04	0,04	
48.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая    	1/10-230-60-40/10	КГ	28,18926	1,15	32,42	7,04	2,28	
49.	Шпатлевка клеемасляная    	1/10-230-60-55/5	Т	0,0046601	3 553,33	16,56	7,04	1,17	
50.	Штукатурки сухие (средняя цена по группе), опред. - 13    	1/10-230-60-45-999/131	Т	0,9560256	`376	359,47	7,04	25,31	
51.	Шурупы с полукруглой головкой 5 х 40 мм    	1/10-240-55-10/75	Т	0,00022	5 448	1,2	7,04	0,08	
52.	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм    	1/10-240-55-20/20	1000 ШТ.	0,0273	10,7	0,29	7,04	0,02	

Страница: 3	Наименование  материала	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена  с НДС	Сумма  с НДС	% тран-
спорта	Сумма
транспорта	
53.	Электроды типа э42 диаметром 5 мм    	1/10-140-40/140	Т	0,000052	14 748	0,77	7,04	0,05	
54.	Эмаль пентафталевая пф-115, белая    	1/10-230-45-10/75	КГ	3,0166	9,77	29,47	7,04	2,07	
55.	Металлолом      (материал от разборки)	8/1/580	Т	0,0236	0	0	7,04	0	
56.	Строительные отходы и (или) строительный мусор    	8/2/1	Т	6,1158895	0	0	7,04	0	
Итого  материалов  по  Здание - строительная часть.Кухня 3 - этаж.	2 912,59	204,7	
Здание - строительная часть.Кухня 3 - этаж.	
М а т е р и а л ы     П о д р я д ч и к а	
57.	Ветошь    	1/10-160-20/15	КГ	0,2552992	4,37	1,12	7,04	0,08	
58.	Вода    	1/10-280-20/40	М3	0,9949069	4,08	4,06	0	0	
59.	Гибкие подводки    	3/6-80-10/10	ШТ.	4	9,29	37,16	5,55	2,06	
60.	Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 400    	4/1-5-30-20-50/30	М3	3,113	`97,2	302,58	7,04	21,3	
61.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)    	1/10-230-15/395	КГ	4,92779	2,53	12,47	7,04	0,88	
62.	Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная    	1/10-230-60-10/5	Т	0,02356	1 921,92	45,28	7,04	3,19	
63.	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (н) и внутренних работ (в), однокомпонентная (1)    	1/10-230-15/600	КГ	14,9379	4,56	68,12	7,04	4,8	
64.	Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 100    	1/10-240-30-30/202	1000 ШТ.	0,005	238,56	1,19	7,04	0,08	
65.	Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм    	1/10-240-30-30/354	100 ШТ.	0,031	4,1	0,13	7,04	0,01	
66.	Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм    	2/10-45/10	Т	0,0013	3 303,73	4,29	4,92	0,21	
67.	Каболка    	1/10-235-3/20	Т	0,00032	12 046,16	3,85	7,04	0,27	
68.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 2-5 кг)    	1/10-230-60-15/25	Т	0,01175	3 759,08	44,17	7,04	3,11	
69.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв) , белая (фасовка по 5 кг)    	1/10-230-60-15/30	Т	0,0061	3 127,2	19,08	7,04	1,34	
70.	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная    	1/10-230-40-10/15	КГ	14,8428	14,22	211,06	7,04	14,86	
71.	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V2, W3), основа (база) белая    	1/10-230-40-10/148	КГ	8,96931	7,82	70,14	7,04	4,94	
72.	Крестики для плитки толщиной 2 мм    	1/10-230-95/110	1000 ШТ.	0,117	9,9	1,16	7,04	0,08	
73.	Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона    	1/10-170-2/30	ШТ.	0,139004	2,28	0,32	7,04	0,02	
74.	Лента армирующая строительная из стекловолонка на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)    	1/10-235-20/797	М	1,73502	0,13	0,23	7,04	0,02	
75.	Листы гипсокартонные влагостойкие (гклв), с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм    	1/10-230-55-10/15	М2	2,205	5,82	12,83	7,04	0,9	
76.	Льняная прядь    	1/10-235-3/47	КГ	0,042	57	2,39	7,04	0,17	
77.	Олифа оксоль    	1/10-230-50-15/29	КГ	0,038	8,8	0,33	7,04	0,02	
78.	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм    	1/10-160-10/110	Т	0,0051832	7 510,02	38,93	7,04	2,74	

Страница: 4	Наименование  материала	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена  с НДС	Сумма  с НДС	% тран-
спорта	Сумма
транспорта	
79.	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм    	1/10-160-10/190	М2	4,85336	0,97	4,71	7,04	0,33	
80.	Плитки керамические для внутренней облицовки стен (средняя цена по группе), опред. - 13    	1/10-230-65-20-20/999130	М2	30,54272	`22,15	676,52	7,04	47,63	
81.	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 400 х 400 мм, 406 х 406 мм    	1/10-230-65-20-23/90	М2	24,149	15,08	364,17	7,04	25,64	
82.	Портландцемент бездобавочный цем 0 42,5 н (в упаковке)    	1/10-10-10/6	Т	0,0007296	352,46	0,26	7,04	0,02	
83.	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (пн) 50 х 40, 0,6 мм    	1/10-230-55-20/85	М	3,276	2,75	9,01	7,04	0,63	
84.	Профиль для гипсокартона перегородочный сW (пс) 50 х 50, 0,6 мм    	1/10-230-55-20/60	М	4,473	3,44	15,39	7,04	1,08	
85.	Профиль угловой перфорированный пу31х31х0,4    	1/10-230-55-20	М	2,8	`3,44	9,63	7,04	0,68	
86.	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646    	1/10-230-50-15/39	КГ	4,4052	6,26	27,58	7,04	1,94	
87.	Растворная смесь сухая (рсс), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, м50, F75    	1/10-230-60-25/10	Т	0,0099586	289,8	2,89	7,04	0,2	
88.	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75    	1/10-230-60-35/19	Т	0,24996	442,46	110,6	7,04	7,79	
89.	Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементно-известковая, м75, F75    	1/10-230-60-45-5/215	Т	0,1960728	265,96	52,15	7,04	3,67	
90.	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100    	4/1-4-20-20-10-20/10	М3	0,60078	155,32	93,31	11,37	10,61	
91.	Саморез для гипсокартона 3,5 X 45 мм    	1/10-240-55-20/23	1000 ШТ.	0,061	18,34	1,12	7,04	0,08	
92.	Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм    	1/10-170-10/105	ШТ.	0,1617	2,6	0,42	7,04	0,03	
93.	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, средняя серия (по металлу), диаметром 4 мм, длиной 75 мм    	1/10-170-10/411	ШТ.	0,01911	0,58	0,01	7,04	0	
94.	Сетка арматурная    	2/10-50/5	Т	0,026	5 703,3	148,29	4,92	7,3	
95.	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику    	3/4-130-10/10	ШТ.	2	10,26	20,52	5,55	1,14	
96.	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)    	1/10-230-60-35/61	Т	0,00086	519,89	0,45	7,04	0,03	
97.	Ткань мешочная    	1/10-160-20/35	10 М2	0,09424	64,58	6,09	7,04	0,43	
98.	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм    	6/20-20-10/10	М	0,063612	2,87	0,18	4,09	0,01	
99.	Уголок защитный для плитки наружный    	2/40-25-15	М	2,06	`15,7	32,34	7,04	2,28	
100.	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм    	1/10-230-55-20/160	М	9,3024	0,84	7,81	7,04	0,55	
101.	Шкурка шлифовальная на бумажной основе (в рулоне)    	1/10-180-20/140	М2	0,043155	13,25	0,57	7,04	0,04	
102.	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая    	1/10-180-20/113	М2	1,1771575	5,95	7	7,04	0,49	
103.	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая    	1/10-230-60-40/15	Т	0,0004169	1 198,3	0,5	7,04	0,04	
104.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая    	1/10-230-60-40/10	КГ	28,18926	1,15	32,42	7,04	2,28	
105.	Шпатлевка клеемасляная    	1/10-230-60-55/5	Т	0,0046601	3 553,33	16,56	7,04	1,17	
106.	Штукатурки сухие (средняя цена по группе), опред. - 13    	1/10-230-60-45-999/131	Т	0,9560256	`376	359,47	7,04	25,31	
107.	Шурупы с полукруглой головкой 5 х 40 мм    	1/10-240-55-10/75	Т	0,00022	5 448	1,2	7,04	0,08	
108.	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм    	1/10-240-55-20/20	1000 ШТ.	0,0273	10,7	0,29	7,04	0,02	
109.	Электроды типа э42 диаметром 5 мм    	1/10-140-40/140	Т	0,000052	14 748	0,77	7,04	0,05	

Страница: 5	Наименование  материала	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена  с НДС	Сумма  с НДС	% тран-
спорта	Сумма
транспорта	
110.	Эмаль пентафталевая пф-115, белая    	1/10-230-45-10/75	КГ	3,0166	9,77	29,47	7,04	2,07	
111.	Металлолом      (материал от разборки)	8/1/580	Т	0,0236	0	0	7,04	0	
112.	Строительные отходы и (или) строительный мусор    	8/2/1	Т	6,1158895	0	0	7,04	0	
Итого  материалов  по  Здание - строительная часть.Кухня 3 - этаж.	2 912,59	204,7	
В с е г о     м а т е р и а л о в :      	5 825,18  с НДС	409,4  с НДС	
В с е г о     о б о р у д о в а н и я :      	0  с НДС	0  с НДС	
В с е г о :      	5 825,18  с НДС		
Составил:  _____________ / А.А. Ильницкий /