                                                                                                                                            Приложение 2         
Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика, по объекту: «Модернизация системы противодымной защиты в жилом доме  № 3 по ул. Федорова в  г. Минске»
	№ п/п
	Наименование изделия
	Технические характеристики
	Количество
(шт.)
	Гарантия

	1. 
	Блок индикации 
	Блок индикации би-02
	1
	В соответствии с договором п. 8.2.



	2. 
	Блок сигнализации 
	Блок сигнализации ба-02
	9
	В соответствии с договором п. 8.2.

	3. 
	Блок релейный 
	Блок релейный бр-02к
	9
	В соответствии с договором п. 8.2.

	4. 
	Блок релейный 
	Блок релейный бр-02
	1
	В соответствии с договором п. 8.2.

	5. 
	Блок управления 
	Блок управления ба-03
	1
	В соответствии с договором п. 8.2.

	6. 
	Шкаф управления и автоматики 
	Р=5,5квт, шк-5,5-16
	1
	В соответствии с договором п. 8.2.

	7. 
	Шкаф управления и автоматики 
	Р=22 квт, шк 22-63
	1
	В соответствии с договором п. 8.2.

	8. 
	Устройство дистанционного пуска 
	ПУСК ДУ 513-10 исп.1 оранжевый
	17
	В соответствии с договором п. 8.2.

	9. 
	Система передачи извещений 
	УОО МОЛНИЯ
	1
	В соответствии с договором п. 8.2.

	10. 
	Источник резервного питания 
	ирпа 124/2-12
	2
	В соответствии с договором п. 8.2.

	11. 
	Акуммулятор 
	12в, 28 ач
	4
	В соответствии с договором п. 8.2.

	12. 
	Оповещатель пожарный светозауковой 
	Оповещатель пожарный светозауковой асто 12с/1, надпись «Выход» U=24В, I=60мА, 92дБ
	17
	В соответствии с договором п. 8.2.

	13. 
	Оповещатель пожарный звуковой 
	Оповещатель пожарный звуковой ОПР 3-24, внутренний U=24В, I=60мА, 90дБ
	16
	В соответствии с договором п. 8.2.

	14. 
	Оповещатель пожарный световой 
	Оповещатель пожарный световой асто12/1, надпись «Выход» U=24В, I=30мА I=60мА, 92дБ
	20
	В соответствии с договором п. 8.2.

	15. 
	Счетчик активной электрической энергии 


	Счетчик активной электрической энергии, многотарифный микропроцессорный многофункциональный, трехфазный 3*230В/400, 5(100)а, кл.т. 1,0
	1
	В соответствии с договором п. 8.2.

	16. 
	Вводно-распределительное устройство 


	Вводно-распределительное устройство увр-14-00-уз, класс защиты I, IP31

	КОМПЛ--1


	В соответствии с договором п. 8.2.


· Поставляемое оборудование должно быть новым (2025-2026 г.г.), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

