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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт фасада с частичной заменой дверных блоков в ГУО "Средняя школа №82 г.Минска" по ул. Народная,27 

	Заказчик
	Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ИЮHЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	Е69-20-2
(83.83 / 45.82) 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ
	833.97
	3.88
	2.62
	204.17
	13.03
	1 055.05

	
	
	
	11.5
	9590.66

	44.62

	30.13

	2347.96 

	149.85

	12133.09 

	2.
	Е61-10-3
(83.83 / 45.82) 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2814.45
	28.43
	19.25
	583.60
	46.35
	3 472.83

	
	
	
	0.37
	1041.35

	10.52

	7.12

	215.93 

	17.15

	1284.95 

	3.
	Е13-73-1
(83.83 / 45.82) 
	Грунтование наружных поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	67.67
	
	
	
	
	67.67

	
	
	
	10.06
	680.76

	

	

	 

	

	680.76 

	4.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	150.9
	

	

	

	783.17 

	61.87

	845.04 

	5.
	Е62-25-4
(83.83 / 45.82) 
	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2
	366.99
	3.31
	2.19
	265.89
	21.22
	657.41

	
	
	
	10.06
	3691.92

	33.30

	22.03

	2674.85 

	213.47

	6613.54 

	6.
	Е56-19-1
(83.83 / 45.82) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	529.1
	
	
	
	
	529.10

	
	
	
	0.085
	44.97

	

	

	 

	

	44.97 

	7.
	Е56-18-1
(83.83 / 45.82) 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2042.33
	299.24
	157.03
	
	
	2 341.57

	
	
	
	0.02
	40.85

	5.98

	3.14

	 

	

	46.83 

	8.
	Е10-229-2
(83.83 / 45.82) 
	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема свыше 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	1468.45
	41.57
	
	81.43
	6.51
	1 597.96

	
	
	
	0.085
	124.82

	3.53

	

	6.92 

	0.55

	135.82 

	9.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П)  

	м2
	
	
	
	534.17
	42.41
	576.58

	
	
	
	8.5
	

	

	

	4540.45 

	360.49

	4900.94 

	10.
	Е10-231-1
(83.83 / 45.82) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	268.34
	
	
	370.77
	29.33
	668.44

	
	
	
	0.085
	22.81

	

	

	31.52 

	2.49

	56.82 

	11.
	Е13-73-1
(83.83 / 45.82) 
	Грунтование наружных поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	67.67
	
	
	
	
	67.67

	
	
	
	0.13
	8.80

	

	

	 

	

	8.80 

	12.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	1.95
	

	

	

	10.12 

	0.80

	10.92 

	13.
	Е26-121-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	534.41
	2.12
	
	
	
	536.53

	
	
	
	0.13
	69.47

	0.28

	

	 

	

	69.75 

	14.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	452.40
	35.92
	488.32

	
	
	
	0.078
	

	

	

	35.29 

	2.80

	38.09 

	15.
	Е26-130-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1061.19
	2.27
	
	161.20
	13.00
	1 237.66

	
	
	
	0.13
	137.95

	0.30

	

	20.96 

	1.69

	160.90 

	16.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	452.40
	35.92
	488.32

	
	
	
	0.078
	

	

	

	35.29 

	2.80

	38.09 

	17.
	Е26-96-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	474.24
	0.58
	0.44
	
	
	474.82

	
	
	
	0.09
	42.68

	0.05

	0.04

	 

	

	42.73 

	18.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	452.40
	35.92
	488.32

	
	
	
	0.001296
	

	

	

	0.59 

	0.05

	0.64 

	19.
	1/10-230-55-20/245
 
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 24х24 мм, 25х25 мм, толщиной 0,22 мм, с сеткой  

	м
	
	
	
	1.69
	0.13
	1.82

	
	
	
	9.18
	

	

	

	15.51 

	1.19

	16.70 

	20.
	Е26-126-1
(83.83 / 45.82) 
	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1504.52
	0.94
	
	15.31
	1.22
	1 521.99

	
	
	
	0.13
	195.59

	0.12

	

	1.99 

	0.16

	197.86 

	21.
	1/10-230-60-45-10/95
 
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  

	т
	
	
	
	790.60
	62.77
	853.37

	
	
	
	0.052
	

	

	

	41.11 

	3.26

	44.37 

	22.
	Е26-127-1
(83.83 / 45.82) 
	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	313.08
	0.25
	
	15.31
	1.22
	329.86

	
	
	
	0.13
	40.70

	0.03

	

	1.99 

	0.16

	42.88 

	23.
	1/10-230-40-10/92
 
	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная  

	кг
	
	
	
	7.63
	0.61
	8.24

	
	
	
	7.8
	

	

	

	59.51 

	4.76

	64.27 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	15733
	99
	62
	10823
	824
	27479

	ОХР и ОПР:
	13242

	Плановая прибыль:
	7238

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	47958

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	15733
	99
	62
	10823
	824
	27479

	ОХР и ОПР:
	13242

	Плановая прибыль:
	7238

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	47958

	ВСЕГО прямые затраты:
	15733
	99
	62
	10823
	824
	27479

	ОХР и ОПР:
	13242

	Плановая прибыль:
	7238

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	47958


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
01.06.2026 ОРБ
	м3
	0.1035
	487.34
	50.49
	7.94%
	4.03

	1. 
	2/20-40-35/30
	Стальные детали лесов
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.4025
	4 078.01
	1641.40
	5.72%
	93.84

	1. 
	2/50-35-10/20
	Щиты настила деревянные
01.06.2026 ОРБ
	м2
	39.1
	16.78
	656.08
	7.94%
	51.98

	1. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.851
	253.74
	215.93
	7.94%
	17.15

	1. 
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)
01.06.2026 ОРБ
	кг
	152.85
	5.19
	793.29
	7.94%
	62.67

	1. 
	1/10-135-25/385
	Стекло жидкое калийное
01.06.2026 ОРБ
	кг
	231.38
	2.27
	525.23
	7.94%
	41.65

	1. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь
01.06.2026 ОРБ
	кг
	0.1006
	3.64
	0.40
	7.94%
	

	1. 
	1/10-230-40-10/92
	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная
.  .
	кг
	281.68
	7.63
	2149.22
	7.94%
	171.82

	1. 
	1/10-240-30-45/11
	Дюбель металлический рамный 10х112
01.06.2026 ОРБ
	10 шт.
	1.6745
	2.74
	4.59
	7.94%
	0.37

	1. 
	1/10-240-25-35/10
	Гвозди строительные с конической головкой 2х50 мм
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.000081
	3 720.00
	0.30
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
01.06.2026 ОРБ
	шт.
	0.14535
	3.23
	0.47
	7.94%
	0.04

	1. 
	1/10-110-50-15/325
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта
01.06.2026 ОРБ
	м3
	0.00391
	329.56
	1.29
	7.94%
	0.10

	1. 
	1/10-240-35/36
	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера
01.06.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.016745
	16.45
	0.28
	7.94%
	0.02

	1. 
	2/40-20-10/170
	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П)
01.06.2026 ОРБ
	м2
	8.5
	534.17
	4540.45
	7.94%
	360.49

	1. 
	1/10-135-30/70
	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке
01.06.2026 ОРБ
	л
	2.1675
	14.54
	31.52
	7.94%
	2.49

	1. 
	1/10-230-60-35/61
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.157296
	452.40
	71.17
	7.94%
	5.65

	1. 
	1/10-120-220-70/22
	Стеклосетка ССШ-160(100)
01.06.2026 ОРБ
	м2
	16.9
	1.24
	20.96
	7.94%
	1.69

	1. 
	1/10-230-55-20/245
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 24х24 мм, 25х25 мм, толщиной 0,22 мм, с сеткой
01.06.2026 ОРБ
	м
	9.18
	1.69
	15.51
	7.94%
	1.19

	1. 
	1/10-235-20/772
	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м
01.06.2026 ОРБ
	м2
	1.586
	2.51
	3.98
	7.94%
	0.32

	1. 
	1/10-230-60-45-10/95
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "шуба", белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.052
	790.60
	41.11
	7.94%
	3.26

	1. 
	1/10-230-40-10/92
	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная
01.06.2026 ОРБ
	кг
	7.8
	7.63
	59.51
	7.94%
	4.76

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 10823
	
	 824

	
	
	
	
	
	
	



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	МАШ.-Ч
	1.3531
	0.81
	1.09
	
	

	1. 
	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.6783
	4.67
	3.17
	
	

	1. 
	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	0.1238
	35.37
	4.38
	16.96
	2.10

	1. 
	М110903
	Растворосмесители передвижные 150 л
	МАШ.-Ч
	0.0027
	19.25
	0.05
	14.58
	0.04

	1. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	0.1343
	0.95
	0.13
	
	

	1. 
	М330805
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)
	МАШ.-Ч
	0.1238
	0.55
	0.07
	
	

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	2.06805
	0.33
	0.68
	
	

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	4.1388
	21.54
	89.17
	14.58
	60.33

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 99
	
	 62

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 99
	
	 62


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ИЮHЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
АВГУСТ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ИЮHЯ 2026 – АВГУСТ 2026  составляет 1.0272

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	918,20
	918,20

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	4,27
	4,27

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	922,47
	922,47

	
	Заработная плата
	1
	15 733,33
	16 161,28

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	98,73
	101,42

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	62,46
	64,16

	
	Mатериалы
	
	10 823,16
	11 117,55

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	10 823,16
	11 117,55

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	823,54
	845,94

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	823,54
	845,94

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	27 478,76
	28 226,19

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	13 241,61
	13 601,78

	
	.      1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)
	83.83
	13241.61
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	7 237,63
	7 434,49

	
	.      1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)
	45.82
	7237.63
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	47 958,00
	49 262,46

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	5 370,57
	5 516,65

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	5 370,57
	5 516,65

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	53 328,57
	54 779,11

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	53 328,57
	54 779,11

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	53 328,57
	54 779,11

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	53 328,57
	54 779,11

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,0272

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	54779,11

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	53 328,57
	54 779,11

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	53 328,57
	54 779,11

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	10 665,71
	10 955,82

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	63 994,28
	65 734,93

	20
	Сумма прописью Шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать четыре руб. 93 коп. 

	
	СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА                                                                                                                                                                                            244,57
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