ГродМТ 336/26-ЗОИ 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 2, 3 

	№ Лота
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам
	Кол-во, шт.

	2.
	Биполярный электрод петля Кат. № 32-4235U или аналог
	 Изогнутая под 90 град, 24 Charr

	10шт

	3.
	Монополярный электрод петля Кат. № 49-3314 или аналог
	 Изогнутая под 30 град, 24 Charr

	10 шт



2. Технические требования:
0. 2.1 инструменты должны быть многоразового использования;
0. 2.2. подвергаться многочисленным циклам химической дезинфекции;
2.3. подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима МЗ РБ;
2.4. должны быть совместимы с гистероскопической стойкой производства
«LAWTON».  Ackermann.


