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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Тренажер для пассивной и активной тренировки верхних/нижних конечностей пациентов, находящихся на постельном режиме

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	Тренажер для пассивной и активной тренировки верхних/нижних конечностей пациентов, находящихся на постельном режиме
	штук
	5


2. Технические требования:
	№
	Технические требования
	Технические показатели

	2.1.
	Диапазон регулировки по высоте педальной оси (от пола) аппарата для ног/нижней части тела 
	от 850 до 1260мм

	2.2.
	Панель управления сенсорного экрана
	наличие

	2.3.
	Радиуса вращения педалей
	-в диапазоне, 50,70 и 90 мм (допускаемое отклонение не
более ±0,5 мм)

	2.4.
	Диапазон дозированных нагрузок на руки и ноги
	от 0 до 12кг (100%)

	2.5.
	Максимально допустимая масса пациента
	Не менее 120 кг

	2.6.
	Аппарат имеет опоры, обеспечивающие стабильность ног, фиксирует ступни и голень липучками
	наличие

	2.7.
	Подкатной вариант размещения основания штатива аппарата
	наличие

	2.8
	Длина шнура сетевого питания тренажера
	не менее 3-5 м

	2.9.
	Возможность движения педали вперед и назад
	-наличие

	2.10
	Настройка продолжительность тренировки
	-наличие

	2.11.
	Сенсорный дисплей монитора
	-наличие


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента инсталляции. 
3.2. Устойчивость оборудования к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

