СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	1.  Текущий ремонт крыльца в учебном корпусе № 5 БГПУ по ул.Могилевская,37 и отмостки на стадионе БГПУ по ул.Сенницкая,55 в г.Минске 	
Заказчик	Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"	
Генподрядчик (Подрядчик)		
Субподрядчик		

Смета составлена в ценах на	1 МАРТА 2026 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	16.96	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ) Крыльцо Могилевская,37	
 1.	Е59-4-1
(83.83 / 51.0893) 	Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96	100м	3970.1	248.21	140.37			4 218.31	
			0.55	2183.56
	136.52
К1=1.2	77.21

	2320.08 	
2.	Е57-2-13
(83.83 / 51.0893) 	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит(прим)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1378	28.37	19.60			1 406.37	
			0.438	603.56
	12.43
К1=1.2	8.58

	615.99 	
3.	Е68-55-1
(83.83 / 51.0893) 	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную  Стесненность  К=1,2
Разряд 2 МK 0.7389 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОКРЫТИЯ	317.3	19.85	6.40			337.15	
			0.06	19.04
	1.19
К1=1.2	0.38

	20.23 	
4.	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 	Разборка стяжи (прим)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	2104.5	217.33	117.78			2 321.83	
			0.438	921.77
	95.19
К1=1.2	51.59

	1016.96 	
5.	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	957.5	32.93	22.74			990.43	
			0.075	71.81
	2.47
К1=1.2	1.71

	74.28 	
6.	Е6-1-16
(83.83 / 51.0893) 	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских с применением бадьи  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ	4176.06	2 732.46	705.90	2 157.27	171.05	9 236.84	
			0.061	254.74
	166.67
К1=1.2	43.06
	131.60 
	10.44
	563.45 	
7.	4/1-4-10-20-30/60
 	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С16/20 (В20)  
	м3				154.00	11.98	165.98	
			6.1915	

	953.49 
	74.18
	1027.67 	
8.	2/10-50/6
 	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм  
	т				6 144.70	351.48	6 496.18	
			0.095	

	583.75 
	33.39
	617.14 	
9.	2/20-20-20-20/30
 	Ограждения лестниц стальные (из нержавеющей стали)  
	м				328.85	18.81	347.66	
			7.5	

	2466.38 
	141.08
	2607.46 	
10.	Е7-59-1
(83.83 / 51.0893) 	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М СТУПЕНЕЙ	2362.06	48.13	33.24	33.60	2.61	2 446.40	
			0.55	1299.13
	26.47
К1=1.2	18.28
	18.48 
	1.44
	1345.52 	
11.	Е27-253-1
(83.83 / 51.0893) 	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М2	2517.76	70.80	14.92	349.54	27.70	2 965.80	
			0.438	1102.78
	31.00
К1=1.2	6.53
	153.10 
	12.13
	1299.01 	
12.	4/1-7-20-40-22/110011
 	Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 60 мм, из крупнозернистого бетона, серые, однослойные, класс бетона В22,5  
	м2				22.11	1.99	24.10	
			48.9	

	1081.18 
	97.52
	1178.70 	
13.	4/1-2-20-70-20/131001
 	Ступени лестничные типа ЛС2.12-Б-5, размером 190х360х120 мм, серые, класс бетона С20/25  
	шт.				3.85	0.35	4.20	
			289	

	1112.65 
	100.36
	1213.01 	
14.	
(83.83 / 51.0893) 	Стадион Сенницкая,55  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96		283.51	25.51	7.24	2 233.80	177.48	2 720.30	

	

	 	
15.	Е26-116-1
(83.83 / 51.0893) 	Демонтаж теплоизоляции наружных стен из  плит минераловатных  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М2	317.19	1.18				318.37	
			0.136	43.14
	0.16
К1=0.3	

	43.30 	
16.	Е26-116-1
(83.83 / 51.0893) 	Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М2	1268.74	4.70		2.24	0.16	1 275.84	
			0.136	172.55
	0.64
К1=1.2	
	0.31 
	0.02
	173.52 	
17.	1/10-120-10-10/89
 	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125  
	м3				259.13	20.57	279.70	
			0.72	

	186.57 
	14.81
	201.38 	
18.	1/10-230-60-35/61
 	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  
	т				451.20	35.83	487.03	
			0.0816	

	36.82 
	2.92
	39.74 	
19.	Е26-117-1
(83.83 / 51.0893) 	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	105.18	3.61		32.49	2.58	143.86	
			0.54	56.80
	1.95
К1=1.2	
	17.55 
	1.39
	77.69 	
20.	Е26-120-1
(83.83 / 51.0893) 	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М2	1316.98	2.94		156.02	11.88	1 487.82	
			0.136	179.11
	0.40
К1=1.2	
	21.22 
	1.68
	202.41 	
21.	1/10-230-60-35/61
 	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  
	т				451.20	35.83	487.03	
			0.0816	

	36.82 
	2.92
	39.74 	
22.	Е26-126-1
(83.83 / 51.0893) 	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М2	1805.43	1.10		15.53	1.22	1 823.28	
			0.136	245.54
	0.15
К1=1.2	
	2.11 
	0.17
	247.97 	
23.	1/10-230-60-45-10/95
 	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  
	т				790.27	62.75	853.02	
			0.0544	

	42.99 
	3.41
	46.40 	
24.	Е26-127-1
(83.83 / 51.0893) 	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М2	375.7	0.29		15.31	1.22	392.52	
			0.136	51.10
	0.04
К1=1.2	
	2.08 
	0.17
	53.39 	
25.	1/10-230-40-10/197
 	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ фасадная  
	кг				5.04	0.40	5.44	
			8.16	

	41.13 
	3.27
	44.40 	
26.	Е26-114-1
(83.83 / 51.0893) 	Установка цокольной планки  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М	537.67	11.04		31.77	2.51	582.99	
			0.39	209.69
	4.31
К1=1.2	
	12.39 
	0.99
	227.38 	
27.	1/10-115-25/190
 	Планка цокольная  
	м				8.15	0.65	8.80	
			39.39	

	321.03 
	25.49
	346.52 	
28.	Е46-69-4
(83.83 / 51.0893) 	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 70 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М	135.99	43.82		4.77		184.58	
			1.374	186.85
	60.21
	
	6.55 
	
	253.61 	
29.	1/10-170-2/60
 	Круг алмазный отрезной сегментный по бетону 300х3  
	шт.				187.00	14.85	201.85	
			1	

	187.00 
	14.85
	201.85 	
30.	Е68-12-4
(83.83 / 51.0893) 	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3	4605.48	4 048.40	1 895.10			8 653.88	
			0.0164	75.53
	66.40
К1=1.2	31.08

	141.93 	
31.	Е1-164-2
(83.83 / 51.0893) 	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М3 ГРУНТА	3134.2					3 134.20	
			0.041	128.50
	
К1=1.2	

	128.50 	
32.	Е1-166-1
(83.83 / 51.0893) 	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М3 ГРУНТА	1801					1 801.00	
			0.041	73.84
	
К1=1.2	

	73.84 	
33.	Е8-4-9
(83.83 / 51.0893) 	Гидроизоляция боковая оклеечная по монолитным железобетонным стенам в 1 слой из наплавляемых рулонных материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	708.75	285.52	136.36	59.50	4.76	1 058.53	
			0.524	371.39
	149.62
К1=1.2	71.45
	31.18 
	2.48
	554.67 	
34.	1/10-130-5/87
 	Мастика битумно-полимерная Аутокрин  
	кг				4.87	0.39	5.26	
			24.26	

	118.15 
	9.38
	127.53 	
35.	Е27-34-2
(83.83 / 51.0893) 	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1396.48	54.03	18.47	1 036.22	80.71	2 567.44	
			0.39	544.63
	21.07
К1=1.2	7.20
	404.13 
	31.47
	1001.30 	
36.	4/2-2-1-10/16
 	БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4 БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4  
	шт.				5.26	0.47	5.73	
			39	

	205.14 
	18.50
	223.64 	
37.	Е27-14-1
(83.83 / 51.0893) 	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	275.11	666.88	226.40	7.25		949.24	
			0.005	1.38
	3.34
К1=1.2	1.13
	0.04 
	
	4.76 	
38.	4/1-5-40-10-999/950
 	Песок для строительных работ (средняя цена по группе)  
	м3				15.00		15.00	
			0.55	

	8.25 
	
	8.25 	
39.	Е27-253-1
(83.83 / 51.0893) 	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М2	2517.76	70.80	14.92	349.54	27.70	2 965.80	
			0.39	981.93
	27.62
К1=1.2	5.82
	136.32 
	10.80
	1156.67 	
40.	4/1-7-20-40-22/110011
 	Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 60 мм, из крупнозернистого бетона, серые, однослойные, класс бетона В22,5  
	м2				22.11	1.99	24.10	
			39.78	

	879.54 
	79.33
	958.87 	
41.	Е70-30-1
(80.38 / 65.05) 	Укладка звеньев водосбросного лотка закрытого типа из полимерных труб  Стесненность  К=1,2
Разряд 2.9 МK 0.8478 Ставка 4р 16.96	10млотка	141.31	0.60	0.41			141.91	
			6.85	967.97
	4.08
К1=1.2	2.79

	972.05 	
42.	5/20-20-2-1/1
 	Лоток ПВХ с металической решеткой  
	м				55.80	2.97	58.77	
			68.5	

	3822.30 
	203.35
	4025.65 	
43.	4/1-4-20-20-10-20/10
 	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100  
	м.3				114.74		114.74	
			3.425	

	392.98 
	
	392.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	10746	812	327	13413	898	25869	
ОХР и ОПР:	9249	
Плановая прибыль:	5793	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	40911	
ИТОГО прямые затраты по смете:	10746	812	327	13413	898	25869	
ОХР и ОПР:	9249	
Плановая прибыль:	5793	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	40911	
ВСЕГО прямые затраты:	10746	812	327	13413	898	25869	
ОХР и ОПР:	9249	
Плановая прибыль:	5793	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	40911	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
без НДС	Стоимость материала
без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  без НДС	
Материалы подрядчика	
1.		1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные
01.03.2026 ОРБ	кг	0.4083	3.43	1.40	7.94%	0.11	
2.		1/10-130-30/103	Смазка солидол жировой (Солидол-Ж)
01.03.2026 ОРБ	т	0.000305	3 336.52	1.02	7.94%	0.08	
3.		1/10-140-40/140	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм
01.03.2026 ОРБ	т	0.00976	12 290.00	119.95	7.94%	9.52	
4.		1/10-110-50-15/585	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта
01.03.2026 ОРБ	м3	0.00244	408.89	1.00	7.94%	0.08	
5.		1/10-160-10/190	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
01.03.2026 ОРБ	м2	1.83	0.81	1.48	7.94%	0.12	
6.		2/50-35-10/10	Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм
01.03.2026 ОРБ	м2	0.2196	36.14	7.94	7.94%	0.63	
7.		2/10-45/10	Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм
01.03.2026 ОРБ	т	0.000031	2 753.11	0.09	5.72%	0.01	
8.		1/10-280-20/40	Вода
01.03.2026 ОРБ	м3	5.07152	1.45	7.36	%		
9.		4/1-4-10-20-30/60	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С16/20 (В20)
01.03.2026 ОРБ	м3	6.1915	154.00	953.49	7.78%	74.18	
10.		2/10-50/6	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из проволоки Вр I, диаметром 3-5 мм
01.03.2026 ОРБ	т	0.095	6 144.70	583.75	5.72%	33.39	
11.		2/20-20-20-20/30	Ограждения лестниц стальные (из нержавеющей стали)
01.03.2026 ОРБ	м	7.5	328.85	2466.38	5.72%	141.08	
12.		4/1-4-20-20-10-10/20	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50
01.03.2026 ОРБ	м3	0.1375	134.38	18.48	7.78%	1.44	
13.		1/10-170-2/30	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона
01.03.2026 ОРБ	шт.	0.3312	2.15	0.72	7.94%	0.06	
14.		4/1-5-40-10-10/30	Песок для строительных работ природный 2 класса
01.03.2026 ОРБ	м3	0.13248			%		
15.		4/1-5-50/10	Пескоцементная смесь
01.03.2026 ОРБ	м3	2.53368	113.71	288.10	7.94%	22.87	
16.		4/1-7-20-40-22/110011	Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 60 мм, из крупнозернистого бетона, серые, однослойные, класс бетона В22,5
01.03.2026 ОРБ	м2	88.68	22.11	1960.72	9.02%	176.85	
17.		4/1-2-20-70-20/131001	Ступени лестничные типа ЛС2.12-Б-5, размером 190х360х120 мм, серые, класс бетона С20/25
01.03.2026 ОРБ	шт.	289	3.85	1112.65	9.02%	100.36	
18.		1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
01.03.2026 ОРБ	м2	0.0544	4.96	0.27	7.94%	0.02	
19.		1/10-120-10-10/89	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125
01.03.2026 ОРБ	м3	0.72	259.13	186.57	7.94%	14.81	
20.		1/10-230-60-35/61	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)
01.03.2026 ОРБ	т	0.1632	451.20	73.64	7.94%	5.84	
21.		1/10-240-30-30/210	Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8х120
01.03.2026 ОРБ	1000 шт.	0.0567	264.00	14.97	7.94%	1.19	
22.		1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.03.2026 ОРБ	шт.	0.93	4.77	4.44	7.94%	0.35	
23.		1/10-120-220-70/22	Стеклосетка ССШ-160(100)
01.03.2026 ОРБ	м2	17.952	1.18	21.18	7.94%	1.68	
24.		1/10-235-20/772	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м
01.03.2026 ОРБ	м2	1.6592	2.51	4.16	7.94%	0.34	
25.		1/10-230-60-45-10/95	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "шуба", белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая
01.03.2026 ОРБ	т	0.0544	790.27	42.99	7.94%	3.41	
26.		1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ фасадная
01.03.2026 ОРБ	кг	8.16	5.04	41.13	7.94%	3.27	
27.		1/10-240-30-50/50	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8х60 мм
01.03.2026 ОРБ	100 шт.	1.17	9.00	10.53	7.94%	0.84	
28.		1/10-115-25/190	Планка цокольная
01.03.2026 ОРБ	м	39.39	8.15	321.03	7.94%	25.49	
29.		1/10-170-2/60	Круг алмазный отрезной сегментный по бетону 300х3
01.03.2026 ОРБ	шт.	1	187.00	187.00	7.94%	14.85	
30.		1/10-135-20/75	Смесь пропана и бутана технических
01.03.2026 ОРБ	кг	17.816	1.75	31.18	7.94%	2.48	
31.		1/10-115-5/96	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый ТЕХНОЭЛАСТ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 кг
01.03.2026 ОРБ	м2	59.736			7.94%		
32.		1/10-130-5/87	Мастика битумно-полимерная "Аутокрин"
.  .	кг	24.26	4.87	118.15	7.94%	9.38	
33.		1/10-110-50-10/285	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 4 сорта
01.03.2026 ОРБ	м3	0.0663	202.14	13.40	7.94%	1.06	
34.		4/1-4-10-20-40/50	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15)
01.03.2026 ОРБ	м3	2.301	168.06	386.71	7.78%	30.09	
35.		4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.03.2026 ОРБ	м3	0.0234	114.74	2.68	7.78%	0.21	
36.		4/2-2-1-10/16	БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4 БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4
01.03.2026 ОРБ	шт.	39	5.26	205.14	9.02%	18.50	
37.		4/1-5-40-10-999/950	Песок для строительных работ (средняя цена по группе)
.  .	м3	0.55	15.00	8.25	%		
38.		5/20-20-2-1/1	Лоток ПВХ с металической решеткой
.  .	м	68.5	55.80	3822.30	5.32%	203.35	
39.		4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.03.2026 ОРБ	м.3	3.425	114.74	392.98	%		
ИТОГО Материалы подрядчика :		 13413		 898	
							
ВСЕГО :		 13413		 898	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
без НДС	Стоимость механизма
без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с.)	МАШ.-Ч	0.01188	51.42	0.61	20.52	0.24	
2.		М021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	МАШ.-Ч	2.731548	60.03	163.98	20.52	56.05	
3.		М030101	Автопогрузчики 5 т	МАШ.-Ч	0.027204	42.94	1.17	19.61	0.53	
4.		М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-Ч	0.96084	0.80	0.77			
5.		М031830	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т	МАШ.-Ч	0.01872	63.61	1.19	20.52	0.38	
6.		М040102	Электростанции передвижные 4 кВт	МАШ.-Ч	0.1644	24.54	4.03	16.96	2.79	
7.		М040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	10.45296	4.35	45.47			
8.		М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	10.096738	35.06	353.99	16.96	171.24	
9.		М110102	Бадьи емкостью 4 м!3	МАШ.-Ч	0.783972	0.40	0.31			
10.		М111100	Вибратор глубинный	МАШ.-Ч	0.783972	1.42	1.11			
11.		М120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	МАШ.-Ч	0.043572	78.51	3.42	20.52	0.90	
12.		М120711	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	МАШ.-Ч	0.01188	13.07	0.16			
13.		М120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	МАШ.-Ч	0.00372	82.96	0.31	20.52	0.08	
14.		М121010	Виброплита импортного производства	МАШ.-Ч	4.143312	3.57	14.79			
15.		М121601	Машины поливомоечные 6000 л	МАШ.-Ч	0.143784	60.46	8.69	16.96	2.44	
16.		М150402	Газовая горелка	МАШ.-Ч	5.615184	0.34	1.91			
17.		М330400	Машины шлифовальные электрозачистные	МАШ.-Ч	10.15386	5.93	60.21			
18.		М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	5.883778	0.55	3.24			
19.		М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	7.2756	0.86	6.26			
20.		М331531	Пила дисковая электрическая	МАШ.-Ч	10.492416	0.59	6.19			
21.		М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	2.101992	0.32	0.67			
22.		М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	6.321339	21.11	133.45	14.58	92.16	
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 812		 327	
							
ВСЕГО :		 812		 327	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		692,39	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		19,56	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		711,95	
	Заработная плата	1	10 746,34	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	811,93	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	326,81	
	Mатериалы		13 413,23	
	в т.ч.  материалы подрядчика		13 413,23	
	.         материалы заказчика			
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	897,94	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		897,94	
	.         транспорт и зср материалов заказчика			
	.         перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИTOГO прямых затрат		25 869,44	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	9 249,13	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	8468.83	
	.      9.строительство (ремонт) автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	80.38	780.3	
3	Плановая прибыль	1	5 792,71	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	5161.23	
	.      9.строительство (ремонт) автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	65.05	631.48	
4	Bременные (титульные) здания и сооружения			
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		40 911,28	
6	Прочие затраты, в том числе:		3 764,87	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	3 764,87	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Pазъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		44 676,15	
	в том числе стоимость подрядных работ		44 676,15	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		44 676,15	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		44 676,15	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		44 676,15	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		44 676,15	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %			
18	Сумма HДC по ставке ______ %	20	8 935,23	
	ВСЕГО выполнено работ		53 611,38	
				
20	Сумма прописью Пятьдесят три тысячи шестьсот одиннадцать руб. 38 коп. 	

Проверил						
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)