ГродМТ 212/26-ЗОИ(2П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 6 Стол медицинский со столешницей с 3-х сторонним ограждением

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Стол медицинский со столешницей с 3-х сторонним ограждением
	Шт.
	1


  2. Технические требования:
	2.1. Стол медицинский из нержавеющей стали с полкой на колёсных опорах
2.2.  Габариты столешницы: (мм) 588/449/18 (+-50/50/10)
2.3.  Габариты стола: (мм) 680/470/820 (+-50/50/50)



Лот 8 Кресло гинекологическое

Закупке подлежит 1 компл.
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий (одного комплекта):
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Кресло гинекологическое
	шт
	1

	2
	гинекологическая емкость с выдвижным держателе
	Шт.
	1

	3
	ногодержатели с радиальным зажимом
	пара
	1

	4
	подголовник мягкий
	Шт.
	1

	5
	упорные ручки для пациента
	пара
	1

	6
	педальный блок управления
	Шт.
	1

	7
	держатель рулона бумажных полотенец
	Шт.
	1



Технические характеристики
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры

	1
	Грузоподъемность кресла 

	Не менее 140 кг

	2
	Длина ложа, ширина ложа для пациента 

	Дл. не менее 1400 мм, шир. не менее 560 мм

	3
	Высота кресла над полом при горизонтальном положении сидения 

	Не менее 740 мм

	4
	Угол фиксации сидения со спинкой 

	не менее 130 градусов;

	5
	Угол наклона сидения 

	от -5 градусов до +19 градусов

	6
	Ширина сидения и спинки 
	не менее 620 мм;

	7
	Привод изменения наклона сидения 
	электромеханический;1ф; 220В; 0,2кВт;

	8
	Имеет ручной привод изменения наклона панели, подъема-опускания панели, изменения положения сиденья относительно спинки.
	наличие




