СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	Текущий ремонт 19 жилых комнат с заменой дверных блоков на 3 этаже общежития №1 по ул. Артиллеристов, 10 в г.Минске 	
Заказчик	Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"	
Генподрядчик (Подрядчик)		
Субподрядчик		

Смета составлена в ценах на	1 МАЯ 2026 г.	Цены	с НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	16.96	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)	
 1.	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	50.75					50.75	
			3.47	176.10
	
К1=1.2	

	176.10 	
2.	Е63-12-1
(83.83 / 51.0893) 	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2	182.01					182.01	
			7.9	1437.88
	
К1=1.2	

	1437.88 	
3.	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2	76.83			0.38	0.02	77.23	
			7.9	606.96
	
К1=1.2	
	3.03 
	0.16
	610.15 	
4.	Е61-1-1
(83.83 / 51.0893) 	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М2	788.86	20.35	12.95			809.21	
			7.9	6231.99
	160.79
К1=1.2	102.28

	6392.78 	
5.	1/10-230-60-45-5/95
 	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для внутренних работ (В), тепло- и звукоизолирующая, гипсовая, М25/М50  
	т				494.53	39.27	533.80	
			6.291	

	3111.09 
	247.02
	3358.11 	
6.	Е61-2-7
(83.83 / 51.0893) 	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2	4516.79	37.96	24.14	701.20	55.61	5 311.56	
			0.79	3568.26
	29.98
К1=1.2	19.07
	553.95 
	43.93
	4196.12 	
7.	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2	756.96	0.74	0.35	148.12	11.91	917.73	
			7.9	5979.98
	5.83
К1=1.2	2.76
	1170.15 
	92.87
	7248.83 	
8.	1/10-230-15/395
 	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  
	кг				6.23	0.49	6.72	
			142.2	

	885.91 
	70.34
	956.25 	
9.	1/10-230-60-40/10
 	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая  
	кг				1.73	0.14	1.87	
			869	

	1503.37 
	119.37
	1622.74 	
10.	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2	76.83			0.38	0.02	77.23	
			3.24	248.93
	
К1=1.2	
	1.24 
	0.07
	250.24 	
11.	Е61-1-5
(83.83 / 51.0893) 	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М2	885.79	19.53	12.42			905.32	
			2.695	2387.20
	52.63
К1=1.2	33.48

	2439.83 	
12.	1/10-230-60-45-5/95
 	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для внутренних работ (В), тепло- и звукоизолирующая, гипсовая, М25/М50  
	т				494.53	39.27	533.80	
			1.5092	

	746.34 
	59.26
	805.60 	
13.	Е61-4-7
(83.83 / 51.0893) 	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2	5630.25	30.53	19.42	731.68	58.03	6 450.49	
			0.324	1824.20
	9.89
К1=1.2	6.29
	237.06 
	18.80
	2089.95 	
14.	Е15-180-4
(83.83 / 51.0893) 	Окраска по штукатурке потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ	1035.43	15.13	9.62	207.25	16.45	1 274.26	
			3.24	3354.79
	49.01
К1=1.2	31.18
	671.49 
	53.32
	4128.61 	
15.	Е11-60-1
(83.83 / 51.0893) 	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2	915.99			2.20	0.18	918.37	
			3.425	3137.27
	
К1=1.2	
	7.51 
	0.59
	3145.37 	
16.	1/10-125-7/100
 	Ламинат класса N33 толщиной 8 мм с фаской  
	м2				39.35	3.12	42.47	
			39.625	

	1559.24 
	123.80
	1683.04 	
17.	1/10-120-175-30/20
 	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 5 мм  
	м				2.58	0.20	2.78	
			376.75	

	972.02 
	77.18
	1049.20 	
18.	Е11-40-9
(83.83 / 51.0893) 	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96	100МПЛИНТУСОВ	308.4	14.21		17.48	1.40	341.49	
			3.47	1070.15
	49.31
К1=1.2	
	60.64 
	4.82
	1184.92 	
19.	2/40-25-15/5
 	Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида  
	м				1.50	0.12	1.62	
			350.47	

	525.71 
	41.74
	567.45 	
20.	Е11-71-1
(83.83 / 51.0893) 	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М	163.63	10.08		4.55	0.36	178.62	
			0.34	55.63
	3.43
К1=1.2	
	1.55 
	0.12
	60.73 	
21.	1/10-115-25/160
 	Планка примыкания металлическая  
	м				12.38	0.98	13.36	
			34.34	

	425.13 
	33.76
	458.89 	
22.	Е15-180-3
(83.83 / 51.0893) 	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ	824.12	13.48	8.57	193.04	15.33	1 045.97	
			7.9	6510.55
	106.47
К1=1.2	67.73
	1524.99 
	121.08
	8263.09 	
23.	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М	569.08	0.72	0.52	0.01		569.81	
			2.1	1195.07
	1.51
К1=1.2	1.10
	0.01 
	
	1196.59 	
24.	1/10-230-55-20/160
 	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм  
	м				1.14	0.09	1.23	
			214.2	

	244.19 
	19.39
	263.58 	
25.	1/10-230-60-35/40
 	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75  
	т				555.76	44.13	599.89	
			0.03024	

	16.81 
	1.33
	18.14 	
26.	Е62-34-2
(83.83 / 51.0893) 	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2	1384.48	0.55	0.35	149.67	11.88	1 546.58	
			0.09	124.60
	0.05
К1=1.2	0.03
	13.47 
	1.07
	139.19 	
27.	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2	1247.94	0.55	0.35	149.67	11.88	1 410.04	
			0.2165	270.18
	0.12
К1=1.2	0.08
	32.40 
	2.57
	305.27 	
28.	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М2	3902.7	7.49	5.25	2.85	0.18	3 913.22	
			0.24	936.65
	1.79
К1=1.2	1.26
	0.68 
	0.04
	939.16 	
29.	1/10-230-60-35/40
 	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75  
	т				555.76	44.13	599.89	
			0.1252	

	69.58 
	5.52
	75.10 	
30.	1/10-230-60-15/15
 	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)  
	т				1 645.20	130.63	1 775.83	
			0.00493	

	8.11 
	0.64
	8.75 	
31.	1/10-230-95/100
 	Крестики для плитки толщиной 1 мм  
	1000 шт.							
			0.1	

	 

32.	Е67-7-5
(61.01 / 39.57135) 	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ.	338.57	4.40	2.80			342.97	
			0.38	128.66
	1.67
К1=1.2	1.06

	130.33 	
33.	Е67-7-1
(61.01 / 39.57135) 	Демонтаж выключателей и розеток  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ.	119.42					119.42	
			0.38	45.38
	
К1=1.2	

	45.38 	
34.	Ц8-914-2
(61.01 / 39.57135) 	Светильники с люминесцентными лампами, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ.	3729.8	41.39		28.69	1.71	3 801.59	
			0.38	1417.32
	15.73
К1=1.2	
	10.90 
	0.65
	1444.60 	
35.	5/30-30-4-3-2/28
 	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12-34-113.04 оп. WN2 (236) (ДПО 12 RUBIN)  
	шт							
			38	

	 

36.	Ц8-591-202
(61.01 / 39.57135) 	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ.	692.33	9.89	1.92	14.77	0.93	717.92	
			0.19	131.54
	1.88
К1=1.2	0.37
	2.81 
	0.18
	136.41 	
37.	5/20-40-4/1
 	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205  
	шт.				1.52	0.08	1.60	
			19	

	28.88 
	1.54
	30.42 	
38.	5/30-30-4-1-1/39
 	Узел выключателей одноклавишный С110-482  
	шт.				4.58	0.24	4.82	
			19	

	87.02 
	4.63
	91.65 	
39.	Ц8-915-1
(61.01 / 39.57135) 	Блоки из 2-х розеток различного назначения  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ.	677.28			2.30	0.18	679.76	
			0.19	128.68
	
К1=1.2	
	0.44 
	0.03
	129.15 	
40.	5/30-30-4-1-2-1/17
 	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РА16-261  
	шт.				6.00	0.32	6.32	
			19	

	114.00 
	6.06
	120.06 	
41.	5/20-40-4/1
 	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205  
	шт.				1.52	0.08	1.60	
			19	

	28.88 
	1.54
	30.42 	
42.	Е46-44-3
(83.83 / 51.0893) 	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100М2ПРОЕМОВ	1818.5	154.02	97.98			1 972.52	
			0.881	1602.10
	135.69
К1=1.2	86.32

	1737.79 	
43.	Е10-218-3
(83.83 / 51.0893) 	Установка дверных блоков производства ОАО ЗАБУДОВА в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ	3514.43	16.06	2.71	665.68	51.06	4 247.23	
			0.799	2808.03
	12.83
К1=1.2	2.16
	531.86 
	40.70
	3393.42 	
44.	2/50-20-5-5/4
 	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ1 Д Г 21-7 Н П Щ  
	м2				208.60	16.56	225.16	
			79.9	

	16667.14 
	1323.37
	17990.51 	
45.	2/50-30-5-999/130
 	Наличники деревянные (средняя цена по группе)  
	м							
			412	

	 

46.	1/10-170-10/165
 	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм  
	шт.				3.88	0.31	4.19	
			0.45543	

	1.77 
	0.14
	1.91 	
47.	Е10-229-4
(83.83 / 51.0893) 	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ	1693.19	58.13		97.76	7.74	1 856.82	
			0.081	137.15
	4.72
К1=1.2	
	7.91 
	0.63
	150.41 	
48.	2/50-20-5-5/348
 	Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий деревянный, глухой, двупольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ3 Д Г 21-13 2 Н П Щ  
	м2				215.44	17.11	232.55	
			8.1	

	1745.06 
	138.56
	1883.62 	
49.	2/50-30-5-999/130
 	Наличники деревянные (средняя цена по группе)  
	м							
			31.347	

	 

50.	Е10-244-2
(83.83 / 51.0893) 	Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	10 ШТ.	135.88	0.98		0.85	0.07	137.78	
			0.3	40.76
	0.29
К1=1.2	
	0.25 
	0.02
	41.32 	
51.	1/10-250-20-30/10
 	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе  
	шт.				36.05	2.86	38.91	
			3	

	108.15 
	8.59
	116.74 	
52.	Е10-36-1
(83.83 / 51.0893) 	Установка и крепление отбойных досок стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М КОРОБОК БЛОКОВ	138.96	1.65	1.05	2.86	0.23	143.70	
			2.24	311.27
	3.70
К1=1.2	2.35
	6.41 
	0.51
	321.89 	
53.	1/10-125-7/55
 	о тбойная доска  
	м2				37.44	2.97	40.41	
			45	

	1684.80 
	133.77
	1818.57 	
54.	Е56-26-1
(83.83 / 51.0893) 	Нашивка брусков на дверные коробки  
Разряд 5.2 МK 1.1236 Ставка 4р 16.96	100 М БРУСКОВ	235.54			222.87	17.70	476.11	
			2.36	555.87

	525.97 
	41.77
	1123.61 	
55.	2/50-30-5-999/130
 	Наличники деревянные (средняя цена по группе)  
	м							
			236	

	 

56.	Е56-36-1
(83.83 / 51.0893) 	Установкадоборной планки (прим)  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М	293.44	6.60	4.20	370.07	29.60	699.71	
			0.454	133.22
	3.00
К1=1.2	1.91
	168.02 
	13.34
	317.58 	
57.	2/50-30-30/50
 	Планка доборная экошпон, размер 8х100х2070 мм все цвета  
	шт.				8.93	0.71	9.64	
			76	

	678.68 
	53.89
	732.57 	
58.	Е15-104-8
(83.83 / 51.0893) 	Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2  Стесненность  К=1,2 Демонтаж кабеля и провода К=0,8
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96	ДЕТАЛЬ	6.94	0.44	0.28			7.38	
			76	527.44
	33.44
К1=1.2 К2=0.8	21.28

	560.88 	
59.	2/40-29/105
 	Дверца ревизионная пластмассовая Д 30х30 см  
	шт.				11.32	0.90	12.22	
			76	

	860.32 
	68.31
	928.63 	
60.	Е51-7-1
(83.83 / 51.0893) 	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	Т	10.5					10.50	
			4.9405	51.88
	
К1=1.2	

	51.88 	
61.	С310-45,1
 	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I  
	т					27.82	27.82	
			4.9405	

	 
	137.44
	137.44 	
62.	бс999-9901
 	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)– прием отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне  
	т				14.45		14.45	
			4.9405	

	 
	
	71.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	47136	684	381	37605	3114	88610	
ОХР и ОПР:	39410	
Плановая прибыль:	24062	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	152083	
ИТОГО прямые затраты по смете:	47136	684	381	37605	3114	88610	
ОХР и ОПР:	39410	
Плановая прибыль:	24062	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	152083	
ВСЕГО прямые затраты:	47136	684	381	37605	3114	88610	
ОХР и ОПР:	39410	
Плановая прибыль:	24062	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	152083	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
с НДС	Стоимость материала
с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  с НДС	
Материалы подрядчика	
1.		1/10-160-20/15	Ветошь
01.05.2026 ОРБ	кг	4.31395	4.37	18.84	7.94%	1.49	
2.		1/10-280-20/40	Вода
01.05.2026 ОРБ	м3	1.775411	1.74	3.08	%		
3.		1/10-230-60-45-5/95	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для внутренних работ (В), тепло- и звукоизолирующая, гипсовая, М25/М50
01.05.2026 ОРБ	т	7.8002	494.53	3857.43	7.94%	306.28	
4.		1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.05.2026 ОРБ	т	2.5946	304.49	790.03	7.94%	62.73	
5.		1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
01.05.2026 ОРБ	м2	33.0576	5.95	196.69	7.94%	15.62	
6.		1/10-230-40-10/64	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная
01.05.2026 ОРБ	кг	276.5	3.72	1028.58	7.94%	81.67	
7.		1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)
01.05.2026 ОРБ	кг	142.2	6.23	885.91	7.94%	70.34	
8.		1/10-230-60-40/10	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая
01.05.2026 ОРБ	кг	869	1.73	1503.37	7.94%	119.37	
9.		1/10-230-35/47	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
01.05.2026 ОРБ	кг	736.07			7.94%		
10.		1/10-230-50-15/29	Олифа оксоль
01.05.2026 ОРБ	кг	12.7845	6.80	86.94	7.94%	6.90	
11.		1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная
01.05.2026 ОРБ	т	0.5811	3 553.33	2064.84	7.94%	163.95	
12.		1/10-125-7/100	Ламинат класса N33 толщиной 8 мм с фаской
01.05.2026 ОРБ	м2	39.625	39.35	1559.24	7.94%	123.80	
13.		1/10-120-175-30/20	Полоса теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая Порифлекс-М, шириной 1020 мм, толщиной 5 мм
01.05.2026 ОРБ	м	376.75	2.58	972.02	7.94%	77.18	
14.		1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	8.675	2.96	25.68	7.94%	2.04	
15.		1/10-240-30-50/10	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм
01.05.2026 ОРБ	100 шт.	8.675	4.03	34.96	7.94%	2.78	
16.		2/40-25-15/5	Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида
01.05.2026 ОРБ	м	350.47	1.50	525.71	7.94%	41.74	
17.		1/10-240-55-10/20	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм
01.05.2026 ОРБ	т	0.000269	5 760.00	1.55	7.94%	0.12	
18.		1/10-115-25/160	Планка примыкания металлическая
01.05.2026 ОРБ	м	34.34	12.38	425.13	7.94%	33.76	
19.		1/10-230-55-20/160	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм
01.05.2026 ОРБ	м	214.2	1.14	244.19	7.94%	19.39	
20.		1/10-230-60-35/40	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75
01.05.2026 ОРБ	т	0.15544	555.76	86.39	7.94%	6.85	
21.		1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая
01.05.2026 ОРБ	т	0.004935	5 468.00	26.98	7.94%	2.14	
22.		1/10-230-65-20-20/26	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм
01.05.2026 ОРБ	м2	24.96			7.94%		
23.		1/10-230-60-15/15	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)
01.05.2026 ОРБ	т	0.00493	1 645.20	8.11	7.94%	0.64	
24.		1/10-230-95/100	Крестики для плитки толщиной 1 мм
01.05.2026 ОРБ	1000 шт.	0.1			7.94%		
25.		1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	2.50041	3.88	9.70	7.94%	0.77	
26.		5/30-40-2/21	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм
01.05.2026 ОРБ	кг	0.1387			5.32%		
27.		5/90-10/2	Дюбель монтажный У661 У3
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	15.504			5.32%		
28.		5/20-20-3-4/10	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм
01.05.2026 ОРБ	кг	0.4674	21.28	9.95	5.32%	0.53	
29.		5/30-30-4-3-2/28	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12-34-113.04 оп. WN2 (236) (ДПО 12 "RUBIN")
01.05.2026 ОРБ	шт.	38			5.32%		
30.		1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	0.1938	5.72	1.11	7.94%	0.09	
31.		5/90-10/4	Дюбель монтажный У658
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	1.938			5.32%		
32.		5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205
01.05.2026 ОРБ	шт.	38	1.52	57.76	5.32%	3.08	
33.		5/30-30-4-1-1/39	Узел выключателей одноклавишный С110-482
01.05.2026 ОРБ	шт.	19	4.58	87.02	5.32%	4.63	
34.		1/10-230-55-5/22	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)
01.05.2026 ОРБ	т	0.00114	383.93	0.44	7.94%	0.03	
35.		5/30-30-4-1-2-1/17	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РА16-261
01.05.2026 ОРБ	шт.	19	6.00	114.00	5.32%	6.06	
36.		1/10-240-25-35/10	Гвозди строительные с конической головкой 2х50 мм
01.05.2026 ОРБ	т	0.00066	4 464.00	2.94	7.94%	0.24	
37.		1/10-135-30/70	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке
01.05.2026 ОРБ	л	20.3745	17.45	355.54	7.94%	28.23	
38.		1/10-240-55-10/35	Шурупы с полукруглой головкой 4х30 мм
01.05.2026 ОРБ	т	0.002157	5 616.00	12.11	7.94%	0.96	
39.		1/10-240-30-50/50	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8х60 мм
01.05.2026 ОРБ	100 шт.	3.9151	10.80	42.28	7.94%	3.36	
40.		1/10-110-50-15/125	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта
01.05.2026 ОРБ	м3	0.07191	632.70	45.50	7.94%	3.61	
41.		1/10-260-150-1/14	Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 40х40х4 мм
01.05.2026 ОРБ	т	0.029323	2 356.28	69.09	5.72%	3.95	
42.		2/50-20-5-5/4	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ1 Д Г 21-7 Н П Щ
01.05.2026 ОРБ	м2	79.9	208.60	16667.14	7.94%	1323.37	
43.		2/50-30-5-999/130	Наличники деревянные (средняя цена по группе)
01.05.2026 ОРБ	м	679.347			7.94%		
44.		1/10-240-30-45/11	Дюбель металлический рамный 10х112
01.05.2026 ОРБ	10 шт.	1.5957	3.29	5.25	7.94%	0.42	
45.		1/10-110-50-15/325	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта
01.05.2026 ОРБ	м3	0.003726	395.47	1.47	7.94%	0.12	
46.		1/10-240-35/36	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера
01.05.2026 ОРБ	1000 шт.	0.015957	19.74	0.31	7.94%	0.02	
47.		2/50-20-5-5/348	Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий деревянный, глухой, двупольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ3 Д Г 21-13 2 Н П Щ
01.05.2026 ОРБ	м2	8.1	215.44	1745.06	7.94%	138.56	
48.		1/10-170-10/15	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм
01.05.2026 ОРБ	шт.	0.12	2.12	0.25	7.94%	0.02	
49.		1/10-250-20-30/10	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
01.05.2026 ОРБ	шт.	3	36.05	108.15	7.94%	8.59	
50.		1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные
01.05.2026 ОРБ	кг	8.6704	4.03	34.94	7.94%	2.78	
51.		1/10-125-7/55	Ламинат класса N32 толщиной 8 мм с фаской
01.05.2026 ОРБ	м2	45	37.44	1684.80	7.94%	133.77	
52.		1/10-110-50-5/265	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта
01.05.2026 ОРБ	м3	0.89208	557.62	497.44	7.94%	39.50	
53.		1/10-240-25-20/13	Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм
01.05.2026 ОРБ	кг	0.5902	4.67	2.76	7.94%	0.22	
54.		2/50-30-5-5/15	Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13х54 мм
01.05.2026 ОРБ	м	50.848	3.25	165.26	7.94%	13.12	
55.		2/50-30-30/50	Планка доборная экошпон, размер 8х100х2070 мм все цвета
01.05.2026 ОРБ	шт.	76	8.93	678.68	7.94%	53.89	
56.		2/40-29/105	Дверца ревизионная пластмассовая Д 30х30 см
01.05.2026 ОРБ	шт.	76	11.32	860.32	7.94%	68.31	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 37605		 2977	
Свалка	
57.		бс999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)– прием отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне
.  .	т	4.9405	14.45	71.39	%		
ИТОГО Свалка :		 71			
							
ВСЕГО :		 37676		 2977	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
с НДС	Стоимость механизма
с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М020130	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т	МАШ.-Ч	0.105468	55.32	5.83	20.52	2.16	
2.		М021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	МАШ.-Ч	0.00912	68.14	0.62	20.52	0.19	
3.		М030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	0.684	1.48	1.01			
4.		М030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	МАШ.-Ч	0.775656	5.63	4.37			
5.		М031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	0.0864	19.72	1.70	14.58	1.26	
6.		М110903	Растворосмесители передвижные 150 л	МАШ.-Ч	0.0756	19.96	1.51	14.58	1.10	
7.		М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	21.916416	1.08	23.68			
8.		М331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	4.164	3.84	15.99			
9.		М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	31.3194	0.92	28.81			
10.		М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	22.603296	0.40	9.04			
11.		М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	25.776216	22.92	590.79	14.58	375.82	
12.		М400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-Ч	0.00912	44.75	0.41	19.61	0.18	
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 684		 381	
							
ВСЕГО :		 684		 381	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		3 014,31	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		26,09	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		3 040,40	
	Заработная плата	1	47 135,69	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	683,76	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	380,71	
	Mатериалы		37 604,94	
	в т.ч.  материалы подрядчика		37 604,94	
	.         материалы заказчика			
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	3 114,46	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		2 977,02	
	.         транспорт и зср материалов заказчика			
	.         перевозка грузов (С310 и С311)		137,44	
	ИTOГO прямых затрат		88 538,85	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	39 410,14	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	38279.61	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	61.01	1130.53	
3	Плановая прибыль	1	24 062,36	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	23329.1	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	39.57135	733.26	
4	Bременные (титульные) здания и сооружения			
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		152 011,35	
6	Прочие затраты, в том числе:		16 155,58	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	16 155,58	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Pазъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		168 166,93	
	в том числе стоимость подрядных работ		168 166,93	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		168 166,93	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		168 166,93	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		168 166,93	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		168 166,93	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %			
18	Сумма HДC по ставке ______ %			
	ВСЕГО выполнено работ		168 166,93	
				
20	Сумма прописью Сто шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят шесть руб. 93 коп. 	

Проверил						
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)