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 УТВЕРЖДАЮ

	

	Управляющий                     / Меркуль Г.В. /
М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Наименование объекта
	Общее обследование технического состояния здания (строительных конструкций и инженерных сетей) государственного учреждения образования «Гимназия №9 имени Д.М.Манкевича», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Седых, 10

	Цель выполнения работ
	Обследование для определения пригодности здания к дальнейшей безопасной эксплуатации



1. Исходные данные по объекту:
	Характеристики объекта обследования:
	Предоставляемые исходные данные:

	Объем, м3
	19482
	Проектная документация
	Нет

	Площадь, м2
	4472,8
	Исполнительная документация
	Нет

	Количество этажей
	3
	Результаты ранее выполненных обследований
	Нет

	Наличие подвала
	Нет
	Результаты геодезических изысканий
	Нет

	Наличие технического этажа
	Нет
	Результаты геологических изысканий
	Нет

	Год постройки
	1964
	Технический паспорт
	Да

	Год реконструкции
	
	Ведомость технических характеристик
	Нет



2. Основные требования к обследованию строительных конструкций:
	Доступ в соответствии с 
СП 1.04.02-2022 и требованиями СН 1.04.01-2020
	Для определения технического состояния элементов, сбор данных (обследование) по которым в условиях эксплуатации здания не представляется возможным, сбор данных (обследование) по этим элементам осуществляется после обеспечения ЗАКАЗЧИКОМ доступа к ним. В случае невыполнения вышеуказанного порядка для целей обработки данных о техническом состоянии принимаются данные, полученные на основании визуального осмотра видимых частей конструкций.

	Программа выполнения общего обследования строительных конструкций зданий и сооружений
	Программа обследования строительных конструкций зданий и сооружений составляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с Заданием на обследование строительных конструкций и требованиями раздела 4, п. 4.6, п. 5.1 СП 1.04.02-2022 и требований                     СН 1.04.01-2020.

	Этапы проведения обследований
	В соответствии с разделом 4-5 п. 4.6, п. 4.16, п. 5.1.2             СП 1.04.02-2022 и требований СН 1.04.01-2020.

	Состав, объемы, методы и последовательность выполнения работ
	Получение исходных данных от Заказчика для проведения обследования.

	Дополнительные требования к оформлению "Ведомости дефектов и повреждений"
	"Ведомость дефектов и повреждений" необходимо оформлять в соответствии с требованиями                                  СП 1.04.02-2022.
Отчётные материалы обследования должны содержать сведения об устранении ранее выявленных дефектов и механических повреждений и указанных в дефектной ведомости или дополнять ее новыми дефектами и повреждениями.
Каждый дефект должен быть зафиксирован на схеме с присвоенным ему номером, условным обозначением того или иного дефекта и включен с описанием характеристик и величин дефектов в "Ведомость дефектов и повреждений". Характерные дефекты должны быть включены в раздел фотофиксации дефектов и повреждений

	Требования к фотофиксации дефектов и повреждений
	Фотографии дефектов должны иметь ясные, четкие, детализированные изображения дефектов и повреждений с указанием номера дефекта, места расположения.

	Содержание Технического отчета по обследованию
	Технический отчет оформлять в соответствии с требованиями СП 1.04.02-2022 "Общие положения по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений" и требований СН 1.04.01-2020 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования", СП 1.04.04-2023 "Конструкции стальные. Обследование и диагностика технического состояния".
Материалы отчета должны содержать сведения в соответствии с требованиями с п. 4.16, п. 4.18-4.20, п. 7.2  СП 1.04.02-2022, и требований СН 1.04.01-2020 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования". Сведения об устранении ранее выявленных дефектов и повреждений в соответствии с рекомендациями, приведенными в предыдущем обследовании.

	Результаты обследования
	Технический отчет оформлять в соответствии с требованиями СП 1.04.02-2022 "Общие положения по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений" и требований СН 1.04.01-2020 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования", СП 1.04.04-2023 "Конструкции стальные. Обследование и диагностика технического состояния".
Материалы отчета должны содержать сведения в соответствии с требованиями с п. 4.16, п. 4.18-4.20, п. 7.2  СП 1.04.02-2022, и требований СН 1.04.01-2020 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования".

	Количество экземпляров Технического отчета, выдаваемого Заказчику
	2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF.

	Обследуемые конструкции 
	Фундамент, полы, стены, перегородки, перекрытия, кровля, окна и двери, лестницы, козырьки и другие выступающие архитектурные детали, инженерные сети

	Примечания
	- обследование на предмет выявления дефектов;
- осмотр и фотофиксация выявленных дефектов;
- cоставление дефектных ведомостей и схем;
- описание результатов анализа дефектов, определение причин их возникновения, оценка выполнения норм и правил технической эксплуатации здания;
- определением участков, требующих детального обследования (при наличии);
- анализ результатов обследования;
- заключение о состоянии строительных конструкций с выводами и рекомендациями по условиям дальнейшей эксплуатации здания и о проведении необходимых мероприятий по обеспечению его надежности и долговечности;
- подробные рекомендации по устранению выявленных дефектов, описание технических решений и рекомендаций по методам восстановления, усиления или замены дефектных конструкций.
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