Приложение № 1
к приглашению (документации) к участию в процедуре закупки
из одного источника

Технические характеристики и описание
предмета государственной закупки
Контейнеры оцинкованные

Товар поставляется в собранном виде.
Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска (Товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Контейнеры должны быть изготовлены с использованием сертифицированных материалов, соответствующих требованиям действующих в Республике Беларусь ТНПА.
Соответствие техническим характеристикам подтверждается участником путем предоставления соответствующей документации.
Поставщик осуществляет поставку и разгрузку контейнеров собственными силами.
В случае поставки аналогичных контейнеров победитель процедуры закупки за счет собственных средств осуществляет внесение изменений в разработанную проектную документацию по объекту (разработчик – УП «Минскпроект») в течение            20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения договора поставки.

Контейнер оцинкованный для сбора ТБО объемом 1,1 м3
Характеристики представлены на листе 37 раздела 23.015.2.00-ГП1, листах 18 и 41 раздела 23.015.2.00-ГП.АР4.
Габариты (ДхШхВ, мм): 1360х1000х1430 (±50 мм);
Основные характеристики:
грузоподъемность контейнера: не менее 400 кг;
масса контейнера: не более 120 кг;
объем - 1100 л;
толщина стали: 1,2-1,5 мм;
средняя толщина покрытия корпуса цинком: не менее 40 мкм;
колеса: 4 шт. (из них 2 должны быть оснащены стояночным тормозом), диаметр 200 мм;
покрытие контейнера и составных частей: горячее оцинкование согласно                 ГОСТ 9.307-2021;
крепление боковых цапф – сварное или болтовое;
для мусоровозов с задней загрузкой;
замок для блокировки открытия крышки (в контейнерах для раздельного ТБО);
крышка металлическая оцинкованная с полимерным покрытием.
Тип контейнера:
1)	для сбора КО – с глухой крышкой серого цвета (полимерное покрытие) –                 7 шт.;
2)	для сбора отходов стекла – крышка синего цвета (полимерное покрытие) с              2 (Двумя) круглыми загрузочными отверстиями – 4 шт.;
3)	для сбора отходов бумаги и картона – крышка зеленого цвета (полимерное покрытие) с загрузочным отверстием (щель) с козырьком от проникновения атмосферных осадков – 4 шт.;
4)	для сбора отходов пластмасс – крышка желтого цвета (полимерное покрытие) с 1 (Одним) круглым и 1 (Одним) прямоугольным загрузочными отверстиями без козырька – 4 шт.
Срок службы контейнера: не менее 10 лет.
Визуализация:
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