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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
[bookmark: _Hlk200956857]
Лот 1 Стерилизатор паровой вертикальный

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Стерилизатор паровой вертикальный
	шт.
	3



2. Технические требования: - 3 шт.
2.1. Вертикальный способ загрузки.
2.2. Цилиндрическая камера.
2.3. Режимы стерилизации: 0,22 МПа, 1320С.
2.4. Объем камеры 75 л.
2.5. Мощность не более 12кВт.
2.6. Напряжение 380В.
2.7. Автоматическое управление режимом стерилизации


