Техническое задание лот 2


Стол преподавателя-1
Стол (ДхШхВ) 1200х600х750 мм:
-Столешница и царга из ЛДСП толщиной 18 мм, цвет: антрацит матовый (без текстуры/зернистая текстура), кромка ПВХ в цвет ЛДСП, толщиной не более 1,6 мм.
-Столешница выступает на 10 мм с каждой стороны, за исключением стороны, закрытой царгой. Царга крепится заподлицо со столешницей
-Каркас выполнен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения размером 25х25 мм, толщина металла 1,5 – 2 мм, с полимерным покрытием чёрного матового цвета   
-Крепление столешницы к металлическому каркасу выполнено скрытым типом соединения (мебельная футорка или аналог), с лицевой стороны поверхность должна быть ровной, без видимых следов крепления
-Опорная часть каркаса оснащена регулируемыми подпятниками
[image: ]-Предусмотреть поперечное ребро жесткости по центру стола из профильной трубы, аналогичной по характеристикам материалу каркаса
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