ГродМТ 343/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 1 Ингалятор портативный

1. Состав (комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Ингалятор портативный
	1. Небулайзерная камера.
1. Набор масок (детская – 1шт., взрослая – 1 шт.).
1. Ротовой мундштук.
1. Насадка для носа – 1 шт.
1. Воздушная трубка (шланг) – 1 шт.
6.  Запасной воздушный фильтр – 1 шт.
	26



2. Технические требования
	Размер частиц аэрозоля (MMAD)
	не более 5 мкм

	Темп распыления
	не менее 0,3 мл/мин

	Емкость камеры небулайзера
	не менее 2 мл и не более 12 мл

	Уровень шума 
	не более 60 дБ



Лот 2 Компрессорный ингалятор для профессионального применения «Medplus-2» или аналог

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Респираторная детская маска
	шт
	1

	2
	Респираторная взрослая маска
	шт
	1

	3
	Мундштук
	шт
	1

	4
	Соединительная трубка с силиконовым наконечником
	шт
	1

	5
	Небулайзер
	шт
	1


2.Технические требования:
 1.Мощность – 320 va
 2.Уровень шума50 ам приблизительно 54 дба
 3. Условия эксплуатации 240 мин работы - 30 мин пауза.

Лот 3 Ингалятор ультразвуковой АЛЬБЕДО или аналог

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№  
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Ультразвуковой генератор (корпус)
	штук
	1

	2
	Аэрозольная (небулайзерная) камера
	штук
	1



2.Технические требования:
2.1. Ультразвуковой ингалятор для лечения заболеваний дыхательных путей, преобразующий жидкие лекарства в мелкодисперсный аэрозоль с размером частиц 0,5–5 мкм., обеспечивает высокую производительность (до 6 мл/мин).
2.2. Гофрированная трубка (40 см) – 4 штуки
2.3. Гофрированная трубка (27 см) – 1 штука
2.4. Обратный клапан – 3 штуки
2.5. Мундштук – 10 штук
2.6. Маска лицевая взрослая – 3 штуки
2.7. Маска лицевая детская – 3 штуки
2.8. Технические требования:
- Вид - ультразвуковой;
- Размер частиц - 0.5 - 5 мкм;
- Темп распыления - 0-6 мл/мин:
 
