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Грузовой автомобиль

	1
	Технические параметры
	Автомобиль грузовой

	
	
	Тип кузова: самосвал

	
	
	Кабина: малая, 2-х местная

	
	
	Год выпуска: не ранее 2025 года

	
	
	Объем топливного бака, л: от 300

	
	
	Марка топлива: ДТ

	
	
	Коробка передач: механическая, не менее 9-ти ступенчатая 

	
	
	Привод: задний, колесная формула 4х2

	
	
	Тип двигателя: дизельный, 6-ти цилиндровый, рядный, экологический класс не менее 5

	2
	Требования к комплектации автомобиля
	Тент;
Независимый жидкостной подогреватель (НЖП);
Электропривод зеркал;
Центральный замок;
Электрический привод стеклоподъемников.

	
	
	Размер колес: передние 385/65R22; задние 315/80R22,5

	3
	Требования по документации при поставке
	Документы, необходимые для постановки автомобиля на учет в регистрационном подразделении ГАИ МВД

	4
	Дополнительные условия
	поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).



Гарантия на товар – в соответствии с условиями завода изготовителя.
Гарантийное обслуживание на территории Республики Беларусь.
