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                Приложение 1 к заявке на покупку №А388-04/263

Техническое задание

Лот № 3:
Стирально-сушильная машина должна быть оснащена двумя барабанами. Верхний предназначен для стирки. На его люке должна быть расположена сенсорная панель управления. Нижний барабан должен иметь возможность использования для стирки и сушки белья.
Встроенная сушилка, обработка паром, скорость отжима – не менее 1400 об/мин, уровень шума при стирке не более 46 дБ, класс энергоэффективности – A; класс стирки – А; класс отжима – А; Класс сушки – В, количество барабанов  не менее 2, количество программ стирки не менее 16, загрузка белья  не менее 10 кг
            Гарантийный срок: не менее 3 лет 
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот № 4:
Машина сушильная  не менее 9 кг. Загрузка фронтальная, 3 степени сушки: высокий, средний и низкий, ворсовый фильтр. Класс энергоэффективности – A; уровень шума при стирке не более 63 дБ,
            Гарантийный срок: не менее 3 лет 
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот № 5:
Машина стиральная бытовая. Тип загрузки - фронтальная;
Максимальная загрузка сухого белья  не менее 6 кг; Тип управления - электронное; Класс энергоэффективности - A;
Класс стирки - А; Класс отжима - В;
Количество программ – не менее 16;
Тип мотора - коллекторный; Уровень шума при стирке – не более 59 дБ; Уровень шума при отжиме – не более 75 дБ; Материал бака - полипропилен;
            Гарантийный срок: не менее 3 лет 
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства


