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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	«Текущий ремонт помещения под установку маммографа рентгенографического цифрового «Маммоскан» в поликлинике №1, расположенной по адресу: г.Новополоцк, ул.Блохина, 27».

	Заказчик
	УЗ «НЦГБ»

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 МАЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	Витебская область
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1679. 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС

	 Ж00000/29090 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	 1.
	П0
 
	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕГОРОДОК И ЗАШИВОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2.
	Е61-26-2
(83.83 / 45.82) 
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	664.5
	178.96
	88.16
	
	
	843.46

	
	
	
	0.1288
	85.59
К1=1.2
	23.05
К1=1.2
	11.36

	 

	

	108.64 

	3.
	Е61-26-2
(83.83 / 45.82) 
	ОТБИВКА БАРИТОВОЙ ШТУКАТУРКИ  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	664.5
	178.96
	88.16
	
	
	843.46

	
	
	
	0.123
	81.73
К1=1.2
	22.01
К1=1.2
	10.84

	 

	

	103.74 

	4.
	Е61-26-2
(83.83 / 45.82) 
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ОКРАСКОЙ  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	664.5
	178.96
	88.16
	
	
	843.46

	
	
	
	0.123
	81.73
К1=1.2
	22.01
К1=1.2
	10.84

	 

	

	103.74 

	5.
	Е46-34-4
(83.83 / 45.82) 
	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	М3
	120.17
	90.54
	42.57
	
	
	210.71

	
	
	
	0.3
	36.05

	27.16

	12.77

	 

	

	63.21 

	6.
	Е46-34-5
(83.83 / 45.82) 
	РАЗБОРКА СТЕН МЕЛКОБЛОЧНЫХ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	М3
	96.84
	60.96
	28.66
	
	
	157.80

	
	
	
	1.23
	119.11

	74.98

	35.25

	 

	

	194.09 

	7.
	П0
 
	ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ БЛОКОВ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	8.
	Е9-341-3
(58.54 / 59.02) 
	ДЕМОНТАЖ  СТАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 П
	402.47
	5.54
	1.19
	
	
	408.01

	
	
	
	0.0395
	15.90
К1=0.36
	0.22
К1=0.36
	0.05

	 

	

	16.12 

	9.
	П0
 
	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	10.
	Е34-140-1
(83.83 / 45.82) 
	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ТИПА ARMSTRONG  Кф
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 П
	596.01
	0.93
	
	
	
	596.94

	
	
	
	0.139
	82.85
К1=0.36
	0.13
К1=0.36
	

	 

	

	82.98 

	11.
	П0
 
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ ПОЛОВ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	12.
	Е57-2-5
(81.86 / 52.34) 
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 Р
	199.33
	8.27
	5.60
	
	
	207.60

	
	
	
	0.1103
	21.99
К1=1.2
	0.91
К1=1.2
	0.62

	 

	

	22.90 

	13.
	Е57-2-8
(81.86 / 52.34) 
	РАЗБОРКА СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 Р
	2104.5
	183.41
	98.15
	
	
	2 287.91

	
	
	
	0.2249
	473.30
К1=1.2
	41.25
К1=1.2
	22.07

	 

	

	514.55 

	14.
	Е11-2-4
(83.83 / 45.82) 
	ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЩЕБНЯ  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	М3
	19.58
	5.91
	2.81
	
	
	25.49

	
	
	
	0.83
	16.25
К1=0.36
	4.91
К1=0.36
	2.33

	 

	

	21.16 

	15.
	П0
 
	ОТХОДЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	16.
	Е51-7-6
(83.83 / 45.82) 
	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ  Кф
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М3
	
	416.69
	131.06
	
	
	416.69

	
	
	
	0.011
	
К1=1.2
	4.58
К1=1.2
	1.44

	 

	

	4.58 

	17.
	С310-15.1
(83.83 / 45.82) 
	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ,КЛАСС ГРУЗА I  

	Т
	
	
	
	
	7.17
	7.17

	
	
	
	0.654
	

	

	

	 

	4.69

	4.69 

	18.
	С9999900ЕТПЕР1
 
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШАНЫХ ОТХОДОВ  

	Т
	
	
	
	19.50
	
	19.50

	
	
	
	0.654
	

	

	

	 

	

	12.75 

	19.
	8/1/580
 
	МЕТАЛЛОЛОМ  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.392
	

	

	

	 

	

	 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1015
	221
	108
	0
	5
	1253

	ОХР и ОПР:
	926

	Плановая прибыль:
	550

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	2730

	Ж00000/29000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТВЕРСТИЯ

	 20.
	Е46-29-9
(83.83 / 45.82) 
	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 380 Х 380 ММ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1405.01
	2 699.12
	1 269.12
	
	
	4 104.13

	
	
	
	0.01
	14.05

	26.99

	12.69

	 

	

	41.04 

	21.
	Е46-29-1
(83.83 / 45.82) 
	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	572.86
	902.12
	424.17
	
	
	1 474.98

	
	
	
	0.01
	5.73

	9.02

	4.24

	 

	

	14.75 

	22.
	Е46-29-2
(83.83 / 45.82) 
	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 260 Х 260 ММ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	843.1
	1 256.68
	590.89
	
	
	2 099.78

	
	
	
	0.02
	16.86

	25.13

	11.82

	 

	

	41.99 

	23.
	Е46-29-9
(83.83 / 45.82) 
	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 380 Х 380 ММ  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4215.04
	8 097.36
	3 807.36
	
	
	12 312.40

	
	
	
	0.01
	42.15
К1=3
	80.97
К1=3
	38.07

	 
К1=3
	

	123.12 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	79
	142
	67
	0
	0
	221

	ОХР и ОПР:
	122

	Плановая прибыль:
	67

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	410

	Ж00000/26040 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы

	 24.
	Е11-36-7
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ  Кф
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1008.07
	29.50
	15.92
	152.64
	11.05
	1 201.26

	
	
	
	0.2279
	229.74
К1=1.2
	6.72
К1=1.2
	3.63

	34.79 

	2.52

	273.77 

	25.
	1/10-130-5/227
 
	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2  

	КГ
	
	
	
	14.85
	1.05
	15.90

	
	
	
	11.395
	

	

	

	169.22 

	11.96

	181.18 

	26.
	1/10-125-40/8958
 
	ГОМОГЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА FORBO SFERA ELEMENT  

	М2
	
	
	
	52.33
	3.68
	56.01

	
	
	
	22.79
	

	

	

	1192.60 

	83.87

	1276.47 

	27.
	Е11-66-1
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	977.3
	6.31
	
	
	
	983.61

	
	
	
	0.1976
	193.11
К1=1.2
	1.25
К1=1.2
	

	 

	

	194.36 

	28.
	Е11-66-2
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	450.8
	3.06
	
	
	
	453.86

	
	
	
	0.1976
	89.08
К1=3.6
	0.60
К1=3.6
	

	 
К1=3
	

	89.68 

	29.
	1/10-230-15/545
 
	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1  

	КГ
	
	
	
	4.53
	0.32
	4.85

	
	
	
	9.88
	

	

	

	44.76 

	3.16

	47.92 

	30.
	1/10-230-60-30/19
 
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС) ДЛЯ СТЯЖЕК, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М350, F75  

	Т
	
	
	
	1 376.40
	96.90
	1 473.30

	
	
	
	0.3952
	

	

	

	543.95 

	38.29

	582.24 

	31.
	Е11-11-11
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ  Кф
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	772.07
	25.46
	9.62
	288.26
	31.58
	1 117.37

	
	
	
	0.1976
	152.56
К1=1.2
	5.03
К1=1.2
	1.90

	56.96 

	6.24

	220.79 

	32.
	Е11-11-13
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12  Кф
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	138.73
	16.56
	12.60
	396.06
	45.06
	596.41

	
	
	
	0.1976
	27.41
К1=7.2
	3.27
К1=7.2
	2.49

	78.26 
К1=6
	8.90

	117.84 

	33.
	Е26-204-1
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1571.21
	3.06
	
	132.72
	9.04
	1 716.03

	
	
	
	0.1976
	310.47
К1=1.2
	0.60
К1=1.2
	

	26.23 

	1.79

	339.09 

	34.
	Е11-140-3
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛОВ НА ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ  Кф
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2296.39
	36.71
	24.84
	93.15
	6.90
	2 433.15

	
	
	
	0.1976
	453.77
К1=1.2
	7.25
К1=1.2
	4.91

	18.41 

	1.36

	480.79 

	35.
	1/10-230-55-13/11
 
	ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА (ЭП) ИЗ ЛИСТОВ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ВЛАГОСТОЙКИХ (ГВЛВ) ДЛИНОЙ 1200 ММ, ШИРИНОЙ 600 ММ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ  

	М2
	
	
	
	19.72
	1.39
	21.11

	
	
	
	20.1552
	

	

	

	397.46 

	28.02

	425.48 

	36.
	1/10-230-60-35/12
 
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ГИПСОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М50  

	КГ
	
	
	
	0.54
	0.04
	0.58

	
	
	
	0.988
	

	

	

	0.53 

	0.04

	0.57 

	37.
	1/10-230-60-40/10
 
	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ  

	КГ
	
	
	
	0.96
	0.07
	1.03

	
	
	
	2.964
	

	

	

	2.85 

	0.21

	3.06 

	38.
	1/10-240-55-15/101
 
	ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х30 ММ, ОЦИНКОВАННЫЕ  

	1000 ШТ.
	
	
	
	45.45
	3.20
	48.65

	
	
	
	0.23712
	

	

	

	10.78 

	0.76

	11.54 

	39.
	1/10-120-30-10/21
 
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-35А (ППТ-35Н-А)  

	М3
	
	
	
	195.74
	13.78
	209.52

	
	
	
	2.2
	

	

	

	430.63 

	30.32

	460.95 

	40.
	Е11-40-4
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ С ЗАВЕДЕНИЕМ НА СТЕНУ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М ПЛ
	659.93
	65.66
	
	2 044.47
	144.53
	2 914.59

	
	
	
	0.1892
	124.86
К1=1.2
	12.42
К1=1.2
	

	386.81 

	27.35

	551.44 

	41.
	1/10-125-55/8960
 
	ПЛИНТУС РАДИУСНЫЙ ПВХ ПО ТИПУ RICO CANELURE  

	ШТ
	
	
	
	7.50
	0.53
	8.03

	
	
	
	10
	

	

	

	75.00 

	5.30

	80.30 

	42.
	1/10-125-40/8958
 
	ГОМОГЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА FORBO SFERA ELEMENT  

	М2
	
	
	
	52.33
	3.68
	56.01

	
	
	
	2.84
	

	

	

	148.62 

	10.45

	159.07 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1581
	37
	13
	3618
	261
	5497

	ОХР и ОПР:
	1336

	Плановая прибыль:
	730

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	7563

	Ж00000/25030010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕГОРОДКИ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ

	 43.
	Е9-341-3
(58.54 / 59.02) 
	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫХ  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 П
	3726.6
	35.82
	11.03
	181.65
	10.51
	3 954.58

	
	
	
	0.021
	78.26
К1=1.2
	0.75
К1=1.2
	0.23

	3.81 

	0.22

	83.04 

	44.
	2/20-20-15-20/0408/ДЗ1
 
	ДВЕРИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ДЗ-ТMR-Р-21-10-1,0  

	ШТ
	
	
	
	3 748.00
	74.96
	3 822.96

	
	
	
	1
	

	

	

	3748.00 

	74.96

	3822.96 

	45.
	Е10-244-2
(83.83 / 45.82) 
	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	10 ШТ.
	135.88
	0.67
	
	0.71
	0.05
	137.31

	
	
	
	0.1
	13.59
К1=1.2
	0.07
К1=1.2
	

	0.07 

	0.01

	13.74 

	46.
	Е26-117-3
(83.83 / 45.82) 
	МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	160.31
	6.95
	
	32.49
	2.29
	202.04

	
	
	
	0.01
	1.60
К1=1.2
	0.07
К1=1.2
	

	0.32 

	0.02

	2.01 

	47.
	1/10-250-20-65/20
 
	СТОПОР ДВЕРНОЙ НАПОЛЬНЫЙ  

	ШТ.
	
	
	
	3.03
	0.21
	3.24

	
	
	
	1
	

	

	

	3.03 

	0.21

	3.24 

	48.
	Е9-341-3
(58.54 / 59.02) 
	УСТАНОВКА СТАВНИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОГО  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 П
	3726.6
	35.82
	11.03
	181.65
	10.51
	3 954.58

	
	
	
	0.0473
	176.27
К1=1.2
	1.69
К1=1.2
	0.52

	8.59 

	0.50

	187.05 

	49.
	2/20-20-15-20/21795/СТ1
 
	СТАВНИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ СРЗ-ТMR-Р-1,0-17-23-19-23  

	ШТ
	
	
	
	4 724.00
	94.48
	4 818.48

	
	
	
	1
	

	

	

	4724.00 

	94.48

	4818.48 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	270
	3
	1
	8488
	170
	8931

	ОХР и ОПР:
	162

	Плановая прибыль:
	158

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	9250

	Ж00000/26030040 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

	 50.
	Е15-180-2
(83.83 / 45.82) 
	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ  Кф
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 О
	325.42
	10.08
	6.83
	306.32
	21.68
	663.50

	
	
	
	0.2249
	73.19
К1=1.2
	2.27
К1=1.2
	1.54

	68.89 

	4.88

	149.23 

	51.
	Е10-235-2
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО КРИВОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ  Кф
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 Р
	6685.08
	64.42
	
	498.88
	35.47
	7 283.85

	
	
	
	0.2249
	1503.47
К1=1.2
	14.49
К1=1.2
	

	112.20 

	7.98

	1638.14 

	52.
	1/10-235-20/775
 
	ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ  

	М
	
	
	
	0.06
	
	0.06

	
	
	
	39.685854
	

	

	

	2.38 

	

	2.38 

	53.
	1/10-230-55-20/111
 
	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,45 ММ  

	М
	
	
	
	1.37
	0.10
	1.47

	
	
	
	97.6066
	

	

	

	133.72 

	9.76

	143.48 

	54.
	1/10-230-55-20/130
 
	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СD (ПП) 60 Х 27, 0,5 ММ  

	М
	
	
	
	1.87
	0.13
	2.00

	
	
	
	30.1366
	

	

	

	56.36 

	3.92

	60.28 

	55.
	1/10-230-55-20/15
 
	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)  

	ШТ.
	
	
	
	0.26
	0.02
	0.28

	
	
	
	21.8153
	

	

	

	5.67 

	0.44

	6.11 

	56.
	1/10-230-55-20/145
 
	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)  

	ШТ.
	
	
	
	0.49
	0.03
	0.52

	
	
	
	54.6507
	

	

	

	26.78 

	1.64

	28.42 

	57.
	1/10-240-30-50/10
 
	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ  

	100 ШТ.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.71968
	

	

	

	2.42 

	0.17

	2.59 

	58.
	1/10-240-15/160
 
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 Х 25 ПО МЕТАЛЛУ  

	1000 ШТ.
	
	
	
	6.65
	0.47
	7.12

	
	
	
	0.283374
	

	

	

	1.88 

	0.13

	2.01 

	59.
	1/10-230-55-20/150
 
	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)  

	ШТ.
	
	
	
	0.26
	0.02
	0.28

	
	
	
	6.747
	

	

	

	1.75 

	0.13

	1.88 

	60.
	Е15-315-1
(83.83 / 45.82) 
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ  Кф
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.94
	0.53
	99.72
	7.00
	1 177.80

	
	
	
	0.2249
	240.67
К1=1.2
	0.21
К1=1.2
	0.12

	22.43 

	1.57

	264.88 

	61.
	1/10-230-15/200
 
	ГРУНТОВКА ЛАКРИТ  

	КГ
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	4.0482
	

	

	

	10.93 

	0.77

	11.70 

	62.
	1/10-230-60-40/10
 
	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ  

	КГ
	
	
	
	0.96
	0.07
	1.03

	
	
	
	24.739
	

	

	

	23.75 

	1.73

	25.48 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1817
	17
	2
	469
	33
	2337

	ОХР и ОПР:
	1525

	Плановая прибыль:
	833

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	4695

	Ж00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

	 63.
	Е15-180-1
(83.83 / 45.82) 
	ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 О
	287.29
	7.24
	4.90
	304.65
	21.56
	620.74

	
	
	
	0.0797
	22.90
К1=1.2
	0.58
К1=1.2
	0.39

	24.28 

	1.72

	49.48 

	64.
	Е15-314-2
(83.83 / 45.82) 
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ  Кф
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	429.77
	30.10
	1 217.50

	
	
	
	0.4743
	359.03
К1=1.2
	0.32
К1=1.2
	0.17

	203.84 

	14.28

	577.47 

	65.
	1/10-230-15/200
 
	ГРУНТОВКА ЛАКРИТ  

	КГ
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	8.5374
	

	

	

	23.05 

	1.62

	24.67 

	66.
	1/10-230-60-40/10
 
	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ  

	КГ
	
	
	
	0.96
	0.07
	1.03

	
	
	
	52.173
	

	

	

	50.09 

	3.65

	53.74 

	67.
	Е15-300-2
(83.83 / 45.82) 
	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (В ЗОНЕ УСТАНОВКИ УМЫВАЛЬНИКА)  Кф
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.22
	5.24
	3.11
	0.13
	3 913.16

	
	
	
	0.0216
	84.30
К1=1.2
	0.16
К1=1.2
	0.11

	0.07 

	

	84.53 

	68.
	1/10-230-65-20-23/138
 
	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ), РАЗМЕРОМ 500 Х 500 ММ, 497 Х 497 ММ, 503 Х 503 ММ  

	М2
	
	
	
	17.94
	1.26
	19.20

	
	
	
	2.16
	

	

	

	38.75 

	2.72

	41.47 

	69.
	1/10-230-50-15/51
 
	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4  

	КГ
	
	
	
	8.10
	0.57
	8.67

	
	
	
	0.324
	

	

	

	2.62 

	0.18

	2.80 

	70.
	1/10-230-95/130
 
	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ  

	1000 ШТ.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.00864
	

	

	

	0.06 

	

	0.06 

	71.
	Е15-310-1
(83.83 / 45.82) 
	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	159.2
	0.04
	
	0.01
	
	159.25

	
	
	
	0.048
	7.64
К1=1.2
	
К1=1.2
	

	 

	

	7.64 

	72.
	1/10-230-55-20/8947
 
	УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ НА КРАЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКИ  

	М
	
	
	
	4.76
	0.34
	5.10

	
	
	
	4.8
	

	

	

	22.85 

	1.63

	24.48 

	73.
	П0
 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКИ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	74.
	Е15-314-2
(83.83 / 45.82) 
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ОТКОСОВ)  Кф
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	429.77
	30.10
	1 217.50

	
	
	
	0.0384
	29.07
К1=1.2
	0.03
К1=1.2
	0.01

	16.50 

	1.16

	46.76 

	75.
	1/10-230-15/200
 
	ГРУНТОВКА ЛАКРИТ  

	КГ
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.6912
	

	

	

	1.87 

	0.13

	2.00 

	76.
	1/10-230-60-40/10
 
	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ  

	КГ
	
	
	
	0.96
	0.07
	1.03

	
	
	
	4.224
	

	

	

	4.06 

	0.30

	4.36 

	77.
	Е15-310-1
(83.83 / 45.82) 
	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАНОГО АЛЮМИНИЕВОГО УГОЛКА  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	159.2
	0.04
	
	0.01
	
	159.25

	
	
	
	0.294118
	46.82
К1=1.2
	0.01
К1=1.2
	

	 

	

	46.83 

	78.
	1/10-230-55-20/163
 
	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ  

	М
	
	
	
	0.79
	0.06
	0.85

	
	
	
	30
	

	

	

	23.70 

	1.80

	25.50 

	79.
	Е15-61-3
(83.83 / 45.82) 
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ  Кф
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2 О
	1681.05
	145.44
	115.64
	97.85
	9.10
	1 933.44

	
	
	
	0.5756
	967.61
К1=1.2
	83.72
К1=1.2
	66.56

	56.32 

	5.24

	1112.89 

	80.
	1/10-230-60-45-5/195
 
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М50  

	Т
	
	
	
	261.25
	36.94
	298.19

	
	
	
	0.5756
	

	

	

	150.38 

	21.26

	171.64 

	81.
	Е11-72-1
(83.83 / 45.82) 
	УСТАНОВКА ОТБОЙНОЙ ДОСКИ  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	346.34
	7.37
	
	27.94
	2.25
	383.90

	
	
	
	0.04
	13.85
К1=1.2
	0.29
К1=1.2
	

	1.12 

	0.09

	15.35 

	82.
	1/10-240/19094
 
	ОТБОЙНАЯ ДОСКА УГЛОВАЯ  

	М
	
	
	
	51.70
	4.10
	55.80

	
	
	
	4
	

	

	

	206.80 

	16.40

	223.20 

	83.
	1/10-240/8951
 
	ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО УГОЛКА  

	ШТ
	
	
	
	3.54
	0.28
	3.82

	
	
	
	8
	

	

	

	28.32 

	2.24

	30.56 

	84.
	Е10-266-1
(83.83 / 45.82) 
	ЗАШИВКА РАДИАТОРОВ КОРОБЧАТЫМ ЭКРАНОМ ИЗ MDF  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1406.91
	20.51
	
	26.37
	1.86
	1 455.65

	
	
	
	0.0126
	17.73
К1=1.2
	0.26
К1=1.2
	

	0.33 

	0.02

	18.34 

	85.
	1/10-230-55-7/10/М1
 
	ЭКРАН КОРОБЧАТЫЙ ИЗ ЛАМИНИРОВАНОГО ПРОФИЛЯ MDF 2,1Х0,6Х0,15  

	ШТ
	
	
	
	108.33
	7.63
	115.96

	
	
	
	1
	

	

	

	108.33 

	7.63

	115.96 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1549
	85
	67
	963
	82
	2680

	ОХР и ОПР:
	1355

	Плановая прибыль:
	741

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	4775

	Ж00000/22010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ И КАНАЛЫ

	 86.
	Е11-2-9
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА С16/20  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	М3
	64.05
	0.55
	
	183.47
	14.18
	262.25

	
	
	
	0.36
	23.06
К1=1.2
	0.20
К1=1.2
	

	66.05 

	5.10

	94.41 

	87.
	Е6-11-10
(83.83 / 45.82) 
	АРМИРОВАНИЕ  Кф
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	Т
	250.02
	13.54
	2.98
	162.24
	8.50
	434.30

	
	
	
	0.011771
	2.94
К1=1.2
	0.16
К1=1.2
	0.04

	1.91 

	0.10

	5.11 

	88.
	1/10-260-1-40/3
 
	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500, ДИАМЕТРОМ 6 ММ  

	Т
	
	
	
	1 622.50
	92.81
	1 715.31

	
	
	
	0.011771
	

	

	

	19.10 

	1.09

	20.19 

	89.
	Е6-19-1
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО СТЕНОК КАНАЛА  Кф
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М3 В
	20391.29
	3 039.67
	1 211.60
	6 199.47
	492.26
	30 122.69

	
	
	
	0.002
	40.78
К1=1.2
	6.08
К1=1.2
	2.42

	12.40 

	0.98

	60.24 

	90.
	4/1-4-10-20-40/60
 
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)  

	М3
	
	
	
	174.08
	13.54
	187.62

	
	
	
	0.203
	

	

	

	35.34 

	2.75

	38.09 

	91.
	1/10-260-1-40/3
 
	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500, ДИАМЕТРОМ 6 ММ  

	Т
	
	
	
	1 622.50
	92.81
	1 715.31

	
	
	
	0.002
	

	

	

	3.25 

	0.19

	3.44 

	92.
	Е7-20-5
(83.83 / 45.82) 
	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ  Кф
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	Т СТАЛЬН
	272.37
	111.47
	37.44
	100.00
	7.94
	491.78

	
	
	
	0.023664
	6.45
К1=1.2
	2.64
К1=1.2
	0.89

	2.37 

	0.19

	11.65 

	93.
	1/10-260-150-1/121
 
	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ  

	Т
	
	
	
	2 051.13
	117.32
	2 168.45

	
	
	
	0.023664
	

	

	

	48.54 

	2.78

	51.32 

	94.
	Е9-53-2
(58.54 / 59.02) 
	МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ЛИСТА  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	Т КОНСТР
	973.33
	96.38
	9.62
	54.53
	4.07
	1 128.31

	
	
	
	0.0484
	47.11
К1=1.2
	4.66
К1=1.2
	0.47

	2.64 

	0.20

	54.61 

	95.
	1/10-260-40-15/12
 
	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245 ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ, ШИРИНОЙ 1500 ММ  

	Т
	
	
	
	1 833.37
	104.87
	1 938.24

	
	
	
	0.0484
	

	

	

	88.74 

	5.08

	93.82 

	96.
	Е11-72-2
(83.83 / 45.82) 
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНОК ПОЛОВ С ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ  Кф
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	444.87
	7.37
	
	27.94
	2.25
	482.43

	
	
	
	0.145
	64.51
К1=1.2
	1.07
К1=1.2
	

	4.05 

	0.33

	69.96 

	97.
	1/10-230/ПОР1
 
	ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОРОГ  

	М
	
	
	
	16.70
	1.33
	18.03

	
	
	
	14.5
	

	

	

	242.15 

	19.29

	261.44 

	98.
	Е13-16-6
(83.83 / 45.82) 
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021  Кф
Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	141.06
	4.51
	0.35
	72.11
	5.05
	222.73

	
	
	
	0.0299
	4.22
К1=1.2
	0.13
К1=1.2
	0.01

	2.16 

	0.15

	6.66 

	99.
	Е13-26-6
(83.83 / 45.82) 
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (2 РАЗА)  Кф
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	177.88
	5.64
	0.70
	169.56
	11.90
	364.98

	
	
	
	0.0299
	5.32
К1=2.4
	0.17
К1=2.4
	0.02

	5.07 
К1=2
	0.36

	10.92 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	194
	15
	4
	534
	39
	782

	ОХР и ОПР:
	154

	Плановая прибыль:
	97

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	1033

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	6505
	520
	261
	14072
	589
	21699

	ОХР и ОПР:
	5581

	Плановая прибыль:
	3176

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	30456

	Cмета: 1679. 20. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ,КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

	 Ж00000/33015 ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

	 9.
	Е20-10-1
(68.61 / 43.58) 
	УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ПРИТОЧНОГО  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	23.24
	1.78
	0.15
	3.73
	0.25
	29.00

	
	
	
	2
	46.48

	3.56

	0.30

	7.46 

	0.50

	58.00 

	10.
	3/1-50/1577
 
	ДИФФУЗОР КРУГЛЫЙ ПРИТОЧНЫЙ DVS160  

	ШТ
	
	
	
	35.23
	1.96
	37.19

	
	
	
	2
	

	

	

	70.46 

	3.92

	74.38 

	11.
	Е20-11-1
(68.61 / 43.58) 
	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	22.91
	1.31
	0.15
	3.84
	0.23
	28.29

	
	
	
	2
	45.82

	2.62

	0.30

	7.68 

	0.46

	56.58 

	12.
	3/1-150-10-110/60/1
 
	РЕШЕТКИ КРУГЛАЯ ALU-160  

	ШТ.
	
	
	
	35.00
	
	35.00

	
	
	
	1
	

	

	

	35.00 

	

	35.00 

	13.
	3/1-150-10-110/150
 
	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 Х 100 ММ  

	ШТ.
	
	
	
	20.88
	1.16
	22.04

	
	
	
	1
	

	

	

	20.88 

	1.16

	22.04 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	92
	6
	1
	141
	6
	246

	ОХР и ОПР:
	64

	Плановая прибыль:
	40

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	350

	Ж00000/33011 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВОЗДУХОВОДЫ

	 20.
	Е20-64-1
(68.61 / 43.58) 
	ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	762.18
	1.81
	
	43.11
	2.78
	809.88

	
	
	
	0.028571
	21.78

	0.05

	

	1.23 

	0.08

	23.14 

	21.
	3/1-30-30-10/40
 
	ВОЗДУХОВОДЫ ГИБКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ), ДИАМЕТРОМ 160 ММ  

	М
	
	
	
	56.41
	3.13
	59.54

	
	
	
	3
	

	

	

	169.23 

	9.39

	178.62 

	22.
	1/10-240-20/153
 
	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ, ОЦИНКОВАННАЯ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8  

	1000 ШТ.
	
	
	
	71.73
	5.05
	76.78

	
	
	
	0.001571
	

	

	

	0.11 

	0.01

	0.12 

	23.
	1/10-240-50-16/44
 
	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 10 ММ, ПЛОСКАЯ, УСИЛЕННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ  

	100 ШТ.
	
	
	
	16.00
	1.13
	17.13

	
	
	
	0.015714
	

	

	

	0.25 

	0.02

	0.27 

	24.
	Е20-28-7
(68.61 / 43.58) 
	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ЛЮКОВ  
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	25.19
	3.69
	0.58
	12.25
	0.71
	41.84

	
	
	
	2
	50.38

	7.38

	1.16

	24.50 

	1.42

	83.68 

	25.
	3/10-10-10/43689
 
	ЛЮЧОК С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ НИППЕЛЕМ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ  

	ШТ.
	
	
	
	65.04
	3.61
	68.65

	
	
	
	2
	

	

	

	130.08 

	7.22

	137.30 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	72
	7
	1
	325
	18
	423

	ОХР и ОПР:
	50

	Плановая прибыль:
	32

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	505

	Ж00000/32015 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ

	 47.
	Е18-6-2
(68.61 / 43.58) 
	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 КВТ
	1625.2
	69.89
	46.66
	60.47
	4.09
	1 759.65

	
	
	
	0.026
	42.26

	1.82

	1.21

	1.57 

	0.11

	45.76 

	48.
	3/2-80-10-30-10/245
 
	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ БЕЗ КОНВЕКТОРА (ТИП 10), ВЫСОТОЙ H=500 ММ, ДЛИНОЙ L=2000 ММ, С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ, ЗАГЛУШКОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ  

	КОМПЛ.
	
	
	
	133.50
	7.41
	140.91

	
	
	
	1
	

	

	

	133.50 

	7.41

	140.91 

	49.
	Е16-58-1
(68.61 / 43.58) 
	УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ОСЕВЫХ, УГЛОВЫХ  
Разряд 6 МK 1.2102 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	790.42
	
	
	35.24
	2.48
	828.14

	
	
	
	0.01
	7.90

	

	

	0.35 

	0.02

	8.27 

	50.
	3/3-40-20-60/50
 
	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ПРЯМЫЕ (ОСЕВЫЕ)  

	ШТ.
	
	
	
	27.71
	1.54
	29.25

	
	
	
	1
	

	

	

	27.71 

	1.54

	29.25 

	51.
	3/3-40-20-60/30
 
	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ, ТИП К  

	ШТ.
	
	
	
	8.90
	0.49
	9.39

	
	
	
	1
	

	

	

	8.90 

	0.49

	9.39 

	52.
	Е16-56-1
(68.61 / 43.58) 
	УСТАНОВКА ОТСЕЧНОГО ВЕНТИЛЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	10 ШТ.
	106.94
	0.52
	
	11.94
	0.80
	120.20

	
	
	
	0.1
	10.69

	0.05

	

	1.19 

	0.08

	12.01 

	53.
	3/3-40-50-10/14/1
 
	ВЕНТИЛЬ ОТСЕЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ  

	ШТ.
	
	
	
	63.41
	
	63.41

	
	
	
	1
	

	

	

	63.41 

	

	63.41 

	54.
	Е16-52-1
(68.61 / 43.58) 
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М
	779.17
	20.78
	
	35.41
	2.48
	837.84

	
	
	
	0.06
	46.75

	1.25

	

	2.12 

	0.15

	50.27 

	55.
	6/20-20-10/10
 
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ  

	М
	
	
	
	2.39
	0.10
	2.49

	
	
	
	6
	

	

	

	14.34 

	0.60

	14.94 

	56.
	Е16-29-1
(68.61 / 43.58) 
	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ  
Разряд 5.2 МK 1.1236 Ставка 4р 16.96
	100 М ТР
	114.15
	
	
	5.11
	0.12
	119.38

	
	
	
	0.06
	6.85

	

	

	0.31 

	0.01

	7.17 

	57.
	Е16-54-1
(68.61 / 43.58) 
	ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	43.75
	26.54
	12.72
	32.64
	
	102.93

	
	
	
	0.06
	2.63

	1.59

	0.76

	1.96 

	

	6.18 

	58.
	Е13-26-21
(83.83 / 45.82) 
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	55.97
	4.54
	0.29
	102.48
	7.21
	170.20

	
	
	
	0.01
	0.56

	0.05

	

	1.02 

	0.07

	1.70 

	59.
	Е13-29-3
(83.83 / 45.82) 
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-811К  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	46.98
	2.35
	0.29
	282.56
	19.90
	351.79

	
	
	
	0.01
	0.47

	0.02

	

	2.83 

	0.20

	3.52 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	118
	5
	2
	259
	11
	393

	ОХР и ОПР:
	83

	Плановая прибыль:
	52

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	528

	Ж00000/32010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ

	 60.
	Е65-27-1
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО 10 СЕКЦИЙ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1740.01
	115.45
	78.15
	
	
	1 855.46

	
	
	
	0.02
	34.80

	2.31

	1.56

	 

	

	37.11 

	61.
	Е16-52-1
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ  Кф
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М
	233.75
	6.23
	
	
	
	239.98

	
	
	
	0.14
	32.73
К1=0.3
	0.87
К1=0.3
	

	 

	

	33.60 

	62.
	Е20-11-1
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ  Кф
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	6.87
	0.39
	0.05
	
	
	7.26

	
	
	
	2
	13.74
К1=0.3
	0.78
К1=0.3
	0.10

	 

	

	14.52 

	63.
	Е65-68-1
(68.61 / 43.58) 
	РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО 165/540 ММ  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	765.21
	15.94
	10.79
	
	
	781.15

	
	
	
	0.1465
	112.10

	2.34

	1.58

	 

	

	114.44 

	64.
	Е65-68-2
(68.61 / 43.58) 
	РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО 320/1000 ММ  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	638.74
	15.94
	10.79
	
	
	654.68

	
	
	
	0.024
	15.33

	0.38

	0.26

	 

	

	15.71 

	65.
	Е65-70-1
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	5671.95
	71.51
	48.41
	
	
	5 743.46

	
	
	
	0.02
	113.44

	1.43

	0.97

	 

	

	114.87 

	66.
	Е18-21-7
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ  Кф
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	ФИЛЬТР
	9.46
	2.83
	0.47
	
	
	12.29

	
	
	
	3
	28.38
К1=0.3
	8.49
К1=0.3
	1.41

	 

	

	36.87 

	67.
	Е20-46-1
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОРЯДНЫХ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	42
	1.75
	0.35
	
	
	43.75

	
	
	
	1
	42.00
К1=0.3
	1.75
К1=0.3
	0.35

	 

	

	43.75 

	68.
	Е20-25-1
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТК 1-1 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 125 ММ  Кф
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	6.12
	0.19
	0.05
	
	
	6.31

	
	
	
	1
	6.12
К1=0.3
	0.19
К1=0.3
	0.05

	 

	

	6.31 

	69.
	Е65-28-23
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	3421.07
	43.94
	29.74
	
	
	3 465.01

	
	
	
	0.02
	68.42

	0.88

	0.59

	 

	

	69.30 

	70.
	Е20-10-1
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ ДИФФУЗОРОВ ПОТОЛОЧНЫХ  Кф
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	6.97
	0.53
	0.05
	
	
	7.50

	
	
	
	4
	27.88
К1=0.3
	2.12
К1=0.3
	0.20

	 

	

	30.00 

	71.
	Е20-13-1
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНОВ  Кф
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	5.9
	0.19
	0.05
	
	
	6.09

	
	
	
	6
	35.40
К1=0.3
	1.14
К1=0.3
	0.30

	 

	

	36.54 

	72.
	8/1/580/ВЕНТ
 
	МЕТАЛЛОЛОМ  

	Т
	
	
	
	461.00
	
	461.00

	
	
	
	0.1377
	

	

	

	63.48 

	

	63.48 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	530
	23
	7
	63
	0
	617

	ОХР и ОПР:
	369

	Плановая прибыль:
	234

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	1220

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	813
	41
	11
	790
	35
	1678

	ОХР и ОПР:
	566

	Плановая прибыль:
	359

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	2603

	Cмета: 1679. 26. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

	 Ж3-10-15 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	 1.
	Е17-1-605
(68.61 / 43.58) 
	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	КОМПЛ.
	47.19
	0.75
	0.50
	20.16
	1.15
	69.25

	
	
	
	1
	47.19

	0.75

	0.50

	20.16 

	1.15

	69.25 

	2.
	3/4-80-10-999/360
 
	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36  

	КОМПЛ.
	
	
	
	90.54
	5.02
	95.56

	
	
	
	1
	

	

	

	90.54 

	5.02

	95.56 

	3.
	3/4-130-10/40
 
	СИФОН ДВУХОБОРОТНЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ  

	ШТ.
	
	
	
	18.56
	1.03
	19.59

	
	
	
	1
	

	

	

	18.56 

	1.03

	19.59 

	4.
	3/4-140-20/30
 
	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ  

	КОМПЛ.
	
	
	
	43.28
	2.40
	45.68

	
	
	
	1
	

	

	

	43.28 

	2.40

	45.68 

	5.
	Е10-35-1
(83.83 / 45.82) 
	УСТАНОВКА ТУМБЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ИЗДЕ
	1315.18
	126.66
	85.73
	1 572.88
	105.38
	3 120.10

	
	
	
	0.01
	13.15

	1.27

	0.86

	15.73 

	1.05

	31.20 

	6.
	С300-ТУМ-1
 Оборуд.подряд.
	ТУМБА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА  

	ШТ
	
	
	
	225.00
	4.50
	229.50

	
	
	
	1
	

	

	

	225.00 

	4.50

	229.50 

	7.
	Е16-21-3
(68.61 / 43.58) 
	УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	15.66
	0.17
	0.12
	1.20
	0.08
	17.11

	
	
	
	1
	15.66

	0.17

	0.12

	1.20 

	0.08

	17.11 

	8.
	1/10-115-30-45/10/1
 
	КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА С ГИДРОЗАТВОРОМ МСН 517-1  

	ШТ.
	
	
	
	29.20
	
	29.20

	
	
	
	1
	

	

	

	29.20 

	

	29.20 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	76
	2
	1
	444
	15
	537

	ОХР и ОПР:
	55

	Плановая прибыль:
	34

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	626

	Ж3-10-11 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ В1

	 9.
	Е16-40-5
(68.61 / 43.58) 
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	991.59
	7.33
	0.17
	1 583.29
	87.57
	2 669.78

	
	
	
	0.01
	9.92

	0.07

	

	15.83 

	0.88

	26.70 

	10.
	Е16-63-2
(68.61 / 43.58) 
	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ  
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М
	174.92
	0.98
	
	2.45
	
	178.35

	
	
	
	0.01
	1.75

	0.01

	

	0.02 

	

	1.78 

	11.
	Е16-65-2
(68.61 / 43.58) 
	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	140.01
	
	
	4.25
	0.04
	144.30

	
	
	
	0.01
	1.40

	

	

	0.04 

	

	1.44 

	12.
	3/3-50-80-30/10
 
	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ УГЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ  

	ШТ.
	
	
	
	12.06
	0.67
	12.73

	
	
	
	1
	

	

	

	12.06 

	0.67

	12.73 

	13.
	3/10-10-20-30/20
 
	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20  

	ШТ.
	
	
	
	1.28
	0.07
	1.35

	
	
	
	2
	

	

	

	2.56 

	0.14

	2.70 

	14.
	3/10-10-20-40/10
 
	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8  

	М
	
	
	
	1.86
	0.10
	1.96

	
	
	
	0.2
	

	

	

	0.37 

	0.02

	0.39 

	15.
	3/13-50-10/10
 
	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ  

	1000 ШТ.
	
	
	
	135.19
	7.50
	142.69

	
	
	
	0.002
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	16.
	3/10-10-20-50/10
 
	ПЛАНКА ПУ-8,10,12  

	ШТ.
	
	
	
	3.92
	0.22
	4.14

	
	
	
	2
	

	

	

	7.84 

	0.44

	8.28 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	13
	0
	0
	39
	2
	54

	ОХР и ОПР:
	9

	Плановая прибыль:
	6

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	69

	Ж3-10-41 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3

	 17.
	Е16-40-5
(68.61 / 43.58) 
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	991.59
	7.33
	0.17
	1 583.29
	87.57
	2 669.78

	
	
	
	0.01
	9.92

	0.07

	

	15.83 

	0.88

	26.70 

	18.
	Е16-63-2
(68.61 / 43.58) 
	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ  
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М
	174.92
	0.98
	
	2.45
	
	178.35

	
	
	
	0.01
	1.75

	0.01

	

	0.02 

	

	1.78 

	19.
	Е16-65-2
(68.61 / 43.58) 
	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	140.01
	
	
	4.25
	0.04
	144.30

	
	
	
	0.01
	1.40

	

	

	0.04 

	

	1.44 

	20.
	3/3-50-80-30/10
 
	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ УГЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ  

	ШТ.
	
	
	
	12.06
	0.67
	12.73

	
	
	
	1
	

	

	

	12.06 

	0.67

	12.73 

	21.
	3/10-10-20-30/20
 
	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20  

	ШТ.
	
	
	
	1.28
	0.07
	1.35

	
	
	
	2
	

	

	

	2.56 

	0.14

	2.70 

	22.
	3/10-10-20-40/10
 
	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8  

	М
	
	
	
	1.86
	0.10
	1.96

	
	
	
	0.2
	

	

	

	0.37 

	0.02

	0.39 

	23.
	3/13-50-10/10
 
	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ  

	1000 ШТ.
	
	
	
	135.19
	7.50
	142.69

	
	
	
	0.002
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	24.
	3/10-10-20-50/10
 
	ПЛАНКА ПУ-8,10,12  

	ШТ.
	
	
	
	3.92
	0.22
	4.14

	
	
	
	2
	

	

	

	7.84 

	0.44

	8.28 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	13
	0
	0
	39
	2
	54

	ОХР и ОПР:
	9

	Плановая прибыль:
	6

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	69

	Ж3-10-51 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ.-БЫТОВАЯ К1

	 25.
	Е16-45-3
(68.61 / 43.58) 
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	713.15
	29.60
	2 938.73

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05

	0.01

	7.13 

	0.30

	29.39 

	26.
	3/10-10-20-30/60
 
	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50  

	ШТ.
	
	
	
	1.71
	0.09
	1.80

	
	
	
	1
	

	

	

	1.71 

	0.09

	1.80 

	27.
	3/10-10-20-40/20
 
	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10  

	М
	
	
	
	2.75
	0.15
	2.90

	
	
	
	0.3
	

	

	

	0.83 

	0.05

	0.88 

	28.
	3/13-50-10/10
 
	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ  

	1000 ШТ.
	
	
	
	135.19
	7.50
	142.69

	
	
	
	0.001
	

	

	

	0.14 

	0.01

	0.15 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	22
	0
	0
	10
	0
	32

	ОХР и ОПР:
	15

	Плановая прибыль:
	10

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	57

	Ж3-10-90-9 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ.ДЕМОНТАЖ

	 29.
	П0
 
	ВОДОПРОВОД  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	30.
	Е65-4-7
(68.61 / 43.58) 
	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	694.75
	1.81
	1.22
	
	
	696.56

	
	
	
	0.01
	6.95

	0.02

	0.01

	 

	

	6.97 

	31.
	Е16-40-5
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	297.48
	2.21
	0.05
	
	
	299.69

	
	
	
	0.1
	29.75

	0.22

	0.01

	 

	

	29.97 

	32.
	Е16-27-2
(68.61 / 43.58) 
	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	4.80
	0.27
	114.77

	
	
	
	2
	217.72

	1.68

	0.34

	9.60 

	0.54

	229.54 

	33.
	П0
 
	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	34.
	Е65-5-1
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБ
	970.87
	9.56
	6.47
	
	
	980.43

	
	
	
	0.1
	97.09

	0.96

	0.65

	 

	

	98.05 

	35.
	Е65-5-7
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ СИФОНОВ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБ
	1114.89
	3.62
	2.45
	
	
	1 118.51

	
	
	
	0.01
	11.15

	0.04

	0.02

	 

	

	11.19 

	36.
	Е16-45-3
(68.61 / 43.58) 
	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	657.39
	1.41
	0.21
	
	
	658.80

	
	
	
	0.01
	6.57

	0.01

	

	 

	

	6.58 

	37.
	Е16-28-1
(68.61 / 43.58) 
	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	84.40
	4.08
	250.06

	
	
	
	1
	161.32

	0.26

	0.17

	84.40 

	4.08

	250.06 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	531
	3
	1
	94
	5
	632

	ОХР и ОПР:
	365

	Плановая прибыль:
	232

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	1229

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	655
	6
	3
	625
	25
	1310

	ОХР и ОПР:
	453

	Плановая прибыль:
	287

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	2050

	Cмета: 1679. 31. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

	 Ж00000/34022 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

	 1.
	Ц8-526-1
(61.01 / 35.49) 
	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А  Кф
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	33.04
	1.04
	0.08
	24.17
	1.21
	59.46

	
	
	
	6
	198.24
К1=1.2
	6.24
К1=1.2
	0.48

	145.02 

	7.26

	356.76 

	2.
	5/30-30-1-6-3/ВА4710
 Оборуд.подряд.
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 10А (С) ВА 47-29  

	ШТ.
	
	
	
	6.15
	0.12
	6.27

	
	
	
	4
	

	

	

	24.60 

	0.48

	25.08 

	3.
	5/30-30-1-6-3/ВА4732
 Оборуд.подряд.
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 32А (С) ВА 47-29  

	ШТ.
	
	
	
	6.46
	0.13
	6.59

	
	
	
	1
	

	

	

	6.46 

	0.13

	6.59 

	4.
	5/30-30-1-6-3/ВА4750
 Оборуд.подряд.
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 50А (С) ВА 47-100  

	ШТ.
	
	
	
	24.35
	0.49
	24.84

	
	
	
	1
	

	

	

	24.35 

	0.49

	24.84 

	5.
	Ц10-668-1
(39.37 / 32.65) 
	ИЗВЕЩАТЕЛИ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	17.62
	0.04
	
	0.58
	0.03
	18.27

	
	
	
	3
	52.86
К1=1.2
	0.12
К1=1.2
	

	1.74 

	0.09

	54.81 

	6.
	5-СМК-1
 Оборуд.подряд.
	ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК  

	ШТ
	
	
	
	5.91
	0.12
	6.03

	
	
	
	3
	

	

	

	17.73 

	0.36

	18.09 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	251
	6
	0
	220
	9
	486

	ОХР и ОПР:
	142

	Плановая прибыль:
	88

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	716

	Ж00000/34021 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛИ

	 7.
	Ц8-912-1
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	282.56
	7.50
	5.08
	12.10
	0.84
	303.00

	
	
	
	0.5
	141.28
К1=1.2
	3.75
К1=1.2
	2.54

	6.05 

	0.42

	151.50 

	8.
	5/20-30-3/22
 
	СКОБА К 144 У2  

	10 ШТ.
	
	
	
	7.90
	0.38
	8.28

	
	
	
	0.5
	

	

	

	3.95 

	0.19

	4.14 

	9.
	5/20-30-1-4/9
 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1  

	100 ШТ.
	
	
	
	6.62
	0.32
	6.94

	
	
	
	0.32
	

	

	

	2.12 

	0.10

	2.22 

	10.
	Ц8-912-2
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	267
	6.25
	4.23
	12.10
	0.84
	286.19

	
	
	
	0.686275
	183.24

	4.29

	2.90

	8.30 

	0.58

	196.41 

	11.
	5/20-30-1-4/9
 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1  

	100 ШТ.
	
	
	
	6.62
	0.32
	6.94

	
	
	
	0.439216
	

	

	

	2.91 

	0.14

	3.05 

	12.
	5/20-30-3/22
 
	СКОБА К 144 У2  

	10 ШТ.
	
	
	
	7.90
	0.38
	8.28

	
	
	
	0.686275
	

	

	

	5.42 

	0.26

	5.68 

	13.
	Ц8-424-1
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК  Кф
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	997.45
	12.73
	0.53
	78.64
	3.91
	1 092.73

	
	
	
	0.078431
	78.23
К1=1.2
	1.00
К1=1.2
	0.04

	6.17 

	0.31

	85.71 

	14.
	5/20-30-1-4/9
 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1  

	100 ШТ.
	
	
	
	6.62
	0.32
	6.94

	
	
	
	0.040784
	

	

	

	0.27 

	0.01

	0.28 

	15.
	5/20-30-3/40
 
	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ  

	100 ШТ.
	
	
	
	312.00
	15.01
	327.01

	
	
	
	0.065882
	

	

	

	20.56 

	0.99

	21.55 

	16.
	Ц8-910-1
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	25.32
	5.08
	34.29
	1.68
	932.23

	
	
	
	0.803922
	700.17
К1=1.2
	20.36
К1=1.2
	4.08

	27.57 

	1.35

	749.45 

	17.
	5/20-30-1-4/9
 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1  

	100 ШТ.
	
	
	
	6.62
	0.32
	6.94

	
	
	
	0.51451
	

	

	

	3.41 

	0.16

	3.57 

	18.
	5/20-30-3/40
 
	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ  

	100 ШТ.
	
	
	
	312.00
	15.01
	327.01

	
	
	
	1.929413
	

	

	

	601.98 

	28.96

	630.94 

	19.
	5/10-10-10-10-1/31/1
 
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(A)-LS 5 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,6 6 КВ 

	1000 М
	
	
	
	5 872.03
	282.44
	6 154.47

	
	
	
	0.005
	

	

	

	29.36 

	1.41

	30.77 

	20.
	5/10-10-10-10-5/60/1
 
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕ ЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ 

	1000 М
	
	
	
	3 723.13
	
	3 723.13

	
	
	
	0.009
	

	

	

	33.51 

	

	33.51 

	21.
	5/10-10-10-10-1/19/1
 
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3 Х 16-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ 

	1000 М
	
	
	
	21 655.01
	1 041.61
	22 696.62

	
	
	
	0.07
	

	

	

	1515.85 

	72.91

	1588.76 

	22.
	5/10-10-10-10-1/17/1
 
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(A)-LS 3 Х 6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ  

	1000 М
	
	
	
	8 450.02
	406.45
	8 856.47

	
	
	
	0.009
	

	

	

	76.05 

	3.66

	79.71 

	23.
	5/10-10-10-10-1/122
 
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ 

	1000 М
	
	
	
	2 883.76
	138.71
	3 022.47

	
	
	
	0.018
	

	

	

	51.91 

	2.50

	54.41 

	24.
	5/10-10-10-10-1/121
 
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ 

	1000 М
	
	
	
	1 842.01
	88.60
	1 930.61

	
	
	
	0.073
	

	

	

	134.47 

	6.47

	140.94 

	25.
	5/10-10-10-10-1/101
 
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 2 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ 

	1000 М
	
	
	
	1 388.35
	66.78
	1 455.13

	
	
	
	0.015
	

	

	

	20.83 

	1.00

	21.83 

	26.
	5/10-10-70-1/14
 
	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,75 ММ2  

	1000 М
	
	
	
	1 695.00
	81.53
	1 776.53

	
	
	
	0.012
	

	

	

	20.34 

	0.98

	21.32 

	27.
	Ц8-906-1
(61.01 / 35.49) 
	ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2  Кф
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М
	139.08
	1.30
	0.88
	88.47
	4.29
	233.14

	
	
	
	0.27
	37.55
К1=1.2
	0.35
К1=1.2
	0.24

	23.89 

	1.16

	62.95 

	28.
	5/20-30-1-4/4
 
	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 871 М У3  

	100 ШТ.
	
	
	
	1 105.00
	53.15
	1 158.15

	
	
	
	0.027
	

	

	

	29.84 

	1.44

	31.28 

	29.
	5/10-20-60-7-1/76
 
	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВНГ(А)-LS 1 Х 6 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖ ЕНИЕ 0,45 КВ 

	1000 М
	
	
	
	2 505.00
	120.49
	2 625.49

	
	
	
	0.027
	

	

	

	67.64 

	3.25

	70.89 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1140
	30
	10
	2692
	128
	3991

	ОХР и ОПР:
	702

	Плановая прибыль:
	408

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	5101

	Ж00000/34032 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  УСТАНОВКИ

	 30.
	Ц8-591-202
(61.01 / 35.49) 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ  Кф
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	692.33
	6.95
	1.60
	26.76
	1.37
	727.41

	
	
	
	0.01
	6.92
К1=1.2
	0.07
К1=1.2
	0.02

	0.27 

	0.01

	7.27 

	31.
	5/30-30-4-1-1/5/1
 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ С110-801  

	ШТ.
	
	
	
	5.59
	0.27
	5.86

	
	
	
	1
	

	

	

	5.59 

	0.27

	5.86 

	32.
	Ц8-591-502
(61.01 / 35.49) 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ  Кф
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	694.89
	6.95
	1.60
	20.86
	1.09
	723.79

	
	
	
	0.01
	6.95
К1=1.2
	0.07
К1=1.2
	0.02

	0.21 

	0.01

	7.24 

	33.
	5/30-30-4-1-1/20/В1
 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ  С510-803  

	ШТ.
	
	
	
	8.27
	
	8.27

	
	
	
	1
	

	

	

	8.27 

	

	8.27 

	34.
	Ц8-591-902
(61.01 / 35.49) 
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ  Кф
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	807.82
	6.95
	1.60
	26.76
	1.37
	842.90

	
	
	
	0.06
	48.47
К1=1.2
	0.42
К1=1.2
	0.10

	1.61 

	0.08

	50.58 

	35.
	5/30-30-4-1-2-2/42/1
 
	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РС16-317 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ  

	ШТ.
	
	
	
	4.65
	
	4.65

	
	
	
	1
	

	

	

	4.65 

	

	4.65 

	36.
	5/30-30-4-1-2-2/2981
 
	УЗЕЛ РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-525  

	ШТ.
	
	
	
	4.00
	0.19
	4.19

	
	
	
	1
	

	

	

	4.00 

	0.19

	4.19 

	37.
	5/30-30-4-1-5/2218
 
	КРЫШКА ПЯТИМЕСТНАЯ ЮЛИГ.735212.297  

	ШТ.
	
	
	
	1.21
	0.06
	1.27

	
	
	
	1
	

	

	

	1.21 

	0.06

	1.27 

	38.
	5/20-40-4/3
 
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207  

	ШТ.
	
	
	
	0.52
	0.03
	0.55

	
	
	
	8
	

	

	

	4.16 

	0.24

	4.40 

	39.
	Ц10-708-2
(39.37 / 32.65) 
	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ  Кф
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	КОРОБКА
	16.63
	0.05
	
	4.63
	0.22
	21.53

	
	
	
	2
	33.26
К1=1.2
	0.10
К1=1.2
	

	9.26 

	0.44

	43.06 

	40.
	5/20-40-4/5
 
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209  

	ШТ.
	
	
	
	2.62
	0.13
	2.75

	
	
	
	2
	

	

	

	5.24 

	0.26

	5.50 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	96
	1
	0
	44
	2
	142

	ОХР и ОПР:
	51

	Плановая прибыль:
	33

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	227

	Ж00000/34012 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

	 41.
	Ц8-607-6
(61.01 / 35.49) 
	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА АРМСТРОНГ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4  Кф
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4259.47
	18.58
	
	210.54
	10.21
	4 498.80

	
	
	
	0.03
	127.78
К1=1.2
	0.56
К1=1.2
	

	6.32 

	0.31

	134.97 

	42.
	5/30-30-4-3-2/35898
 
	СВЕТИЛЬНИК ВСТРАЕВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО12 AGAT WGA ОР-34-115.02  

	ШТ
	
	
	
	117.10
	5.63
	122.73

	
	
	
	2
	

	

	

	234.20 

	11.26

	245.46 

	43.
	5/30-30-4-3-2/ДВО34
 
	СВЕТИЛЬНИК ВСТРАЕВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО12 AGAT WGA ОР-34-115.02 С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ  

	ШТ
	
	
	
	211.52
	10.17
	221.69

	
	
	
	1
	

	

	

	211.52 

	10.17

	221.69 

	44.
	Ц8-593-11
(61.01 / 35.49) 
	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ  Кф
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1953.79
	106.22
	52.30
	74.26
	3.66
	2 137.93

	
	
	
	0.02
	39.08
К1=1.2
	2.12
К1=1.2
	1.05

	1.49 

	0.07

	42.76 

	45.
	7/25-30/500/1
 
	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ НЕ ВХОДИТЬ  

	ШТ.
	
	
	
	8.67
	
	8.67

	
	
	
	1
	

	

	

	8.67 

	

	8.67 

	46.
	5/30-30-4-4-1/2
 
	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б230-240-25  

	ШТ.
	
	
	
	0.91
	0.04
	0.95

	
	
	
	1
	

	

	

	0.91 

	0.04

	0.95 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	167
	3
	1
	463
	22
	655

	ОХР и ОПР:
	102

	Плановая прибыль:
	60

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	817

	Ж00000/34021 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ, КОРОБА, ЛОТКИ

	 47.
	Ц8-904-1
(61.01 / 35.49) 
	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ  Кф
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М
	655.22
	16.73
	0.35
	185.65
	9.01
	866.61

	
	
	
	0.237624
	155.70
К1=1.2
	3.98
К1=1.2
	0.08

	44.11 

	2.14

	205.93 

	48.
	5/20-20-3-2/2
 
	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ  

	М
	
	
	
	0.66
	0.03
	0.69

	
	
	
	24
	

	

	

	15.84 

	0.72

	16.56 

	49.
	Ц8-423-3
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ  Кф
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	474.2
	2.77
	
	102.24
	6.08
	585.29

	
	
	
	0.174757
	82.87
К1=1.2
	0.48
К1=1.2
	

	17.87 

	1.06

	102.28 

	50.
	5/20-20-1/15
 
	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 100 Х 60 ММ  

	М
	
	
	
	12.13
	0.58
	12.71

	
	
	
	18
	

	

	

	218.34 

	10.44

	228.78 

	51.
	Ц8-574-1
(61.01 / 35.49) 
	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2  Кф
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.54
	0.32
	136.09
	6.82
	502.77

	
	
	
	0.24
	86.24
К1=1.2
	0.13
К1=1.2
	0.08

	32.66 

	1.64

	120.67 

	52.
	5/20-30-1-2/30
 
	НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-6-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ  

	ШТ.
	
	
	
	0.46
	0.02
	0.48

	
	
	
	6
	

	

	

	2.76 

	0.12

	2.88 

	53.
	Ц8-574-2
(61.01 / 35.49) 
	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2  Кф
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	742.16
	6.96
	0.32
	105.89
	5.67
	860.68

	
	
	
	0.06
	44.53
К1=1.2
	0.42
К1=1.2
	0.02

	6.35 

	0.34

	51.64 

	54.
	5/20-30-1-2/10
 
	НАКОНЕЧНИК ТМ 16-8-6 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 6 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ  

	ШТ.
	
	
	
	1.38
	0.07
	1.45

	
	
	
	6
	

	

	

	8.28 

	0.42

	8.70 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	369
	5
	0
	346
	17
	737

	ОХР и ОПР:
	225

	Плановая прибыль:
	131

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	1094

	Ж00000/34090 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	 55.
	Е46-29-1
(83.83 / 45.82) 
	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	572.86
	902.12
	424.17
	
	
	1 474.98

	
	
	
	0.09
	51.56

	81.19

	38.18

	 

	

	132.75 

	56.
	Е46-74-1
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М
	222.13
	10.80
	
	
	
	232.93

	
	
	
	0.24
	53.31

	2.59

	

	 

	

	55.90 

	57.
	1/10-170-2/20
 
	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ  

	ДИСК
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.18
	

	

	

	4.85 

	0.34

	5.19 

	58.
	1/10-170-10/130
 
	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ  

	ШТ.
	
	
	
	3.28
	0.23
	3.51

	
	
	
	0.18
	

	

	

	0.59 

	0.04

	0.63 

	59.
	Е46-33-3
(83.83 / 45.82) 
	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛ
	1273.29
	15.51
	10.35
	240.87
	22.58
	1 552.25

	
	
	
	0.0096
	12.22

	0.15

	0.10

	2.31 

	0.22

	14.90 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	117
	84
	38
	8
	1
	209

	ОХР и ОПР:
	130

	Плановая прибыль:
	71

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	411

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	2140
	128
	50
	3774
	178
	6221

	ОХР и ОПР:
	1353

	Плановая прибыль:
	791

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	8365

	Cмета: 1679. 40. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

	 Ж00000/36011 АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ

	 1.
	Ц8-911-1
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	459.32
	36.89
	11.82
	10.55
	0.52
	507.28

	
	
	
	0.127451
	58.54
К1=1.2
	4.70
К1=1.2
	1.51

	1.34 

	0.07

	64.65 

	2.
	5/20-30-1-4/9
 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1  

	100 ШТ.
	
	
	
	6.62
	0.32
	6.94

	
	
	
	0.081569
	

	

	

	0.54 

	0.03

	0.57 

	3.
	5/20-30-3/40
 
	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ  

	100 ШТ.
	
	
	
	312.00
	15.01
	327.01

	
	
	
	0.165686
	

	

	

	51.69 

	2.49

	54.18 

	4.
	5/10-10-60-2-5-1-1/101
 
	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 Х 1,5 ММ2  

	1000 М
	
	
	
	3 074.46
	147.88
	3 222.34

	
	
	
	0.013
	

	

	

	39.97 

	1.92

	41.89 

	5.
	Ц8-912-1
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	282.56
	33.11
	11.82
	12.10
	0.84
	328.61

	
	
	
	0.117647
	33.24
К1=1.2
	3.90
К1=1.2
	1.39

	1.42 

	0.10

	38.66 

	6.
	5/20-30-3/22
 
	СКОБА К 144 У2  

	10 ШТ.
	
	
	
	7.90
	0.38
	8.28

	
	
	
	0.117647
	

	

	

	0.93 

	0.04

	0.97 

	7.
	5/20-30-1-4/9
 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1  

	100 ШТ.
	
	
	
	6.62
	0.32
	6.94

	
	
	
	0.075294
	

	

	

	0.50 

	0.02

	0.52 

	8.
	5/10-10-80-6/11/1
 
	КАБЕЛЬ МАРКИ FTP CAT 5E  2 X 2 X 0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 2 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ  

	М
	
	
	
	0.96
	0.05
	1.01

	
	
	
	12
	

	

	

	11.52 

	0.60

	12.12 

	9.
	Ц8-144-3
(61.01 / 35.49) 
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	343.99
	
	
	14.85
	1.05
	359.89

	
	
	
	0.16
	55.04
К1=1.2
	
К1=1.2
	

	2.38 

	0.17

	57.59 

	10.
	Ц8-904-1
(61.01 / 35.49) 
	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ  Кф
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М
	655.22
	17.42
	0.35
	112.14
	5.48
	790.26

	
	
	
	0.118812
	77.85
К1=1.2
	2.07
К1=1.2
	0.04

	13.32 

	0.65

	93.89 

	11.
	5/20-20-3-2/1
 
	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ  

	М
	
	
	
	0.47
	0.02
	0.49

	
	
	
	12
	

	

	

	5.64 

	0.24

	5.88 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	225
	11
	3
	129
	6
	371

	ОХР и ОПР:
	139

	Плановая прибыль:
	81

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	591

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	225
	11
	3
	129
	6
	371

	ОХР и ОПР:
	139

	Плановая прибыль:
	81

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	591

	Cмета: 1679. 60. СЕТИ СВЯЗИ

	 Ж00000/38072 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

	 1.
	Ц10-712-8
(39.37 / 32.65) 
	УСТАНОВКА НЕУПРАВЛЯЕМОГО КОММУТАТОРА  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	9.26
	
	
	
	
	9.26

	
	
	
	1
	9.26

	

	

	 

	

	9.26 

	2.
	500-D-LINK6
 Оборуд.подряд.
	НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУНАТОР С 6 ПОРТАМИ D-LINK6 DSS-100T-6P/A1A  

	ШТ
	
	
	
	121.67
	2.43
	124.10

	
	
	
	1
	

	

	

	121.67 

	2.43

	124.10 

	3.
	Ц8-591-902
(61.01 / 35.49) 
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ  Кф
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	807.82
	6.95
	1.60
	26.76
	1.37
	842.90

	
	
	
	0.02
	16.16
К1=1.2
	0.14
К1=1.2
	0.03

	0.54 

	0.03

	16.87 

	4.
	5/30-30-4-1-2-2/42/2
 
	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РК18-006 КОМПЬЮТЕРНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ  

	ШТ.
	
	
	
	4.65
	
	4.65

	
	
	
	2
	

	

	

	9.30 

	

	9.30 

	5.
	5/20-40-4/1
 
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205  

	ШТ.
	
	
	
	1.27
	0.06
	1.33

	
	
	
	2
	

	

	

	2.54 

	0.12

	2.66 

	6.
	Ц10-137-1
(39.37 / 32.65) 
	ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 ПЕРЕ
	515.14
	
	
	
	
	515.14

	
	
	
	0.05
	25.76
К1=1.2
	
К1=1.2
	

	 

	

	25.76 

	7.
	5/10-10-10-80-8/РС1
 
	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР UTP RJ-45I (1М)  

	ШТ
	
	
	
	3.13
	0.15
	3.28

	
	
	
	5
	

	

	

	15.65 

	0.75

	16.40 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	51
	0
	0
	150
	3
	204

	ОХР и ОПР:
	24

	Плановая прибыль:
	17

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	245

	Ж00000/38071 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ

	 8.
	Ц8-912-1
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	282.56
	7.50
	5.08
	12.10
	0.84
	303.00

	
	
	
	0.833333
	235.47
К1=1.2
	6.25
К1=1.2
	4.23

	10.08 

	0.70

	252.50 

	9.
	5/20-30-1-4/9
 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1  

	100 ШТ.
	
	
	
	6.62
	0.32
	6.94

	
	
	
	0.533333
	

	

	

	3.53 

	0.17

	3.70 

	10.
	5/20-30-3/22
 
	СКОБА К 144 У2  

	10 ШТ.
	
	
	
	7.90
	0.38
	8.28

	
	
	
	0.833333
	

	

	

	6.58 

	0.32

	6.90 

	11.
	5/10-10-80-6/12
 
	КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 5E ZH НГ(C)-HF (ANC) 4 X 2 X 0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ 

	М
	
	
	
	1.74
	0.08
	1.82

	
	
	
	85
	

	

	

	147.90 

	6.80

	154.70 

	12.
	П0
 
	ТРУБЫ, КОРОБА, ЛОТКИ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	13.
	Ц8-904-1
(61.01 / 35.49) 
	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ  Кф
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М
	655.22
	16.73
	0.35
	115.54
	5.64
	793.13

	
	
	
	0.19802
	129.75
К1=1.2
	3.31
К1=1.2
	0.07

	22.88 

	1.12

	157.06 

	14.
	5/20-20-3-2/3
 
	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ  

	М
	
	
	
	1.12
	0.05
	1.17

	
	
	
	20
	

	

	

	22.40 

	1.00

	23.40 

	15.
	Ц8-423-2
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ  Кф
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	342.12
	2.28
	
	58.70
	3.30
	406.40

	
	
	
	0.194175
	66.43
К1=1.2
	0.44
К1=1.2
	

	11.40 

	0.64

	78.91 

	16.
	5/20-20-1/5
 
	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 16 ММ  

	М
	
	
	
	1.41
	0.07
	1.48

	
	
	
	20
	

	

	

	28.20 

	1.40

	29.60 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	432
	10
	4
	253
	12
	707

	ОХР и ОПР:
	266

	Плановая прибыль:
	155

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	1127

	Ж00000/29000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	 17.
	Е46-29-3
(83.83 / 45.82) 
	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	723.94
	1 159.65
	545.26
	
	
	1 883.59

	
	
	
	0.03
	21.72

	34.79

	16.36

	 

	

	56.51 

	18.
	Е46-29-1
(83.83 / 45.82) 
	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	572.86
	902.12
	424.17
	
	
	1 474.98

	
	
	
	0.02
	11.46

	18.04

	8.48

	 

	

	29.50 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	33
	53
	25
	0
	0
	86

	ОХР и ОПР:
	49

	Плановая прибыль:
	27

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	161

	Ж00000/38040 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ УС;С1;ПС

	 19.
	Ц8-912-1
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	282.56
	7.50
	5.08
	12.10
	0.84
	303.00

	
	
	
	0.098039
	27.70
К1=1.2
	0.74
К1=1.2
	0.50

	1.19 

	0.08

	29.71 

	20.
	5/20-30-3/22
 
	СКОБА К 144 У2  

	10 ШТ.
	
	
	
	7.90
	0.38
	8.28

	
	
	
	0.098039
	

	

	

	0.77 

	0.04

	0.81 

	21.
	5/20-30-1-4/9
 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1  

	100 ШТ.
	
	
	
	6.62
	0.32
	6.94

	
	
	
	0.062745
	

	

	

	0.42 

	0.02

	0.44 

	22.
	5/10-10-60-3/27
 
	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,5 ММ2  

	1000 М
	
	
	
	240.00
	11.54
	251.54

	
	
	
	0.01
	

	

	

	2.40 

	0.12

	2.52 

	23.
	Ц8-904-1
(61.01 / 35.49) 
	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ  Кф
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М
	655.22
	16.73
	0.35
	115.54
	5.64
	793.13

	
	
	
	0.049505
	32.44
К1=1.2
	0.83
К1=1.2
	0.02

	5.72 

	0.28

	39.27 

	24.
	5/20-20-3-2/3
 
	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ  

	М
	
	
	
	1.12
	0.05
	1.17

	
	
	
	5
	

	

	

	5.60 

	0.25

	5.85 

	25.
	Ц10-69-1
(39.37 / 32.65) 
	КОРОБКИ ОПТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	5.87
	0.07
	
	0.25
	0.02
	6.21

	
	
	
	2
	11.74
К1=1.2
	0.14
К1=1.2
	

	0.50 

	0.04

	12.42 

	26.
	5/60-20-2/КРС4
 
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ 4-Х КЛЕММНАЯ КРС-4  

	ШТ.
	
	
	
	1.22
	0.06
	1.28

	
	
	
	2
	

	

	

	2.44 

	0.12

	2.56 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	72
	2
	1
	19
	1
	94

	ОХР и ОПР:
	42

	Плановая прибыль:
	25

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	161

	Ж00000/38090 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	 27.
	Ц8-912-1
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	282.56
	7.50
	5.08
	12.10
	0.84
	303.00

	
	
	
	0.196078
	55.40
К1=1.2
	1.47
К1=1.2
	1.00

	2.37 

	0.16

	59.40 

	28.
	5/20-30-1-4/9
 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1  

	100 ШТ.
	
	
	
	6.62
	0.32
	6.94

	
	
	
	0.12549
	

	

	

	0.83 

	0.04

	0.87 

	29.
	5/20-30-3/22
 
	СКОБА К 144 У2  

	10 ШТ.
	
	
	
	7.90
	0.38
	8.28

	
	
	
	0.196078
	

	

	

	1.55 

	0.07

	1.62 

	30.
	5/10-10-80-6/12
 
	КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 5E ZH НГ(C)-HF (ANC) 4 X 2 X 0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ 

	М
	
	
	
	1.74
	0.08
	1.82

	
	
	
	20
	

	

	

	34.80 

	1.60

	36.40 

	31.
	Ц8-591-501
(61.01 / 35.49) 
	МОНТАЖ ВЫВОДА КАБЕЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ  Кф
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	694.89
	2.72
	1.60
	7.82
	0.40
	705.83

	
	
	
	0.01
	6.95
К1=1.2
	0.03
К1=1.2
	0.02

	0.08 

	

	7.06 

	32.
	5/30-30-4/ВК001
 
	ВЫВОД КАБЕЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВК-001  

	ШТ
	
	
	
	10.44
	0.50
	10.94

	
	
	
	1
	

	

	

	10.44 

	0.50

	10.94 

	33.
	Ц10-65-3
(39.37 / 32.65) 
	МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ  Кф
Разряд 6 МK 1.2102 Ставка 4р 16.96
	10 РАЗЪЕ
	3.45
	
	
	
	
	3.45

	
	
	
	0.2
	0.69
К1=1.2
	
К1=1.2
	

	 

	

	0.69 

	34.
	5/60-80-1-999/120
 
	АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12  

	ШТ.
	
	
	
	2.84
	0.14
	2.98

	
	
	
	2
	

	

	

	5.68 

	0.28

	5.96 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	63
	2
	1
	56
	3
	123

	ОХР и ОПР:
	39

	Плановая прибыль:
	23

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	185

	Ж00000/38012 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

	 35.
	Ц8-591-902
(61.01 / 35.49) 
	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ  Кф
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	807.82
	6.95
	1.60
	26.76
	1.37
	842.90

	
	
	
	0.01
	8.08
К1=1.2
	0.07
К1=1.2
	0.02

	0.27 

	0.01

	8.43 

	36.
	5/60-80-1-2/10
 
	РОЗЕТКА АБОНЕНТСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ПЮРК.468629.008-03  

	ШТ.
	
	
	
	16.35
	0.79
	17.14

	
	
	
	1
	

	

	

	16.35 

	0.79

	17.14 

	37.
	Ц8-904-1
(61.01 / 35.49) 
	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ  Кф
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М
	655.22
	17.42
	0.35
	115.54
	5.64
	793.82

	
	
	
	0.069307
	45.41
К1=1.2
	1.21
К1=1.2
	0.02

	8.01 

	0.39

	55.02 

	38.
	5/20-20-3-2/3
 
	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ  

	М
	
	
	
	1.12
	0.05
	1.17

	
	
	
	7
	

	

	

	7.84 

	0.35

	8.19 

	39.
	Е46-74-1
(83.83 / 45.82) 
	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М
	222.13
	10.80
	
	
	
	232.93

	
	
	
	0.07
	15.55

	0.76

	

	 

	

	16.31 

	40.
	Е46-33-3
(83.83 / 45.82) 
	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛ
	1273.29
	15.51
	10.35
	240.87
	22.58
	1 552.25

	
	
	
	0.025
	31.83

	0.39

	0.26

	6.02 

	0.56

	38.80 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	101
	2
	0
	38
	2
	144

	ОХР и ОПР:
	73

	Плановая прибыль:
	41

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	257

	Ж00000/39000 ДЕМОНТАЖНЫЕ/МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	 41.
	Ц10-668-2
(39.37 / 32.65) 
	ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	14.1
	0.03
	
	
	
	14.13

	
	
	
	2
	28.20
К1=0.48
	0.06
К1=0.48
	

	 

	

	28.26 

	42.
	Ц10-668-2
(39.37 / 32.65) 
	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	35.24
	0.08
	
	1.07
	0.05
	36.44

	
	
	
	2
	70.48
К1=1.2
	0.16
К1=1.2
	

	2.14 

	0.10

	72.88 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	99
	0
	0
	2
	0
	101

	ОХР и ОПР:
	39

	Плановая прибыль:
	32

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	172

	Ж00000/39000 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	 43.
	Ц10-668-2
(39.37 / 32.65) 
	ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ  Кф
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	10.57
	0.03
	
	
	
	10.60

	
	
	
	2
	21.14
К1=0.36
	0.06
К1=0.36
	

	 

	

	21.20 

	44.
	Е67-6-1
(61.01 / 35.49) 
	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	182.44
	0.52
	0.35
	
	
	182.96

	
	
	
	0.1
	18.24
К1=1.2
	0.05
К1=1.2
	0.04

	 

	

	18.29 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	39
	0
	0
	0
	0
	39

	ОХР и ОПР:
	19

	Плановая прибыль:
	13

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	72

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	890
	69
	31
	518
	21
	1498

	ОХР и ОПР:
	550

	Плановая прибыль:
	333

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	2381

	Cмета: 1680. 904. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ-АОВ

	 Ж00000/90000 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

	 1.
	ЦПНР02-01-031
(41.24 / 15.88) 
	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С  КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2  Кф
Разряд 12.5 МK 1.8726 Ставка 4р 16.96
	СИСТЕМА
	300.32
	
	
	
	
	300.32

	
	
	
	1
	300.32
К1=0.96
	
К1=0.96
	

	 

	

	300.32 

	2.
	ЦПНР02-01-032
(41.24 / 15.88) 
	ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ  К  НОРМАТИВУ  РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-31  Кф
Разряд 12.5 МK 1.8726 Ставка 4р 16.96
	КАНАЛ
	144.52
	
	
	
	
	144.52

	
	
	
	1
	144.52
К1=0.96
	
К1=0.96
	

	 

	

	144.52 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	445
	0
	0
	0
	0
	445

	ОХР и ОПР:
	183

	Плановая прибыль:
	71

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	699

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	445
	0
	0
	0
	0
	445

	ОХР и ОПР:
	183

	Плановая прибыль:
	71

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	699

	ВСЕГО прямые затраты:
	11672
	775
	359
	19908
	854
	33223

	ОХР и ОПР:
	8825

	Плановая прибыль:
	5097

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	47144




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы подрядчика

	1/ Материалы для строительных работ

	1/10-10-5 Известь

	1.  
	1/10-10-5/42
	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ
.  .
	Т
	0.000002
	4 120.04
	0.02
	290.05
	

	1/10-10-10 Портландцемент, шлакопортландцемент, цемент

	1.  
	1/10-10-10/180
	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ
.  .
	Т
	0.0012
	1 151.60
	1.38
	81.07
	0.10

	1/10-80-30 Прочие неметаллорудные материалы

	1.  
	1/10-80-30/50
	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ
.  .
	Т
	0.00146
	2 175.00
	3.19
	153.12
	0.22

	1/10-110-50-5 Бруски и брусья обрезные хвойных пород

	1.  
	1/10-110-50-5/85
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА
.  .
	М3
	0.00005
	628.36
	0.03
	49.89
	

	1. 
	1/10-110-50-5/365
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА
.  .
	М3
	0.007266
	313.35
	2.28
	22.06
	0.16

	1/10-110-50-15 Доски обрезные хвойных пород

	1.  
	1/10-110-50-15/225
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА
.  .
	М3
	0.001025
	329.56
	0.33
	23.2
	0.02

	1. 
	1/10-110-50-15/265
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА
.  .
	М3
	0.001912
	510.00
	0.98
	35.9
	0.07

	1. 
	1/10-110-50-15/585
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА
.  .
	М3
	0.00162
	318.00
	0.52
	25.25
	0.04

	1/10-110-50-20 Доски необрезные хвойных пород

	1.  
	1/10-110-50-20/665
	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА
.  .
	М3
	0.00036
	126.13
	0.05
	10.01
	

	1. 
	1/10-110-50-20/765
	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА
.  .
	М3
	0.006228
	120.85
	0.75
	8.51
	0.05

	1/10-115-5 Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные

	1.  
	1/10-115-5/1190
	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300
.  .
	М2
	0.03
	1.66
	0.05
	0.12
	

	1/10-115-30-45 Воронки водосточные круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, диаметром от 100 мм до 200 мм

	1.  
	1/10-115-30-45/10/1
	КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА С ГИДРОЗАТВОРОМ МСН 517-1
.  .
	ШТ.
	1
	29.20
	29.20
	
	

	1/10-120-30-10 Плиты теплоизоляционные пенополистирольные теплоизоляционные вида А

	1.  
	1/10-120-30-10/21
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-35А (ППТ-35Н-А)
.  .
	М3
	2.2
	195.74
	430.63
	13.78
	30.32

	1/10-120-220-70 Сетки стеклянные

	1.  
	1/10-120-220-70/22
	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)
.  .
	М2
	22.3288
	1.17
	26.12
	0.08
	1.79

	1/10-125-40 Покрытие поливинилхлоридное специального назначения

	1.  
	1/10-125-40/8958
	ГОМОГЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА FORBO SFERA ELEMENT
.  .
	М2
	25.63
	52.33
	1341.22
	3.68
	94.32

	1/10-125-55 Комплектующие для рулонного гомогенного поливинилхлоридного покрытия

	1.  
	1/10-125-55/5
	ШНУР СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
.  .
	М
	40.456464
	1.93
	78.08
	0.14
	5.66

	1. 
	1/10-125-55/8960
	ПЛИНТУС РАДИУСНЫЙ ПВХ ПО ТИПУ RICO CANELURE
.  .
	ШТ
	10
	7.50
	75.00
	0.53
	5.30

	1/10-125-70 Плитки поливинилхлоридные для полов

	1.  
	1/10-125-70/37
	ПЛИТКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ПОЛОВ COLOREX EC 615 Х 615 ММ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ
.  .
	М2
	2.89476
	102.65
	297.15
	7.23
	20.93

	1/10-130-5 Мастики

	1.  
	1/10-130-5/45
	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ
.  .
	Т
	0.00072
	1 220.00
	0.88
	96.87
	0.07

	1. 
	1/10-130-5/227
	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2
.  .
	КГ
	11.395
	14.85
	169.22
	1.05
	11.96

	1/10-130-15 Герметики

	1.  
	1/10-130-15/107
	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ
.  .
	ШТ.
	0.3
	5.27
	1.58
	0.37
	0.11

	1/10-130-30 Смазки

	1.  
	1/10-130-30/103
	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)
.  .
	Т
	0.000234
	3 336.52
	0.78
	264.92
	0.06

	1/10-135-20 Газы

	1.  
	1/10-135-20/35
	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б
.  .
	Т
	0.000186
	31 900.00
	5.93
	2 532.86
	0.48

	1. 
	1/10-135-20/60
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
.  .
	М3
	0.6036
	0.75
	0.47
	0.06
	0.03

	1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей

	1.  
	1/10-140-40/30
	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55
.  .
	КГ
	0.10648
	5.18
	0.55
	0.41
	0.04

	1. 
	1/10-140-40/45
	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ
.  .
	Т
	0.000237
	10 000.00
	2.37
	794
	0.19

	1. 
	1/10-140-40/95
	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ
.  .
	Т
	0.00052
	11 990.00
	6.24
	844.1
	0.44

	1. 
	1/10-140-40/100
	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ
.  .
	Т
	0.001472
	4 200.00
	6.16
	295.68
	0.42

	1. 
	1/10-140-40/140
	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ
.  .
	Т
	0.000524
	12 290.00
	6.44
	865.22
	0.45

	1/10-140-60-10 Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали

	1.  
	1/10-140-60-10/16
	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ
.  .
	Т
	0.000023
	3 241.70
	0.07
	228.22
	0.01

	1/10-160-10 Пленки разные

	1.  
	1/10-160-10/190
	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ
.  .
	М2
	22.724
	0.81
	18.41
	0.06
	1.36

	1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых

	1.  
	1/10-160-20/15
	ВЕТОШЬ
.  .
	КГ
	1.457664
	3.64
	5.30
	0.26
	0.39

	1. 
	1/10-160-20/35
	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ
.  .
	10 М2
	0.09344
	53.82
	5.02
	3.79
	0.35

	1/10-170-2 Круги (диски) отрезные

	1.  
	1/10-170-2/20
	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ
.  .
	ДИСК
	0.18
	26.92
	4.85
	1.9
	0.34

	1. 
	1/10-170-2/50
	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
.  .
	ШТ.
	0.305347
	0.69
	0.21
	0.05
	0.02

	1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые

	1.  
	1/10-170-10/15
	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ
.  .
	ШТ.
	0.07
	1.77
	0.12
	0.12
	0.01

	1. 
	1/10-170-10/25
	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ
.  .
	ШТ.
	0.144113
	12.92
	1.86
	0.91
	0.13

	1. 
	1/10-170-10/35
	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ
.  .
	ШТ.
	0.056225
	7.15
	0.40
	0.5
	0.03

	1. 
	1/10-170-10/45
	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ
.  .
	ШТ.
	0.144113
	2.45
	0.35
	0.17
	0.02

	1. 
	1/10-170-10/115
	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ
.  .
	ШТ.
	3.36583
	2.47
	8.30
	0.17
	0.56

	1. 
	1/10-170-10/130
	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ
.  .
	ШТ.
	0.18
	3.28
	0.59
	0.23
	0.04

	1. 
	1/10-170-10/135
	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ
.  .
	ШТ.
	3.355536
	4.77
	16.02
	0.34
	1.11

	1. 
	1/10-170-10/145
	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 400 ММ
.  .
	ШТ.
	0.019714
	5.57
	0.11
	0.39
	0.01

	1. 
	1/10-170-10/165
	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ
.  .
	ШТ.
	1.25901
	3.23
	4.08
	0.23
	0.29

	1. 
	1/10-170-10/175
	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ
.  .
	ШТ.
	0.338033
	4.87
	1.65
	0.34
	0.11

	1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные

	1.  
	1/10-180-20/57
	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22
.  .
	ШТ.
	1.035253
	3.02
	3.10
	0.21
	0.21

	1. 
	1/10-180-20/64
	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22
.  .
	ШТ.
	0.00484
	4.63
	0.02
	0.37
	

	1. 
	1/10-180-20/113
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
.  .
	М2
	2.751036
	4.96
	13.62
	0.35
	0.96

	1/10-230 Материалы для отделочных работ

	1.  
	1/10-230/ПОР1
	ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОРОГ
.  .
	М
	14.5
	16.70
	242.15
	1.33
	19.29

	1/10-230-15 Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые

	1.  
	1/10-230-15/200
	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"
.  .
	КГ
	13.2768
	2.70
	35.85
	0.19
	2.52

	1. 
	1/10-230-15/545
	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1
.  .
	КГ
	9.88
	4.53
	44.76
	0.32
	3.16

	1/10-230-35 Клеи и композиции клеевые

	1.  
	1/10-230-35/47
	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н
.  .
	КГ
	15.8392
	5.51
	87.28
	0.39
	6.18

	1. 
	1/10-230-35/275
	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА
.  .
	КГ
	0.015
	28.38
	0.42
	2
	0.03

	1. 
	1/10-230-35/999132
	КЛЕИ И КОМПОЗИЦИИ КЛЕЕВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13
.  .
	Т
	0.001438
	28 796.70
	41.41
	2 027.29
	2.92

	1/10-230-40-10 Краски водно-дисперсионные

	1.  
	1/10-230-40-10/15
	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ
.  .
	КГ
	17.9445
	11.85
	212.65
	0.83
	14.89

	1. 
	1/10-230-40-10/64
	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ
.  .
	КГ
	7.8715
	2.42
	19.05
	0.17
	1.34

	1/10-230-40-20 Краски масляные, готовые к применению

	1.  
	1/10-230-40-20/127
	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ
.  .
	Т
	0.000045
	5 006.00
	0.26
	352.42
	0.01

	1/10-230-40-65 Пигменты и колеры

	1.  
	1/10-230-40-65/60
	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ
.  .
	КГ
	0.06092
	12.50
	0.76
	0.88
	0.05

	1/10-230-45-5 Лаки

	1.  
	1/10-230-45-5/138
	ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-92 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
.  .
	Т
	0.000033
	6 900.01
	0.23
	485.76
	0.02

	1. 
	1/10-230-45-5/186
	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218
.  .
	КГ
	0.036
	14.44
	0.54
	1.02
	0.06

	1/10-230-45-10 Эмали

	1.  
	1/10-230-45-10/75
	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ
.  .
	КГ
	0.01
	8.14
	0.08
	0.57
	0.01

	1. 
	1/10-230-45-10/165
	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ
.  .
	КГ
	0.787079
	8.70
	6.85
	0.61
	0.45

	1/10-230-50-15 Растворители (разбавители)

	1.  
	1/10-230-50-15/22
	КСИЛОЛ
.  .
	Л
	0.11243
	7.53
	0.85
	0.53
	0.06

	1. 
	1/10-230-50-15/29
	ОЛИФА ОКСОЛЬ
.  .
	КГ
	0.06092
	7.33
	0.45
	0.52
	0.03

	1. 
	1/10-230-50-15/31
	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ
.  .
	КГ
	0.03756
	6.70
	0.25
	0.47
	0.02

	1. 
	1/10-230-50-15/39
	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646
.  .
	КГ
	0.18
	5.22
	0.96
	0.37
	0.06

	1. 
	1/10-230-50-15/51
	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4
.  .
	КГ
	0.326904
	8.10
	2.64
	0.57
	0.19

	1. 
	1/10-230-50-15/89
	СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
.  .
	КГ
	0.014947
	5.86
	0.09
	0.41
	0.01

	1. 
	1/10-230-50-15/93
	УАЙТ-СПИРИТ
.  .
	КГ
	0.098638
	4.63
	0.46
	0.33
	0.03

	1/10-230-55-5 Гипсовые вяжущие

	1.  
	1/10-230-55-5/22
	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)
.  .
	Т
	0.069781
	319.94
	22.31
	45.24
	3.16

	1/10-230-55-7 Листы гипсокартонные обычные

	1.  
	1/10-230-55-7/10/М1
	ЭКРАН КОРОБЧАТЫЙ ИЗ ЛАМИНИРОВАНОГО ПРОФИЛЯ MDF 2,1Х0,6Х0,15
.  .
	ШТ
	1
	108.33
	108.33
	7.63
	7.63

	1. 
	1/10-230-55-7/15
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ),С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ
.  .
	М2
	24.9639
	3.79
	94.61
	0.27
	6.74

	1/10-230-55-13 Листы гипсоволокнистые

	1.  
	1/10-230-55-13/11
	ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА (ЭП) ИЗ ЛИСТОВ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ВЛАГОСТОЙКИХ (ГВЛВ) ДЛИНОЙ 1200 ММ, ШИРИНОЙ 600 ММ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
.  .
	М2
	20.1552
	19.72
	397.46
	1.39
	28.02

	1/10-230-55-20 Комплектующие для гипсокартонных систем

	1.  
	1/10-230-55-20/15
	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)
.  .
	ШТ.
	21.8153
	0.26
	5.67
	0.02
	0.44

	1. 
	1/10-230-55-20/111
	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,45 ММ
.  .
	М
	97.6066
	1.37
	133.72
	0.1
	9.76

	1. 
	1/10-230-55-20/130
	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СD (ПП) 60 Х 27, 0,5 ММ
.  .
	М
	30.1366
	1.87
	56.36
	0.13
	3.92

	1. 
	1/10-230-55-20/145
	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)
.  .
	ШТ.
	54.6507
	0.49
	26.78
	0.03
	1.64

	1. 
	1/10-230-55-20/150
	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)
.  .
	ШТ.
	6.747
	0.26
	1.75
	0.02
	0.13

	1. 
	1/10-230-55-20/163
	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ
.  .
	М
	30
	0.79
	23.70
	0.06
	1.80

	1. 
	1/10-230-55-20/8947
	УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ НА КРАЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКИ
.  .
	М
	4.8
	4.76
	22.85
	0.34
	1.63

	1/10-230-60-30 Сухие смеси для стяжек

	1.  
	1/10-230-60-30/19
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС) ДЛЯ СТЯЖЕК, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М350, F75
.  .
	Т
	0.3952
	1 376.40
	543.95
	96.9
	38.29

	1/10-230-60-35 Сухие смеси для облицовочных работ

	1.  
	1/10-230-60-35/12
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ГИПСОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М50
.  .
	КГ
	0.988
	0.54
	0.53
	0.04
	0.04

	1/10-230-60-40 Шпатлевки сухие

	1.  
	1/10-230-60-40/10
	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ
.  .
	КГ
	84.1
	0.96
	80.75
	0.07
	5.89

	1. 
	1/10-230-60-40/25
	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ
.  .
	Т
	0.009534
	853.84
	8.14
	60.11
	0.57

	1/10-230-60-45-5 Штукатурные составы сухие защитно-отделочные для наружных и внутренних работ

	1.  
	1/10-230-60-45-5/195
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М50
.  .
	Т
	0.5756
	261.25
	150.38
	36.94
	21.26

	1/10-230-60-55 Шпатлевки дисперсионные и пастовые

	1.  
	1/10-230-60-55/5
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ
.  .
	Т
	0.001636
	2 961.11
	4.84
	208.46
	0.34

	1/10-230-65-20-23 Плитки керамические для полов основные

	1.  
	1/10-230-65-20-23/138
	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ), РАЗМЕРОМ 500 Х 500 ММ, 497 Х 497 ММ, 503 Х 503 ММ
.  .
	М2
	2.16
	17.94
	38.75
	1.26
	2.72

	1/10-230-95 Прочие материалы для отделочных работ

	1.  
	1/10-230-95/130
	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ
.  .
	1000 ШТ.
	0.00864
	7.40
	0.06
	0.52
	

	1/10-235-3 Веревки, шпагаты, канаты

	1.  
	1/10-235-3/20
	КАБОЛКА
.  .
	Т
	0.00012
	10 038.47
	1.20
	706.71
	0.08

	1. 
	1/10-235-3/47
	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ
.  .
	КГ
	0.45636
	47.50
	21.68
	3.34
	1.52

	1/10-235-5 Изделия резиновые уплотняющие и изолирующие

	1.  
	1/10-235-5/57
	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)
.  .
	КГ
	0.378
	6.29
	2.37
	0.44
	0.16

	1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие

	1.  
	1/10-235-20/681
	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)
.  .
	М2
	4.76756
	5.67
	27.04
	0.4
	1.93

	1. 
	1/10-235-20/765
	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М
.  .
	РУЛОН
	0.053428
	12.79
	0.68
	0.9
	0.05

	1. 
	1/10-235-20/775
	ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ
.  .
	М
	39.685854
	0.06
	2.38
	
	

	1. 
	1/10-235-20/793
	ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ
.  .
	10 М
	0.01638
	0.91
	0.02
	0.06
	

	1/10-240 Метизы и крепежные изделия

	1.  
	1/10-240/8951
	ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО УГОЛКА
.  .
	ШТ
	8
	3.54
	28.32
	0.28
	2.24

	1. 
	1/10-240/19094
	ОТБОЙНАЯ ДОСКА УГЛОВАЯ
.  .
	М
	4
	51.70
	206.80
	4.1
	16.40

	1/10-240-10-10 Болты строительные с гайками и шайбами

	1.  
	1/10-240-10-10/130
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
.  .
	Т
	0.00016
	3 425.01
	0.55
	271.95
	0.04

	1. 
	1/10-240-10-10/131
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
.  .
	Т
	0.000688
	3 425.01
	2.36
	241.12
	0.18

	1/10-240-15 Винты

	1.  
	1/10-240-15/36
	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х25 ММ ГОСТ 17473-80
.  .
	КГ
	0.0024
	4.29
	0.02
	0.3
	

	1. 
	1/10-240-15/160
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 Х 25 ПО МЕТАЛЛУ
.  .
	1000 ШТ.
	0.283374
	6.65
	1.88
	0.47
	0.13

	1/10-240-20 Гайки

	1.  
	1/10-240-20/1
	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
.  .
	Т
	0.000197
	4 430.03
	0.85
	311.87
	0.04

	1. 
	1/10-240-20/10
	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ
.  .
	Т
	0.000008
	4 245.00
	0.03
	298.85
	

	1. 
	1/10-240-20/153
	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ, ОЦИНКОВАННАЯ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8
.  .
	1000 ШТ.
	0.001571
	71.73
	0.11
	5.05
	0.01

	1/10-240-25-35 Гвозди строительные

	1.  
	1/10-240-25-35/210
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 Х 50 ММ
.  .
	КГ
	0.069072
	3.87
	0.26
	0.55
	0.04

	1. 
	1/10-240-25-35/240
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
.  .
	КГ
	0.194084
	3.69
	0.71
	0.29
	0.06

	1/10-240-25-41 Гвозди строительные оцинкованные

	1.  
	1/10-240-25-41/15
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ
.  .
	КГ
	0.20414
	4.07
	0.83
	0.29
	0.06

	1/10-240-30-22 Дюбели распорные

	1.  
	1/10-240-30-22/5
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10 Х 50 ММ
.  .
	1000 ШТ.
	0.001
	29.51
	0.03
	2.08
	

	1. 
	1/10-240-30-22/9
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 12Х60 ММ
.  .
	1000 ШТ.
	0.004
	48.26
	0.19
	3.4
	0.01

	1. 
	1/10-240-30-22/21
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 Х 40 ММ
.  .
	1000 ШТ.
	0.004524
	17.58
	0.08
	1.24
	0.01

	1/10-240-30-30 Дюбель-гвозди

	1.  
	1/10-240-30-30/210
	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 120
.  .
	1000 ШТ.
	0.00105
	264.00
	0.28
	18.59
	0.02

	1. 
	1/10-240-30-30/354
	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ
.  .
	100 ШТ.
	0.04
	3.42
	0.14
	0.24
	

	1/10-240-30-50 Дюбели с шурупами

	1.  
	1/10-240-30-50/10
	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ
.  .
	100 ШТ.
	1.95363
	3.36
	6.57
	0.24
	0.47

	1/10-240-50-16 Шайбы

	1.  
	1/10-240-50-16/2
	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
.  .
	КГ
	0.09824
	5.90
	0.58
	0.42
	0.03

	1. 
	1/10-240-50-16/7
	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ
.  .
	Т
	0.000004
	7 591.70
	0.03
	534.46
	

	1. 
	1/10-240-50-16/44
	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 10 ММ, ПЛОСКАЯ, УСИЛЕННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ
.  .
	100 ШТ.
	0.015714
	16.00
	0.25
	1.13
	0.02

	1/10-240-55-10 Шурупы с полукруглой головкой

	1.  
	1/10-240-55-10/75
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 40 ММ
.  .
	Т
	0.000152
	4 540.00
	0.69
	319.62
	0.05

	1/10-240-55-15 Шурупы с шестигранной головкой

	1.  
	1/10-240-55-15/101
	ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х30 ММ, ОЦИНКОВАННЫЕ
.  .
	1000 ШТ.
	0.23712
	45.45
	10.78
	3.2
	0.76

	1/10-240-55-20 Шурупы-саморезы

	1.  
	1/10-240-55-20/20
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ
.  .
	1000 ШТ.
	0.626225
	8.92
	5.59
	0.63
	0.39

	1/10-250-20-65 Прочие скобяные изделия

	1.  
	1/10-250-20-65/20
	СТОПОР ДВЕРНОЙ НАПОЛЬНЫЙ
.  .
	ШТ.
	1
	3.03
	3.03
	0.21
	0.21

	1/10-260-1-40 Сталь арматурная холоднодеформированная гладкая для железобетонных конструкций, класса S500

	1.  
	1/10-260-1-40/3
	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500, ДИАМЕТРОМ 6 ММ
.  .
	Т
	0.013771
	1 622.50
	22.35
	92.81
	1.28

	1/10-260-40-15 Прокат толстолистовой горячекатаный из стали углеродистой

	1.  
	1/10-260-40-15/12
	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245 ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ, ШИРИНОЙ 1500 ММ
.  .
	Т
	0.0484
	1 833.37
	88.74
	104.87
	5.08

	1/10-260-150-1 Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой

	1.  
	1/10-260-150-1/121
	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ
.  .
	Т
	0.023664
	2 051.13
	48.54
	117.32
	2.78

	1/10-260-170-4 Швеллеры горячекатаные из стали углеродистой

	1.  
	1/10-260-170-4/18
	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС
.  .
	Т
	0.000094
	5 769.12
	0.54
	329.99
	0.03

	1/10-260-200 Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества

	1.  
	1/10-260-200/12
	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ
.  .
	КГ
	0.001452
	1.53
	
	0.09
	

	1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная

	1.  
	1/10-260-210-1/71
	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ
.  .
	КГ
	0.022
	6.69
	0.15
	0.33
	0.01

	1. 
	1/10-260-210-1/82
	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ
.  .
	КГ
	1.413863
	4.93
	6.97
	0.24
	0.34

	1/10-260-380 Сетки металлические проволочные тканые

	1.  
	1/10-260-380/2
	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ
.  .
	М2
	3.188824
	10.65
	33.96
	0.65
	2.07

	1/10-260-500-5 Поковки строительные

	1.  
	1/10-260-500-5/5
	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ
.  .
	Т
	0.00035
	5 960.00
	2.09
	293.23
	0.10

	1/10-280-10 Моющие средства

	1.  
	1/10-280-10/20
	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
.  .
	ШТ.
	0.005
	0.76
	
	0.05
	

	1/10-280-20 Материалы разного назначения

	1.  
	1/10-280-20/40
	ВОДА
.  .
	М3
	1.021703
	3.40
	3.47
	
	

	1/25-400-2 Болты для систем и сооружений связи

	1.  
	1/25-400-2/20
	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9
.  .
	Т
	0.000021
	20 939.77
	0.45
	1 662.62
	0.04

	1/55-50-10 Эмали антикоррозийные и химически стойкие

	1.  
	1/55-50-10/90
	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-811К, СИНЯЯ
.  .
	Т
	0.00019
	13 050.00
	2.48
	918.72
	0.17

	1/55-50-20 Лаки, краски, герметики антикоррозионные и химически стойкие

	1.  
	1/55-50-20/10
	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ
.  .
	Т
	0.00009
	10 136.53
	0.91
	713.61
	0.06

	1/55-50-25 Грунтовки и составы грунтовочные антикоррозионные и химически стойкие

	1.  
	1/55-50-25/55
	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ
.  .
	КГ
	0.284104
	6.57
	1.87
	0.52
	0.15

	1/55-50-30 Порошки, композиции и смазки для антикоррозионной защиты

	1.  
	1/55-50-30/20
	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ
.  .
	КГ
	0.188369
	25.83
	4.83
	1.82
	0.33

	2/ Строительные изделия и конструкции

	2/10-10 Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240)

	1.  
	2/10-10/20
	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ
.  .
	Т
	0.002873
	2 538.09
	7.29
	124.87
	0.36

	2/10-45 Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой для армирования железобетонных конструкций

	1.  
	2/10-45/10
	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ
.  .
	Т
	0.000589
	2 753.11
	1.62
	135.45
	0.08

	2/20-20-15-20 Двери стальные прочие

	1.  
	2/20-20-15-20/0408/ДЗ1
	ДВЕРИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ДЗ-ТMR-Р-21-10-1,0
.  .
	ШТ
	1
	3 748.00
	3748.00
	74.96
	74.96

	1. 
	2/20-20-15-20/21795/СТ1
	СТАВНИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ СРЗ-ТMR-Р-1,0-17-23-19-23
.  .
	ШТ
	1
	4 724.00
	4724.00
	94.48
	94.48

	2/50-30-30 Детали деревянные профильные разные

	1.  
	2/50-30-30/40
	ДЕТАЛИ ПОГОНАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ШТАПИКИ
.  .
	М
	4
	3.30
	13.20
	0.23
	0.92

	2/50-35-10 Щиты деревянные

	1.  
	2/50-35-10/5
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
.  .
	М2
	0.1558
	30.08
	4.69
	2.39
	0.37

	3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1-30-30-10 Воздуховоды гибкие алюминиевые неизолированные

	1.  
	3/1-30-30-10/40
	ВОЗДУХОВОДЫ ГИБКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ), ДИАМЕТРОМ 160 ММ
.  .
	М
	3
	56.41
	169.23
	3.13
	9.39

	3/1-50 Воздухораспределители

	1.  
	3/1-50/1577
	ДИФФУЗОР КРУГЛЫЙ ПРИТОЧНЫЙ DVS160
.  .
	ШТ
	2
	35.23
	70.46
	1.96
	3.92

	3/1-150-10-110 Решетки регулируемые алюминиевые однорядные, с горизонтальными поворотными жалюзи, с полимерным покрытием

	1.  
	3/1-150-10-110/60/1
	РЕШЕТКИ КРУГЛАЯ ALU-160
.  .
	ШТ.
	1
	35.00
	35.00
	
	

	1. 
	3/1-150-10-110/150
	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 Х 100 ММ
.  .
	ШТ.
	1
	20.88
	20.88
	1.16
	1.16

	3/2-80-10-30-10 Радиаторы отопительные стальные панельные однорядные без конвектора (тип 10) с боковым подключением

	1.  
	3/2-80-10-30-10/245
	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ БЕЗ КОНВЕКТОРА (ТИП 10), ВЫСОТОЙ H=500 ММ, ДЛИНОЙ L=2000 ММ, С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ, ЗАГЛУШКОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ
.  .
	КОМПЛ.
	1
	133.50
	133.50
	7.41
	7.41

	3/3-40-20-60 Клапаны регулирующие терморегулятора

	1.  
	3/3-40-20-60/30
	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ, ТИП К
.  .
	ШТ.
	1
	8.90
	8.90
	0.49
	0.49

	1. 
	3/3-40-20-60/50
	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ПРЯМЫЕ (ОСЕВЫЕ)
.  .
	ШТ.
	1
	27.71
	27.71
	1.54
	1.54

	3/3-40-50-10 Клапаны балансировочные ручной регулировки

	1.  
	3/3-40-50-10/14/1
	ВЕНТИЛЬ ОТСЕЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ
.  .
	ШТ.
	1
	63.41
	63.41
	
	

	3/3-50-80-30 Краны шаровые муфтовые угловые

	1.  
	3/3-50-80-30/10
	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ УГЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ
.  .
	ШТ.
	2
	12.06
	24.12
	0.67
	1.34

	3/4-80-10-999 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые (код материала по проекту)

	1.  
	3/4-80-10-999/360
	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36
.  .
	КОМПЛ.
	1
	90.54
	90.54
	5.02
	5.02

	3/4-130-10 Сифоны пластмассовые

	1.  
	3/4-130-10/40
	СИФОН ДВУХОБОРОТНЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ
.  .
	ШТ.
	1
	18.56
	18.56
	1.03
	1.03

	3/4-140-20 Смесители для умывальников

	1.  
	3/4-140-20/30
	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ
.  .
	КОМПЛ.
	1
	43.28
	43.28
	2.4
	2.40

	3/4-160-10 Крепления для умывальников, унитазов, моек

	1.  
	3/4-160-10/10
	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ
.  .
	КОМПЛ.
	1
	1.63
	1.63
	0.09
	0.09

	3/6-80-10 Гибкие подводки

	1.  
	3/6-80-10/10
	ГИБКИЕ ПОДВОДКИ
.  .
	ШТ.
	2
	7.74
	15.48
	0.43
	0.86

	3/7-10-60-20 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения

	1.  
	3/7-10-60-20/10
	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ
.  .
	М
	2
	15.72
	31.44
	0.87
	1.74

	3/10-10-10 Кронштейны для крепления радиаторов

	1.  
	3/10-10-10/43689
	ЛЮЧОК С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ НИППЕЛЕМ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
.  .
	ШТ.
	2
	65.04
	130.08
	3.61
	7.22

	3/10-10-20-30 Хомуты для крепления труб

	1.  
	3/10-10-20-30/20
	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20
.  .
	ШТ.
	4
	1.28
	5.12
	0.07
	0.28

	1. 
	3/10-10-20-30/60
	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50
.  .
	ШТ.
	1
	1.71
	1.71
	0.09
	0.09

	3/10-10-20-40 Подвески

	1.  
	3/10-10-20-40/10
	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8
.  .
	М
	0.635711
	1.86
	1.18
	0.1
	0.06

	1. 
	3/10-10-20-40/20
	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10
.  .
	М
	0.4
	2.75
	1.11
	0.15
	0.06

	3/10-10-20-50 Планки, шайбы

	1.  
	3/10-10-20-50/10
	ПЛАНКА ПУ-8,10,12
.  .
	ШТ.
	4
	3.92
	15.68
	0.22
	0.88

	3/13-10-10 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ

	1.  
	3/13-10-10/10
	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ
.  .
	Т
	0.00028
	6 403.73
	1.80
	355.41
	0.10

	1. 
	3/13-10-10/50
	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ
.  .
	Т
	0.00466
	5 371.07
	25.04
	298.09
	1.40

	3/13-50-10 Дюбель-втулка и втулка

	1.  
	3/13-50-10/10
	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ
.  .
	1000 ШТ.
	0.011
	135.19
	1.49
	7.5
	0.09

	1. 
	3/13-50-10/20
	ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КПУ
.  .
	1000 ШТ.
	0.001
	153.66
	0.15
	8.53
	0.01

	4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1-4-10-20-10 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя 10 мм и менее

	1.  
	4/1-4-10-20-10/30
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА В7,5
.  .
	М3
	0.035984
	124.34
	4.47
	14.14
	0.51

	4/1-4-10-20-40 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм

	1.  
	4/1-4-10-20-40/60
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)
.  .
	М3
	0.5702
	174.08
	99.26
	13.54
	7.72

	4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250

	1.  
	4/1-4-20-20-10-20/10
	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100
.  .
	М3
	1.00806
	129.43
	130.47
	14.72
	14.83

	5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10-10-10-10-1 Кабели силовые на напряжение 0,66 кВ с медными жилами не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением

	1.  
	5/10-10-10-10-1/17/1
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(A)-LS 3 Х 6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ
.  .
	1000 М
	0.009
	8 450.02
	76.05
	406.45
	3.66

	1. 
	5/10-10-10-10-1/19/1
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3 Х 16-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66КВ
.  .
	1000 М
	0.07
	21 655.01
	1515.85
	1 041.61
	72.91

	1. 
	5/10-10-10-10-1/31/1
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(A)-LS 5 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ
.  .
	1000 М
	0.005
	5 872.03
	29.36
	282.44
	1.41

	1. 
	5/10-10-10-10-1/101
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 2 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ
.  .
	1000 М
	0.015
	1 388.35
	20.83
	66.78
	1.00

	1. 
	5/10-10-10-10-1/121
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ
.  .
	1000 М
	0.073
	1 842.01
	134.47
	88.6
	6.47

	1. 
	5/10-10-10-10-1/122
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ
.  .
	1000 М
	0.018
	2 883.76
	51.91
	138.71
	2.50

	5/10-10-10-10-5 Кабели силовые огнестойкие на напряжение 0,66кВ с медными жилами с низким дымо- и газовыделением

	1.  
	5/10-10-10-10-5/60/1
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ
.  .
	1000 М
	0.009
	3 723.13
	33.51
	
	

	5/10-10-10-80-8 Раздел не найден

	1.  
	5/10-10-10-80-8/РС1
	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР UTP RJ-45I (1М)
.  .
	ШТ
	5
	3.13
	15.65
	0.15
	0.75

	5/10-10-60-2-5-1-1 Кабели контрольные с медными жилами не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением

	1.  
	5/10-10-60-2-5-1-1/101
	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 Х 1,5 ММ2
.  .
	1000 М
	0.013
	3 074.46
	39.97
	147.88
	1.92

	5/10-10-60-3 Кабели для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций

	1.  
	5/10-10-60-3/27
	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,5 ММ2
.  .
	1000 М
	0.01
	240.00
	2.40
	11.54
	0.12

	5/10-10-70-1 Кабели для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств

	1.  
	5/10-10-70-1/14
	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,75 ММ2
.  .
	1000 М
	0.012
	1 695.00
	20.34
	81.53
	0.98

	5/10-10-80-6 Кабели связи симметричные, комбинированные для цифровых систем передачи

	1.  
	5/10-10-80-6/11/1
	КАБЕЛЬ МАРКИ FTP CAT 5E  2 X 2 X 0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 2 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ
.  .
	М
	12
	0.96
	11.52
	0.05
	0.60

	1. 
	5/10-10-80-6/12
	КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 5E ZH НГ(C)-HF (ANC) 4 X 2 X 0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙПРОКЛАДКЕ
.  .
	М
	105
	1.74
	182.70
	0.08
	8.40

	5/10-20-60-2 Провода для электрических установок с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией

	1.  
	5/10-20-60-2/19
	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ3 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ
.  .
	1000 М
	0.00105
	1 150.00
	1.21
	55.32
	0.06

	5/10-20-60-7-1 Провода с медными жилами не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением

	1.  
	5/10-20-60-7-1/76
	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВНГ(А)-LS 1 Х 6 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ
.  .
	1000 М
	0.027
	2 505.00
	67.64
	120.49
	3.25

	5/20-20-1 Кабель-каналы и аксессуары к ним

	1.  
	5/20-20-1/5
	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 16 ММ
.  .
	М
	20
	1.41
	28.20
	0.07
	1.40

	1. 
	5/20-20-1/15
	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 100 Х 60 ММ
.  .
	М
	18
	12.13
	218.34
	0.58
	10.44

	5/20-20-3-2 Трубы гофрированные поливинилхлоридные

	1.  
	5/20-20-3-2/1
	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ
.  .
	М
	12
	0.47
	5.64
	0.02
	0.24

	1. 
	5/20-20-3-2/2
	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ
.  .
	М
	24
	0.66
	15.84
	0.03
	0.72

	1. 
	5/20-20-3-2/3
	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ
.  .
	М
	32
	1.12
	35.84
	0.05
	1.60

	5/20-20-3-4 Трубки электроизоляционные

	1.  
	5/20-20-3-4/10
	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ
.  .
	КГ
	0.136178
	16.22
	2.22
	0.78
	0.11

	5/20-30-1-2 Наконечники кабельные медные

	1.  
	5/20-30-1-2/10
	НАКОНЕЧНИК ТМ 16-8-6 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 6 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ
.  .
	ШТ.
	6
	1.38
	8.28
	0.07
	0.42

	1. 
	5/20-30-1-2/30
	НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-6-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ
.  .
	ШТ.
	6
	0.46
	2.76
	0.02
	0.12

	5/20-30-1-4 Сжимы и зажимы

	1.  
	5/20-30-1-4/4
	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 871 М У3
.  .
	100 ШТ.
	0.027
	1 105.00
	29.84
	53.15
	1.44

	1. 
	5/20-30-1-4/9
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1
.  .
	100 ШТ.
	2.192941
	6.62
	14.53
	0.32
	0.70

	5/20-30-2 Материалы для систем молниезащиты и заземления

	1.  
	5/20-30-2/1
	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5
.  .
	ШТ.
	6
	6.39
	38.34
	0.31
	1.86

	5/20-30-3 Материалы для подвески и крепления кабелей

	1.  
	5/20-30-3/1
	ЗАКРЕП ТМ-2
.  .
	100 ШТ.
	0.153725
	1.15
	0.18
	0.06
	0.01

	1. 
	5/20-30-3/2
	КНОПКА К227 УХЛ2
.  .
	1000 ШТ.
	0.019371
	120.00
	2.33
	5.77
	0.12

	1. 
	5/20-30-3/20
	СКОБА К 142 У2
.  .
	10 ШТ.
	6.73268
	7.49
	50.43
	0.36
	2.42

	1. 
	5/20-30-3/22
	СКОБА К 144 У2
.  .
	10 ШТ.
	2.431372
	7.90
	19.20
	0.38
	0.92

	1. 
	5/20-30-3/40
	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ
.  .
	100 ШТ.
	2.435181
	312.00
	759.77
	15.01
	36.55

	1. 
	5/20-30-3/42
	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2
.  .
	100 М
	0.071442
	70.00
	5.01
	3.37
	0.24

	5/20-30-4 Материалы для герметизации кабелей, муфт и кабельных проходок

	1.  
	5/20-30-4/2
	ВТУЛКА В22 УХЛ2
.  .
	100 ШТ.
	0.121188
	10.51
	1.26
	0.51
	0.06

	1. 
	5/20-30-4/3
	ВТУЛКА В28 УХЛ2
.  .
	100 ШТ.
	0.093137
	13.00
	1.22
	0.63
	0.06

	5/20-30-5 Материалы для маркировки кабеля

	1.  
	5/20-30-5/1
	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5
.  .
	100 ШТ.
	0.306
	10.60
	3.24
	0.51
	0.16

	1. 
	5/20-30-5/2
	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134
.  .
	100 ШТ.
	0.307129
	7.76
	2.40
	0.37
	0.12

	1. 
	5/20-30-5/3
	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5
.  .
	1000 ШТ.
	0.012
	62.32
	0.72
	3
	0.06

	5/20-40-2 Патрубки для ввода проводов и кабелей в оболочку электротехнических изделий

	1.  
	5/20-40-2/1
	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3
.  .
	10 ШТ.
	0.427723
	38.95
	16.66
	1.87
	0.80

	5/20-40-3 Заглушки для закрывания торцов труб и других конструктивных отверстий

	1.  
	5/20-40-3/1
	ЗАГЛУШКА У469
.  .
	10 ШТ.
	0.554456
	3.40
	1.89
	0.16
	0.09

	5/20-40-4 Коробки электромонтажные

	1.  
	5/20-40-4/1
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205
.  .
	ШТ.
	2
	1.27
	2.54
	0.06
	0.12

	1. 
	5/20-40-4/3
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207
.  .
	ШТ.
	8
	0.52
	4.16
	0.03
	0.24

	1. 
	5/20-40-4/5
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209
.  .
	ШТ.
	2
	2.62
	5.24
	0.13
	0.26

	5/30-30-4 Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики

	1.  
	5/30-30-4/ВК001
	ВЫВОД КАБЕЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВК-001
.  .
	ШТ
	1
	10.44
	10.44
	0.5
	0.50

	5/30-30-4-1-1 Выключатели, переключатели

	1.  
	5/30-30-4-1-1/5/1
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ С110-801
.  .
	ШТ.
	1
	5.59
	5.59
	0.27
	0.27

	1. 
	5/30-30-4-1-1/20/В1
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ  С510-803
.  .
	ШТ.
	1
	8.27
	8.27
	
	

	5/30-30-4-1-2-2 Розетки скрытой установки

	1.  
	5/30-30-4-1-2-2/42/1
	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РС16-317 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
.  .
	ШТ.
	1
	4.65
	4.65
	
	

	1. 
	5/30-30-4-1-2-2/42/2
	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РК18-006 КОМПЬЮТЕРНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
.  .
	ШТ.
	2
	4.65
	9.30
	
	

	1. 
	5/30-30-4-1-2-2/2981
	УЗЕЛ РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-525
.  .
	ШТ.
	1
	4.00
	4.00
	0.19
	0.19

	5/30-30-4-1-5 Другие электроустановочные изделия

	1.  
	5/30-30-4-1-5/2218
	КРЫШКА ПЯТИМЕСТНАЯ ЮЛИГ.735212.297
.  .
	ШТ.
	1
	1.21
	1.21
	0.06
	0.06

	5/30-30-4-3-2 Светильники со светодиодными лампами

	1.  
	5/30-30-4-3-2/ДВО34
	СВЕТИЛЬНИК ВСТРАЕВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО12 "AGAT WGA" ОР-34-115.02 С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ
.  .
	ШТ
	1
	211.52
	211.52
	10.17
	10.17

	1. 
	5/30-30-4-3-2/35898
	СВЕТИЛЬНИК ВСТРАЕВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО12 "AGAT WGA" ОР-34-115.02
.  .
	ШТ
	2
	117.10
	234.20
	5.63
	11.26

	5/30-30-4-4-1 Лампы накаливания

	1.  
	5/30-30-4-4-1/2
	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б230-240-25
.  .
	ШТ.
	1
	0.91
	0.91
	0.04
	0.04

	5/30-40-2 Электроизоляционные материалы

	1.  
	5/30-40-2/21
	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ
.  .
	КГ
	0.0152
	53.66
	0.82
	2.58
	0.04

	5/50-70-2 Припои оловянно-свинцовые

	1.  
	5/50-70-2/2
	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61
.  .
	Т
	0.000047
	283 793.78
	13.34
	13 650.48
	0.64

	1. 
	5/50-70-2/6
	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40
.  .
	Т
	0.000019
	158 148.00
	3.04
	7 606.92
	0.15

	1. 
	5/50-70-2/7
	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40
.  .
	КГ
	0.037176
	158.15
	5.89
	7.61
	0.30

	5/50-70-3 Прочие припои

	1.  
	5/50-70-3/7
	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА
.  .
	КГ
	0.026796
	49.00
	1.31
	2.36
	0.06

	5/60-20-2 Коробки для абонентской связи

	1.  
	5/60-20-2/КРС4
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ 4-Х КЛЕММНАЯ КРС-4
.  .
	ШТ.
	2
	1.22
	2.44
	0.06
	0.12

	5/60-80-1-2 Розетки оптические

	1.  
	5/60-80-1-2/10
	РОЗЕТКА АБОНЕНТСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ПЮРК.468629.008-03
.  .
	ШТ.
	1
	16.35
	16.35
	0.79
	0.79

	5/60-80-1-999 Адаптеры, розетки, разъемы (коннекторы) (код материала по проекту)

	1.  
	5/60-80-1-999/120
	АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12
.  .
	ШТ.
	2
	2.84
	5.68
	0.14
	0.28

	5/90-10 Дюбели для крепления электромонтажных изделий

	1.  
	5/90-10/2
	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3
.  .
	10 ШТ.
	7.32
	7.50
	54.90
	0.36
	2.64

	1. 
	5/90-10/3
	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3
.  .
	10 ШТ.
	8.567
	0.85
	7.29
	0.04
	0.33

	1. 
	5/90-10/4
	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658
.  .
	10 ШТ.
	46.532094
	0.90
	41.85
	0.04
	1.86

	6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/10-20-10-10 Контргайки чугунные

	1.  
	6/10-20-10-10/10
	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ
.  .
	10 ШТ.
	0.00112
	2.92
	
	0.12
	

	6/10-20-10-40 Муфты прямые чугунные короткие

	1.  
	6/10-20-10-40/10
	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ
.  .
	10 ШТ.
	0.00224
	5.77
	0.02
	0.24
	

	6/10-20-50-10 Муфты надвижные

	1.  
	6/10-20-50-10/10
	МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
.  .
	ШТ.
	1
	14.42
	14.42
	0.59
	0.59

	6/10-20-50-30 Тройники косые канализационные из чугуна

	1.  
	6/10-20-50-30/10
	ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ГРАДУСОВ ДИАМЕТРОМ 50Х50 ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ
.  .
	ШТ.
	1
	32.57
	32.57
	1.33
	1.33

	6/10-20-50-40 Заглушки чугунные

	1.  
	6/10-20-50-40/10
	ЗАГЛУШКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
.  .
	ШТ.
	1
	16.08
	16.08
	0.66
	0.66

	6/20-20-10 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие

	1.  
	6/20-20-10/10
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ
.  .
	М
	6.053352
	2.39
	14.47
	0.1
	0.61

	6/20-20-20 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные

	1.  
	6/20-20-20/10
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ
.  .
	М
	0.0042
	2.73
	0.02
	0.11
	

	6/20-30-20 Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные

	1.  
	6/20-30-20/11
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ
.  .
	М
	0.8
	5.58
	4.46
	0.23
	0.18

	6/40-25-2 Трубы из полипропилена канализационные с раструбом

	1.  
	6/40-25-2/1
	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,8 ММ
.  .
	М
	1
	3.17
	3.17
	0.13
	0.13

	6/40-80-20-7 Другие детали для трубопроводов из полипропиленовых труб для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения

	1.  
	6/40-80-20-7/3
	ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
.  .
	10 ШТ.
	0.168
	0.89
	0.14
	0.04
	0.01

	6/40-80-30-1 Тройники к трубам канализационным из полипропилена

	1.  
	6/40-80-30-1/5
	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110/50 ММ
.  .
	ШТ.
	0.54
	3.47
	1.87
	0.14
	0.08

	6/40-80-30-2 Отводы к трубам канализационным из полипропилена

	1.  
	6/40-80-30-2/4
	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
.  .
	ШТ.
	1.4
	0.67
	0.94
	0.03
	0.04

	1. 
	6/40-80-30-2/5
	ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ
.  .
	ШТ.
	0.33
	2.53
	0.83
	0.1
	0.03

	7/ Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства

	7/25-30 Катафоты, фонари

	1.  
	7/25-30/500/1
	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ "НЕ ВХОДИТЬ"
.  .
	ШТ.
	1
	8.67
	8.67
	
	

	8/ Строительные отходы

	8/1 Возвращаемые материалы

	1.  
	8/1/580
	МЕТАЛЛОЛОМ
.  .
	Т
	0.609
	
	
	
	

	1. 
	8/1/580/ВЕНТ
	МЕТАЛЛОЛОМ
.  .
	Т
	0.1377
	461.00
	63.48
	
	

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 19488
	
	 841

	Свалка

	С9999900ЕТПЕР1 Раздел не найден

	С9999900ЕТПЕР1 Раздел не найден

	1.  
	С9999900ЕТПЕР1
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШАНЫХ ОТХОДОВ
.  .
	Т
	0.654
	19.50
	12.75
	
	

	ИТОГО Свалка :
	
	 13
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 19501
	
	 841




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М010201
	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т
	МАШ.-Ч
	0.06764705
	1.35
	0.09
	
	

	1. 
	М010410
	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)
	МАШ.-Ч
	0.06764705
	41.11
	2.78
	
	

	1. 
	М020130
	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т
	МАШ.-Ч
	0.018
	50.76
	0.90
	
	

	1. 
	М021104
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т
	МАШ.-Ч
	0.08529411
	60.79
	5.18
	
	

	1. 
	М021143
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т
	МАШ.-Ч
	0.018
	60.48
	1.08
	
	

	1. 
	М030305
	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	0.549
	1.55
	0.85
	
	

	1. 
	М030401
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	0.73974138
	0.83
	0.61
	
	

	1. 
	М030402
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	1.1625411
	1.29
	1.50
	
	

	1. 
	М030403
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	0.16
	2.98
	0.46
	
	

	1. 
	М030404
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)
	МАШ.Ч
	0.69792038
	4.25
	2.97
	
	

	1. 
	М031110
	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0.3089184
	19.15
	5.92
	
	

	1. 
	М031811
	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т
	МАШ.-Ч
	0.085008
	53.92
	4.58
	
	

	1. 
	М040502
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	6.50234025
	4.56
	29.63
	
	

	1. 
	М040504
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.Ч
	1.59582
	0.40
	0.65
	
	

	1. 
	М041000
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ.-Ч
	0.1289376
	8.25
	1.06
	
	

	1. 
	М041400
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ
	МАШ.-Ч
	0.0098736
	4.58
	0.04
	
	

	1. 
	М042900
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)
	МАШ.Ч
	0.03808
	1.13
	0.04
	
	

	1. 
	М050101
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН
	МАШ.-Ч
	2.516052
	35.39
	89.05
	
	

	1. 
	М050102
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН
	МАШ.-Ч
	10.624848
	35.52
	377.40
	
	

	1. 
	М110102
	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3
	МАШ.-Ч
	0.117816
	0.40
	0.05
	
	

	1. 
	М110907
	ВИБРАТОРЫ
	МАШ.-Ч
	1.98576
	0.96
	1.91
	
	

	1. 
	М110920
	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч
	МАШ.-Ч
	4.14432
	18.01
	74.64
	
	

	1. 
	М111100
	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ
	МАШ.-Ч
	0.117816
	1.47
	0.17
	
	

	1. 
	М134041
	ШУРУПОВЕРТ
	МАШ.-Ч
	15.54859362
	0.96
	14.92
	
	

	1. 
	М330201
	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.Ч
	0.083304
	0.57
	0.05
	
	

	1. 
	М330301
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	4.8788624
	0.91
	4.42
	
	

	1. 
	М330302
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ
	МАШ.Ч
	0.06443861
	1.05
	0.07
	
	

	1. 
	М330805
	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
	МАШ.-Ч
	12.958452
	0.55
	7.13
	
	

	1. 
	М331101
	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
	МАШ.-Ч
	0.137448
	0.19
	0.03
	
	

	1. 
	М331305
	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ
	МАШ.-Ч
	0.481356
	3.32
	1.60
	
	

	1. 
	М331451
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.Ч
	34.49042966
	0.87
	29.99
	
	

	1. 
	М331615
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.Ч
	11.32445959
	0.33
	3.71
	
	

	1. 
	М331617
	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
	МАШ.-Ч
	4.42534069
	21.54
	95.28
	
	

	1. 
	М331620
	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК
	МАШ.-Ч
	1.07571743
	0.56
	0.60
	
	

	1. 
	М340101
	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
	МАШ.-Ч
	0.1257992
	2.52
	0.32
	
	

	1. 
	М350451
	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
	МАШ.-Ч
	1.53936
	0.40
	0.63
	
	

	1. 
	М351302
	ЭЛЕКТРОФЕН
	МАШ.-Ч
	1.975248
	6.29
	12.43
	
	

	1. 
	М351307
	НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
	МАШ.Ч
	0.4224
	0.74
	0.31
	
	

	1. 
	М400001
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0.05448
	35.28
	1.89
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 775
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 775
	
	


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 МАЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
МАЙ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 МАЯ 2026 – МАЙ 2026  составляет 1

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	657,98
	657,98

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	22,32
	22,32

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	680,30
	680,30

	
	Заработная плата
	1
	11 672,02
	11 672,02

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	775,15
	775,15

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	358,53
	358,53

	
	Mатериалы
	
	19 488,35
	19 488,35

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	19 488,35
	19 488,35

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	846,08
	846,08

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	841,39
	841,39

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	4,69
	4,69

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	32 781,60
	32 781,60

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	8 824,54
	8 824,54

	3
	Плановая прибыль
	1
	5 097,08
	5 097,08

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	46 703,22
	46 703,22

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	4 090,39
	4 090,39

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	4 090,39
	4 090,39

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	50 793,61
	50 793,61

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	50 793,61
	50 793,61

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	50 793,61
	50 793,61

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	50 793,61
	50 793,61

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	50793,61

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	50 793,61
	50 793,61

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	50 793,61
	50 793,61

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	10 158,72
	10 158,72

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	60 952,33
	60 952,33

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят два руб. 33 коп. 



	Составил 
	
	
	
	
	

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)



1

1
