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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку машины стирально-отжимной
 
1. Технические характеристики закупаемого товара: 
                                                                             
Назначение машины                                                        промышленная
Внутренний и наружный барабан, 
облицовка корпуса                                                           нержавеющая сталь
Вид обогрева                                                                     электро
Напряжение питающей сети, В                                       380 + 10%
Частота тока питающей сети, Гц                                     50
Номинальная загрузочная масса, кг, не менее               15
Номинальная мощность, кВт
           электродвигателя привода,  не менее                   2,2
           элементов нагрева,      не менее                            10,5                                   
Удельный расход электроэнергии за 
 цикл, кВт.ч/кг,                  не более                                  0,34                                  
Остаточная влажность, %,   не более                               70                                      
Фактор разделения  при отжиме, не менее                     110                                     
Частота вращения барабана, об/мин
- стирка,      не менее                                                         42                                   
- отжим,      не более                                                          523                                      
Габаритные размеры, мм ДхШхВ,           не более         900х900х1400            
Масса, кг, не более                                                            300                                      
   Поставляемый товар должен  быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в т. ч. который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
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