Приложение №3 

Сравнительная ведомость технических характеристик предметов государственной закупки.

Лот №1 Графический планшет (монитор) XP-Pen Artist Pro 14 (2-ое поколение, с кабелем AD41) или аналог

Участник должен заполнить колонки «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником», «Соответствие». В колонке «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником» указывается конкретное значение технического или иного показателя. Указание интервального (не более /не менее) значения показателя не допускается. В колонке «Соответствие» участник должен указать одно из значений – «Да» или «Нет». Указание частичного соответствия не допускается

	№ п\п
	Параметр 
	Требования
	Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником
	Соответствие (да/нет)

	1. 
	Комплектация: 
	
	
	

	1.1
	интерактивный дисплей
	1 шт
	
	

	1.2
	стилус X3 Pro Smart Chip или аналог
	1 шт
	
	

	1.3
	пенал для стилуса
	1 шт
	
	

	1.4
	запасной наконечник для стилуса
	8 шт
	
	

	1.5
	беспроводной пульт управления
	1 шт
	
	

	1.6
	кабель AD41 (3-в-1)
	1 шт 
	
	

	1.7
	кабель передачи данных от USB-C к USB-C
	1 шт
	
	

	1.8
	удлинитель
	1 шт
	
	

	1.9
	адаптер питания
	1 шт
	
	

	1.10
	перчатка для рисования
	1 шт
	
	

	1.11
	салфетка из микрофибры
	1 шт
	
	

	1.12
	руководство пользователя
	1 шт
	
	

	2.
	интерактивный дисплей
	
	
	

	2.1
	Контрастность
	Не менее 1 000 :1
	
	

	2.2
	Угол обзора
	Не менее 178° º
	
	

	2.3
	Разрешение экрана
	Не менее 1920х1200
	
	

	2.4
	Яркость (стандартное значение)
	Не менее 250 кд/м2
	
	

	2.5
	Коэффициент покрытия цветовой гаммы
(стандартное значение)
	Не менее:
 99% sRGB, 85% Adobe RGB
	
	

	2.6
	Коэффициент площади цветовой гаммы
(стандартное значение)
	Не менее:
 123% sRGB, 91% Adobe RGB
	
	

	2.7
	Покрытие экрана
	Антибликовое, полностью ламинированное
	
	

	2.8
	Беспроводное подключение
	Нет или Да
	
	

	2.9
	Габариты
	360х270х20 мм (+10%)
	
	

	2.10
	Размер рабочей области
	Не менее 298,94х186,84 мм 
	
	

	2.11
	Совместимость
	Не менее чем:
OC Windows (7 и выше), macOS (10.10 и выше), Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS (88 и выше), Linux, Harmony OS

	
	

	2.12
	Интерфейсы
	USB-Type C
	
	

	2.13
	Разрешение рабочей поверхности
	Не менее 5080 LPI линий на дюйм
	
	

	2.14
	Программируемые клавиши
	 От 8 до 10 клавиш с возможностью индивидуальной настройки
	
	

	3.
	Стилус (перо)
	
	
	

	3.1
	
	- с интеллектуальным чипом;
	
	

	3.2
	
	- пассивное, технология электромагнитного резонанса, не требует зарядки и батареек;
	
	

	3.3
	
	- чувствительность давления не менее 16384;
	
	

	3.4
	
	- время отклика при касании не более 90 мс, 
	
	

	3.5
	
	- точность позиционирования не хуже чем:
      по центру ±0,4 мм, 
      по углам: ±0,8 мм
	
	

	3.6
	
	- высота считывания пера – 10 мм (+,- 10%)
	
	

	3.7
	
	- начальное нажатие (IAF) - 3 грамма. (+,- 10%).
	
	

	3.8
	
	- ход наконечника 0,6 мм (+,- 10%)
	
	

	3.9
	
	- место хвата прорезинено и обеспечивает отсутствие скольжения пера в руке
	
	

	3.10
	
	- переключение между кистью и ластиком с помощью двух горячих клавиш на корпусе пера.
	
	

	3.11
	
	- клавиши, настраиваемы под индивидуальные предпочтения. 
	
	

	3.12
	
	- вес 16 г. (+-10%), 
	
	

	3.13
	
	Скорость отклика ≥ 200 RPS мс
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