Приложение 1 к заявке на покупку №ГЦ349-04/263

Техническое задание 
на закупку кроватей для ГУО Советского района г.Минска, подведомственных управлению по образованию администрации Советского района г.Минска,

1. Сведения о предмете закупки:


	№ лота
	Адрес поставки
	количество
	наименование
	Технические характеристики

	3
	средняя школа 34
г. Минск, ул. Мирошниченко 35
	8 шт.
	кровати трёхъярусные (тумба)
[image: Кровать-тумба трехярусная]
	Корпус кровати из ЛДСП не менее 16 мм, цвет "Бук Бавария". Основание кровати – HDF не менее 6 мм. Кромки – ПВХ.  Между собой спинки и царги должны соединяться винтами с закладной гайкой. Кровать в комплекте с матрасами. углы на крышке и боковинах кроватей должны быть закруглены. Кровати должны выдвигаться последовательно на роликовых опорах. В сложенном положении 3 кровати должны помещаться в тумбу.
размер 1600*700 - 3-х ярусная кровать
1). верхнее спальное место р-р 1500*620 (внутренний р-р)
2). среднее спальное место р-р 1450*600 (внутренний р-р)
3). нижнее спальное место р-р 1400*600 (внутренний р-р)
допускается размер +5%. Материал корпуса - Ламинированная ДСП Е1



В стоимость должна быть включена доставка, разгрузка, организация подъема – спуска на место использование, сборка, установка., все необходимые крепления, болты, шурупы, заглушки и тп.
Цена нового товара в предложении должна быть выражена в белорусских рублях с НДС и включать в себя помимо стоимости товара, транспортные расходы, расходы по страхованию, пошлины, сборы, налоги и другие необходимые платежи на территории РБ, доставку товара покупателю, разгрузку, сборку, установку.
Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
В коммерческом предложении дополнительно должна быть указанна стоимость за 1 шт. матрас и 1 шт. кровать без матраса.

Гарантийный срок на поставленный товар: не менее 24 месяцев на мебель, на матрас не менее 12 месяцев, гарантийный срок на поставленный товар начинает течь с момента ввода товара в эксплуатацию и не может быть менее установленного заводом-изготовителем.
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