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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Наименование объекта
	[bookmark: _GoBack]Общее обследование технического состояния зданий (сооружений) (строительных конструкций и инженерных сетей), расположенных по адресу: Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка (воспитательно-оздоровительный лагерь «Полочанка»)

	Цель выполнения работ
	Обследование для определения пригодности здания к дальнейшей безопасной эксплуатации



1. Исходные данные по объекту: согласно техническим паспортам на общественные здания (сооружения), приложение №1-16

2. Основные требования к обследованию строительных конструкций:
	Доступ в соответствии с 
СП 1.04.02-2022 и требованиями СН 1.04.01-2020
	Для определения технического состояния элементов, сбор данных (обследование) по которым в условиях эксплуатации здания не представляется возможным, сбор данных (обследование) по этим элементам осуществляется после обеспечения ЗАКАЗЧИКОМ доступа к ним. В случае невыполнения вышеуказанного порядка для целей обработки данных о техническом состоянии принимаются данные, полученные на основании визуального осмотра видимых частей конструкций.

	Программа выполнения общего обследования строительных конструкций зданий и сооружений
	Программа обследования строительных конструкций зданий и сооружений составляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с Заданием на обследование строительных конструкций и требованиями раздела 4 СП 1.04.02-2022 и требований  СН 1.04.01-2020.

	Этапы проведения обследований
	В соответствии с разделом 4-5 п. 4.6, п. 4.16, п. 5.1.2             СП 1.04.02-2022 и требований СН 1.04.01-2020.

	Состав, объемы, методы и последовательность выполнения работ
	Получение исходных данных от Заказчика для проведения обследования.
Состав работ определяется в соответствии с рабочей программой и разделом 4-5 СП 1.04.02-2022 и требований СН 1.04.01-2020.

	Дополнительные требования к оформлению "Ведомости дефектов и повреждений"
	"Ведомость дефектов и повреждений" необходимо оформлять в соответствии с требованиями                                  СП 1.04.02-2022.
Отчётные материалы обследования должны содержать сведения об устранении ранее выявленных дефектов и механических повреждений и указанных в дефектной ведомости или дополнять ее новыми дефектами и повреждениями.
Каждый дефект должен быть зафиксирован на схеме с присвоенным ему номером, условным обозначением того или иного дефекта и включен с описанием характеристик и величин дефектов в "Ведомость дефектов и повреждений". Характерные дефекты должны быть включены в раздел фотофиксации дефектов и повреждений

	Требования к фотофиксации дефектов и повреждений
	Фотографии дефектов должны иметь ясные, четкие, детализированные изображения дефектов и повреждений с указанием номера дефекта, места расположения.

	Содержание Технического отчета по обследованию
	Технический отчет оформлять в соответствии с требованиями СП 1.04.02-2022 "Общие положения по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений" и требований СН 1.04.01-2020 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования", СП 1.04.04-2023 "Конструкции стальные. Обследование и диагностика технического состояния".
Материалы отчета должны содержать сведения в соответствии с требованиями с п. 4.16, п. 4.18-4.20, п. 7.2  СП 1.04.02-2022, и требований СН 1.04.01-2020 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования". Сведения об устранении ранее выявленных дефектов и повреждений в соответствии с рекомендациями, приведенными в предыдущем обследовании.

	Результаты обследования
	Технический отчет оформлять в соответствии с требованиями СП 1.04.02-2022 "Общие положения по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений" и требований СН 1.04.01-2020 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования", СП 1.04.04-2023 "Конструкции стальные. Обследование и диагностика технического состояния".
Материалы отчета должны содержать сведения в соответствии с требованиями с п. 4.16, п. 4.18-4.20, п. 7.2  СП 1.04.02-2022, и требований СН 1.04.01-2020 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования".

	Количество экземпляров Технического отчета, выдаваемого Заказчику
	2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF.

	Обследуемые конструкции 
	Фундамент, полы, стены, перегородки, перекрытия, кровля, окна и двери, лестницы, козырьки и другие выступающие архитектурные детали, инженерные сети

	Примечания
	- обследование на предмет выявления дефектов;
- осмотр и фотофиксация выявленных дефектов;
- cоставление дефектных ведомостей и схем;
- описание результатов анализа дефектов, определение причин их возникновения, оценка выполнения норм и правил технической эксплуатации здания;
- определением участков, требующих детального обследования (при наличии);
- анализ результатов обследования;
- заключение о состоянии строительных конструкций с выводами и рекомендациями по условиям дальнейшей эксплуатации здания и о проведении необходимых мероприятий по обеспечению его надежности и долговечности;
- подробные рекомендации по устранению выявленных дефектов, описание технических решений и рекомендаций по методам восстановления, усиления или замены дефектных конструкций.
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