Приложение 1
Перечень оборудования по объектам:
Лот №2 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства: «Модернизация многоквартирного жилого дома № 57 по проспекту газеты «Звязда» в г.Минске
Оборудование:
Проектно-сметная документация (шифр проекта ТСП-08_25-гаЗв57_плн) разработана ООО «ТСП-Инжиниринг», проект прошел экспертизу от 12.01.2026 № 972-60/25. Класс сложности объекта – К-2.

Оборудование из которых:

- Электрическая вертикальная подъемная платформа на крыльце подъезда № 2 по типу НС.ПВ.225 (производство ОАО «Новастар») или Veara EasyLift (производство ООО «Абилити Групп») или Грак-450 с устройством на стойки. В соответствии с листом 3 проектно-сметной документации ТСП-08/25-гаЗв57_плн-АС.

- Речевой информатор МЕШЛ. 464512.001-03 РЗ или аналог. В соответствии с листом 5 проектно-сметной документации ТСП-08/25-гаЗв57_плн-АС.
Подъемные платформы должны иметь:

- электрический привод перемещения; 

- способ управления смешанный;

- система ловителей платформы;

- антискользящее покрытие;

- защиту от перегрева двигателя; 

- система эвакуации пассажира при отключении электроэнергии;

- электромеханический замок на дверях;

- аварийный спуск платформы и антивандальная защита;

- электрический тип складывания и раскладывания площадки, шлагбаумов (в наклонной подъемной платформе); 

- перед заказом оборудования предварительно выполнить натурные обмеры лестничной клетки и крыльца для уточнения габаритов;

- подъемная платформа должна соответствовать ГОСТ 34682.1-2020 и ГОСТ 34682.2-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке»;

- подъемная платформа должна иметь сертификаты соответствия Техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».).
· Поставляемое оборудование должно быть новым, которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

