ГродМТ 386/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	Лот 1 Кольпоскоп

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Кольпоскоп
	шт.
	10



    2. Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения.
2.1. Состав (комплектация) за 1 единицу оборудования:
	№
	Наименование
	Всего,
ед. изм.

	2.1.1
	Кольпоскоп напольный бинокулярный 
	1 шт.

	2.1.2
	Програмное обеспечение пользователя
	1 шт.

	2.1.3
	Кабель (шнур) сетевой с евровилкой
	1 шт.

	2.1.4
	Кабель 
	1 шт.

	2.1.5
	Кронштейн с лотком для ноутбука
	1 шт.

	2.1.6
	Комплект запасных частей и инструмента (ключ, салфетка)
	1 шт.



2.2. Технические требования:
	2.2.1.
	Кольпоскоп с функциями фото- и видеофиксации
	

	2.2.2.
	Должен быть бинокулярным и иметь конвергентный лучевой поток
	Наличие

	2.2.3.
	Диоптрийная регулировка
	+7 до -7 диоптрий на каждый глаз

	2.2.4
	Рабочая дистанция
	Не менее 300мм

	2.2.5.
	Кратность увеличения
	7,5/15/30 раз

	2.2.6.
	диаметр поля зрения
	Не менее 49, 24, 12

	2.2.7
	Освещённость на расстоянии не менее 300 мм в диапазоне 10000 ЛК
	Наличие

	2.2.8.
	Зеленый светофильтр
	Наличие

	2.2.9
	Встроенные оптические ориентиры и нанесённую на корпус кольпоскопа схему для определения примерного размера исследуемого объекта
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
  гарантия на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;
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