1.1 Залы судебных заседаний (15 залов)

	№ п/п
	Наименование оборудования/сервиса
	Кол-во
шт.

	1
	Приемник DigitalMedia 8G+ HDMI 4K и контроллер DM-RMC-4KZ-100-C
	24

	2
	Микрофон AKG CGN99 H/S с подставкой
	141

	3
	Акустическая система 8 Ом 60 Вт SHADOW 105T
	69

	4
	IP видеокамера Axis Q1645
	63

	5
	Приемник DigitalMedia 8G+ 4K и контроллер с масштабатором DM-RMC-200-C
	15

	6
	Видеостриммер Crestron DM-TXRX-100-STR
	30

	7
	Кодек видеоконференц связи Cisco CTS-SX20N
	15

	8
	HDMI свитчер 6:6, управляемый по LAN. Входы: 6 HDMI; Выходы: 1 HDMI, 5 HDBaseT либо аналогичных. HDCP, EDID, CEC DM-MD6X6
	15

	9
	Контроллер управления. 8 IR портов, 3 RS-232 Порта, USB, 10/100 LAN, 1U 19”, блок питания в комплекте Crestron CP3N
	15

	10
	Аудиоусилитель FBT MPU 4120
	15

	11
	Цифровой сигнальный аудио процессор 16х16 DSP
	15

	12
	Сетевой коммутатор 2-го уровня на 18 портов с поддержкой PoE, 10/100/1000 Мб/с, 1U 19” LCS 318P
	15

	13
	Сетевой коммутатор интеллектуальный 8 портов 10/100/1000 Мб/с
	15

	14
	Аудиомикшер 4 вх./1 вых., фантомное питание для микрофонов VA-14
	1



0. Помещение аппаратной (п.36) на 1 этаже, Зал пленума (п.31) на 1 этаже

	№ п/п
	Наименование оборудования/сервиса
	Кол-во
шт.

	1
	Сенсорная панель 10" Cisco CS-TOUCH10+
	1

	2
	Проектор Christie DWU1075-GS
	2

	3
	Линза  0.95-1.22 140-115108-01
	2

	4
	Потолочная зеркальная система Christie MKT-265WS
	2

	5
	Экран проекционный моторизованный 3000х1840 мм для скрытой установки в запотолочном пространстве на уровне подвесного потолка
	2

	6
	Монитор 65" 65BDL4050D/00
	2

	7
	Моторизованное настенное крепление FWA-6065E
	2

	8
	Приемник DigitalMedia 8G+ 4K и контроллер с масштабатором DM-RMC-4K-SCALER-C
	4

	9
	Камера. Камера PTZ с разрешением 800 твл (в центре) SRG-300SE
	1

	10
	Камера. Камера с разрешением HD с приводом PTZ BRC-H800
	3

	11
	Камера. Камера с разрешением 4K с приводом PTZ BRC-X1000
	1

	12
	Монитор. AH17DX2HDGA
	1

	13
	Монитор AH17DX2HDGA
	5

	14
	Передатчик сигналов 4K DigitalMedia 8G+ DM-TX-4K-302-C
	3

	15
	Монитор сенсорный 19" 2094L
	1

	16
	Блок расширения/сплиттер Plixus NEXT
	14

	17
	Конференц-пульт с сенсорным экраном 10" uniCOS F/MM 10"
	103

	18
	Микрофон на гусиной шее 40 см. Встроенное LED кольцо, длина 40 см D-MIC40SL
	100

	19
	Микрофон на гусиной шее 30 см. Встроенное LED кольцо, длина 30 см D-MIC30SL
	10

	20
	Врезной селектор каналов синхронного перевода с XLR выходом F-CS/XLR
	8

	21
	Акустическая система типа Line-Array настенная 1200 Вт. Динамики 8х4” КY102
	2

	22
	Акустическая система типа Line-Array настенная 360 Вт. Динамики 6х3” КP52
	2

	23
	Беспроводная точка доступа Wi-FI. 300 Мбит/с, PoE JY693A
	2

	24
	Кабель удлинительный с разъемами GST 18 "папа"/"мама", длина 1 м , Wieland extension f/m GST 18 7444000321
	2

	25
	Коммутатор DigitalMedia™ 16x16. Шасси. DM-MD16х16-RPS
	1

	26
	Входная плата HDBaseT, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-4KZ-C
	4

	27
	Входная плата 4K HDMI с HDCP, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-4KZ-HD
	9

	28
	Входная плата 3G-SDI, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-SDI
	1

	29
	Входная плата стриминга, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-STR
	1

	30
	Выходная плата 2-х канальная HDMI с поддержкой 4K, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-4K-HDO
	4

	31
	Выходная плата стриминга, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-STRO
	1

	32
	Выходная плата 2-х канальная HDBaseT с поддержкой 4K, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-4KZ-CO-HD
	3

	33
	Входная плата DVI, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-DVI
	1

	34
	Процессор управления системой Crestron PRO3
	1

	35
	Мини конвертер QUAD SDI в HDMI с поддержкой 4К Mini Converter Quad SDI to HDMI 4K
	1

	36
	Кодек ВКС Cisco CTS-SX80
	1

	37
	Медиапроцессор потоковый стандарта H.264 с возможностью записи Extron SMP 351
	1

	38
	Модуль беспроводной презентации Brio Enterprise
	1

	39
	Коммутатор Smart Videohub 20x20
	1

	40
	Рабочая станция Hewlett Packard (США)
	1

	41
	Блок питания PoDM DM-PSU-16-PLUS
	1

	42
	24-портовый коммутатор Aruba Gigabit уровня 3 JL319A
	1

	43
	Блок питания  12 В пост. тока, 250 Вт, 100–240 В перем. тока JL085A
	1

	44
	Модуль 4x10GbE SFP+ для коммутатора Aruba JL083A
	2

	45
	2-х портый модуль стекирования JL325A
	2

	46
	Трансивер 1G SFP RJ45 T J8177D
	8

	47
	24-портовый коммутатор Aruba Gigabit уровня 3 с PoE+ JL320A
	1

	48
	Блок питания 54 В пост. тока, 680 Вт, 100–240 В перем. тока JL086A
	1

	49
	Передатчик USB сигнала через сеть Ethernet с маршрутизацией USB-EXT-DM-REMOTE+USB-EXT-DM-LOCAL
	3

	50
	Мультимедийный врезной лючок на 4 порта. Интерфейсы: модуль HDMIх2, модуль VGA; одна евро розетка 220В CablePort 4 frame
	1

	51
	Интерфейсный блок управления выдвижными мониторами. Интерфейсы LAN, RS422; Формат для DIN рейки ERT
	1

	52
	Приемник DigitalMedia 8G+ HDMI 4K и контроллер DM-RMC-4KZ-100-C
	1

	53
	Передатчик сигналов 4K DigitalMedia 8G+ HDMI, передаваемых по витой паре, с интерфейсом HDMI DM-TX-4K-100-C-1G
	1

	54
	Центральный блок конференц-системы мультимедийный Plixus MME
	1

	55
	Карта Dante (2xRJ45) для установки в центральный блок конференц-системы
	1

	56
	Блок расширения/сплиттер Plixus NEXT
	5

	57
	Блок питания конференций 48В. Шесть 3-х пиновых разъемов Phoenix; Размер 1 RU 19" Plixus PS
	4

	58
	Цифровая беспроводная микрофонная система с миниатюрным петличным кардиоидным микрофоном EW D1-ME 2
	2

	59
	Цифровая беспроводная микрофонная система с ручным кардиоидным микрофоном EW D1-835-S-H-EU
	1

	60
	Цифровой микшер QU-pac
	1

	61
	Модуль расширения цифрового микшера на 8 выходов/16 входов AB168
	1

	62
	Профессиональный усилитель мощности KA84
	1

	63
	Профессиональная рабочая станция MD878.
	1

	64
	Монитор 28" 4K UltraHD 288P6LJEB/00
	2

	65
	Конвертер SDI в HDMI 4K Mini Converter SDI to HDMI 4K
	8

	66
	Конвертер HDMI в SDI 4K. Mini Converter HDMI to SDI 4K
	1

	67
	Монитор 22" 226E9QDSB/00
	4

	68
	Монитор 49" 49BDL4050D/00
	1

	69
	Панель дистанционного управления по IP-сети RMIP10
	2

	70
	Акустический монитор MSP5
	2

	71
	Беспроводная сенсорная панель 8,7" TST-902
	1

	72
	Blu-ray BD-01U
	1

	73
	ПО управления микрофонами и базой данных делегатов CoCon Discussion
	1

	74
	ПО коммутации аудио сигналов CoCon Audio routing
	1

	75
	ПО коммутации видео сигналов CoCon Video Routing
	1

	76
	ПО отображения хода мероприятия на экранах CoCon Signage
	1

	77
	 ПО экспорта/импорта CoCon Import/Export:
	1

	78
	ПО документации CoCon Documentation
	1

	79
	 ПО сообщений/сервиса CoCon Messaging/ Services
	1



0. Помещение светопроекционной (п.46), Актовый зал (п.40) на 1 этаже

	№ п/п
	Наименование оборудования/сервиса
	Кол-во
шт.

	1
	Коммутатор DigitalMedia™ 32х32. Шасси. DM-MD32х32-RPS DM-MD32х32-RPS
	1

	2
	Входная плата HDBaseT, установленная в матрицу видео сигналов 32х32 DMC-4KZ-C
	5

	3
	Входная плата 4K HDMI с HDCP, установленная в матрицу видео сигналов 32х32 DMC-4KZ-HD
	11

	4
	Входная плата DVI, установленная в матрицу видео сигналов 32х32 DMC-DVI
	1

	5
	Входная плата 3G-SDI, установленная в матрицу видео сигналов 32х32 DMC-SDI
	1

	6
	Выходная плата стриминга DMC-STRO
	1

	7
	Выходная плата 2-х канальная HDBaseT с поддержкой 4K, установленная в матрицу видео сигналов 32х32 DMC-4KZ-CO-HD
	4

	8
	Выходная плата 2-х канальная HDMI с поддержкой 4K, установленная в матрицу видео сигналов 32х32 DMC-4K-HDO
	11

	9
	Матричный коммутатор DigitalMedia сигналов 6:6 DM-MD6X6
	1

	10
	Процессор управления системой PRO3
	1

	11
	Кодек ВКС Cisco CTS-SX80
	1

	12
	Медиапроцессор потоковый стандарта H.264 с 2-мя потоками записи SMP 352
	1

	13
	Blu-ray проигрыватель. DN-500 BD-MKII
	1

	14
	Модуль беспроводной презентации Brio Enterprise
	1

	15
	Коммутатор Smart Videohub 20x20
	1

	16
	Рабочая станция HP.
	1

	17
	Блок питания PoDM DM-PSU-16-PLUS
	1

	18
	24-портовый коммутатор Aruba Gigabit уровня 3 JL319A
	1

	19
	Блок питания. 12 В пост. тока, 250 Вт, 100–240 В перем. тока JL085A
	1

	20
	Модуль 4x10GbE SFP+ для коммутатора Aruba JL083A
	2

	21
	2-х портый модуль стекирования JL325A
	2

	22
	Трансивер 1G SFP RJ45 T J8177D
	4

	23
	24-портовый коммутатор Aruba Gigabit уровня 3 с PoE+ JL320A
	1

	24
	Блок питания. 54 В пост. тока, 680 Вт, 100–240 В перем. Тока JL086A
	1

	25
	Передатчик USB сигнала через сеть Ethernet с маршрутизацией USB-EXT-DM-REMOTE+USB-EXT-DM-LOCAL
	4

	26
	Усилитель-распределитель 1:4 HDMI сигнала HD-DA4-4K-E
	1

	27
	Модуль управления и передачи сигнала Video controller VC 750-2172-01
	8

	28
	Модуль питания видеостены выносной Power Supply RPS 750-2194-01 с модулями RPSM (902-0748-00).
	2

	29
	Интерфейсный блок управления выдвижными мониторами ERT
	1

	30
	Центральный блок конференц-системы мультимедийный Plixus MME
	1

	31
	Карта Dante (2xRJ45) для установки в центральный блок конференц-системы
	1

	32
	Блок расширения/сплиттер Plixus NEXT
	5

	33
	Блок питания конференций 48В Plixus PS
	2

	34
	Цифровая беспроводная микрофонная система с миниатюрным петличным кардиоидным микрофоном EW D1-ME 2
	2

	35
	Цифровая беспроводная микрофонная система с ручным кардиоидным микрофоном EW D1-835-S-H-EU
	4

	36
	Системный контроллер FC-9
	1

	37
	Fohhn (Германия)-Net USB адаптер NA-11
	1

	38
	Fohhn (Германия)-Net Ethernet адаптер NA-3
	1

	39
	Конвертер SDI в HDMI 4K Mini Converter SDI to HDMI 4K
	3

	40
	Профессиональный усилитель мощности KA14
	1

	41
	Сетевой коммутатор интелектуальный 8 портов 10/100/1000 Мб/с
	1

	42
	ПО управления микрофонами и базой данных делегатов (на диске) CoCon Discussion
	1

	43
	ПО синхронного перевода (на диске) CoCon Interpretation
	1

	44
	ПО коммутации аудио сигналов (на диске) CoCon Audio routing
	1

	45
	ПО коммутации видео сигналов (на диске) CoCon Video Routing
	1

	46
	ПО отображения хода мероприятия на экранах CoCon Signage
	1

	47
	NET3 DMX/RDM 2-х портовый шлюз носимого исполнения N3T2G-F
	1

	48
	NET3 DMX/RDM 1-но портовый шлюз носимого исполнения N3T1G-_F
	1

	49
	Конвертер HDMI в SDI 4K Mini Converter HDMI to SDI 4K
	1

	50
	Цифровой микшер QU-pac
	1

	51
	Модуль расширения цифрового микшера на 8 выходов/16 входов AB168
	1

	52
	Сенсорная панель 10". Подключение TCP/IP; Разрешение 1280x800; Память 4GB; Питание PoE; Вес 0,8 кг; Русский язык; Полный контроль за функциями ВКС кодека CS-TOUCH10+
	1

	53
	Передатчик сигналов 4K DigitalMedia 8G+, передаваемых по витой паре DM-TX-4K-302-C
	1

	54
	Монитор 28" 288P6LJEB/00
	3

	55
	Конвертер SDI в HDMI 4K Mini Converter SDI to HDMI 4K
	5

	56
	Монитор 22" 226E9QDSB/00
	4

	57
	Монитор 49" 49BDL4050D/00
	1

	58
	Панель дистанционного управления по IP-сети RMIP10
	2

	59
	Акустический монитор MSP5
	2

	60
	Врезной микрофонный пульт председателя c громкоговорителем, селектором каналов Confidea F-CI
	1

	61
	Микрофон на ножке целиком состоящей из "гусиной" шеи, встроенное LED кольцо, длина 30 см D - Mic 30 FF
	1

	62
	Беспроводная сенсорная панель 8,7" TST-902
	1

	63
	Пульт управления светом 4331A1011
	1

	64
	Приемник DigitalMedia 8G+ 4K и контроллер c масштабатором DM-RMC-4K-SCALER-C
	1

	65
	Монитор 46" для видеостен LX46U-L
	32

	66
	Проектор D13WU-HS
	3

	67
	Линза 2.0-4.0:1
	3

	68
	Экран моторизированный с коэффициентом усиления K= 1,0. Размер 12000х6000мм; C креплением, внешней рамой, системой управления
	1

	69
	Камера SRG-360SHE
	1

	70
	Камера BRC-X1000
	4

	71
	Монитор AH17D3RHDGA
	1

	72
	Монитор AH17D3HDGA
	5

	73
	Микрофон на гусиной шее 50 см. Встроенное LED кольцо, длина 50 см D-MIC50SL
	8

	74
	Приемник DigitalMedia 8G+ HDMI 4K и контроллер DM-RMC-4KZ-100-C
	3

	75
	Монитор сенсорный 19" встраиваемый с открытой рамой 2094L
	2

	76
	Передатчик сигналов 4K DigitalMedia 8G+, передаваемых по витой паре DM-TX-4K-302-C
	3

	77
	Врезной селектор каналов синхронного перевода с XLR выходом F-CS/XLR
	8

	78
	Активная акустическая система типа "вертикальный линейный массив" с электронным управлением FM/I-400
	2

	79
	Активная акустическая система типа "вертикальный линейный массив" с электронным управлением FM/I-110
	2

	80
	Мониторная система переносная 4х150 Вт KJ50vb
	4

	81
	Низкопрофильный подъемник с кабелеукладчиком с постоянной скоростью перемещения и нагрузкой до 450 кг P1000E-04
	1

	82
	Пульт управления системами подъема с постоянной или переменной скоростью 8055A1000
	1

	83
	NET3 DMX/RDM 2-х портовый шлюз настенного исполнения N32G-2M
	1

	84
	Точка доступа Wi-Fi
	3

	85
	Модуль источника света LED 7461A1271
	8

	86
	Сменный тубус с зумом 25-50° 42550LT
	8

	87
	Сменный тубус 70° 470LT
	8

	88
	Адаптер LED Fresnel S4LED-TRES
	8

	89
	Прибор RGBW PAR Arena Par Zoom
	8

	90
	Кашетирующие шторки для светового прибора BD-08
	8

	91
	Интеллектуальный прибор 3-в-1: Beam, Spot, Wash Platinum HFX
	2



0. Помещение аппаратной (п.36) на 1 этаже, Зал приема делегаций (п.40) на 2 этаже, Зал совещаний (п.31) на 2 этаже

	№ п/п
	Наименование оборудования/сервиса
	Кол-во
шт.

	1
	Коммутатор DM-MD16х16-RPS
	1

	2
	Входная плата 4K HDMI с HDCP, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-4KZ-HD
	5

	3
	Входная плата HDBaseT, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-4KZ-C
	1

	4
	Входная плата аналогового видео и аудио, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-VID-RCA-D
	1

	5
	Выходная плата 2-х канальная HDMI с поддержкой 4K, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-4K-HDO
	5

	6
	Выходная плата 2-х канальная HDBaseT с поддержкой 4K, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-4KZ-CO-HD
	2

	7
	Входная плата, установленная в матрицу DMC-SDI
	6

	8
	Приемник сигнала интерфейса HDMI через интерфейс DigitalMedia 8G по витой паре настенный DM-RMC-4KZ-100-C
	3

	9
	Центральный процессор управления системой Crestron CP3N
	1

	10
	Кодек ВКС Cisco CTS-SX80
	1

	11
	Сенсорная панель 10" CS-TOUCH10+
	1

	12
	Медиапроцессор потоковый стандарта H.264 с возможностью записи Extron SMP 351
	1

	13
	Удлинитель HDMI® 4K по HDBaseT® с ИК и RS-232 HD-EXT3-C
	2

	14
	Трехканальный усилитель мощности балансных и небалансных аудиосигналов AMP-3210T
	1

	15
	24-портовый коммутатор Aruba Gigabit уровня 3 JL319A
	1

	16
	Блок питания 12 В пост. тока, 250 Вт, 100–240 В перем. Тока JL085A
	1

	17
	Модуль 4x10GbE SFP+ для коммутатора Aruba JL083A
	2

	18
	2-х портый модуль стекирования JL325A
	2

	19
	Трансивер 1G SFP RJ45 T J8177D
	10

	20
	24-портовый коммутатор Aruba Gigabit уровня 3 с PoE+ JL320A
	1

	21
	Блок питания  54 В пост. тока, 680 Вт, 100–240 В перем. Тока JL086A
	1

	22
	8-ми портовый коммутаор Gigabit PoE+ с двумя восходящими соединениями 10 Gigbit SFP+ JL258A
	1

	23
	12x8 Цифровой сигнальный процессор с USB Audio, AEC, и интерфейсом для аудио конференций DSP-1282
	1

	24
	12x8 Цифровой сигнальный процессор с Dante, USB Audio, AEC, и интерфейсом для аудио конференций DSP-1283
	1

	25
	Цифровая беспроводная микрофонная система с петличным кардиоидным микрофоном EW D1-ME 2
	1

	26
	Цифровая беспроводная микрофонная система с ручным микрофоном EW D1-835-S-H-EU
	1

	27
	Многоканальный процессор объемного звука PSPHD
	1

	28
	Профессиональный усилитель мощности PROAMP(I)-7X250
	1

	29
	Интерфейсный блок управления выдвижными мониторами ERT
	1

	30
	Центральный блок конференц-системы. Plixus AE
	1

	31
	Карта Dante (2xRJ45) для установки в центральный блок конференц-системы Dante
	1

	32
	Блок расширения/сплиттер Plixus NEXT
	1

	33
	Мультимедийная презентационная система DMPS3-4K-350-C
	1

	34
	Блок питания PoDm 19" PW-4830DUS
	1

	35
	Модуль ввода/вывода сигналов HDMI и аудио AHDSSA
	1

	36
	Приемник DigitalMedia 8G+ 4K и контроллер с масштабатором DM-RMC-4K-SCALER-C
	2

	37
	Монитор. Моторизованный складывающийся 19" широкоформатный монитор с пультом председателя Televic (Бельгия) F-CM, с интерфейсами RJ45, HDMI и USB портами на лицевой панели AH19D3HDGA
	1

	38
	Монитор. Моторизованный складывающийся 19" широкоформатный монитор с пультом делегата Televic (Бельгия), интерфейсами HDMI и USB портами на лицевой панели AH19D3HDGA
	17

	39
	Модуль ввода/вывода сигналов HDMI и аудио AHDSSA
	1

	40
	Микрофон на гусиной шее 50 см. Встроенное LED кольцо, длина 50 см D-MIC50SL
	18

	41
	2-х полосная потолочная.акустическая система SAROS_IC8T
	9

	42
	Камера. Камера с разрешением HD с приводом PTZ SRG-360SHE
	4

	43
	Монитор 75" 75BDL3000U/00
	2

	44
	Встраиваемая настенная док-станция для Ipad Air 2 IDOC-PAD-LCA2-DSWC
	1

	45
	Профессиональный Blu-ray проигрыватель с поддержкой 4K UDP-203
	1

	46
	Приемник DigitalMedia 8G+ HDMI 4K и контроллер DM-RMC-4KZ-100-C
	1

	47
	Камера. Камера с разрешением 4K с приводом PTZ BRC-X1000
	1

	48
	Акустическая система линейный массив 400Вт настенная KK102
	2

	49
	Акустическая система линейный массив 200Вт настенная KK52
	4

	50
	Передатчик сигналов DigitalMedia 8G+ HDMI настенный DM-TX-200-C-2G
	3

	51
	Передатчик сигналов 4K DigitalMedia 8G+ HDMI, передаваемых по витой паре, с  интерфейсом HDMI DM-TX-4K-100-C-1G
	1

	52
	Ультракомпактный сабвуфер 2х160Вт настенный KU210
	2

	53
	Полнодиапазонная пассивная акустическая система KF26
	1

	54
	Проектор DWU1075-GS
	1

	55
	Линза 1.2-1.50:1 140-100102-01
	1

	56
	Потолочная зеркальная система MKT-265WS
	1

	57
	Крепление проектора для установки в зеркальную систему
	1

	58
	Набор управления через IR 260214
	1

	59
	Экран проекционный 137"
	1

	60
	Беспроводная точка доступа Wi-FI
	2

	61
	Встраиваемая настенная док-станция для Ipad Air 2 IDOC-PAD-LCA2-DSWC
	1

	62
	Планшет 9.7" iPad
	1

	63
	Монтажная пластина для установки универсального монтажного комплекта TSW-UMB-PMK
	1

	64
	Монтажная коробка TSW-550-BBI
	1



0. Помещение аппаратной (п.77) на 1 этаже, зал Президиума

	№ п/п
	Наименование оборудования/сервиса
	Кол-во
шт.

	1
	Коммутатор DigitalMedia™ 16x16. Шасси DM-MD16х16-RPS
	1

	2
	Входная плата 4K HDMI с HDCP, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-4KZ-HD
	7

	3
	Входная плата HDBaseT, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-4KZ-C
	4

	4
	Входная плата DVI, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-DVI
	1

	5
	Входная плата 3G-SDI, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-SDI
	4

	6
	Выходная плата 2-х канальная HDMI с поддержкой 4K, установленная в матрицу видео сигналов 16х16. DMC-4K-HDO
	2

	7
	Выходная плата 2-х канальная HDBaseT с поддержкой 4K, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-4KZ-CO-HD
	5

	8
	Выходная плата стриминга, установленная в матрицу видео сигналов 16х16 DMC-STRO
	1

	9
	Центральный процессор управления системой Crestron CP3N
	1

	10
	Кодек ВКС Cisco CTS-SX80
	1

	11
	Медиапроцессор потоковый стандарта H.264 с возможностью записи  SMP 351
	1

	12
	Профессиональная рабочая станция малого форм-фактора. Core i7 7700 (3.6GHz), 16384MB, 256GB SSD, DVD+/-RW, Shared VGA, Windows 10 Professional
	1

	13
	Модуль беспроводной презентации с Wi-Fi Brio Team+
	1

	14
	Профессиональный Blu-ray проигрыватель с 4K UDP-203
	1

	15
	Блок питания PoDM DM-PSU-16-PLUS
	1

	16
	24-портовый коммутатор Aruba Gigabit уровня 3 JL319A
	1

	17
	Блок питания  12 В пост. тока, 250 Вт, 100–240 В перем. тока JL085A
	1

	18
	Модуль 4x10GbE SFP+ для коммутатора Aruba JL083A
	2

	19
	Трансивер 1G SFP RJ45 T J8177C
	8

	20
	24-портовый коммутатор Aruba Gigabit уровня 3 с PoE+ JL320A
	1

	21
	Блок питания 54 В пост. тока, 680 Вт, 100–240 В перем. тока JL086A
	1

	22
	Передатчик USB сигнала через сеть Ethernet с маршрутизацией USB-EXT-DM-REMOTE+USB-EXT-DM-LOCAL
	2

	23
	Интерфейсный блок управления выдвижными мониторами ERT
	1

	24
	Цифровая беспроводная микрофонная система с ручным кардиоидным микрофоном EW D1-835-S-H-EU
	2

	25
	Центральный блок конференц-системы мультимедийный Plixus MME
	1

	26
	Карта Dante (2xRJ45) для установки в центральный блок конференц-системы
	1

	27
	Блок расширения/сплиттер Plixus NEXT
	9

	28
	Блок питания конференций 48В. Шесть 3-х пиновых разъемов Phoenix; Размер 1 RU 19" Plixus PS
	2

	29
	12x8 Цифровой сигнальный процессор с USB Audio, AEC, и интерфейсом для аудио конференций DSP-1282
	1

	30
	12x8 Цифровой сигнальный процессор с Dante, USB Audio, AEC, и интерфейсом для аудио конференций DSP-1283
	1

	31
	Профессиональный усилитель мощности KA24
	1

	32
	Двухканальный усилитель мощности балансных и небалансных аудиосигналов AMP-2210S
	1

	33
	ПО управления микрофонами и базой данных делегатов (на диске) CoCon Discussion
	1

	34
	ПО коммутации аудио сигналов (на диске) CoCon Audio routing
	1

	35
	ПО коммутации видео сигналов (на диске) CoCon Video Routing
	1

	36
	ПО отображения хода мероприятия на экранах (на диске) CoCon Signage
	1

	37
	ПО экспорта/импорта (на диске) CoCon Import/Export:
	1

	38
	ПО документации (на диске) CoCon Documentation
	1

	39
	ПО сообщений/сервиса (на диске) CoCon Messaging/ Services
	1

	40
	Передатчик сигналов 4K DigitalMedia 8G+, передаваемых по витой паре DM-TX-4K-302-C
	1

	41
	Приемник DigitalMedia 8G+ HDMI 4K и контроллер DM-RMC-4KZ-100-C
	6

	42
	Передатчик сигналов 4K DigitalMedia 8G+, передаваемых по витой паре DM-TX-4K-302-C
	2

	43
	Приемник DigitalMedia 8G+ 4K и контроллер с масштабатором DM-RMC-4K-SCALER-C
	3

	44
	Монитор 55" BDL5588XC/00
	9

	45
	Монитор AH17DX2HDGA
	1

	46
	Монитор AH17DX2HDGA
	2

	47
	Микрофон на гусиной шее 50 см. Встроенное LED кольцо, длина 50 см D-MIC50SL
	6

	48
	Монитор сенсорный 19" 2094L
	1

	49
	Монитор 65"65BDL4050D/00
	2

	50
	Беспроводная точка доступа Wi-FI. 300 Мбит/с, PoE
	2

	51
	Камера SRG-360SHE
	3

	52
	Мобильный комплект звукоусиления AMICO 10USB
	1

	53
	Комбинированный источник звукового сигнала MS02 CD3/T
	1

	54
	Комбинированный усилитель мощности MDS 1240
	1

	55
	Конференц-пульт с сенсорным экраном 7" uniCOS F/MM 7"
	35

	56
	Микрофон на гусиной шее 30 см. Встроенное LED кольцо, длина 30 см D-MIC30SL
	28

	57
	Микрофон на гусиной шее 40 см. Встроенное LED кольцо, длина 40 см D-MIC40SL
	9

	58
	Врезной селектор каналов синхронного перевода с XLR выходом F-CS/XLR
	8

	59
	Акустическая система типа Line-Array настенная 400Вт KK102
	2

	60
	Монитор 49" 49BDL4050D/00
	2

	61
	Мультимедийный проектор DHD850-GS
	1

	62
	Экран проекционный моторизованный 137"
	1

	63
	Акустическая система типа Line-Array настенная 150 Вт KV52
	4

	64
	Сенсорная панель 10". Подключение TCP/IP; Разрешение 1280x800; Память 4GB; Питание PoE; Вес 0,8 кг; Русский язык; Полный контроль за функциями ВКС кодека CS-TOUCH10+
	1

	65
	Беспроводная сенсорная панель 8,7" TST-902
	1

	66
	Мультимедийный врезной лючок на 6 портов. Интерфейсы: модуль HDMIх3, модуль VGA; модуль RJ45, одна евро розетка 220В CablePort 6 frame
	1



1.6 Зал совещаний (пом. 61) на 1 этаже

	№ п/п
	Наименование оборудования/сервиса
	Кол-во
шт.

	1
	Кодек ВКС Cisco с двойной видеокамерой SpeakerTrack60 Microphone Array CTS-SX80-IPST60
	1

	2
	Сенсорная панель 10" CS-TOUCH10+
	1

	3
	Коммутатор JL255A
	1

	4
	Трансивер 1G SFP RJ45 T J8177D
	4

	5
	Усилитель-распределитель 1:4 HDMI сигнала HD-DA4-4K-E
	1

	6
	Мультимедийная презентационная система DMPS3-4K-350-C
	1

	7
	Блок питания PoDm PW-4830DUS
	1

	8
	Сенсорная панель 7". Формат 17:10; Подключение TCP/IP; Яркость 350 нит; Разрешение 1025х600; Память 2 GB; Угол обзора ±80°; Питание PoE; В комплекте с настольной подставкой TSW-760-B-S
	1

	9
	Монитор AH17DB2
	4

	10
	Микрофон граничного поля. 2-х элементный с 2 противоположно направленными конденсаторными кардиоидными капсюлями и управляющей функцией Logic MX396/C-DUAL
	4

	11
	Мультимедийный врезной лючок на 4 порта с закрывающейся крышкой. Размеры 250х60 мм; Интерфейсы: модуль HDMI , модуль VGA и аудио, модуль RJ45, одна евро розетка 220В Cable port frame slide 4
	1

	12
	Мультимедийный врезной лючок на 4 порта с закрывающейся крышкой. Размеры 250х60 мм; Интерфейсы: модуль HDMI , модуль USB, модуль RJ45, одна евро розетка 220В Cable port frame slide 4
	1

	13
	Мультимедийный врезной лючок на 4 порта с закрывающейся крышкой. Размеры 250х60 мм; Интерфейсы: модуль HDMI , модуль USB, модуль RJ45, одна евро розетка 220В Cable port frame slide 4
	1

	14
	Монитор 75" 75BDL3000U/00
	1

	15
	Приемник сигналов DigitalMedia 8G+ DM-RMC-SCALER-C
	2

	16
	Передатчик сигналов 4K DigitalMedia 8G+ DM-TX-4K-302-C
	1

	17
	Акустическая система с линейной диаграммой направленности LX-60
	2

	18
	Двухканальный усилитель мощности балансных и небалансных аудиосигналов AMP-2210T
	1

	19
	Монитор 22" широкоформатный в алюминиевом корпусе AH22NTT16
	2



0. Зал совещаний (пом.14) на 2 этаже

	№ п/п
	Наименование оборудования/сервиса
	Кол-во
шт.

	1
	Коммутатор DigitalMedia™ 8x8. Шасси. DM-MD8х8-RPS
	1

	2
	Входная плата 4K HDMI с HDCP, установленная в матрицу видео сигналов 8х8 DMC-4KZ-HD
	4

	3
	Входная плата DVI, установленная в матрицу видео сигналов 8х8 DMC-DVI
	1

	4
	Входная плата 3G-SDI, установленная в матрицу видео сигналов 8х8 DMC-SDI
	2

	5
	Входная плата HDBaseT, установленная в матрицу видео сигналов 8х8 DMC-4KZ-C
	1

	6
	Выходная плата 2-х канальная HDMI с поддержкой 4K, установленная в матрицу видео сигналов 8х8 DMC-4K-HDO
	2

	7
	Выходная плата 2-х канальная HDBaseT с поддержкой 4K, установленная в матрицу видео сигналов 8х8 DMC-4KZ-CO-HD
	2

	8
	Центральный процессор управления системой Crestron CP3N
	1

	9
	Кодек ВКС Cisco CTS-SX80
	1

	10
	Передатчик сигналов 4К DigitalMedia 8G+, передаваемых по витой паре DM-TX-4K-302-C
	1

	11
	Сенсорная панель 10" CS-TOUCH10+
	1

	12
	Модуль беспроводной презентации с Wi-Fi Brio Team+
	1

	13
	Коммутатор Smart Videohub 12x12
	1

	14
	Монитор 55" для видеостены 55BDL1005X/00
	9

	15
	Монитор 75" 75BDL3000U/00
	1

	16
	Приемник DigitalMedia 8G+ 4K и контроллер с масштабатором DM-RMC-4K-SCALER-C
	2

	17
	Камера. Камера с разрешением HD с приводом PTZ SRG-360SHE
	3

	18
	Монитор AH22D216A
	2

	19
	Монитор AH22D116A2F
	10

	20
	Интерфейсный блок управления выдвижными мониторами ERT
	1

	21
	Приемник DigitalMedia 8G+ HDMI 4K и контроллер DM-RMC-4KZ-100-C
	1

	22
	Сетевой коммутатор 2-го уровня на 16 портов с поддержкой РоЕ, 10/100/1000 Мб/с, 1U 19"
	1

	23
	Центральный блок конференц-системы Plixus AE
	1

	24
	Блок расширения/сплиттер Plixus NEXT
	1

	25
	Врезной микрофонный пульт председателя без громкоговорителя Confidea F-CM
	4

	26
	Врезной микрофонный пульт делегата без громкоговорителя Confidea F-DM
	40

	27
	Микрофон на гусиной шее 50 см. Встроенное LED кольцо, длина 50 см D-MIC50SL
	4

	28
	Микрофон на гусиной шее 30 см. Встроенное LED кольцо, длина 30 см D-MIC30SL
	40

	29
	12x8 Цифровой сигнальный процессор с USB Audio, AEC, и интерфейсом для аудио конференций DSP-1282
	1

	30
	2-х полосный потолочный громкоговоритель SAROS_IC6T
	8

	31
	Двухканальный усилитель мощности балансных и небалансных аудиосигналов AMP-2210T
	1

	32
	22" широкоформатный монитор FULL HD в алюминиевом корпусе AH22NTT16
	1

	33
	22" широкоформатный монитор FULL HD в алюминиевом корпусе AH22NTT16
	1

	34
	Сенсорная панель 7" TSW-760-B-S
	1

	35
	Мультивьюер 4х1 SDI MultiView 4
	1

	36
	Мультимедийный врезной лючок на 4 порта. Размеры 235х60 мм; Интерфейсы: модуль HDMIx2, модуль VGA, одна евро розетка 220В CablePort 4 frame
	1

	37
	Мультимедийный врезной лючок на 4 порта. Размеры 235х60 мм; Интерфейсы: модуль USB , модуль HDMI, модуль RJ45, одна евро розетка 220В CablePort 4 frame
	1



0. Оборудование синхроперевода

	№ п/п
	Наименование оборудования/сервиса
	Кол-во
шт.

	1
	 ИК-приемник Lingua R6
	370

	2
	Зарядка для ИК-приемника Lingua CHC
	6

	3
	Наушник на ухо
	370

	4
	ИК излучатель, отвечающий за преобразование цифровых сигналов в инфракрасное излучение RAD25
	2

	5
	Блок аналоговых входов и выходов через интерфейс Dante DNTBOB88
	1

	6
	Цифровой 8-ми канальный ИК передатчик Linguat T
	1

	7
	Пульт переводчика мультимедийный Lingua MM
	4

	8
	Монитор 22" 226E9QDSB/00
	4



0. Подсистема аудиофиксации приема граждан

	№ п/п
	Наименование оборудования/сервиса
	Кол-во
шт.

	1
	Система записи разговоров «Незабудка» SL BOX STC-H605-8А-1Тб
	1

	2
	Специализированное программное обеспечение ПО SL Connector STC-S546
	1

	3
	Цифровой аудио коммутатор 4х4 с функцией DSP
	1

	4
	Микрофон настольный конденсаторный всенаправленный
	2

	5
	Сетевой коммутатор интеллектуальный 8 портов 10/100/1000 Mb/c
	1



0. Система интегрированного управления освещением

	№ п/п
	Наименование оборудования/сервиса
	Кол-во
шт.

	1
	DIN формата блок управления DALI. Управление 128 DALI балластами DIN-DALI2
	5

	2
	DIN формата блок свитчерный 8-ми канальный DIN-8SW8
	2

	3
	DIN формата процессор управления с подключением по Ethernet. 4 ИК Портов; 2 порта RS232/485/422; 4 реле; 8 универсальных портов I/O;; 1 порт Ethernet DIN-AP3
	4

	4
	DIN формата блок питания 50 Вт DIN-PWS60
	4

	5
	Настенная клавишная панель управления CLWI-KPLCN-W
	8

	6
	Сервер управления
	1



