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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во

	11
	Тумба медицинская
	1. Материал для изготовления корпуса –сталь, которая подвергается обработке и окрашиванию полимерными красками.  
2. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам.
3. Столешница – постформинг либо аналог,
4. 2 выдвижных ящика - наличие, 
5. Регулируемые опоры - наличие. 
6. Размеры, мм. не более - Г (480) х Ш (480) х В (800)
	3

	[bookmark: _GoBack]14.1
	Тумба медицинская
	1. Тумба прикроватная из ламинированного постформинга или ДСП.
2.  Должна иметь два отделения:
2.1. Верхнее отделение тумбы – выдвижной ящик.
2.2. Нижнее отделение - не менее 2-х полок.
3. Дверь с правым расположением.
4. Колеса – наличие.
5.Ширина, мм - не более 500
6.Глубина, мм – не более 500
7.Высота, мм – не более 900
	53

	14.2
	Тумба медицинская
	1. Тумба прикроватная из ламинированного постформинга или ДСП.
2. Должна иметь два отделения:
2.1. Верхнее отделение тумбы – выдвижной ящик.
2.2. Нижнее отделение - не менее 2-х полок.
3. Дверь с правым расположением.
4. Регулируемые опоры - наличие. 
5. Ширина, мм - не более 500
6. Глубина, мм – не более 500
7. Высота, мм – не более 900
	2

	15.1
	Тумба медицинская
	1. Тумба прикроватная из ламинированного постформинга или ДСП.
2. Верхнее отделение тумбы – ниша.
3. Нижнее отделение - не менее 2-х полок.
4. Дверь с правым расположением.
5. Регулируемые опоры.
6. Ширина, мм - не более 500
7. Глубина, мм – не более 500
8. Высота, мм – не более 900
	20

	15.2
	Тумба медицинская
	1. Тумба прикроватная из ламинированного постформинга или ДСП.
2. Верхнее отделение тумбы – ниша.
3. Нижнее отделение - не менее 2-х полок.
4. Дверь с левым расположением.
5. Регулируемые опоры.
6. Ширина, мм - не более 500
7. Глубина, мм – не более 500
8. Высота, мм – не более 900
	90

	15.3
	Тумба медицинская
	1. Тумба прикроватная из ламинированного постформинга или ДСП.
2. Верхнее отделение тумбы – ниша.
3. Нижнее отделение - не менее 2-х полок.
4. Дверь с правым расположением.
5. Колеса – наличие.
6. Ширина, мм - не более 500
7. Глубина, мм – не более 500
8. Высота, мм – не более 900
	10

	15.4
	Тумба медицинская
	1. Тумба прикроватная из ламинированного постформинга или ДСП.
2. Верхнее отделение тумбы – ниша.
3. Нижнее отделение - не менее 2-х полок.
4. Дверь с левым расположением.
5. Колеса – наличие.
6. Ширина, мм - не более 500
7. Глубина, мм – не более 500
8. Высота, мм – не более 900
	35


 
