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Лот №3 - Банка с крышкой
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Банка с крышкой
	6 шт.



2. Технические требования:
2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-
ческих медицинских вмешательств;

	№ п/п
	Наименование
	Технические требования

	2.2.
	Банка с крышкой
	Совместимость с эндоскопической ирригационной помпы Endomate Pump -полная
Оригинальное изделие от производителя или полный аналог Материал -полипропилен или аналоги Объем 1000мл Мерная шкала -наличие Навинчивающаяся крышка -наличие
Центральное отверстие по диаметру поставляемого шланга -соответствие
Автоклавируемая с указанием допустимого режима Многоразового использования



Лот №4 - Соединительный шланг с фитингом

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Соединительный шланг с фитингом
	6 шт.



2. Технические требования:
2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-
ческих медицинских вмешательств;

	№ п/п
	Наименование
	Технические требования

	2.2.
	Соединительный шланг с фитингом
	Совместимость с банкой от ирригационной помпы Endomate Pump -полная
Материал -силикон Длина не менее 160см Наружный диаметр 0,6см

Соединительные фитинги типа Luer Lock -наличие Возможность стерилизации с указанием допустимого метода и режима
Многоразового использования



Лот №5 - Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon
	6 шт.



2. Технические требования:
2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-
ческих медицинских вмешательств;

	№ п/п
	Наименование
	Технические требования

	2.2.
	Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon
	Совместимость с заказываемыми шлангами - полная Совместимость с клапаном jet канала видеоэдоскопов Pentax Возможность стерилизации с указанием допустимого метода и режима
Многоразового использования



