Приложение 1           
Техническое задание

[bookmark: _Hlk198629156]Микроавтобус, 2026 года выпуска новый (не бывший в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленный, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) – 3 ед.
Технические характеристики должны включать следующие параметры по оборудованию, двигателю, кузову и дополнительным опциям:

	1. 
	Пассажировместимость
	16 человек с местами для сидения (15 мест пассажиров + 1 место водителя)

	2. 
	Привод
	задний

	3. 
	Трансмиссия
	механическая или автоматическая с ручным управлением, 5-ти или 6-ти ступенчатая

	4. 
	Вид топлива
	дизель

	5. 
	Рабочий объем цилиндров 
	не более 2800 см3 и не менее 2500 см3

	6. 
	Мощность двигателя
	не менее 140 л/с 

	7. 
	Габаритные размеры
	Длина - не более 6000 мм
Ширина - не более 2100 мм
Высота - не более 2700 мм

	8. 
	Комплектация 

	бортовой компьютер, многофункциональное рулевое колесо, электропривод регулировки зеркал и центральный замок, электростеклоподъемники, магнитола (МР3, USB, AUX), датчики парковки задние (без камеры), шторки в салоне, круиз-контроль, кондиционер салона, мощностью 8 кВт, индивидуальные блоки вентиляции над каждой парой сидений в пассажирском салоне, сидения с регулировкой по углу наклона из экокожи, задние боковые окна с клапанными форточками.

	9. 
	Дополнительные опции
	независимый отопитель салона, багажные полки по обе стороны.

	10. 
	Рулевой механизм с гидроусилителем

	11. 
	Шины – 215/75R16C

	12. 
	Антиблокировочная система ABS, система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой устойчивости (ESC)

	13. 
	Тормозные механизмы передних, задних колес – дисковые

	14. 
	Антикоррозийное покрытие


	
Гарантийный срок эксплуатации Товара не менее 36 (тридцать шесть) календарных месяцев от даты ввода в эксплуатацию при условии, что его пробег за этот период не превысил 100 000 (сто тысяч) километров.
      Вместе с поставкой транспортного средства должны быть переданы необходимые документы для регистрации в подразделениях ГАИ МВД Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством.
Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим на территории Республики Беларусь стандартам и техническим условиям.
Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): по месту нахождения Заказчика. Транспортом и за счет поставщика.
Порядок оплаты: по факту поставки автомобилей в течении 60 банковских дней.
Сроки поставки – по 10.12.2026 года.
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