Техническое задание
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Количество
	Технические характеристики

	Компьютер (ПЭВМ)
	1 шт.
	1. Системный блок:
Корпус
· форм-фактор – не менее Full Tower с высотой корпуса не менее 53 см.  
· поддержка материнских плат eАТХ
· возможность установки второй видеокарты через райзер-адаптер для обеспечения максимального охлаждения двух видеокарт
· установленные корпусные вентиляторы – не менее 6 шт.
· диаметр вентиляторов – не менее 140 мм.
· материал окна – закаленное стекло
· поддерживаемые размеры СЖО - до 420 мм
· кабель-менеджмент
· пылевые фильтры - съёмные, моющиеся
· разъёмы USB 3.2 Gen1 Type-A не менее 4 шт. 
· разъёмы USB 3.2 Gen1 Type-С не менее 1 шт.
Процессор
· архитектура: x86-64, не ниже AMD Zen 5 
· количество ядер – не менее 16
· количество потоков – не менее 32
· базовая частота – не менее 4.3 ГГц
· кэш-память 3 уровня – не менее 128 Мб
· максимальная частота в режиме Turbo – не менее 5.7 ГГц
· поддержка технологий – SMT, Precision Boost, AMD EXPO
· тепловыделение (TDP) – не более 170 Вт
Система охлаждения процессора
· тип – жидкостное
· типоразмер СЖО – не менее 420 мм
· высота (толщина) системы - не более 65 мм
· количество вентиляторов - не менее 3
· диаметр вентиляторов – не менее 140 мм
· скорость вращения вентиляторов - регулируемая (PWM)
· максимальная скорость вращения вентиляторов – не более 2500 об/мин
· максимальный воздушный поток - не менее 110 CFM
· вентилятор на водоблоке для охлаждения зоны VRM процессора
· совместимость с сокетом процессора
Материнская плата
· форм-фактор –eATX
· чипсет - не хуже AMD Х870E 
· слоты для ОЗУ - не менее 4, поддержка DDR5
· максимальный объем памяти – не менее 256 Гб
· максимальная частота памяти – не менее 9000МГц
· слоты PCI Express 5.0 x16 с возможностью одновременной работы 2-х видеокарт в режиме х8/х8 – не менее 2
· разъёмы М.2 - не менее 5, с поддержкой PCle 4.0/5.0
· разъемы SATA 3.0 – не менее 4
· не менее 20 фаз питания с охлаждением
· сетевые интерфейсы: не хуже Wi-Fi 7 (802.11be), не хуже Bluetooth 5.4, не менее 1 х не хуже 5GbE LAN
· порты USB: не менее 6 х USB 3.2 Gen 2 Type-A, не менее 2 х USB 3.2 Gen 2 Type-C, не менее 2 х USB4
· порт HDMI 2.1 – не менее 1
· аудиоподсистема - 7.1
Оперативная память
· тип – не хуже DDR5
· общий объем – не менее 128 Гб
· частота – не ниже 6000 МГц
· тайминги – не хуже CL36
· наличие радиаторов
· поддержка профилей разгона (XMP/EXPO)
Видеокарта (2 шт.)
· интерфейс - PCle 5.0 х16
· объём видеопамяти - не менее 24 ГБ
· тип памяти – не хуже GDDR7
· шина памяти – не менее 384 бит
· ядра CUDA - не менее 16 384 единицы
· разъёмы вывода - не менее 3 х DisplayPoгt не хуже 1.4а, не менее 1 х HDMI не хуже 2.1
· количество вентиляторов охлаждения - не менее 3
· потребляемая мощность - не более 600 Вт
· отдельные кабеля для питания каждой видеокарты 
Накопитель SSD (не менее 1 шт)
· объём - не менее 4 ТБ
· интерфейс - NVMe PCle 4.0 х4
· скорость чтения - не ниже 7450 МБ/с
· скорость записи - не ниже 6900 МБ/с
· ресурс перезаписи (TBW) - не менее 2400 ТБ
· время наработки на отказ - 1 500 000 ч
Накопитель HDD (не менее 1 шт)
· объём - не менее 10 ТБ
· интерфейс – не хуже SATA III 6 Гбит/с
· скорость вращения шпинделя – не менее 7200 об/мин
· кэш-память - не менее 256 МБ
· технология записи – CMR 
Блок питания
· мощность - не менее 1600 Вт
· сертификация – не хуже 80+ Titanium
· тип подключения кабелей - модульный
· система охлаждения - вентилятор 140 мм с гибридным режимом
Райзер для подключения видеокарты
· назначение – подключение одной из видеокарт, для вертикального крепления либо расположения в отдельном отсеке корпуса, для обеспечения максимального охлаждения видеокарт
· интерфейс подключения PCI Express x16 4.0/5.0
2. Монитор
· Диагональ - не менее 27 дюймов
· Разрешение - не ниже 1920 х 1080
· соотношение сторон - 16:9
· тип матрицы – не хуже IPS
· время отклика - не более 5 мс
· частота обновления - не менее 120 Гц
· яркость - не менее 350 кд/м2
· покрытие экрана - матовое
· регулировка высоты
· интерфейсы подключения: не менее 1 х DisplayPort не хуже 1.4а, не менее 1 х HDMI не хуже 2.0
Клавиатура и мышь
· Стандартная полноразмерная клавиатура для ПК, мембранная, пластик, интерфейс подключения USB, кириллица 
· проводная USB мышь Logitech B100 или аналог
3. Программное обеспечение
· операционная система – установленная стабильная версия Ubuntu 24.04.3 LTS или более новая версия (или аналог) 



Дополнительные требования: 
По всем комплектующим, входящим в состав ПЭВМ, в предложении должна быть предоставлена информация по их производителю и торговому наименованию.
Гарантия на оборудование: не менее 2 лет.
Документация: руководство пользователя, гарантийные талоны, сертификаты соответствия.
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