Приложение

	№ п.п.
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Ед.измерения
	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Код ОКРБ
25.99.29.400
Изделия прочие из черных металлов, не включенные в другие группировки

	1. 
	Груз ГИ.10 (цилиндрический контрольный груз)
	шт.
	35

	2. 
	Груз ГИ.20 (цилиндрический контрольный груз)
	шт.
	105


Предназначены для динамических и статических испытаний ПТВ по СТБ 11.13.22-2011 «Система стандартов пожарной безопасности...». Материал сталь, тарированные, имеются места строповки (зацепки). Ультразвуковой контроль сварных соединений, качества покрытия, и тарировка грузов с помощью эталонных весов. Все груза сопровождаются паспортами, свидетельством об аттестации, эксплуатационной документацией. Все груза и набор имеют хорошо читаемую на расстоянии маркировку краской о номере груза и его массе, и металлические таблички из нержавеющей стали, с указанием информации о: заводе изготовителе, заводском номере, дате изготовления, массе груза. Зашита от коррозии и окраска -  для категории коррозионной агрессивности среды C2 система А.2.01 по СТБ ISO 12944 - грунтовка для устройства химстойких антикоррозионных покрытий, краска для устройства финишных окрасочных покрытий при химзащите металлических конструкций, требуемого цвета. Точность калиброванных грузов и наборов в составе основного набора, основного набора по ГОСТ 29266-91 (ISO 9373:1989) – допускаемая погрешность δm/mо, % mо.
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