ГродМТ 466/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

[bookmark: _Hlk225761457][bookmark: _Hlk225761780][bookmark: _Hlk226107065]Лот 1 - 22 Контуры дыхательные

[bookmark: _Hlk225511395]1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ Лота
	Наименование 
	Технические требования
	Количество

	1.
	Контур дыхательный с влагосборником
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 1 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 3 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Y- адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Влагосборник – 1 шт.
1.6. Угловой адаптер с портом – 1 шт.
1.7. Мешок 2 л. – 1 шт.
1.8. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт.
1.9. Увлажнитель – 1 шт.
1.10. Маска  №4-№5  – 1 шт.
2. Стерильный
	1 880

	2.
	Контур дыхательный без влагосборника
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Y- адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Угловой адаптер с портом для СО2 – 1 шт.
1.6. Мешок дыхательный 2 л – 1 шт.
1.7. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт.
1.8. Переходник 22М/22М/15F – 1 шт.
1.9. Маска дыхательная №4-№5 – 1 шт.
2. Стерильный
	2 155

	3.
	Контур дыхательный анестезиологический педиатрический с 1 влагосборником
	1.Состав:
1.1. Трубка гладкоствольная с проводом нагрева 1,8 м  – 1 шт.
1.2. Трубка гладкоствольная 0,8-0,9 м – 3 шт.
1.3. Прямой адаптер – 5 шт.
1.4. Y-адаптер с портом – 1 шт.
1.5. Шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт.
1.6. Камера увлажнительная – 1 шт.
1.7. Влагосборник – 1 шт.
1.8. Фильтр бактериальный с тепловлагообменником – 4 шт. 
1.9.Коннектор угловой гофрированный -1шт.
1.10.Маска дыхательная №2 -№3 –  1шт.
2. Стерильный
	60

	4.
	Контур дыхательный педиатрический с 2 влагосборниками
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 5 шт.
1.2. Прямой адаптер – 5 шт.
1.3. Y- адаптер с портами – 1 шт.
1.4. Влагосборник – 2 шт.
1.5. Шарнирный угловой адаптер – 1 шт.
1.6. Мешок 1 л – 1 шт.
1.7. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт.
1.8. Увлажнитель – 1 шт.
1.9. Маска №2-3 – 1 шт.
2. Стерильный
	40

	5.
	Контур дыхательный взрослый без влагосборника
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Y- адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Угловой адаптер с портом – 1 шт.
1.6. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт.
1.7.  Маска №4 – 1 шт.
2. Стерильный
	1 000

	6
	Контур дыхательный детский без влагосборника
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,4 м – 2 шт.
1.2. Трубка гофрированная 1 м – 1 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Y- адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Угловой адаптер с портом для СО2 – 1 шт
1.6. Мешок 2 л. – 1 шт.
1.7. Переходник 22М/22М/15F – 1 шт.
2. Стерильный
	1 280

	7
	Контур дыхательный детский с 1 влагосборником
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 1 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 3 шт.
1.3. Прямой адаптер – 5 шт.
1.4. Y- адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Влагосборник – 1 шт.
1.6. Угловой адаптер с портом – 1 шт.
1.7. Мешок 1 л. – 1 шт.
1.8. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт.
1.9. Увлажнитель – 1 шт.
1.10. Маска №2 – 1 шт.
2. Стерильный
	600

	8
	Контур дыхательный анестезиологический специальный
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м - 1 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м - 4 шт.
1.3. Прямой адаптер - 5 шт. 
1.4.Y - адаптер с портами - 1 шт.
1.5. Угловой адаптер с портом для СО2 - 1 шт.
1.6. Влагосборник – 1 шт.
1.7. Маска дыхательная №5 - 1 шт. 
1.8. Фильтр бактериально-вирусный - 2 шт.
1.9. Мешок дыхательный 3л - 1 шт.
1.10. Переходник 22М/22М15F
1.11. Увлажнитель – 1 шт. 
2.Стерильный
	550

	9
	Контур дыхательный взрослый с 2-мя влагосборниками
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м., длина не более 1,8 м– 5 шт.
1.2. Прямой адаптер – 1 шт.
1.3. Y- адаптер– 4 шт.
1.4. Влагосборник – 2 шт.
1.5. Шарнирный угловой адаптер – 1 шт.
1.6. Фильтр – 1 шт
1.7. Увлажнитель – 1 шт.
1.8. Маска №4-5 – 1 шт.
2. Стерильный
	600

	10
	Контур дыхательный   для взрослых анестезиологический без влагосборника
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Угловой адаптер с портом – 1 шт.
1.6. Маска дыхательная №4 – 1 шт.
1.7. Фильтр бактериальный– 1 шт.
2. Материал - медицинский полиэтилен, устойчивый к перегибам и изломам. 
3. Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность.
4. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке.
5. Стерильный
	40 

	11
	Контур дыхательный   для взрослых анестезиологический без влагосборника
	1. Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт.
1.6. Маска дыхательная №4 – 1 шт.
1.7. Мешок дыхательный 2,0 л – 1 шт.
2. Однократного применения.
3. Материал - медицинский полиэтилен, устойчивый к перегибам и изломам. 
4. Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность.
5. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке.
6. Стерильный
	12 030

	12
	Контур дыхательный взрослый с 2-мя влагосборниками
	1.Состав: 
1.1. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 5 шт.
1.2. Прямой адаптер – 4 шт.
1.3. Y-адаптер с портами – 1 шт.
1.4. Влагосборник – 2 шт.
1.5. Шарнирный угловой адаптер– 1 шт.
2. Однократного применения.
3. Совместим с аппаратом ИВЛ.
4. Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность.
5. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке
6. Стерильный
	14 345

	13
	Контур дыхательный взрослый с 2-мя влагосборниками
	Состав:
1.1.Трубки гофрированные 0,8-0,9 м – 5 шт.
1.2. Угловой адаптер – 1 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Влагосборник – 2 шт.
1.5. Маски дыхательные №4 – 1 шт., №5 – 1 шт.
1.6. Фильтр бактериальный – 2 шт.
1.7. Увлажнитель – 1 шт.
1.8. Y-образный адаптер - 1 шт.
2. Стерильный, в индивидуальной упаковке.
3. Совместим с аппаратом ИВЛ.
	30

	14
	Контур дыхательный гофрированный анестезиологический 1,8 м с резервным мешком и лимбом 0,8м
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт.
1.6. Угловой адаптер – 1 шт.
1.7. Маска дыхательная №4-№5 – 1 шт.
1.8. Фильтр бактериальный – 2 шт.
1.9. Переходник 22М/22М15F
1.10. Мешок дыхательный 2 л – 1 шт.
2. Однократного применения.
3. Стерильный
	1 050

	15
	Контур дыхательный 1,8м; 22мм с двумя влагосборниками и шарнирным угловым адаптером
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 4 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,4 м – 1 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Y-адаптер с температурным портом с герметизирующей «not loosing» заглушкой и портом «Luer lock» – 1 шт.
1.5. Влагосборник – 2 шт.
1.6. Шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт.
1.7. Фильтры бактериально-вирусные – 4 шт.
2. Совместим с аппаратом ИВЛ
3. Однократного применения.
4. Стерильный
	50

	16
	Контур дыхательный анестезиологический специальный
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8м–2 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9м–1 шт.
1.3. Прямой адаптер –4 шт.
1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Угловой адаптер с портом для СО2 - 1 шт.
1.6. Мешок дыхательный 3л.– 1 шт.
1.7. Переходник 22М/22М15F –1 шт.
1.8. Фильтр бактериальный–1 шт.
2. Стерильный.
	400

	17
	Контур дыхательный
	1.Состав:
1.1.	шарнирный угловой адаптер (с портом для санации) – 1 шт.;
1.2.	 прямой адаптер – 5 шт.;
1.3.	 фильтр дыхательный бактериальный– 1 шт.; 
1.4.	У-адаптер с портами– 1 шт.; 
1.5.	Маска №4-5– 1 шт;
1.6.	 мешок дыхательный (2000мл) – 1 шт,
1.7.	влагосборник -2шт,
1.8.	 увлажнитель- 1 шт.
1.9.	Трубка гофрированная 0.8-0.9 м-5 шт.
2. Стерильный.
	550

	18
	Контур дыхательный анестезиологический специальный
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 0,8- 0,9 м – 5 шт.
1.2. Прямой адаптер – 4 шт.
1.3. Y-адаптер с портами – 1 шт.
1.4. Влагосборник – 2 шт.
1.5. Фильтр – 1 шт.
1.6. Увлажнитель – 1 шт.
1.7. Шарнирный угловой адаптер – 1 шт.
1.8. Маска дыхательная № 3-4 – 1 шт.
2. Стерильный
	510

	19
	Контур дыхательный педиатрический
	1. Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Y- адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Угловой адаптер с портом для СО2 – 1 шт.
1.6. Мешок 1 л – 1 шт.
1.7. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт.
1.8. Переходник 22М/22М/15F – 1 шт.
2. Стерильный
	500

	20
	Контур дыхательный коаксиальный не менее 1,6м
	1.1.	В комплектацию должны входить: контур коаксиальный длиной не менее 1,6м, дополнительная трубка с коннекторами -2шт, адаптер угловой с портом Luer Lock, Т-коннектор, тестер герметичности.
1.2.	Возрастная категория: взрослые.
1.3.	Изделия стерильные, должны быть упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.
1.4.	Изделия должны быть апирогенными, нетоксичными, не содержать фталатов.
	1 000

	21
	Контур дыхательный коаксиальный не менее 2,0м
	1.1.  В комплектацию должны входить: контур коаксиальный длиной не менее 2,0м, адаптер угловой с портом Luer Lock, Т-коннектор, лимб, резервный мешок, линия мониторинга, фильтр без тепловлагообмена-2 шт.
1.2. Возрастная категория: взрослые.
1.3. Изделия стерильные, должны быть упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.
1.4. Изделия должны быть апирогенными, нетоксичными, не содержать фталатов.
	200

	22
	Контур дыхательный взрослый с 1 влагосборником
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 1 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 3 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Y- адаптер – 1 шт.
1.5. Влагосборник – 1 шт.
1.6. Шарнирный угловой адаптер – 1 шт.
1.7. Маска №4-5 – 1 шт.
1.8. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт.
1.9. Увлажнитель – 1 шт.
2. Стерильный
	50



Лот 23 Контур дыхательный одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Количество, шт.

	1
	Дыхательный контур одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ.
	120


2. Технические требования:
2.1. Дыхательный контур должен быть предназначен для проведения искусственной 
вентиляции лёгких у новорожденных, в том числе высокочастотной осциляторной;
2.2. Дыхательный контур должен быть совместим с увлажнителем Fisher & Paykel MR850 и аппаратом ИВЛ Leoni plus, Heinen+Lowenstein;
2.3. Наличие линии контроля давления;
2.4. Дыхательный контур должен иметь обогрев линии вдоха и выдоха;
2.5.  Камера увлажнителя с автоматическим доливом воды;
2.6. Неонатальный диаметр дыхательного контура, не более 15мм.;
[bookmark: _Hlk225762455]2.7. Наличие бактериального дыхательного фильтра для высокочастотной ИВЛ однократного применения;
2.8. Материал изготовления, разрешённый для использования у новорожденных.

[bookmark: _Hlk225763402]Лот 24 Контур дыхательный одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ

3. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Количество, шт.

	1
	Дыхательный контур одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ.
	80


2. Технические требования:
2.1. Дыхательный контур должен быть предназначен для проведения искусственной 
вентиляции лёгких у новорожденных, в том числе высокочастотной осциляторной;
2.2. Дыхательный контур должен быть совместим с увлажнителем Fisher &Paykel МR 850 и аппаратом ИВЛ SLE 6000;
2.3. Наличие линии контроля давления;
2.4. Дыхательный контур должен иметь обогрев линии вдоха и выдоха;
2.5.  Камера увлажнителя с автоматическим доливом воды;
2.6. Неонатальный диаметр дыхательного контура, не более 15мм.;
2.7. Наличие бактериального дыхательного фильтра для высокочастотной ИВЛ однократного применения;
2.8. Материал изготовления, разрешённый для использования у новорожденных.

Лот 25 Контур дыхательный для аппарата ИВЛ портативного Oxylog 3000

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Технические требования
	Количество

	1.
	Контур дыхательный для аппарата ИВЛ портативного Oxylog 3000 (транспортный)
	1.1. В состав комплекта входит:
- трубки, гофрированные диаметром 22 мм, длина не более 2,0 м
- адаптер,
- адаптер шарнирный,
- трубки для датчика потока,
- нереверсивный клапан выдоха
1.2. Материал – медицинский полиэтилен
1.3. Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность.
1.4. Упаковка должна быть индивидуальная.
1.5. Одноразовый.
	420



Лот 26 Контур дыхательный с клапаном утечки одноразовый для аппарата ИВЛ портативного Carina
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Состав(комплектация)
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контур дыхательный с клапаном утечки одноразовый для аппарата ИВЛ портативного Carina (VentStar Carina LeakV)
	1.Трубка гофрируемая - 1шт.
2. Адаптер прямой-1шт.
3.Клапан утечки-1 шт
	шт
	100


2.Технические требования:
2.1. Диаметр контура-22 мм
2.2. Длина контура –не более 2 м
2.3. Совместим с портативным аппаратом ИВЛ Carina
2.4. Стерильный, однократного применения.
2.5. Материал - медицинский полиэтилен, устойчивый к перегибам и изломам. 
2.6. В комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура.

Лот 27 Расходные материалы для аппарата ИВЛ «Leoni»

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Технические требования
	Количество

	1.
	Контур реанимационный дыхательный для новорожденных (для аппарата ИВЛ «Leoni»)
	1.1. Контур дыхательный Fisher &Paykel RT265 или аналог
2.1. В состав комплекта входит:
- Y-коннектор;
- линия вдоха 1,1 м. с обогревом
- линия выдоха 1,6 м. с обогревом, тип «Evagua 2»;
- соединительная трубка 0,6 м. с портом для оксида азота;
- линия контроля давления; набор адаптеров
- камера увлажнителя MR 290.
	30

	2
	Комплект для ВЧО одноразовый (для аппарата ИВЛ «Leoni»)
	Комплект для ВЧО одноразовый, REF 0217112
	30



Лот 28 Контур дыхательный для новорожденных для аппарата ИВЛ

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Технические требования
	Количество

	1.
	[bookmark: _Hlk225952005]Контур дыхательный для новорожденных (для аппарата ИВЛ «Babylog 8000»)
	1. Контур дыхательный для новорожденных с проводом нагрева Flextube 10 мм;
2. С влагосборником;
3. С самозаполняющейся камерой увлажнителя;
4. С дополнительным шлангом 0,8 м. для прямого датчика потока
5. Длина 1,6 м.
Код 6122810
	15



Лот 29-34 Контуры дыхательные

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Технические требования
	Количество

	29
	Контур дыхательный с влагосборником
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,9 м – 1 шт.
1.3. Прямой адаптер – 4 шт.
1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Угловой адаптер с портом СО2 – 1 шт.
1.6. Влагосборник – 1 шт. 
1.7. Маска дыхательная №4- №5 – 1 шт.
1.8. Фильтр бактериально-вирусный – 2 шт.
1.9. Мешок дыхательный 3 л – 1 шт.
1.10. Переходник 22М/22М 15F
2. Стерильный
3. Индивидуальная упаковка
	1 000

	30
	Контур дыхательный без влагосборника
	1.Состав:
1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 1 шт.
1.2. Трубка гофрированная 0,9 м – 3 шт.
1.3. Прямой адаптер – 5 шт.
1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт.
1.5. Угловой адаптер с портом СО2 – 1 шт.
1.6. Влагосборник – 1 шт. 
1.7. Маска дыхательная №2 – 1 шт.
1.8. Фильтр бактериально-вирусный – 1 шт.
1.9. Мешок дыхательный 1 л – 1 шт.
1.10. Переходник 22М/22М 15F
2 Стерильный
3. Индивидуальная упаковка
	20

	31
	Контур дыхательный неонатальный
	Контур дыхательный неонатальный 1,6 м без провода нагрева с двумя влагосборниками, дополнительный шланг 0,2 м.
Комплектность контура дыхательного должна быть:
1.Гофрированный, длина 1.6м, диаметр 10 мм, без температурного порта на линии вдоха.
2.Дополнительный шланг 0.2 м, но не более 0.8м.
3.Y-образный соединитель без портов.
4.Самозаполняющаяся камера увлажнителя.
5.Набор соединителей для разных аппаратов.
6. Мешок дыхательный 1 л – 1 шт.
2.Технические требования: 
Стерильный
Для аппаратов ВИАН-Турбо,  Mindray SV 300 стандартный гофрированный конфигурируемый, длина 1,8 м
	10

	32
	Контур дыхательный неонатальный 
	контур дыхательный анестезиологический должен быть гофрированный (не конфигурируемый), диаметр не более 15 мм, длина 1.6м + 2 полностью разборных влагосборника +  переходник Y-образный + мешок резервный 1 л + дополнительный шланг 0,4 м + переходник угловой с Луер портом мониторинга уровня СО2; материал - медицинский полиэтилен, устойчивый к перегибам и изломам. Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке.
	400

	33
	Контур дыхательный 
	контур дыхательный анестезиологический должен быть гофрированный, диаметр не более 22мм, длина 1.6 -1,8 м + переходник Y-образный + лимб 0.8м + мешок дыхательный 2л + переходник(адаптер) угловой с Луер портом; материал - устойчивый к перегибам и изломам. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке.
	2 000

	34
	Контур дыхательный 
	контур дыхательный гофрированный диаметр 22мм, + 2 влагосборника + переходник-адаптер Y-образный с портом для подключения температурного датчика + лимб 0.8м; материал - устойчивый к перегибам и изломам. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке.
	2 000

	35
	Контур дыхательный к аппарату ИВЛ VENTILogic LS.
	 Контур дыхательный REF WM 24120 или аналог в комплекте:
1. Состав:
1.1. Гофрированный шланг стерилизуемый – 1 шт.
1.2. Внутренняя трубка – 1 шт.
1.3. Адаптер – 1 шт.
1.4. Коннектор порта давления – 1 шт.
1.5. Заглушки – 2 шт.
2.. Совместимость с аппаратом ИВЛ VENTILogic LS, 2018г. выпуска.
3 Гипоаллергенные безопасные материалы.
4. Гофрированная конструкция.
5. Сохранение диаметра при сгибах.
6. Плотное соединение без утечек.
7. Коннектор  15F/22M.
8 Диаметр трубок 22 мм (взрослый контур).
9. Возможна мойка, чистка и дезинфекция.
10. Индивидуальная упаковка.
	12




