ГродМТ 468/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Термометр медицинский электронный

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во, шт.

	1
	Термометр медицинский электронный
	1.1 Термометр предназначен для измерения температуры аксиллярным, оральным, ректальным способом.
1.2 Время измерения от 60 сек.
1.3 Звуковой сигнал.
1.4 Диапазон измеряемых температур в пределах 32.0 до 43.0 градусов
1.5 Погрешность измерения: +/- 0,1 град.С
1.6 Память результата последнего измерения.
1.7 Наружная поверхность термометра должна быть устойчива к дезинфекции.
	1 919 шт.



Лот 2 Термометр (инфракрасный) цифровой бесконтактный электронный

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во, шт.

	1
	Термометр (инфракрасный) цифровой бесконтактный электронный
	1.1.  Термометр (инфракрасный) цифровой бесконтактный медицинский для измерения температуры тела человека.
1.2.  Способ измерения: бесконтактный.
1.3.  Минимально необходимый диапазон измерений температуры тела: от 34.0 до 43.0 град.С
1.4.  Возможность индикации результатов измерения до десятых долей градуса.
1.5.  Наличие дисплея с цифровой визуализацией результата измерения.
1.6.  Автоматическое отключение. 
	57 шт.




