ГродМТ 407/26-ЗОИ 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Модульная система для маммарно-коронарного шунтирования

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Единица измерения
	Количество

	1
	[bookmark: _Hlk230004774]Модульная система для экстракции по типу I.M.A. или аналог
	 комплект
	1 

	2
	Сборный ретрактор для по типу I.M.A. или аналог 
	 комплект
	1 



2. Технические требования:
2.1. Модульная система для экстракции по типу I.M.A. или аналог. Подъемная лебёдочная система с креплением к операционному столу. Стойка Г-образная, высота 45-50 см.
Система натяжения с лебёдкой для увеличения операционного поля при заборе маммарной артерии.
2.2. Сборный ретрактор для по типу I.M.A. или аналог.
  Состоит из:
- корпус ретрактора с креплением для лебёдочной системы и подъемных лопаток.
- подъемное лезвие для I.M.A, размер 80±5 на 45±5/32±2 мм, с отверстием для лебёдки.
- лезвие для стернотомии, размер 50±5 на 45±5 мм, ориентированное вправо, с депрессором
2.4. Инструментарий должен быть изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации. 
2.5. Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 2 лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик. Данное требование должно подтверждаться официальным письмом от производителя о гарантийной поддержке в связи с высокотехнологичностью закупаемого оборудования.
2.6. Набор инструментов должен быть от одного производителя.

Лот 2 Инструменты для миниинвазивной кардиохирургии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Единица измерения
	Количество

	1
	Миниинвазивные клапанные ножницы, изогнутые на 70о
	шт
	1

	2
	Измеритель хорд по типу Mohr или аналог
	шт
	1 

	3
	Зажим атравматический аортальный гибкий 
	шт
	1 

	4
	Стерильный самофиксирующийся ретрактор для мягких тканей
	шт
	10 



2. Технические требования:
2.1. Миниинвазивные клапанные ножницы, изогнутые на 70о. Рабочая длина 260±10 мм, трубчатый стержень 5±0,5 мм. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части
2.2. Измеритель хорд по типу Mohr или аналог, длина 350±10 мм. Рукоять плоская, имеет шкалу с делениями от 3 мм до 60 мм. Рабочая часть должна иметь цветовое кодирование на кончике для контрастной визуализации в процессе измерения длины нитей.
2.3. Зажим атравматический аортальный гибкий. Трансторакальный оклюзионный зажим с кольцевыми рукоятками, разборный. Губки 75±5 мм с насечкой DeBakey. Имеет гибкий шафт с возможностью отведения рукоятки в любое положение во время операции.
2.4. Стерильный самофиксирующийся ретрактор для мягких тканей. Размер 120±5 на 100±5 мм, для разрезов 6-9 см. Из двух пластиковых колец, соединенных мембраной из силиконовой резины. Нижнее кольцо гибкое, из сплава с памятью формы.* 
Может быть использован без расширителя
2.5. Инструментарий должен быть изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации. 
2.6. Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 2 лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик. Данное требование должно подтверждаться официальным письмом от производителя о гарантийной поддержке в связи с высокотехнологичностью закупаемого оборудования.

