ГродМТ 419/26-ЗОИ 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 – 4 

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	[bookmark: _Hlk212224732]№ лота
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	[bookmark: _Hlk212226478]Ножницы для витреоретинальной хирургии
	штука
	15

	2
	Пинцеты для витреоретинальной хирургии
	штука
	24

	3
	Набор инструментов для витреоретинальной хирургии
	набор
	10

	4
	[bookmark: _Hlk212222614]Рукоятка к интраокулярным инструментам для витреоретинальной хирургии
	штука
	5



2.Технические требования: 
	№ лота
	Наименование
	Ед. изм.
	Количес-тво

	1
	Ножницы для витреоретинальной хирургии
	Ножницы ретинальные прямые 
	штука
	5

	
	
	Ножницы субретинальные вертикальные 
	штука
	5

	
	
	Ножницы субретинальные горизонтальные 
	штука
	5

	2
	Пинцеты для витреоретинальной хирургии
	Пинцет (щипцы) для удаления внутренней пограничной мембраны 
	штука
	2

	
	
	Пинцет (щипцы) ретинальный вертикальный 
	штука
	5

	
	
	Пинцет (щипцы) ретинальный горизонтальный 
	штука
	5

	
	
	Пинцет (щипцы) ретинальный для удаления внутриглазных инородных тел 
	штука
	2

	
	
	Пинцет (щипцы) субретинальный вертикальный 
	штука
	5

	
	
	Пинцет (щипцы) субретинальный горизонтальный 
	штука
	5

	3
	Набор инструментов для витреоретинальной хирургии
	Ручка для витреоретинальных и наконечников переднекамерных, универсальная, двухклавишная в количестве 10 штук:
· металл - титановый сплав;
· диаметр до 10 мм, общая длина 100 – 120 мм.
Адаптер для очистки наконечников в количестве 10 штук:
· металл - титановый сплав.
· диаметр до 10 мм.
· присоединительная часть - «Луер».
	набор
	10

	4
	Рукоятка к интраокулярным инструментам для витреоретинальной хирургии
	Ручка к интраокулярным инструментам для витреоретинальной хирургии, универсальная:
· общая длина 100 - 120 мм;
· подходит для всех типов наконечников;
· управляется движением одного пальца.
	штука
	5



2.1. - 2.2. Для Лота 1 Ножницы для витреоретинальной хирургии и для Лота 2 Пинцеты для витреоретинальной хирургии:
· калибр 25 G; 
· диаметр до 10 мм; 
· общая длина до 100 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Должен быть устойчив к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами.
3.2. Должен, гарантировано выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию, не теряя при этом своих функциональных характеристик.

Лот 5, 6 Нож алмазный для микрохирургических офтальмологических операций

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лота
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	5
	Нож алмазный для микрохирургических офтальмологических операций
	штука
	5

	6
	Нож алмазный для микрохирургических офтальмологических операций
	штука
	5



2.Технические требования:
	№ лота
	Наименование
	Требования предъявляемые 
к товарам
	Коли -чество, шт.

	5
	Нож алмазный для микрохирургических офтальмологических операций
	Лезвие типа «Стилет 90°» для дозированного по ширине тоннельного прокола. 
Длина лезвия min 3 мм.
Ширина лезвия 1,2 мм.
Длина общая 115 – 150 мм;
Диаметр ручки 7,0 – 8,0 мм, материал ручки – титан либо аналог
	5

	6
	Нож алмазный для микрохирургических офтальмологических операций
	Лезвие типа «Топор» для дозированного по ширине тоннельного прокола, расширения разреза и расслаивания тканей.
Длина лезвия min 4 мм.
Ширина лезвия 2,2 мм.
Угол наклона лезвия 60 -75°
Длина общая 115 – 150 мм.
Диаметр ручки 7,0 – 8,0 мм, материал ручки – титан либо аналог.
	5



3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
Медицинский инструментарий:
3.1.  Должен быть устойчив к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами.
3.2.  Должен иметь высокую износоустойчивость, гарантировано выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию, не теряя при этом своих функциональных характеристик.


