ГродМТ 482/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Видеоларингоскоп

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Видеоларингоскоп
	шт
	1


2. Технические требования:
2.1 Видеоларингоскоп применяется для осмотра и визуализации верхних дыхательных путей пациента и в качестве вспомогательного средства при введении эндотрахеальной трубки. 
2.2 Комплектация:
2.2.1. встроенный дисплей для многократного использования;
2.2.2. разрешение камеры – не менее 2.0 мегапикселей;
2.2.3. видеоадаптер для многократного использования; 
2.3 Комплект одноразовых клинков должен включать:
2.3.1 клинок модель МАС 1 – 10 штук, клинок модель МАС 2 – 10 штук, клинок модель МАС 3 – 20 штук, клинок модель МАС 4 – 20 штук.
2.4. Стилет:
2.4.1. прямой – 2 штуки;
2.4.2. изогнутый – 2 штуки.
2.5. Питание осуществляется при помощи аккумулятора.
2.6. Поверхность ларингоскопа должна быть устойчива к многократной дезинфекции.
2.7. Противомикробный материал рукоятки видеоларингоскопа


