ГродМТ 484/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и контрольные материалы для анализатора газов и электролитов крови ESCHWEILER modular pro

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	р02-сенсор в сборе (p02-sensor complete) или аналог
	шт.
	2

	2
	р02-мембранная оболочка с мембраной (p02-membrane shell with membrane) или аналог
	шт.
	6

	3
	р02-заполняющий раствор (P02-fillsolution) или аналог 
	мл
	40

	4
	рС02 сенсор в сборе (pC02-sensor complete) или аналог
	шт.
	2

	5
	рС02-мембранная оболочка с мембраной (pC02-membrane shell with membrane) или аналог 
	шт.
	6

	6
	рС02-заполняющий раствор (PC02-fillsolution) или аналог
	мл
	40

	7
	рН-сенсор в сборе (pH-sensor complete) или аналог 
	шт.
	2

	8
	pH-заполняющий раствор (pH-fillsolution) или аналог l- -мембранная оболочка с мембраной
	мл
	40

	9
	К+-сенсор в сборе (К+ -sensor complete) или аналог  
	шт.
	2

	10
	К+-мембранная оболочка с мембраной (К+ -membrane shell with membrane) или аналог
	шт.
	6

	11
	К+-заполняющий раствор (K+-fillsolution) или аналог
	мл
	40

	12
	Na+-ceнcop в сборе (Na+ -sensor complete) или аналог
	шт.
	2

	13
	Nа+-заполняющий раствор (Na+-fillsolution) или аналог 
	мл
	40

	14
	Са++-сенсор в сборе (Ca++-sensor complete) или аналог
	шт.
	2

	15
	Са++-мембранная оболочка с мембраной (Са++ - membrane shell with membrane) или аналог 
	шт.
	6

	16
	Са++-заполняющий раствор (Ca++-fillsolution) или аналог
	мл
	40

	17
	Cl-сенсор в сборе (Cl- -sensor complete) или аналог 
	шт.
	2

	18
	С1- -мембранная оболочка с мембраной (Cl- - membrane shell with membrane) или аналог
	шт.
	6

	19
	Cl—заполняющий раствор (Cl—fillsolution) или аналог
	мл
	40

	20
	сенсор лактата (Lactate sensor) или аналог 
	шт.
	48

	21
	сенсор глюкозы (Glucose sensor) или аналог
	шт.
	24

	22
	референс сенсор в сборе (reference-system complete) или аналог 
	шт.
	2

	23
	мембранная оболочка референс-сенсора с мембраной (Ref.-membrane shell with membrane) или аналог
	шт.
	6

	24
	референс-заполняющий раствор (Reference-fillsolution) или аналог 
	мл
	40

	25
	раствор для удаления белка (proteinremover) или аналог
	фл.
	2

	26
	очиститель электродов (Electrode cleaner) или аналог 
	мл
	100

	27
	Набор контрольных растворов CombiPack ESCHWEILER QC Уровень 1/2/3 (QC Level 1/2/3 ESCHWEILER Control) или аналог
	наб.
	246

	28
	промывочный раствор BGA/ISE (rinsing solution BGA/ISE) или аналог 
	мл.
	12 000

	29
	промывочный раствор МЕТА (rinsing solution МЕТА) или аналог
	мл.
	12 000

	30
	набор калибровочных растворов CAL-PACK BGA/ISE/META (CALPACK BGA/ISE/META) или аналог 
	шт.
	50

	31
	трубка для полного технического обслуживания modular pro (tubing set complete for modular pro) или аналог
	шт.
	2



2.Технические требования:
	2.1
	Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства или аналоги,
предназначенные для применения на автоматическом анализаторе газов, электролитов, метаболитов
ESCHWEILER modular pro, производства ESCHWEILER GmbH & Co. KG, что подтверждается
инструкциями и адаптационными методиками по каждой позиции заявки на закупку



